~V|RIB Spain|FIEBDC-3/2020|Presto 21.05||ANSI||2||||
~L||ESP\Especificación\TEC\Características técnicas\PRE\Condiciones previas\EJE\Ejecución\MED\Medición\CON\Control\SEG\Seguridad y salud\GMA\Gestión ambiental\NOR\Normas de aplicación\MAN\Mantenimiento\VAR\Varios\TEX\Texto sin faceta\|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|5\0\0\0\0|3\2\\3\3\\2\2\2\2\2\2\2\2\EUR\|
~E|p|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~C|%PM0030|%|Pequeño Material|0.3|270318|0|
~A|%PM0030|MATERIAL\PEQUEÑO\|
~C|%PM0050|%|Pequeño Material|0.5|270318|0|
~A|%PM0050|MATERIAL\PEQUEÑO\|
~C|%PM0200|%|Pequeño Material|2|270318|0|
~A|%PM0200|MATERIAL\PEQUEÑO\|
~C|0500a|%|Medios auxiliares y costes indirectos|5|261018|0|
~C|1#||ACOMETIDA|228.69|050805|0|
~D|1#|DGAC\1\1\|
~C|2#||SISTEMA DE REGULACIÓN|663.26|250515|0|
~D|2#|DGMPB200\1\1\|
~C|24.01.03#||AEROTERMIA|60984.8|230702|0|
~D|24.01.03#|EQUIPO\1\1\EQUITPO\1\1\DCLOECCALOR\1\1\DCOLECCALORR\1\1\DCLOECCALOR1\1\1\DCOLECCALORR1\1\1\DCOLECTB\1\1\DCOLETBRE\1\1\DCONEXF1\1\2\DVACIADO\1\1\DLLENADO\1\1\DRET\1\1\DC ATFAM\1\1\DCATAN065\1\34\DCAAAFIC065\1\34\DCATAN050\1\60\DCAAACIC050\1\60\DCATAN080\1\14\DCAAACIC080\1\14\DCAVM050\1\12\DCAVM065\1\6\DCAVM080\1\4\DCCTLI10000\1\1\DCCVN0025\1\1\DCCVN008\1\1\DCCZK100_\1\1\DCCZK040\1\1\DCCZZTE\1\4\DCCZL32\1\1\DCCZS125\1\1\DCCZS050L\1\1\DCCZS065AR\1\1\DCCZA050AR\1\1\DCCZZPU\1\6\DCAVS40X50\1\1\|
~C|3#||TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS|5095.1|070802|0|
~D|3#|DGTPE063\1\77\DGTVA080\1\18\DGTASS032\1\39\DGVESD032\1\3\DGM\1\3\DGTP\1\3\DGPE\1\1\DGDCA\1\1\DGE050\1\1\DGRC\1\1\|
~C|4#||CONTADORES|1475.89|070802|0|
~D|4#|DGCM040\1\1\|
~C|5#||VARIOS|0|250515|0|
~D|5#|DLEG\1\1\|
~C|A01A030|m3|PASTA DE YESO NEGRO|87.64|260209|3|
~D|A01A030|O01OA070\1\2.437\P01CY010\1\0.85\P01DW050\1\0.6\|
~A|A01A030|yeso\pasta\amasado\manual\negro\|
~T|A01A030|Pasta de yeso negro amasado manualmente.|
~C|A01A040|m3|PASTA DE YESO BLANCO|98.58|260209|3|
~D|A01A040|O01OA070\1\2.437\P01CY030\1\0.81\P01DW050\1\0.65\|
~A|A01A040|blanco\amasado\pasta\manual\yeso\|
~T|A01A040|Pasta de yeso blanco amasado manualmente.|
~C|A01A050|m3|YESO PARA PROYECTAR|160.25|010110|3|
~D|A01A050|O01OA070\1\2.437\P01CY040\1\0.75\P01DW050\1\0.6\|
~A|A01A050|especial\amasado\aditivo\pasta\proyección\yeso\mano\|
~T|A01A050|Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano.|
~C|A02A020|m3|MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO|115.45|010110|3|
~D|A02A020|O01OA070\1\3\P01CC020\1\0.27\P01AA020\1\1.1\P01DW050\1\0.255\|
~A|A02A020|CEMENTO\AMASADO\MORTERO\ARENA\|
~T|A02A020|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a mano, s/RC-16.|
~C|A02A060|m3|MORTERO CEMENTO M-10|99.77|010110|3|
~D|A02A060|O01OA070\1\1.657\P01CC020\1\0.38\P01AA020\1\1\P01DW050\1\0.26\M03HH020\1\0.391\|
~A|A02A060|río\hormigón\mortero\compresión\cemento\areno\resistencia\confeccionar\|
~T|A02A060|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.|
~C|A02A080|m3|MORTERO CEMENTO M-5|88.81|010110|3|
~D|A02A080|O01OA070\1\1.657\P01CC020\1\0.27\P01AA020\1\1.09\P01DW050\1\0.255\M03HH020\1\0.391\|
~A|A02A080|compresión\areno\hormigón\confeccionar\cemento\mortero\río\resistencia\|
~T|A02A080|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.|
~C|A02A120|m3|MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO|106.11|010110|3|
~D|A02A120|O01OA070\1\1.85\M03HH020\1\0.4\P01CC020\1\0.27\P01AA020\1\1.09\P01DW050\1\0.255\P01HW060\1\1\%PM0050\1\0.005\|
~A|A02A120|CEMENTO\RESISTENCIA\CORRIENTE\COMPRESION\CONFECCIONADO\HORMIGONERA\BOMBEADO\DIARIOS\BOMBEO\MORTERO\ARENA\EQUIPO\|
~T|A02A120|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3  diarios, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.|
~C|A02A126|m3|MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5|45.46|260209|3|
~D|A02A126|P01MC030\1\1\|
~A|A02A126|resistencia\mortero\cemento\areno\compresión\suministro\pie\río\preparación\central\|
~T|A02A126|Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.|
~C|A02AA510|M3|HORMIGÓN H-20/P/40/IIa elab. obra|88.34|060201|0|
~D|A02AA510|U01OA070\1\1.945\U04CA001\1\0.365\U04AA101\1\0.66\U04AF150\1\1.32\U04PY001\1\0.15\A03LA005\1\0.5\|
~T|A02AA510|M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/I según EHE, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.|
~C|A03H050|m3|HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20|69.76|260209|3|
~D|A03H050|O01OA070\1\0.813\P01CC020\1\0.258\P01AA030\1\0.697\P01AG020\1\1.393\P01DW050\1\0.18\M03HH030\1\0.536\|
~A|A03H050|rodar\hormigón\río\areno\consistencia\plástico\cemento\dosificación\vibración\|
~T|A03H050|Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.|
~C|A03H060|m3|HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm|81.09|260209|3|
~D|A03H060|O01OA070\1\0.834\M03HH065\1\0.834\P01CC038\1\0.231\P01AA030\1\0.715\P01AG060\1\1.43\P01DW050\1\0.161\|
~A|A03H060|VERTIDO\CEMENTO\ARIDO\PORTATIL\CONSISTENCIA\SACOS\MANUALES\RODADO\PROCEDIMIENTOS\VIBRADO\INCLUIDOS\HORMIGONERA\PUESTA\DOSIFICACION\HORMIGON\POSTERIOR\PLASTICA\PROCEDIERA\ARENA\LITROS\PREPARADO\|
~T|A03H060|Hormigón realizado con dosificación de 225 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N en sacos, arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera portátil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos).|
~C|A03H090|m3|HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm|77.9|260209|3|
~D|A03H090|O01OA070\1\0.834\M03HH030\1\0.55\P01CC020\1\0.34\P01AA030\1\0.617\P01AG020\1\1.292\P01DW050\1\0.18\|
~A|A03H090|río\areno\hormigón\dosificación\vibración\consistencia\cemento\rodar\plástico\|
~T|A03H090|Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.|
~C|A03LA005|Hr|HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.|1.55|060201|3|
~D|A03LA005|U02LA201\1\1.08\U%10\1\0.1\U02SW005\1\3.5\|
~T|A03LA005|H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.|
~C|A03VB050|m3|VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS|22.17|191222|3|
~D|A03VB050|M01HBN010\1\0.017\M01HBT030\1\1\|
~A|A03VB050|VERTIDO\SOLERAS\PLANTA\RELLENO\SUMINISTRADO\VIBRADO\ENCAMILLADO\TOTALMENTE\FABRICACION\CONFORME\MUROS\BOMBA\HORMIGON\CAMION\COLOCACION\PILARES\MEDIO\|
~T|A03VB050|Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno en soleras. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.|
~C|A03VB070|m3|VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS|41.55|010110|3|
~D|A03VB070|O01OA030\1\0.2\O01OA070\1\0.2\M11HV150\1\0.08\M11HR010\1\0.1\M01HBN010\1\0.02\M01HBC020\1\1\%PM0200\1\0.02\|
~A|A03VB070|VERTIDO\PROCEDE\PLANTA\SUMINISTRADO\VIBRADO\TOTALMENTE\FABRICACION\CONFORME\BOMBA\HORMIGON\CAMION\COLOCACION\MEDIO\FORJADOS\|
~T|A03VB070|Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en forjados. Totalmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08, NTE-EAF y EFHE si procede.|
~C|A03VG090|m3|VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN VIGAS / JÁCENAS|24.52|020116|3|
~D|A03VG090|O01OA030\1\0.333\O01OA070\1\0.333\A08TA050\1\0.333\M11HV150\1\0.267\%PM0200\1\0.02\|
~A|A03VG090|VERTIDO\JACENAS\PROCEDE\PLANTA\SUMINISTRADO\VIBRADO\TOTALMENTE\FABRICACION\CONFORME\VIGAS\HORMIGON\COLOCACION\MEDIO\|
~T|A03VG090|Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de grúa en vigas / jácenas. Totalmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08 y NTE-EHV si procede.|
~C|A03VM020|m3|VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS|11.6|020116|3|
~D|A03VM020|O01OA030\1\0.25\O01OA070\1\0.25\M11HV150\1\0.25\%PM0200\1\0.02\|
~A|A03VM020|VERTIDO\CIMENTACION\MANUAL\ZAPATAS\MANUALES\PLANTA\ZANJAS\RELLENO\SUMINISTRADO\VIBRADO\ENCAMILLADO\TOTALMENTE\FABRICACION\CONFORME\MUROS\HORMIGON\COLOCACION\PILARES\MEDIOS\|
~T|A03VM020|Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.|
~C|A05M030|d|ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m|19|020116|3|
~D|A05M030|M13EA510\1\10.698\M13EA520\1\43.22\M13EA530\1\3.891\M13EA540\1\3.891\M13EA550\1\9.725\|
~A|A05M030|grapa\encofrar\panel\alquiler\cara\unión\muro\|
~T|A05M030|Día alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con grapa unión paneles.|
~C|A06T010|h|GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg|20.45|260417|3|
~D|A06T010|M02GT210\1\0.005\M02GT360\1\0.005\M02GT370\1\0.005\M02GT300\1\0.001\M02GE050\1\0.034\M02GT380\1\0.001\E04AB060\1\0.98\E04CMM080\1\0.028\|
~A|A06T010|cimiento\flecha\auxiliar\medio\montaje\punta\alquiler\torre\grúa\carga\desmontable\|
~T|A06T010|Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.|
~C|A08AH050|h|GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA 50 t|109.62|020116|3|
~D|A08AH050|M02GAH050\1\1\|
~A|A08AH050|AUTOPROPULSADA\SUPERIORES\EXTENSIBLE\CONDUCTOR\MONTAJE\PLUMA\DISTANCIAS\DESPLAZAMIENTO\OPERADOR\SERVICIO\COMBUSTIBLE\SALIDA\INCLUYENDO\TELESCOPICA\|
~T|A08AH050|Servicio de grúa telescópica autopropulsada con pluma extensible, de 50 t; incluyendo conductor, operador de grúa y combustible. No incluye montaje, salida de base, ni desplazamiento a obra para distancias superiores a 35 km desde la base.|
~C|A08TA010|h|GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg|24.9|020116|0|
~D|A08TA010|M02GT210\1\0.006\M02GT360\1\0.006\M02GT370\1\0.006\M02GT300\1\0.001\M02GAH060\1\0.036\M02GT380\1\0.001\E04AB040\1\0.98\E04CM002\1\0.028\|
~A|A08TA010|DESMONTAJE\CIMENTACION\MONTAJE\CARGA\ALQUILER\FLECHA\TORRE\MEDIOS\INCLUYENDO\PUNTA\|
~T|A08TA010|Alquiler de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.|
~C|A08TA050|h|GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg|27.09|020116|3|
~D|A08TA050|M02GT250\1\0.006\M02GT360\1\0.006\M02GT370\1\0.006\M02GT320\1\0.001\M02GAH060\1\0.036\M02GT380\1\0.001\E04AB040\1\1.613\E04ZMM030\1\0.046\|
~A|A08TA050|DESMONTAJE\CIMENTACION\MONTAJE\CARGA\ALQUILER\FLECHA\TORRE\MEDIOS\INCLUYENDO\PUNTA\|
~T|A08TA050|Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.|
~C|ACEXIST#||ACTUACIÓN SOBRE INSTALACIÓN EXISTENTE|694.58|221222|0|
~D|ACEXIST#|DEXT03\1\1\DEXT09\1\1\|
~C|ADHEPOX|kg|Adhesivo epoxi|3.59|050117|3|
~C|AESPELEC|h|Ayudante electricista|21.28|070223|1|
~C|AESPFONT|h|Ayudante fontanero|21.28|070223|1|
~C|AFINES#||INSTALACIONES AFINES|45279.26|131106|0|
~D|AFINES#|PALARM\1\1\RCKS\1\1\S2\1\1\S5\1\1\AUDIVISUAL\1\1\DMEGAFON\1\1\LEGAL\1\1\AVISOS\1\1\|
~C|AO8TA051|h|Grúa pluma 30 m./0,75 t|20.97|020116|2|
~A|AO8TA051|grúa\pluma\|
~C|AUDIVISUAL#||INSTALACIÓN AUDIOVISUAL (AULA DIGITAL)|12308|011015|0|
~D|AUDIVISUAL#|DAUDIV_\1\20\DAUDIVCABLE\1\20\DAUDIVCAJA\1\20\DAUDIVALT\1\20\|
~C|AVISOS#||AVISOS|1945.29|120220|0|
~D|AVISOS#|DAVISOBAÑOS\1\3\DAVISOBACEN\1\1\DAVISOCABLE\1\240\|
~C|AYUDANTEELEC|h.|Ayudante electricista|20.32|070223|1|
~C|AYUDANTEFONT|h.|Ayudante fontanero calefactor|20.32|070223|1|
~C|BAGNOX318|m|Perfil aluminio remate superior|3.4|120417|3|
~C|BOMBB#||BOMBAS|10083.31|010802|0|
~D|BOMBB#|DBRAD\1\1\DBCLIMAT\1\1\DBCLIMAGIM\1\1\DBCALD\1\1\DCAVR080\1\2\DCAVR065\1\1\DCAVR050\1\1\|
~C|BOR100|ud|BOCA ASPIRACIÓN BOR-100|19.94|260515|0|
~D|BOR100|UAMCL1\1\0.2\UAMCLA\1\0.2\UBOR100\1\1\|
~T|BOR100|Boca de aspiración para extracción marca SP modelo BOR-100 o equivalente. Incluso acoplamiento a conductos y accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.|
~C|BT#||INSTALACION DE BAJA TENSION|1550.69|041219|0|
~D|BT#|DRBT\1\1\|
~C|C1#||TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS|51155.03|260209|0|
~D|C1#|C1A\1\1\C1B\1\1\|
~C|C10#||CARPINTERÍA Y CERRAJERIA|419846.99|070208|0|
~D|C10#|T111\1\1\T112\1\1\T113\1\1\|
~C|C11#||VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS|77542.12|020116|0|
~D|C11#|E16VVVA1\1\386.09\N16EA210-05\1\10.27\E16DAI090\1\58.34\E16LA010VIN\1\10.27\E16JA050\1\27.6\E16TPA040C\1\47.11\|
~C|C12#||PINTURA|30563.33|150316|0|
~D|C12#|E27FP010\1\4425.29\E27HEC010\1\130.42\|
~C|C13#||EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION|27175.74|260209|0|
~D|C13#|E17C1\1\1\E17C2\1\1\|
~C|C1A#||MOVIMIENTO DE TIERRAS|29837.75|010110|0|
~D|C1A#|E02AM010\1\880\E02CMA250S\1\598\E02EMA130\1\235\E02PMA130\1\294.95\E02SZ060\1\235\E02SA030\1\25\E02SA060\1\25\E02SZ071\1\132.32\E02TRT010\1\1149.94\|
~C|C1B#||TRABAJOS EN EDIFICIO EXISTENTE|21317.28|260209|0|
~D|C1B#|E03MP020\1\1\E01DKA030\1\19.44\E01DFM190A\1\2\E01DFM190B\1\151\E09PP090\1\17.25\E01DCP060\1\24\E01DPS010\1\308.02\E01DPS030\1\137.9\E01DPP040\1\143.81\E01DSA040\1\1155.31\E01DSA041\1\20\|
~C|C2#||SANEAMIENTO|55767.09|260209|0|
~D|C2#|U07C015\1\1\U07C014\1\1\E03ZHP120\1\2\E03ZHP121\1\1\E03ZHP123\1\6\E03ZHP124\1\2\E03ZHP125\1\1\E03APR010\1\2\E03OCP13\1\15\E030CP12\1\20\E030CP15\1\20\E03OCP010\1\75.1\E03OCP020\1\122.48\E03OCP030\1\34.8\E03OCP040\1\15\E20WBJ030\1\15\E20WBJ040\1\26\E20WBJ050\1\10\E03OEP005\1\38.3\E03OEP008\1\32\E03OEP010\1\169.5\E03OEP020\1\10\E03OEP030\1\66\E03OEP040\1\15\U02JC010\1\15\E03EUA010\1\7\U07EIP050\1\1\E03ENH030\1\3\E20XAT020\1\40\E20XAT040\1\28\E20XAT060\1\12\E20XAT100\1\3\E20XAT041\1\3\|
~C|C3#||CIMENTACION|119856.15|020116|0|
~D|C3#|E04CM001\1\110.58\E04CM002\1\35\E04CMB050\1\155.37\E10IBC060\1\873.1\E04SV070\1\873.1\|
~C|C4#||ESTRUCTURA|445890.5|260209|0|
~D|C4#|E05AAL005\1\16217.33\E05AC020\1\3578.83\E05AC040\1\2435.35\E04AP111\1\686\E04AP12\1\2027.63\E05HSA010\1\38.6\E05HLA010\1\12.37\E05HLA011\1\9.11\E04MAAC1\1\86.31\E05NB650\1\128\E05NB651\1\3.2\E27SF020\1\437.32\|
~C|C5#||CUBIERTAS|117042.61|060201|0|
~D|C5#|N09CGB121-01\1\706.85\E12PAM010B\1\97.2\E10IAW050\1\114.8\E10IAW110\1\6\E03EUP030\1\6\E03EC130\1\6\E04SA020\1\10\E09IMP086\1\353.91\E20WNL050\1\49.3\E09GSS170\1\45.5\|
~C|C6#||ALBAÑILERIA|275606.61|260209|0|
~D|C6#|E07LP021\1\154\E07TM001\1\612.88\E07TM002\1\25\EO7TM003\1\390.73\E08PNE210\1\526.09\E08PNE240\1\174.8\E07TYB060\1\161.46\E07TYC050\1\1218.53\E07TYN100\1\50\E07TYO010\1\1370.07\E07TYO011\1\381.76\E07TY0021\1\525.6\N07XXX001-004\1\47.2\N07XXX001-04\1\488.34\E07WA130\1\1\|
~C|C7#||AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION|45175.02|310100|0|
~D|C7#|E10ATV171\1\1218.53\E10ATV193\1\154\E10ATS110\1\754.27\E10ATX030\1\390.73\E10AAF060\1\1380\E10ATU030\1\348.84\E10ATT160\1\30.18\E10IAB070\1\50\E10ATT090\1\294\|
~C|C8#||REVESTIMIENTO EXTERIORES|97781.96|010110|0|
~D|C8#|E07HCF130A\1\231.57\E07HCF130B\1\18.05\E07HCF020C\1\390.73\E07HCF020P\1\10\E08PB070\1\125.06\E08PNB010\1\717.46\E08PMC090\1\717.46\E09IMS280A\1\30.26\E12PVP030\1\20\|
~C|C9#||REVESTIMIENTOS INTERIORES|309845.19|101100|0|
~D|C9#|T101\1\1\T102\1\1\T103\1\1\|
~C|CALDER#||CALDERA|21119.16|240702|0|
~D|CALDER#|DCALDERA\1\1\DKITH\1\1\DCCZZIF\1\1\DCCZS125__\1\1\DCAVM080\1\3\DCATAN080\1\20\DCAAACIC080\1\20\DCCZZPI\1\1\DCCZZPU\1\2\DCCZK100\1\1\DCAVS40X50\1\1\DCCZZTE\1\2\DCCVN18\1\1\|
~C|CALEF#||INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN|290337.58|230702|0|
~D|CALEF#|PROD\1\1\ACEXIST\1\1\TUB.VAL\1\1\RUB. RADIADOR\1\1\CLIMAT\1\1\RADIADORES\1\1\INST.CLIM\1\1\INST.EXTR\1\1\EVAC.HUM\1\1\VARIOS\1\1\|
~C|CC-40F|Ud|CENTRAL MINI SEÑALIZACION LLAM. 4 BAÑOS|340|291121|3|
~T|CC-40F|Módulo de señalización para recibir la llamada de hasta cuatro baños asistidos. Dispone de cuatro LEDs que se iluminan indicando el origen de la llamada. El pulsador de MUTE?elimina el sonido temporalmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Modelo OPTIMUS ref. CC-40F.|
~C|CHI#||CHIMENEA DE HUMOS|895.23|091116|0|
~D|CHI#|DCHI150\1\1\|
~C|CLIMAT#||CLIMATIZADORES|53337.72|020802|0|
~D|CLIMAT#|DCLIMATCL01\1\1\DCLIMATCL02\1\1\|
~C|CLIPADOALBAR|u|Sistema aluminio clipado de albardilla|1.29|050117|3|
~C|CONDUCTOS#||CONDUCTOS DE AIRE|28029.28|200515|0|
~D|CONDUCTOS#|FV\1\1114\DCCAFICH\1\128\|
~C|DAINTBUSA|ml|BUS ALARMA|3.02|280809|0|
~D|DAINTBUSA|UAMEL1\1\0.05\UAMELA\1\0.05\UABTIBUS\1\1\UEBTPF016\1\1\|
~T|DAINTBUSA|Cableado tipo Bus bajo tubo para comunicación entre central y modulos expasores, incluso tubo. Medida la longitud ejecutada.|
~C|DANTI|Ud|INSTALACIÓN ANTIITRUSISMO|736.43|100715|0|
~D|DANTI|UAMEL1\1\6\UAMELA\1\6\UANTICE\1\1\UANTILCD\1\1\UANTIBAT\1\1\UANTISI\1\2\UANTIINST\1\1\UANTPRU\1\1\|
~T|DANTI|Instalación antiintrusismo compuesta por:
- Centralita de detección Bidireccional Premier 8168 o equivalente de 8 zonas ampliable a 168 zonas mediante módulos expansor XP8 (8 zonas). 8 salidas programables ampliable a 173 mediante módulo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000 eventos. Códigos de 4, 5 ó 6 dígitos. Programación local con módulo PC-Com. Módulo de transmisión a CRA por RTC o RDSI.
- Teclado LCD Premier o equivalente  con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 líneas. Visualización del estado de la central. 6 teclas de función. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Cumple EN50131-3.
- Transmisor Módulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con caja de plástico, soporte metálico y antena incorporada con base magnética.
Proporciona:
• Línea telefónica RTC emulada sobre GSM.
• Comunicación a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las transmisiones Contact ID de la central y las envía por GPRS).
• Envío de SMSs y llanadas a teléfonos particulares, programas en función del estado de las entradas de alarma. Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningun módulo adicional).
- Sirena interior de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Incorpora tamper de caja y de pared. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones: 155x114x44mm.
- Sirena exterior Sirena exterior Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de exterior electrónica autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de protección IP65. Salida acústica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento. Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida batería de niquel 2. 2 años de garantía. Oddysey 1 E, mismas características pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y sin tamper de tornillo.
- Batería y fuente de alimentación.
Incluso puesta en servicio, programación y pruebas y canalización y cableado de los detectores con la centralita de detección . Incluso contrato de conexión telefónica de centralita con policía. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DANTIDE|Ud|DETECTOR VOLUMÉTRICO|33.68|100715|0|
~D|DANTIDE|UAMEL1\1\0.1\UAMELA\1\0.1\UANTIMOD\1\0.5\UANTDETV\1\1\|
~T|DANTIDE|Suministro e instalación de detectores volumétricos digital de doble tecnología, 15m de alcance y con módulo electrónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensación digital de temperatura y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxima inmunidad contra falsas alarmas. También está disponible una versión CloakWisw TM (Tecnología Anti-Masking) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas para usar con la Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas programables. Un módulo reemplaza a dos teclados para una expansión de zona adicional.(i) Para centrales de grado 3 de la serie Premier Avanzada. . Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DANTINST3|ml|CABLEADO DETECTOR|2.62|280809|0|
~D|DANTINST3|UAMEL1\1\0.05\UAMELA\1\0.05\UANTINML\1\1\UEBTPF016\1\1\|
~T|DANTINST3|Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios, instalado bajo tubo de PVC flexible.|
~C|DAUDIVALT|Ud|ALTAVOCES AUTOAMPLIFICADOS FALSO TECHO|171.8|261018|0|
~D|DAUDIVALT|UEBADUVALT\1\1\O1ELEC\1\2\AESPELEC\1\2\0500a\1\1.636\|
~T|DAUDIVALT|Instalación de dos altavoces autoamplificados para falso techo de 2x20W, incluso amplificador, transformador de alimentación, caja y mecanismo con tecla de encendido, cableado de fuerza desde mecanismo a altavoz y desde circuito a mecanismo realizado bajo tubo flexible de PVC y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DAUDIVCABLE|Ud|INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA CABLEADO|111.85|050417|0|
~D|DAUDIVCABLE|UEBAUDIVCA\1\1\O1ELEC\1\1.5\AESPELEC\1\1.5\0500a\1\1.065\|
~T|DAUDIVCABLE|Cabelado para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, patalla tactil y preinstalación altavoces. 

Constituida por:
- 1 Ud Cableado de monitor interactivo con caja AV con cable para Video HDMI 2.0 o superior (L=10 m.).
- 4 Uds Cableado de fuerza con base de enchufe de caja AV desde circuito a base de enchufe.
- 1 Ud Cableado de fuerza con base de enchufe de e monitor interactivo desde circuito a base de enchufe.
- 1 Ud cableado UTP categoría 6 (incluido en afines).
- 1 Ud cableado USB 2.0 de tipo A a B auto amplificado con amplificador en el lado del monitor interactivo.
- 1 Ud cableado DisplayPort 1.2 o superior.
- 1 Ud cableado de megafonía 2x1 mm2 desde caja de monitor interactivo hasta altavoz principal y desde este a altavoz secundario.

Medida la unidad totalmente instalada.|
~C|DAUDIVCAJA|Ud|INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA MECANISMOS|210.51|011015|0|
~D|DAUDIVCAJA|UEBADUVME\1\1\O1ELEC\1\2\AESPELEC\1\2\0500a\1\2.005\|
~T|DAUDIVCAJA|Mecanismos y cajas para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector, pantalla táctil y preinstalación altavoces.

Constituida por:
-·     Caja AV principal (puesto del profesor)
o    1 HDMI 2.0 o superior.
o    1 USB 2.0 tipo B (en la cara exterior de la caja) y tipo A trasera (en la cara interior de la caja).
o    4 tomas eléctricas Schuko.
o    1 toma de red RJ45 UTP categoría 6 o superior.
o    1 toma conector DisplayPort 1.2 o superior.
-·     Caja AV secundaria (posición monitor interactivo)
o    1 salida de cable HDMI 2.0 o superior , enrollado con 2 metros de longitud a partir de la caja AV secundaria, para conectar directamente al monito interactivo.
o    1 USB 2.0 tipo A (en la cara exterior de la caja) y tipo B trasera (cara interior de la caja).
o    1 toma eléctrica Schuko.
o    1 toma RJ45 UTP categoría 6 o superior.
o    1 salida de cable DisplayPort 1.2 o superior, enrollado con 2 metros de longitud a partir de la caja AV secundaria, para conectar directamente al monito interactivo.

Medida la unidad totalmente instalada.|
~C|DAUDIV_|Ud|INSTALACIÓN AUDIOVISUAL AULA INFRAESTRUCTURA|91.93|050417|0|
~D|DAUDIV_|UEBAUDIVIN\1\1\O1ELEC\1\1\AESPELEC\1\1\0500a\1\0.876\|
~T|DAUDIV_|Infraesturcturas para instalación audiovisual en aula polivalente para proyector y monitor interactivo. 

Constituida por:
- 1 Ud Canalización de caja AV con monitor interactivo para cableado HDMI mediante tubo flexible empotrado. 
- 4 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de caja AV mediante tubo flexible empotrado.
- 1 Uds Canalización de circuito eléctrico con base de enchufe de monitor interactivo mediante tubo flexible empotrado.
- 1 Ud Canalización entre caja AV y monitor interactivo para el USB.
- 1 Ud Canalización entre caja AV y monitor interactivo para el DisplayPort.
- 1 Ud Canalización para tomas UTP en caja AV y caja monitor interactivo.
- 1 Ud Canalización desde caja de monitor interactivo hasta altavoz principal y desde este a altavoz secundario.

Medida la unidad totalmente instalada.|
~C|DAVISOBACEN|ud|CENTRAL DE AVISOS DE BAÑOS MINUSVÁLIDOS|504.31|081021|0|
~D|DAVISOBACEN|CC-40F\1\1\UFA-2DIN\1\1\O1ELEC\1\1\AESPELEC\1\1\|
~T|DAVISOBACEN|Suministro e instalación de Módulo de señalización para recibir la llamada de hasta cuatro baños asistidos. Dispone de cuatro LEDs que se iluminan indicando el origen de la llamada. El pulsador de MUTE?elimina el sonido temporalmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Modelo OPTIMUS ref. CC-40F. Medida la unidad instalada, incluyendo programación y puesta en marcha.|
~C|DAVISOBAÑOS|ud|CONJUNTO SEÑALIZACIÓN BAÑOS MINUSVALIDOS|287.92|120220|0|
~D|DAVISOBAÑOS|OFICIAL1ªELEC\1\1\AYUDANTEELEC\1\1\UAVISOBAÑOS\1\1\UAVISOCABLB\1\20\|
~T|DAVISOBAÑOS|Suministro e instalación de conjunto de señalización de avisos para baños de minusválidos marca Optimus o equivalente modelo KB-10F, incluso pequeño material y cableado necesario bajo tubo. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DAVISOCABLE|ml|CABLEADO CENTRAL AVISOS|2.02|171022|0|
~D|DAVISOCABLE|OFICIAL1ªELEC\1\0.03\AYUDANTEELEC\1\0.03\UAVISOSCABLE\1\1\|
~T|DAVISOCABLE|Cableado bajo tubo de central de avisos de baños de minusválidos con los sistemas individuales de cada baño. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DBCALD|Ud|BOMBA CALDERA|2237.05|010802|0|
~D|DBCALD|UAMCA1\1\1.5\UAMCAA\1\1.5\UAMEL1\1\0.2\UBCALD\1\1\UCABR080\1\1\UCAVM080\1\2\UCCZZMA\1\1\UCCPM\1\1\UCAVE015\1\2\UCAFY080\1\1\UCAAPLC40\1\1\UCAAPLCHA\1\1\|
~T|DBCALD|Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CALDERA). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 40/10-B, con motor directamente acoplado para circuito de caldera, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 3" .
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|DBCLIMAGIM|Ud|BOMBA CLIMATIZADOR GIMNASIO|2135.98|010802|0|
~D|DBCLIMAGIM|UAMCA1\1\1.5\UAMCAA\1\1.5\UAMEL1\1\0.2\UBCLIMATG\1\1\UCABR065\1\1\UCAVM065\1\2\UCCZZMA\1\1\UCCPM\1\1\UCAVE015\1\2\UCAFY065\1\1\UCAAPLC40\1\1\UCAAPLCHA\1\1\|
~T|DBCLIMAGIM|Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CLIMATIZADOR). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 40/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de climatizadores gimnasio, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 2 1/2" .
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 2" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|DBCLIMAT|Ud|BOMBA AEROTERMIA|2724.05|010802|0|
~D|DBCLIMAT|UAMCA1\1\1.5\UAMCAA\1\1.5\UAMEL1\1\0.2\UBCLIMAT\1\1\UCABR080\1\1\UCAVM080\1\2\UCCZZMA\1\1\UCCPM\1\1\UCAVE015\1\2\UCAFY080\1\1\UCAAPLC40\1\1\UCAAPLCHA\1\1\|
~T|DBCLIMAT|Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CLIMATIZADOR). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 50/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de aerotermia, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 3" .
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 3" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|DBRAD|Ud|BOMBA RADIADORES|2105.85|010802|0|
~D|DBRAD|UAMCA1\1\1.5\UAMCAA\1\1.5\UAMEL1\1\0.1\UBRAD\1\1\UCABR050\1\1\UCAVM050\1\2\UCCZZMA\1\1\UCCPM\1\1\UCAVE015\1\2\UCAFY050\1\1\UCAAPLC40\1\1\UCAAPLCHA\1\1\|
~T|DBRAD|Grupo Motor-bomba centrífuga SIMPLE (RADIADORES). Marca SEDICAL o equivalente modelo AM 40/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de radidadores, incluyendo:

- 2 Ud válvula de mariposa de 2".
- 2 Ud válvula de esfera de 1/2" .
- 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 2" EPDM compacto Ebroflex o equivalente.
- 1 Ud filtro.
- 1 Ud manómetro de glicerina y lira según esquema de principio.

Incluso accesorios, mano de obra y puesta en marcha. Incluso conexionado eléctrico. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|DC ATFAM|Ud|FAMILILARIZACIÓN CANALIZACIONES|93.05|201117|0|
~D|DC ATFAM|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\U%C05\1\0.05\|
~T|DC ATFAM|Identificación de montantes y familiarización con la instalación. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DCAAACE050|ml|AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR  DN50 e=40+Al|35.86|280702|0|
~D|DCAAACE050|UAMFO1\1\0.47\UAMFOA\1\0.47\UCAAACE050\1\1\UCAAACEC050\1\1.02\|
~T|DCAAACE050|Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACE065|ml|AISL. EXT. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=40+Al|34.54|280702|0|
~D|DCAAACE065|UAMFO1\1\0.5\UAMFOA\1\0.5\UCAAACE065\1\1\UCAAACEC065\1\1.02\|
~T|DCAAACE065|Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACI015|ml|AISL. CANAL. ACERO CALOR DN15 e=25|4.89|250216|0|
~D|DCAAACI015|UAMFO1\1\0.019\UAMFOA\1\0.019\UCAAACI015\1\1\|
~T|DCAAACI015|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 21,3mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACI020|ml|AISL. CANAL. ACERO CALOR DN20 e=25|5.82|250216|0|
~D|DCAAACI020|UAMFO1\1\0.019\UAMFOA\1\0.019\UCAAACI020\1\1\|
~T|DCAAACI020|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 26,9mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACI025|ml|AISL. CANAL. ACERO CALOR DN25 e=25|6.74|250216|0|
~D|DCAAACI025|UAMFO1\1\0.029\UAMFOA\1\0.029\UCAAACI025\1\1\|
~T|DCAAACI025|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 33,7mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACI032|ml|AISL. CANAL. ACERO CALOR DN32 e=30|8.5|050517|0|
~D|DCAAACI032|UAMFO1\1\0.03\UAMFOA\1\0.03\UCAAACI032\1\1\|
~T|DCAAACI032|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 42,4mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACI040|ml|AISL. CANAL. ACERO CALOR DN40 e=30|10.36|050517|0|
~D|DCAAACI040|UAMFO1\1\0.04\UAMFOA\1\0.04\UCAAACI040\1\1\|
~T|DCAAACI040|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACI050|ml|AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40|12|050517|0|
~D|DCAAACI050|UAMFO1\1\0.04\UAMFOA\1\0.04\UCAAACI050\1\1\|
~T|DCAAACI050|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o equivalente de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACI065|ml|AISL. CANAL. ACERO CALOR DN65 e=30|18.87|050517|0|
~D|DCAAACI065|UAMFO1\1\0.05\UAMFOA\1\0.05\UCAAACI065\1\1\|
~T|DCAAACI065|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACIC050|ml|AISL. CANAL. ACERO CALOR DN50 e=40+Al|33.77|280702|0|
~D|DCAAACIC050|UAMFO1\1\0.47\UAMFOA\1\0.47\UCAAACI050\1\1\UCAAACIC050\1\1.02\|
~T|DCAAACIC050|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAACIC080|ml|AISL. CANAL. ACERO CALOR  DN80 e=40+Al|38.15|280702|0|
~D|DCAAACIC080|UAMFO1\1\0.54\UAMFOA\1\0.54\UCAAACI080\1\1\UCAAACIC080\1\1.02\|
~T|DCAAACIC080|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 88,9mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAAFE065|ml|AISL. EXT. CANAL. ACERO FRIO  DN65 e=50+Al|42.72|280702|0|
~D|DCAAAFE065|UAMFO1\1\0.5\UAMFOA\1\0.5\UCAAAFE065\1\1\UCAAAFEC065\1\1.02\|
~T|DCAAAFE065|Aislamiento para canalización de acero en exterior, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 50mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAAFIC065|ml|AISL. CANAL. ACERO FRIO  DN65 e=60+Al|38.67|280702|0|
~D|DCAAAFIC065|UAMFO1\1\0.5\UAMFOA\1\0.5\UCAAAFI065\1\1\UCAAAFIC065\1\1.02\|
~T|DCAAAFIC065|Aislamiento para canalización de acero, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 60mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Protección con chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, conformada y con solapes de mínimo 15mm. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAPBI020|ml|AISL. CANAL. PLAST. d=20mm e=10|1.38|110805|0|
~D|DCAAPBI020|UAMFO1\1\0.019\UAMFOA\1\0.019\UCAAPBI020\1\1\|
~T|DCAAPBI020|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAPBI025|ml|AISL. CANAL. PLAST. d=25mm e=10|2.22|010802|0|
~D|DCAAPBI025|UAMFO1\1\0.029\UAMFOA\1\0.029\UCAAPBI025\1\1\|
~T|DCAAPBI025|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAPBI040|ml|AISL. CANAL. PLAST. d=40mm e=10|3.36|010802|0|
~D|DCAAPBI040|UAMFO1\1\0.039\UAMFOA\1\0.039\UCAAPBI040\1\1\|
~T|DCAAPBI040|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 40mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAPBI050|ml|AISL. CANAL. PLAST. d=50mm e=10|6.12|050517|0|
~D|DCAAPBI050|UAMFO1\1\0.039\UAMFOA\1\0.039\UCAAPBI050\1\1\|
~T|DCAAPBI050|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAPBI063|ml|AISL. CANAL. PLAST. d=63mm e=10|6.99|080517|0|
~D|DCAAPBI063|UAMFO1\1\0.048\UAMFOA\1\0.048\UCAAPBI063\1\1\|
~T|DCAAPBI063|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 63mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCAAPBI075|ml|AISL. CANAL. PLAST. d=75mm e=10|8.02|080517|0|
~D|DCAAPBI075|UAMFO1\1\0.048\UAMFOA\1\0.048\UCAAPBI075\1\1\|
~T|DCAAPBI075|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 75mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCABIE25|Ud|BIE 25 mm. PARA INSTALAR EN ARMARIO|187.95|270809|0|
~D|DCABIE25|UAMFO1\1\0.967\UAMFOA\1\0.967\UCABIE25\1\1\|
~T|DCABIE25|Boca de incendios equipada BIE (IPF-43) de 25 mm y 20 metros, compuesta por:
- Devanadera circular para 20 metros de manguera.
- Manguera de 20 metros de 25 mm. de diámetro con racores tipo Barcelona en los extremos.
- Boca de incendio de 25 mm. de diámetro con manómetro y racor tipo Barcelona.
- Lanza DN 25/9 de agua de triple efecto (chorro compacto, pulverización o niebla y cierre) según UNE 23.410
- Soporte para la lanza.
Cumplirán UNE EN 671-1 y UNE EN 671-2.
Totalmente instalada y probada.
El sistema de bies se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio (con un mínimo de 10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión durante dos horas, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la misma.|
~C|DCABLEADO|Ml|CABLEADO DE ALTAVOCES|1.05|251115|0|
~D|DCABLEADO|UO01OB1\1\0.019\UO01OB2\1\0.019\UCABLEADO\1\1\|
~T|DCABLEADO|Cableado para altavoces 2 x 1,5 mm2 bajo tubo. Medida la longitud instalada.|
~C|DCADAI065|Ud|DILATADOR ACERO INOX. 65 mm|231.49|111202|0|
~D|DCADAI065|UAMFO1\1\0.55\UAMFOA\1\0.55\UCADAI065\1\1\UCABR065\1\1\|
~T|DCADAI065|Dilatador de acero inoxidable marca STANFLEX o similar de diametro 65 mm con tubo guía interior para conexión embridada y PN-16. Incluso preparación de tubos, accesorios y pequeño material.  Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCALDERA|Ud|CALDERA WOLF MGK-2-210|13918.26|190919|0|
~D|DCALDERA|UAMCA1\1\5\UAMCAA\1\5\UAMEL1\1\2\UCALD\1\1\UCALDNEU\1\1\|
~T|DCALDERA|Caldera marca WOLF o equivalente modelo MGK-2 210 para gas natural. Caldera de condensación de pié con quemador modulante y potencia nominal 210 kW , línea de gas con todos los elementos de regulación, termómetro termostato de seguridad y piloto de puesta en tensión. Incluido neutralizador de condensados, cajas, cortatiros, conductos y registros de humos, colectores hidráulicos de Ida y Retorno, montaje y conexionado a todos los circuitos hidraúlicos que unen la caldera con colectores de calor, tanto de impulsión como de retorno, realizado con tubería en acero negro con aislamiento en Armaflex, según normativa RITE, y terminación en aluminio, accesorios de control de nivel, seguridad de mínima y máxima presión, válvulas de seguridad, llaves de corte, vaciados, etc... Medida la unidad totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Incluye neutralizador de condensados.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación. Se recogerán los parámetros principales de la caldera mediante módulo ISM-6 LON y pasarela.|
~C|DCALLE|Ud|VACIADO Y LLENADO|132.93|221222|0|
~D|DCALLE|UAMFO1\1\3\UAMFOA\1\3\|
~T|DCALLE|Vaciado y llenado de instalación existente para actuación de incorporación de un nuevo circuito. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DCAMATP|Ud|Canalización DN65 y pequeño material|65|260123|3|
~C|DCAPIC|Ud|PICAJE COLECTOR EXISTENTE|131.47|221222|0|
~D|DCAPIC|UAMFO1\1\1.5\UAMFOA\1\1.5\DCAMATP\1\1\|
~T|DCAPIC|Picaje en colector existente para incorporación de nuevo circuito (DN65). Medida la unidad ejecutada.|
~C|DCATAN015|ml|CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN15|10.49|310809|0|
~D|DCATAN015|UAMFO1\1\0.145\UAMFOA\1\0.145\UCATAN015\1\1\UCATANA015\1\1\|
~T|DCATAN015|Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro exterior 21,3 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCATAN020|ml|CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN20|13.27|280809|0|
~D|DCATAN020|UAMFO1\1\0.203\UAMFOA\1\0.203\UCATAN020\1\1\UCATANA020\1\1\|
~T|DCATAN020|Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro exterior 26,9 y espesor 2,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCATAN025|ml|CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN25|17.39|310809|0|
~D|DCATAN025|UAMFO1\1\0.242\UAMFOA\1\0.242\UCATAN025\1\1\UCATANA025\1\1\|
~T|DCATAN025|Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro exterior 33,7 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCATAN032|ml|CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN32|19.19|310809|0|
~D|DCATAN032|UAMFO1\1\0.3\UAMFOA\1\0.3\UCATAN032\1\1\UCATANA032\1\1\|
~T|DCATAN032|Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exterior 42,4 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCATAN040|ml|CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN40|20.71|310809|0|
~D|DCATAN040|UAMFO1\1\0.319\UAMFOA\1\0.319\UCATAN040\1\1\UCATANA040\1\1\|
~T|DCATAN040|Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exterior 48,3 y espesor 3,2. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCATAN050|ml|CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN50|28.35|240702|0|
~D|DCATAN050|UAMFO1\1\0.377\UAMFOA\1\0.377\UCATAN050\1\1\UCATANA050\1\1\|
~T|DCATAN050|Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exterior 60,3 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCATAN065|ml|CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN65|33.99|240702|0|
~D|DCATAN065|UAMFO1\1\0.46\UAMFOA\1\0.46\UCATAN065\1\1\UCATANA065\1\0.5\|
~T|DCATAN065|Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exterior 76,1 y espesor 3,6. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCATAN080|ml|CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO DN80|39.13|240702|0|
~D|DCATAN080|UCATAN080\1\1\UCATANA080\1\0.5\O1FONT\1\0.5\AESPFONT\1\0.5\|
~T|DCATAN080|Canalización de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro exterior 88,9 y espesor 4,0. Incluso parte proporcional de piezas especiales, pasamuros, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCAVE0251|Ud|VÁLVULA DE VACIADO 1"|9.95|200515|0|
~D|DCAVE0251|UAMFO1\1\0.14\UAMFOA\1\0.14\UCAVE025\1\1\|
~T|DCAVE0251|Válvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y protección. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCAVM032|Ud|VÁLVULA DE MARIPOSA DN32|60.74|200802|0|
~D|DCAVM032|UAMFO1\1\0.5\UAMFOA\1\0.5\UCAVM032\1\1\UCABR032\1\1\|
~T|DCAVM032|Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCAVM040|Ud|VÁLVULA DE MARIPOSA DN40|65.18|111202|0|
~D|DCAVM040|UAMFO1\1\0.5\UAMFOA\1\0.5\UCAVM040\1\1\UCABR040\1\1\|
~T|DCAVM040|Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCAVM050|Ud|VÁLVULA DE MARIPOSA DN50|71.38|020802|0|
~D|DCAVM050|UAMFO1\1\0.5\UAMFOA\1\0.5\UCAVM050\1\1\UCABR050\1\1\|
~T|DCAVM050|Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCAVM065|Ud|VÁLVULA DE MARIPOSA DN65|86.97|020802|0|
~D|DCAVM065|UAMFO1\1\0.55\UAMFOA\1\0.55\UCAVM065\1\1\UCABR065\1\1\|
~T|DCAVM065|Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCAVM080|Ud|VÁLVULA DE MARIPOSA DN80|65.36|020802|0|
~D|DCAVM080|UAMFO1\1\0.6\UAMFOA\1\0.6\UCAVM080\1\1\UCABR080\1\1\|
~T|DCAVM080|Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o equivalente, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCAVR050|Ud|VÁLVULA DE RETENCIÓN DN50|83.89|020802|0|
~D|DCAVR050|UAMFO1\1\0.5\UAMFOA\1\0.5\UCAVR050\1\1\UCABR050\1\1\|
~T|DCAVR050|Válvula de retención de doble clapeta DN50, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construído en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCAVR065|Ud|VÁLVULA DE RETENCIÓN DN65|107.22|020802|0|
~D|DCAVR065|UAMFO1\1\0.55\UAMFOA\1\0.55\UCAVR065\1\1\UCABR065\1\1\|
~T|DCAVR065|Válvula de retención de doble clapeta DN65, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construído en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCAVR080|Ud|VÁLVULA DE RETENCIÓN DN80|104.56|020802|0|
~D|DCAVR080|UAMFO1\1\0.6\UAMFOA\1\0.6\UCAVR080\1\1\UCABR080\1\1\|
~T|DCAVR080|Válvula de retención de doble clapeta DN80, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construído en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 ºC. Incluso juego de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCAVS40X50|Ud|VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN40x50|230.44|240702|0|
~D|DCAVS40X50|UAMCA1\1\1.7\UAMCAA\1\1.7\UCAVS40X50\1\1\UCATAN050\1\4\UCATANA050\1\4\UCCZZEM\1\1\|
~T|DCAVS40X50|Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN32x40 o equivalente.  Con dispositivo de accionamiento manual. Conexión a circuito con tubo de acero DN40 aislado y protegido con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero negro DN50 a embudo de vertido a desagüe con sifón, tuberias con dos manos de pintura antioxidante. Medida la unidad instalada, tarada y probada.|
~C|DCCAFICH|m2|CONDUCTO EXTERIOR CHAPA CON INTRAVER|36.81|200515|0|
~D|DCCAFICH|UAMCL1\1\0.15\UAMCLA\1\0.15\UCAAPLCHA\1\1\UINTRAVER\1\1\UCAAPLSOP\1\1\|
~T|DCCAFICH|Chapa de acero para protección del aislamiento y conformado según espesores, uniones, refuerzos y soportes indicados en UNE 100.002 y 100.103, para conformar según diferentes formas. Incluso refuerzos mecánicos, conformado, sellado, solapes, uniones tipo METU y pequeño material. Medida la superficie instalada. Incluso Manta de la mineral Arena para instalación en el interior de conductos de chapa para canalizaciones exteriores marca ISOVER  o equivalente a criterio de la Dirección Falcultativa modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida con un tejido de vidrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales. 
Incluye soportación mediante perfiles a cubierta plana, con apoyos sobre lastre de hormigón.|
~C|DCCAFLS100|ml|CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE d=100 mm|3.45|240914|0|
~D|DCCAFLS100|UAMCL1\1\0.05\UAMCLA\1\0.05\UCCAFLS100\1\1\|
~T|DCCAFLS100|Conducciones de aire de diámetro 100 mm, realizado con conducto circular de aluminio flexible  y característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.  Incluso acoplamiento a otros conductos, rejillas, difusores, uniones selladas, etc.. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCCAPCI020ACS|ml|AISL. CANAL. PLAST. ACS d=20mm. e=30|2.83|110805|0|
~D|DCCAPCI020ACS|UAMFO1\1\0.02\UAMFOA\1\0.02\UCAAPCI020ACS\1\1\|
~T|DCCAPCI020ACS|Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCCAPCI025ACS|ml|AISL. CANAL. PLAST. ACS d=25mm. e=30|2.84|091105|0|
~D|DCCAPCI025ACS|UAMFO1\1\0.02\UAMFOA\1\0.02\UCAAPCI025ACS\1\1\|
~T|DCCAPCI025ACS|Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|DCCARPA0010|Ud|REJA SCHAKO PA-Z-01-08-1025x325 Ral 9010-VM-ER2|143.49|200515|0|
~D|DCCARPA0010|UAMCL1\1\0.4\UAMCLA\1\0.4\UCCARPA120010\1\1\UCCAFLA200\1\1\|
~T|DCCARPA0010|Reja de lama fija marca Schako o equivalente, modelo PA-Z-01-08-1025x325-Ral 9010-VM-ER2, fabricada en perfil de aluminio extruido, lacada (color según proyecto de decoración), con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de montaje oculto. Plenum metálico con bocas de conexón lateral.  Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|DCCAV1C0160|Ud|EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-160/100|104.77|050517|0|
~D|DCCAV1C0160|UAMCL1\1\0.6\UAMCLA\1\0.6\UAMEL1\1\0.2\UCCAV1C0160\1\1\|
~T|DCCAV1C0160|Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100 o equivalente con temporizador.  Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.|
~C|DCCAV1C0350|ud|EXTRACTOR S&P MIXVENT TD-350/125|139.42|260515|0|
~D|DCCAV1C0350|UAMCL1\1\0.45\UAMCLA\1\0.45\UAMEL1\1\0.1\UCCAV1C0350\1\1\UCCCANT350\1\1\|
~T|DCCAV1C0350|Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente, para un caudal máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.|
~C|DCCTLI10000|Ud|DEPOSITO DE INERCIA 1000|2087.2|010802|0|
~D|DCCTLI10000|UAMCA1\1\1\UAMCAA\1\1\UCCTLI1000\1\1\UCCZZMA\1\1\UCCZZTE\1\1\UCAVE015\1\1\UCAAPLCHA\1\6.773\|
~T|DCCTLI10000|Depósito de inercia vertical para agua fría marca SEDICAL/LAPESA modelo PSM 1000 con aislamiento ECO SKIN 2.0 o simlar de 600 litros de capacidad para una presión de servicio de 6 bar fabricado en acero al carbono. Aislamiento, para evitar pérdidas térmicas, mediante espuma de poliuretano rígido inyectado sobre molde y protección contra condensaciones "barrera de vapor" cumpliendo con la legislación vigente (RITE) y terminación para protección exterior en chapa de aluminio. Incluso interconexionado tal como muestra el esquema de principio, todo ello con aislamiento en Armaflex AF, según RITE, y terminación en chapa de aluminio.  Picajes para manómetro, termómetro y sonda.  Medida la unidad instalada según esquema de principio y probada.|
~C|DCCVN0025|Ud|VASO DE EXPANSIÓN NTM 400/6|536.42|010802|0|
~D|DCCVN0025|UAMCA1\1\1.1\UAMCAA\1\1.1\UCCVN0025\1\1\UCCZZMA\1\1\UCAVE015\1\1\XXXVEM\1\1\XXXTAN\1\10\XXXTAAN\1\10\XXXTAAAI\1\2\XXXTAAAIC\1\2\UCCZZEM\1\1\|
~T|DCCVN0025|Vaso de expansión de Sedical modelo NTM 400/6 o similar, con membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y 120ºC, conexión roscada DN20. Homologado. Con válvula de 3 vías para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito cerrado. Vaciado conducido y vertido mediante embudo. Manómetro de glicerina con lira y llave de corte. Conexionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antioxidante, aislados y protegidos con aluminio.|
~C|DCCVN008|Ud|VASO DE EXPANSIÓN NTM 18/5|162.15|010802|0|
~D|DCCVN008|UAMCA1\1\1.1\UAMCAA\1\1.1\UCCVN008\1\1\UCCZZMA\1\1\UCAVE015\1\1\XXXVEM\1\1\XXXTAN\1\10\XXXTAAN\1\10\XXXTAAAI\1\2\XXXTAAAIC\1\2\UCCZZEM\1\1\|
~T|DCCVN008|Vaso de expansión de Sedical modelo NTM 18/5 o similar, con membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y 120ºC, conexión roscada DN20. Homologado. Con válvula de 3 vías para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito cerrado. Vaciado conducido y vertido mediante embudo. Manómetro de glicerina con lira y llave de corte. Conexionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antioxidante, aislados y protegidos con aluminio.|
~C|DCCVN18|Ud|VASO DE EXPANSIÓN NTM 5/5|97.32|020223|0|
~D|DCCVN18|UAMCA1\1\1\UAMCAA\1\1\UCCVN25\1\1\|
~T|DCCVN18|Vaso de expansión de Sedical o similar modelo NTM 5/5  de 5 litros o equivalente, con membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y 120ºC, conexión roscada DN25. Homologado. Con llave de corte. Conexionados mediante tubo de acero negro con doble imprimación antioxidante, aislados y protegidos con aluminio.|
~C|DCCZA050AR|Ud|SEPAR. AIRE BA050F|949.94|050802|0|
~D|DCCZA050AR|UAMCA1\1\2\UAMCAA\1\2\UCCZA050AR\1\1\UCABR050\1\1\UCAAPLCHA\1\1.5\UCCZZEM\1\1\|
~T|DCCZA050AR|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROVENT modelo BA050F o equivalente, de ejecución embridada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCCZK040|Ud|CONTADOR kCAL/H DN040|1319.66|111202|0|
~D|DCCZK040|UAMCA1\1\0.45\UAMCAA\1\0.45\UAMEL1\1\0.15\UCCZK040\1\1\UCABR040\1\1\UCABAT\1\1\UCMOBUS\1\1\|
~T|DCCZK040|Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440RF552 440 CS5 modbus  DN040 FD o equivalente, para un caudal de hasta 10 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, bridas y pequeño material, incluso preparación de tuberías y conexiones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata programable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|DCCZK100|Ud|CONTADOR kCAL/H DN050|1797.08|180515|0|
~D|DCCZK100|UAMCA1\1\1\UAMCAA\1\1\UAMEL1\1\0.5\UCCZK100\1\1\UCABR050\1\1\UCMOD\1\1\UCMOBUS\1\1\|
~T|DCCZK100|Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440 DN050 FD o equivalente, para un caudal de hasta 15 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, bridas y pequeño material, incluso preparación de tuberías y conexiones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata programable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|DCCZK100_|Ud|CONTADOR kCAL/H DN065|1806.52|111202|0|
~D|DCCZK100_|UAMCA1\1\1\UAMCAA\1\1\UAMEL1\1\0.5\UCCZK100\1\1\UCABR065\1\1\UCABAT\1\1\UCMOBUS\1\1\|
~T|DCCZK100_|Contador compacto de calorías marca SEDICAL o equivalente modelo SUPERSTATIC 440RF554 440 CS5 modbus  DN065 FD o equivalente, para un caudal de hasta 25 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, bridas y pequeño material, incluso preparación de tuberías y conexiones eléctricas. Preparado para su lectura desde el sistema de gestión. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Incluso módulo de alimentación y módulo Modbus RTU.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata programable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|DCCZL32|Ud|LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL DN32|134.76|240702|0|
~D|DCCZL32|UAMCA1\1\1\UAMCAA\1\1\UCCDES\1\1\UCCZZLL\1\1\UCAVE032\1\2\UCAVE015\1\2\UCAVR032\1\1\UCATAU032\1\0.25\UCATAUA032\1\0.25\UCATAN032\1\2\UCATANA032\1\2\UCATAN015\1\0.5\UCATANA015\1\0.5\UCAAABI032\1\6.25\UCAAABI015\1\0.5\UCAAABIC032\1\6.25\UCAAABIC015\1\0.5\|
~T|DCCZL32|Llenado Manual/Automático de circuitos cerrados DN32, realizado con válvula automática DN15, desconector según RITE, contador y filtro, válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16, válvula de retención. Canalizaciones en acero aisladas y protegidas. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.|
~C|DCCZS050L|Ud|SEPAR. LODOS BE0050F|1085.94|050802|0|
~D|DCCZS050L|UAMCA1\1\2\UAMCAA\1\2\UCCZS050L\1\1\UCABR050\1\1\UCAAPLCHA\1\1.5\UCCZZEM\1\1\|
~T|DCCZS050L|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROTRAP modelo BE050F o equivalente, de ejecución embridada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCCZS065AR|Ud|SEPAR. AIRE BA080F|1039.44|050802|0|
~D|DCCZS065AR|UAMCA1\1\2\UAMCAA\1\2\UCCZS065AR\1\1\UCABR080\1\1\UCAAPLCHA\1\1.5\UCCZZEM\1\1\|
~T|DCCZS065AR|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROVENT modelo BA080F o equivalente, de ejecución embridada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCCZS125|Ud|SEPAR. LODOS BE0080F|1399.44|050802|0|
~D|DCCZS125|UAMCA1\1\2\UAMCAA\1\2\UCCZS100\1\1\UCABR080\1\1\UCAAPLCHA\1\1.5\UCCZZEM\1\1\|
~T|DCCZS125|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROTRAP modelo BE080F o equivalente, de ejecución embridada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCCZS125__|Ud|SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BC065F|1718.19|050802|0|
~D|DCCZS125__|UAMCA1\1\2\UAMCAA\1\2\UCCZS100__\1\1\UCABR065\1\1\UCAAPLCHA\1\1.5\UCCZZEM\1\1\|
~T|DCCZS125__|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROCOMBI modelo BC1065 o equivalente, de ejecución embridada. Incluso vaciado mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (según RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCCZV20|Ud|VACIADO CIRCUITOS DN20|60.49|050802|0|
~D|DCCZV20|UAMCA1\1\1\UAMCAA\1\1\UCAVE020\1\1\UCCZZEM\1\1\UCATAN020\1\2\UCATANA020\1\2\|
~T|DCCZV20|Instalación de vaciado visible DN20 realizado con válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado, canalización hasta desagüe en montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifonico y pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCCZZIF|Ud|INTERRUPTOR DE FLUJO|61.23|190919|0|
~D|DCCZZIF|UAMCA1\1\0.5\UAMCAA\1\0.5\UAMEL1\1\0.5\UCCZZIF\1\1\|
~T|DCCZZIF|Interruptor de flujo para comprobacion de circulación de fluidos. Incluso pequeño material, cableado, preparación de tubería y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCCZZPI|Ud|PIROSTATO|33.46|050802|0|
~D|DCCZZPI|UAMCA1\1\0.35\UAMCAA\1\0.35\UAMEL1\1\0.1\UCCZZPI\1\1\|
~T|DCCZZPI|Pirostato para control de temperatura de humos en chimenea. Incluso pequeño material, cableado, preparación de chimenea y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCCZZPU|Ud|PURGADOR AUTOMÁTICO|22.56|010802|0|
~D|DCCZZPU|UAMCA1\1\0.15\UAMCAA\1\0.15\UCCZZPU\1\1\UCAVE015\1\1\|
~T|DCCZZPU|Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 o equivalente, fabricado en latón. Montaje roscado. Incluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y preparación de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCCZZTE|Ud|TERMÓMETRO DE VARILLA|13.8|111202|0|
~D|DCCZZTE|UAMCA1\1\0.15\UAMCAA\1\0.15\UCCZZTE\1\1\|
~T|DCCZZTE|Termómetro de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción. Escala 0-100ºC. Incluso pequeño material y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCHI150|Ud|CHIMENEA DE HUMOS|852.6|091116|0|
~D|DCHI150|UAMCA1\1\2\UAMCAA\1\2\UCCHC400\1\1\|
~T|DCHI150|Evacuación de humos de calderas hasta cubierta con chimenea marca DINAK o equivalente homologada SWJ INOX316, incluyendo:

- 1 Ud Acoplamiento de caldera.
- 6 Uds Módulos rectos largos. 
- 1 Ud sombrerete antiviento.
- 2 Ud anclajes intermedios planos.
- 6 Uds abrazaderas junta ext..
- PA de vientos y fijación.
- 1 Ud recogida de condensados de caldera y conducción hasta desagüe más cercano.

Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DCIB#||BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS|7544.26|240702|0|
~D|DCIB#|DCABIE25\1\7\DCATAN065\1\75\DCATAN050\1\60\DCATAN040\1\35\DCATAN032\1\34\DCADAI065\1\1\DCAVE0251\1\1\|
~C|DCIDCE1000|Ud|CENTRAL ANALÓGICA 2 LAZOS AMPLIABLE A 4 LAZOS|3743.49|200319|0|
~D|DCIDCE1000|UAMCI1\1\14\UAMCIA\1\14\UCIDCEAMPL\1\1\UCICENTRAL\1\1\UCIMOD\1\1\UCIDBATE\1\2\UCIDTARJCOM\1\2\|
~T|DCIDCE1000|central de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4 lazos. Incluso módulo de ampliación de 2 lazos y 2 tarjetas de comunicación RS485 (uno para instalación en central existente y otro para la central nueva a instalar).  Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado, incluso accesorios y trabajos en centralita existente y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.|
~C|DCIDCEPROG|Ud|PROGRAMACIÓN|711.82|110815|0|
~D|DCIDCEPROG|UAMCI1\1\9.667\UAMCIA\1\9.667\UCIDCEP\1\1\|
~T|DCIDCEPROG|Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios. Incluyendo software, programación específica, pruebas, verificación general de correcto funcionamiento, curso de formación para el personal y demostraciones para su perfecto funcionamiento.|
~C|DCIDDIT|Ud|DETECTOR OPTICO DE HUMOS|63.99|030517|0|
~D|DCIDDIT|UAMCI1\1\0.2\UCIDDIT\1\1\|
~T|DCIDDIT|Suministro y montaje de Detector óptico de humos analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led tricolor (verde, amarillo, rojo) que permite ver el estado del detector localmente. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Dimensiones (diam x H instalado en base): 102 x 52 mm. Consumo de 200 a 300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Incluso Base . según normativa vigente. Incluso zócalo de montaje superficial visto de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.|
~C|DCIDELSD|ml|CABLEADO DETECCIÓN RF|6.71|280809|0|
~D|DCIDELSD|UAMCI1\1\0.077\UAMCIA\1\0.077\UCD\1\1\UEBTPF016\1\1\|
~T|DCIDELSD|Cableado trenzado apantallado para conexión de lazos con equipos con central de incendios de 2x1mm2 resistente al fuego (AS+) segurfoc alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500 V o equivalente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso instalación del cableado en canalización y pequeño material. Todo completo, instalado y probado según normativa vigente y dirección facultativa.|
~C|DCIDELSS|ml|CABLEADO INTERCONEXIÓN CENTRALES|6.27|280809|0|
~D|DCIDELSS|UAMCI1\1\0.077\UAMCIA\1\0.077\UDCIDELS\1\1\UEBTPF016\1\1\|
~T|DCIDELSS|Cableado trenzado apantallado para conexión entre centralitas de incendio de 2x1x1,5mm2  DX+/DX-/GMD o equivalente , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso instalación del cableado en canalización y pequeño material. Todo completo, instalado y probado según normativa vigente y dirección facultativa.|
~C|DCIDFUENBAT|Ud|FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERIAS|280.74|110815|0|
~D|DCIDFUENBAT|UAMCI1\1\1.16\UCIDDFUEN\1\1\UCIDDBAT\1\2\|
~T|DCIDFUENBAT|Suministro e instalación de Fuente de Alimentación supervisada montada en caja. Tecnología de recombinaciónde oxigeno para control efectivo de generación de gases. Densidad de energía superior. Sistema especial de suspensión del electrolito para evitar fugas. Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DCIDMODAIS|Ud|MODULO AISLAMIENTO (INCENDIOS Y GAS)|57.88|030517|0|
~D|DCIDMODAIS|UAMEL1\1\0.25\UCIDMDOAIS\1\1\|
~T|DCIDMODAIS|Suministro y montaje de Módulo monitor de dos entradas direccionable para controlar equipos externos mediante contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47 KW. Aislador de linea  incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Montado en caja semitransparente M200-SMB.
Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente. según normativa vigente. Incluso zócalo de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCIDMONFUEN|Ud|MODULO 1 ENTRADA (FUENTE ALIMENTACIÓN)|43.24|110815|0|
~D|DCIDMONFUEN|UAMCI1\1\0.483\UCIDMONFUEN\1\1\|
~T|DCIDMONFUEN|Suministro e instalación de Módulo monitor de una entrada direccionable y una salida doble (pasarelas dependientes) direccionable para montaje en superficie. Incorpora una salida de relé sin tensión doble. Equipado con aislador de cortocircuitos para la protección de los dispositivos del lazo. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre aisladores. El módulo está alimentado del lazo y opera entre 17 VDC – 28 VDC.   Equipado con cuatro LEDs, dos amarillos y dos rojos, para indicar condiciones de estado y de error del sistema. Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente..Incluso cableado bajo tubo de alimentación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DCIDPUA|Ud|PULSADOR ALARMA ANALÓGICO|66.56|030517|0|
~D|DCIDPUA|UAMCI1\1\0.193\UAMCIA\1\0.193\UCIDPUA\1\1\|
~T|DCIDPUA|Suministro y montaje de Pulsador de alarma rearmable para sistema analógico inteligente. Montaje de superficie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.. Incluso tapa transparente y caja. Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCIDSIRINT|Ud|SIRENA INTERIOR|75.11|030517|0|
~D|DCIDSIRINT|UAMCI1\1\0.193\UAMCIA\1\0.193\UCIDSIEINT\1\1\|
~T|DCIDSIRINT|Suministro y montaje de Sirena direccionable blanca con base detector incluída. Permite la selección de 32 tonos diferentes, 3 niveles de sonido y tono interrumpido o alterno. Garantiza un sonido de salida de 92dB a 98dB a 1 metro. Alimentación de 15 a 32VDC del mismo lazo de detección. Consumo máximo de 4.5mA. Dimensiones (diam x H): 112 x 43 mm. IP21. Incluso base. Marca SCHNEIDER / ABANTRONIC según edificio existente.. Incluso zócalo de montaje y tapa roja .Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DCISCBIE|Ud|CARTEL BIE|14.02|210919|0|
~D|DCISCBIE|UAMCIA\1\0.2\UCISCBIE\1\1\|
~T|DCISCBIE|Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.|
~C|DCISCPE|Ud|CARTEL EXTINTOR|14.02|210919|0|
~D|DCISCPE|UAMCIA\1\0.2\UCISCPE\1\1\|
~T|DCISCPE|Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.|
~C|DCISCPP|Ud|CARTEL PULSADOR|14.02|210919|0|
~D|DCISCPP|UAMCIA\1\0.2\UCISCPP\1\1\|
~T|DCISCPP|Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR, conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.|
~C|DCISCSIR|Ud|CARTEL SIRENA|14.02|210919|0|
~D|DCISCSIR|UAMCIA\1\0.2\UCISCSIR\1\1\|
~T|DCISCSIR|Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.|
~C|DCIXMC5|Ud|EXTINTOR CO2 55B 5 Kg|76.84|240914|0|
~D|DCIXMC5|UAMFOA\1\0.145\UCIXMC5\1\1\|
~T|DCIXMC5|Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de anhídrido carbónico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondrá de dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.|
~C|DCIXMP6|Ud|EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg|34.93|030517|0|
~D|DCIXMP6|UAMFOA\1\0.145\UCIXMP6\1\1\|
~T|DCIXMP6|Suministro e instalación de extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo seco ABC, de eficacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.|
~C|DCLEG|Ud|LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN|0|250515|0|
~D|DCLEG|UAMCL1\1\0\UAMCLA\1\0\UCLEG\1\1\|
~T|DCLEG|Legalización de la instalación de climatización y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|DCLEGAFIN|Ud|LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AFINES|0|250515|0|
~D|DCLEGAFIN|UAMEL1\1\0\UAMELA\1\0\UCLEGAFIN\1\1\|
~T|DCLEGAFIN|Legalización de la instalación de afines y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes. La empresa instaladora estará inscrita en las categorías B y F del registro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.|
~C|DCLEGELEC|Ud|LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD|0|250515|0|
~D|DCLEGELEC|UAMEL1\1\0\UAMELA\1\0\UCLEGELEC\1\0\|
~T|DCLEGELEC|Legalización de la instalación de electricidad y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|DCLIMATCL01|Ud|UNIDAD CLIMATIZADORA CL-1|29528.91|020802|0|
~D|DCLIMATCL01|UAMCA1\1\6\UAMCAA\1\6\UAMFO1\1\2\UCLIMATCL1\1\1\UCLIMATCL1CON\1\1\UCLIMATCL1V3V\1\1\UCAVM065\1\2\UCABR065\1\2\UCAFY065\1\1\UCCZT050\1\2\USSTBA050\1\5\USSTB050\1\5\|
~T|DCLIMATCL01|Unidad de Tratamiento de Aire, marca EVAIR, serie SMART, Certificada EUROVENT según EN-1886: Resistencia mecánica D2 (-1000 Pa) / D2 (+1000 Pa), estanqueidad L1 (-400 Pa) / L1 (+700 Pa), fuga de aire por derivación de filtros F9, transmitancia térmica T2 envolvente construida con perfil de aluminio de 50 mm de espesor con panel exterior pintado al horno  e interior en acero galvanizado y aislamiento interior de lana de roca de alta densidad.  Sección de IMPULSIÓN formada por: , compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999   con lamas de aluminio en paralelo, filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890)plisado, filtro F8 (EN-779)/ePM1 (70%) (ISO-16890) de bolsas rígido, recuperador de calor de PLACAS a CONTRAFLUJO con una eficiencia mínima del 76,8 %, según EN-308, con sistema de freecooling con compuerta de bypass del recuperador, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0…10 V y puerta con mirilla, batería de Frío/Calor de 25 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 7 ºC (pérdida de carga en agua 18 kPa), y calor de 29,6 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 45 ºC, con bandeja de condensados de acero inoxidable inclinada aislada térmicamente, con un nivel sonoro a 2 metros de 64 dB(A) en conducto de impulsión y de 49,7 dB(A) en carcasa. Sección de RETORNO formada por: , filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890) plisado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0…10 V, puerta con mirilla. Filtros marca Camfil de dimensiones universales. Ejeucción especial HORIZONTAL YUXTAPUESTA., compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999   con lamas en oposición, con un nivel sonoro a 2 metros de 51,2 dB(A) en conducto de aspiración y de 48,3 dB(A) en carcasa. Incluye control PCB1 : control para equipo 100% aire exterior con recuperación de calor y control de temperatura, configurado según protocolo de comunicación ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado con protecciones, interruptor de corte y control totalmente parametrizado y programado para los modos de funcionamiento, con posibilidad de control de ventiladores por caudal, presión o calidad de aire, control de baterías, actuadores, monitorización de estado de filtros y comunicación con el BMS. Incluye los elementos de campo necesarios como son presostatos, actuadores, sondas necesarias (temperatura, presión, CO2, ...) marca BELIMO, montados y cableados. NOTAS CONTROL: otros protocolos de comunicación bajo consulta. Clase de Eficiencia Energética Eurovent (Invierno/Verano): A+ / A+. Soportado sobre Banada robusta. Para instalación en Exterior en intemperie con tejadillo. Caudal de 9000 m3/h en impulsión y 9000 m3/h en retorno. Presión disponible de 300 Pa en impulsión y 250 Pa en retorno. Potencia de Frio 46,95 kW. Potencia de Calor 85,29 kW. Conforme ERP 2018. Modelo  SMART 3.5-9000-9000.AP. PL HOR. pry_1638_22.. Incluso aislamiento termoacústico, lonas antivibratorias, bandeja de condensación, elementos antivibratorios (silemblock).
según estudio PRY_1638_22 incluido en memoria de proyecto.

INCLUYE CONTROL Y VÁLVULA DE TRES VÍAS.
- Control.
- Suministro KIT de vávulas V3V para climatizador EVAIR SMART 3.5-9000-9000.AP. PL HOR. pry_1638_22 con cuerpo de válvula y actuador proporcional mediante señal del control 0..10V proviniente del control integrado en la UTA PCB1 marca BELIMO (o equivalente) con entidad adecuada a caudal y pérdida de carga de la batería del climatizador.
- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llaves de vaciado.
- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados.
- 2 Ud válvula de corte de 2 1/2".
- 1 Ud válvula de asiento de 2 1/2".
- 1 Ud filtro 2 1/2".
- 2 Ud manguitos antivibratorios para tubería de acero negro 2 1/2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 2 1/2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud conexiones flexibles entre conductos y climatizador para evitar la transmisión de vibraciones.
- Servomotores 24 V montado para control de compuertas.
- 1 Ud alimentación eléctrica de ventiladores.
- Instalado sobre alfombrilla antivibratorioa.

Medida la unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|DCLIMATCL02|Ud|UNIDAD CLIMATIZADORA CL-2|21268.91|020802|0|
~D|DCLIMATCL02|UAMCA1\1\6\UAMCAA\1\6\UAMFO1\1\2\UCLIMATCL2\1\1\UCLIMATCL2V3V\1\1\UCLIMATCL2VIS\1\1\UCAVM065\1\2\UCABR065\1\2\UCAFY065\1\1\UCCZT050\1\2\USSTBA050\1\5\USSTB050\1\5\|
~T|DCLIMATCL02|Unidad de Tratamiento de Aire, marca EVAIR, serie SMART, Certificada EUROVENT según EN-1886: Resistencia mecánica D2 (-1000 Pa) / D2 (+1000 Pa), estanqueidad L1 (-400 Pa) / L1 (+700 Pa), fuga de aire por derivación de filtros F9, transmitancia térmica T2 envolvente construida con perfil de aluminio de 50 mm de espesor con panel exterior pintado al horno  e interior en acero galvanizado y aislamiento interior de lana de roca de alta densidad.  Sección de IMPULSIÓN formada por: , compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con actuador proporcional con lamas de aluminio en oposición, filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890)de bolsas rígido, recuperador de calor rotativo de SORCIÓN con una eficiencia mínima del 75,7 %, según EN-308, con sistema de freecooling entálpico, sección de mezcla con aire recirculado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0…10 V y puerta con mirilla, filtro F8 (EN-779)/ePM1 (70%) (ISO-16890)de bolsas rígido, batería de Calor de 58,55 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 45 ºC , silenciador con una atenuación de 10 dB en la banda de 250 Hz. Sección de freecooling con 3 compuertas proporcionales y 2 compuertas de Bypass del climatizador.. Sección de RETORNO formada por: , silenciador con una atenuación de 10 dB en la banda de 250 Hz, filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890) plisado, sección de mezcla con aire recirculado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0…10 V, puerta con mirilla. Filtros marca Camfil de dimensiones universales.  , compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con actuador proporcional con lamas de aluminio en oposición. Incluye control PCBR1 : control para equipo con recirculación, recuperación de calor y control de temperatura (control por sonda de calidad de aire opcional), configurado según protocolo de comunicación ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado con protecciones, interruptor de corte y control totalmente parametrizado y programado para los modos de funcionamiento, con posibilidad de control de ventiladores por caudal, presión o calidad de aire, control de baterías, actuadores, monitorización de estado de filtros y comunicación con el BMS. Incluye los elementos de campo necesarios como son presostatos, actuadores, sondas necesarias (temperatura, presión, CO2, ...) marca BELIMO, montados y cableados. NOTAS CONTROL: otros protocolos de comunicación bajo consulta. Clase de Eficiencia Energética Eurovent (Invierno/Verano): A+ / A+. Soportado sobre Bancada robusta.. Para instalación en Interior. Ejecución ESPECIAL horizonatal yuxtapuesta en modulos de dimensiones adecuadas a los requisitos de arquitectura.. Caudal de 8000 m3/h en impulsión y 8000 m3/h en retorno. Presión disponible de 300 Pa en impulsión y 300 Pa en retorno. Potencia de Frio 0,21 kW. Potencia de Calor 68,39 kW. Conforme ERP 2018. Modelo  SMART 2.4-8000-8000.CL 1. PRY_1656_23.. Incluso aislamiento termoacústico, lonas antivibratorias, bandeja de condensación, elementos antivibratorios (silemblock).
según estudio PRY_1656_23 incluido en memoria de proyecto.

INCLUYE VISERAS, CONTROL Y VÁLVULA DE TRES VÍAS.
- Viseras antilluvia con malla antipájaros para toma de aire y descarga montadas en UTA EVAIR SMART 2.4-8000-8000.CL 1. PRY_1656_23.
- Control.
- Suministro EVAIR de válvula de 3 vías dimensionada con entidad adecuada a caudal y pérdica de carga de bateria de unidad de tratamiento SMART, con actuador con señal proporcional 0..10V marca Belimo, referencia V3V- SMART 2.4-8000-8000.CL 1. PRY_1656_23..
- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llaves de vaciado.
- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados.
- 2 Ud válvula de corte de 2 1/2".
- 1 Ud válvula de asiento de 2 1/2".
- 1 Ud filtro 2 1/2".
- 2 Ud manguitos antivibratorios para tubería de acero negro 2 1/2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 2 1/2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud conexiones flexibles entre conductos y climatizador para evitar la transmisión de vibraciones.
- Servomotores 24 V montado para control de compuertas.
- 1 Ud alimentación eléctrica de ventiladores.
- Instalado sobre alfombrilla antivibratorioa.

Medida la unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|DCLOECCALOR|Ud|COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 5"|525.01|230702|0|
~D|DCLOECCALOR|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\UCATAN125\1\4\UCATANA125\1\4\UCAAPLC40\1\4\UCAAPLCHA\1\4\UCABR080\1\2\UCABR065\1\1\UCABR050\1\2\UCABR040\1\2\UCAAACE080\1\2\UCAAACE065\1\1\UCAAACE050\1\2\UCAAACE040\1\2\|
~T|DCLOECCALOR|Colector de impulsión de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 5", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia)
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito caldera)
- 1 entrada/salida tamaño DN050 (circuito radiadores)
- 1 entrada/salida tamaño DN065 (previsión circuito climatizador fase II)
- 1 entrada/salida tamaño DN050 (previsión circuito radiadores fase II)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCLOECCALOR1|Ud|COLECTOR IMPULSIÓN CALOR 4"|366.44|180515|0|
~D|DCLOECCALOR1|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\UCATAN100\1\2\UCATANA100\1\2\UCAAPLC40\1\4\UCAAPLCHA\1\4\UCABR080\1\1\UCABR050\1\2\UCAAACE080\1\1\UCAAACE050\1\2\|
~T|DCLOECCALOR1|Colector de impulsión de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 4", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia)
- 2 entrada/salida tamaño DN050 (circuito aerotermia)

- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCOLECCALORR|Ud|COLECTOR RETORNO CALOR 5"|525.01|230702|0|
~D|DCOLECCALORR|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\UCATAN125\1\4\UCATANA125\1\4\UCAAPLC40\1\4\UCAAPLCHA\1\4\UCABR080\1\2\UCABR065\1\1\UCABR050\1\2\UCABR040\1\2\UCAAACE080\1\2\UCAAACE065\1\1\UCAAACE050\1\2\UCAAACE040\1\2\|
~T|DCOLECCALORR|Colector de retorno de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 5", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia)
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito caldera)
- 1 entrada/salida tamaño DN050 (circuito radiadores)
- 1 entrada/salida tamaño DN065 (previsión circuito climatizador fase II)
- 1 entrada/salida tamaño DN050 (previsión circuito radiadores fase II)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCOLECCALORR1|Ud|COLECTOR RETORNO CALOR 4"|366.44|180515|0|
~D|DCOLECCALORR1|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\UCATAN100\1\2\UCATANA100\1\2\UCAAPLC40\1\4\UCAAPLCHA\1\4\UCABR080\1\1\UCABR050\1\2\UCAAACE080\1\1\UCAAACE050\1\2\|
~T|DCOLECCALORR1|Colector de retorno de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 4", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito aerotermia)
- 2 entrada/salida tamaño DN050 (circuito aerotermia)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCOLECTB|Ud|COLECTOR BOMBAS CLIMATIZADORES INFANTIL IMPULSIÓN|395.2|111202|0|
~D|DCOLECTB|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\UCATAN100\1\2\UCATANA100\1\2\UCAAPLC40\1\4\UCAAPLCHA\1\4\UCABR080\1\1\UCABR065\1\2\UCAAACE080\1\1\UCAAACE065\1\2\|
~T|DCOLECTB|Colector de impulsión de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 4", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito a colectore existente)
- 2 entrada/salida tamaño DN065 (circuito bombas)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCOLETBRE|Ud|COLECTOR BOMBAS CLIMATIZADORES INFANTIL RETORNO|395.2|111202|0|
~D|DCOLETBRE|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\UCATAN100\1\2\UCATANA100\1\2\UCAAPLC40\1\4\UCAAPLCHA\1\4\UCABR080\1\1\UCABR065\1\2\UCAAACE080\1\1\UCAAACE065\1\2\|
~T|DCOLETBRE|Colector de retorno de CALOR en Sala de bombas construido en acero negro DIN 2458 de 4", preparado con tomas embridadas o roscadas según diámetro, con las siguientes características:
- 1 entrada/salida tamaño DN080 (circuito a colectore existente)
- 2 entrada/salida tamaño DN065 (circuito bombas)
- Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-AF de espesor equivalente a 40mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.

Incluso tomas para recibir sondas, termómetros, vaciados, llenados y otros elementos, proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.|
~C|DCOLLARIN|Ud|COLLARINES RF120 D 110 MM|80.38|071014|0|
~D|DCOLLARIN|Uanillo22\1\1\Umo059\1\0.432\|
~T|DCOLLARIN|Collarines de protección contra el fuego RF-180 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm. colocado en conductos de PVC destinados a tuberías de saneamiento del edificio. Medida la unidad totalmente instalada, certificado y homologado.|
~C|DCONEXF1|Ud|CONEXIONADO TUBERIA PRIMARIA|88.62|221222|0|
~D|DCONEXF1|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\|
~T|DCONEXF1|Conexionado de canalización de agua con instalación de fase I. Medida la unidad conexionada.|
~C|DCREGPLAS125_|Ud|CAJA DE REGULACIÓN VOLKOM 125|170.11|140617|0|
~D|DCREGPLAS125_|UAMCL1\1\0.25\UAMCLA\1\0.25\UCREGPLAS125\1\1\|
~T|DCREGPLAS125_|Caja de regulación de caudal constante marca Schako o equivalente modelo VOLKOM de diámetro 125 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como en salida y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DCREGVRA200_|Ud|CAJA DE REGULACION VMPR-200-SV-0630-GD1-E044 24V T/N|239.84|201117|0|
~D|DCREGVRA200_|UAMCL1\1\0.4\UAMCLA\1\0.4\UREGVRA200\1\1\|
~T|DCREGVRA200_|Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo VMPR-200-SV-0630-GD1-E044 24V T/N, Todo / nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soportación, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.|
~C|DCREGVRA250_|Ud|CAJA DE REGULACION VMPR-250-SV-1260-GD1-E044 24V T/N|244.97|201117|0|
~D|DCREGVRA250_|UAMCL1\1\0.4\UAMCLA\1\0.4\UREGVRA250\1\1\|
~T|DCREGVRA250_|Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo VMPR-250-SV-0630-GD1-E044 24V T/N, Todo / nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soportación, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.|
~C|DCVARAR02|Ud|ARMARIO EXTINTOR POLVO|183.23|030517|0|
~D|DCVARAR02|UAMCI1\1\0.242\UAMCIA\1\0.242\UCIARM02\1\1\|
~T|DCVARAR02|Suministro y colocación de armario empotrado para extintor de polvo. de marca EACI, con tapa ciega modelo EVO o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.|
~C|DCVARAR03|Ud|ARMARIO EQUIPO MULTIPLE|513.52|030517|0|
~D|DCVARAR03|UAMCI1\1\0.483\UAMCIA\1\0.483\UCIARM03\1\1\|
~T|DCVARAR03|Suministro y colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( BIE + extintor + pulsador bie y sirena) de marca EACI, con tapa ciega modelo NARROW-3V o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.|
~C|DCVARAR04|Ud|ARMARIO BIE Y PULSADOR|445.71|210919|0|
~D|DCVARAR04|UAMCI1\1\0.483\UAMCIA\1\0.483\UCIARM04\1\1\|
~T|DCVARAR04|Suministro y colocación de armario empotrado para equipo múltiple ( BIE + pulsador bie y sirena) de marca EACI, con tapa ciega modelo NARROW-3V o equivalente, según planos de la documentación gráfica de proyecto, color RAL 7035. Totalmente montada, incluso recibido de albañilería. Incluso transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.|
~C|DCVARDOC|Ud|DOCUMENTACIÓN INCENDIOS|0|290414|0|
~D|DCVARDOC|UAMCI1\1\0\UAMCIA\1\0\UCLEGI\1\0\|
~T|DCVARDOC|Legalización de la instalación de incendios y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, certificados, tasas, boletines, protocolos de pruebas, documentación DGA, certificados parciales, documentación de materiales, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|DEBA150X60|ml|BANDEJA AISLANTE CON TAPA 150x60 mm|22.45|190613|0|
~D|DEBA150X60|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UPPA15060\1\1\UPPTBA150\1\1\UPPP40\1\0.097\|
~T|DEBA150X60|Suministro y montaje de ml de Bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la llama, color gris, montada sobre soportes horizontales. Incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537. Medida la longitud instalada.|
~C|DEBBCC75|Ud|BATERÍA DE CONDENSADORES 75 kVA|2611.31|221222|0|
~D|DEBBCC75|UAMEL1\1\1\UAMELA\1\1\UEBBCC75\1\1\|
~T|DEBBCC75|Instalación y suministro de batería de condensadores automática marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo VARSET con interruptor automático en cabecera o equivalente, de potencia 75 kVAr (3x25), automática y autorregulada, con interruptor automático de cabecera, para compensación de energía reactiva, incluso accesorios y p.p. de pequeño material. Medida la unidad completa, instalada y probada.|
~C|DEBCC2001.5|ml|CIRCUITO DE Cu 750 V 3x1x1,5 H07Z1-K (AS)|0.73|100715|0|
~D|DEBCC2001.5|UAMEL1\1\0.006\UAMELA\1\0.006\UEBCC1001.5\1\3\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCC2001.5|Circuito monofásico instalado con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 3x1x1.5 mm2 de sección (F+N+P) de 450/750 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCCAR3G1.5|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO|2.79|120517|0|
~D|DEBCCAR3G1.5|UAMEL1\1\0.015\UAMELA\1\0.015\UEBCH3G1.5\1\1\UEBTAR016\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCCAR3G1.5|Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1.5 mm2 de sección (F+N+P) de 1000 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCCAR3G2.5|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO ACERO|3.42|120517|0|
~D|DEBCCAR3G2.5|UAMEL1\1\0.02\UAMELA\1\0.02\UEBCH3G2.5\1\1\UEBTAR020\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCCAR3G2.5|Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 1000 V, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivacón, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCCPF3G1.5|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE|1.59|280809|0|
~D|DEBCCPF3G1.5|UAMEL1\1\0.007\UAMELA\1\0.007\UEBCH3G1.5\1\1\UEBTPF016\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCCPF3G1.5|Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCCPF3G2.5|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC FLEXIBLE|1.82|120517|0|
~D|DEBCCPF3G2.5|UAMEL1\1\0.01\UAMELA\1\0.01\UEBCH3G2.5\1\1\UEBTPF020\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCCPF3G2.5|Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCCPF3G2.5R|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 SZ1-K (AS+) TUBO PVC FLEXIBLE|2.94|120517|0|
~D|DEBCCPF3G2.5R|UAMEL1\1\0.01\UAMELA\1\0.01\UEBCH3G2.5RF\1\1\UEBTPF020\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCCPF3G2.5R|Circuito monofásico instalado con cable de cobre S Z1-K (AS+) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200, instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje empotrado o por falso techo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCCPF3G2.5S|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) TUBO EMPOTRADO EN SUELO|2.12|120517|0|
~D|DEBCCPF3G2.5S|UAMEL1\1\0.012\UAMELA\1\0.012\UEBCH3G2.5\1\1\UEBTPF020ES\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCCPF3G2.5S|Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de código mínimo 3322(1-2-3-4)0532010 en montaje empotrado embebido en hormigón, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCCPR3G1.5|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) TUBO PVC RÍGIDO|1.98|100715|0|
~D|DEBCCPR3G1.5|UAMEL1\1\0.01\UAMELA\1\0.01\UEBCH3G1.5\1\1\UEBTPR016\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCCPR3G1.5|Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC rígido en montaje superficial, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA3G1.5|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x1,5 RZ1-K (AS) BANDEJA|1.39|120517|0|
~D|DEBCHBA3G1.5|UAMEL1\1\0.006\UAMELA\1\0.006\UEBCH3G1.5\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA3G1.5|Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA3G2.5|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 3x2,5 RZ1-K (AS) BANDEJA|1.69|120517|0|
~D|DEBCHBA3G2.5|UAMEL1\1\0.01\UAMELA\1\0.01\UEBCH3G2.5\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA3G2.5|Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA4025|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA|20.55|120517|0|
~D|DEBCHBA4025|UAMEL1\1\0.1\UAMELA\1\0.1\UEBCH1025\1\4\UEBCH1016\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA4025|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x25+1x16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA4035|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x35+1x16 RZ1-K (AS) BANDEJA|24.47|120517|0|
~D|DEBCHBA4035|UAMEL1\1\0.125\UAMELA\1\0.125\UEBCH1035\1\4\UEBCH1016\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA4035|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x35+1x16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA4050|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x50+1x25 RZ1-K (AS) BANDEJA|30.37|120517|0|
~D|DEBCHBA4050|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCH1050\1\4\UEBCH1025\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA4050|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x50+1x25 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA4120|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x120+1x70 RZ1-K (AS) BANDEJA|81.86|120517|0|
~D|DEBCHBA4120|UAMEL1\1\0.295\UAMELA\1\0.295\UEBCH1120\1\4\UEBCH1070\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA4120|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x120+1x70 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con  toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA4120A|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x120+1x70 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE|126.68|190613|0|
~D|DEBCHBA4120A|UAMEL1\1\1\UAMELA\1\1\UEBCH1120\1\4\UEBCH1070\1\1\UPPA15060\1\1\UPPTBA150\1\1\UPPP40\1\0.097\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA4120A|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x120+1x70 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja aislante independiente con tapa, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la llama, incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesarios, todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537.,  p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA4185|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x185+1x95 RZ1-K (AS) BANDEJA AISLANTE|155.59|190613|0|
~D|DEBCHBA4185|UAMEL1\1\1\UAMELA\1\1\UEBCH1185\1\4\UEBCH1095\1\1\UPPA15060\1\1\UPPTBA150\1\1\UPPP40\1\0.097\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA4185|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x185+1x95 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja aislante independiente con tapa, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso bandeja lisa aislante con tapa marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm, con cumplimiento de la Directiva Rohs, con temperatura de servicio de -20ºC a 60º C, resistencia al impacto 20 J a -20º C, buen comportamiento frente a los UV en instalaciones exteriores, resistencia a la corrosión según EN 61537;2007 y requerimientos de REBT 2002/ITC-BT30, reacción al fuego M1, ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagación de la llama, incluso parte proporcional de soportes y accesorios necesarios, todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537.,  p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA5G16|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x16 RZ1-K (AS) BANDEJA|13.44|120517|0|
~D|DEBCHBA5G16|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBCH5G16\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA5G16|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA5G2.5|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x2,5 RZ1-K (AS BANDEJA|2.68|120517|0|
~D|DEBCHBA5G2.5|UAMEL1\1\0.017\UAMELA\1\0.017\UEBCH5G2.5\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA5G2.5|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x2,5 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con tapa y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA5G4|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x4 RZ1-K (AS) BANDEJA|3.51|120517|0|
~D|DEBCHBA5G4|UAMEL1\1\0.02\UAMELA\1\0.02\UEBCH5G4\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA5G4|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x4 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBA5G6|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 5x6 RZ1-K (AS) BANDEJA|5.86|120517|0|
~D|DEBCHBA5G6|UAMEL1\1\0.03\UAMELA\1\0.03\UEBCH5G6\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBA5G6|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 5x6 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado en bandeja metálica con toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHBX4025R|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x25+1x16 SZ1-K (AS+) BANDEJA|30.61|120517|0|
~D|DEBCHBX4025R|UAMEL1\1\0.125\UAMELA\1\0.125\UEBCH1025RF\1\4\UEBCH1016RF\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHBX4025R|Circuito trifásico instalado con cable de cobre SZ1-K (AS+) de 4x1x25+1x16 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200, instalado en bandeja , del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCHPF4185|ml|CIRCUITO DE Cu 1000 V 4x1x185+1x95 RZ1-K (AS) TUBO ENTERRADO|155.75|120517|0|
~D|DEBCHPF4185|UAMEL1\1\1.1\UAMELA\1\1.1\UEBCH1185\1\4\UEBCH1095\1\1\UEBTPF200E\1\1\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBCHPF4185|Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) de 4x1x185+1x95 mm2 de sección (3F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002), instalado bajo tubo de PVC flexible en montaje enterrado, del " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material...Medida la longitud instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBCLRMONOB36|Ud|PANTALLA  CELER MONOBLOCK 36W 5700K IP65|47.43|221222|0|
~D|DEBCLRMONOB36|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCLRMONOB36\1\1\|
~T|DEBCLRMONOB36|Suministro y montaje de Pantalla estanca Led, marca CELER  modelo MONOBLOCK 36W, 5700K, 4750 lm, IP65 (ref. 7100070007) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCLRMONOB50|Ud|PANTALLA CELER MONOBLOCK 50W 4000K IP65|52.62|221222|0|
~D|DEBCLRMONOB50|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCLRMONOB50\1\1\|
~T|DEBCLRMONOB50|Suministro y montaje de Pantalla estanca Led, marca CELER  modelo MONOBLOCK 50W, 4000K, 6000 lm, IP65 (ref. 7100070019) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCLRNEXT36|Ud|PANEL LED 600x600 CELER NEXT 36W 4000K BLANCO UGR<19|62.03|221222|0|
~D|DEBCLRNEXT36|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCLRNEXT36\1\1\|
~T|DEBCLRNEXT36|Suministro y montaje de Panel Led  de 600x600, marca CELER modelo NEXT 36W, 4000K, 4000 lm, IP40, UGR<19 (ref. 7100005276) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCLRPRYA240|Ud|PROYECTOR ASIMÉTRICO CELER 240W 4000K|405.53|221222|0|
~D|DEBCLRPRYA240|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCLRPRYA240\1\1\|
~T|DEBCLRPRYA240|Suministro y montaje de Proyector Asimétrico  Led, marca CELER 240W  4000K 50x88º 27600lm IP66 IK10 (ref. 7150040304) o equivalente. Incluso equipo, lámparas, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCLRTIRALED|ml|TIRA DE LED CELER 15W/M 230V IP67 4000K|37.76|221222|0|
~D|DEBCLRTIRALED|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCLRTIRALED\1\1\|
~T|DEBCLRTIRALED|Suministro y montaje de ml de Tira de Led estanca, marca CELER 15W/M, 230V, 4000K, V, IP67 (ref. 7100035126) o equivalente. Incluso perfil (ref. 7100035645), tapa perfil (ref. 7100035647), difusor opal (ref. 7100035646), clips de sujección perfil (ref. 7100035648) y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCLRTREVO10|Ud|DOWNLIGHT CELER TREND EVO 10W 4000K IP44 BLANCO|27.43|221222|0|
~D|DEBCLRTREVO10|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCLRTREVO10\1\1\|
~T|DEBCLRTREVO10|Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca CELER  modelo TREND EVO 10W, 4000K, 1100 lm, IP44 (ref. 7100020251) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCLRTREVO20|Ud|DOWNLIGHT CELER TREND EVO 20W 4000K IP44 BLANCO|39.64|221222|0|
~D|DEBCLRTREVO20|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCLRTREVO20\1\1\|
~T|DEBCLRTREVO20|Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca CELER  modelo TREND EVO 20W, 4000K, 2200 lm, IP44 (ref. 7100020256) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCLRTREVO30|Ud|DOWNLIGHT CELER TREND EVO 30W 4000K IP44 BLANCO|45.07|221222|0|
~D|DEBCLRTREVO30|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCLRTREVO30\1\1\|
~T|DEBCLRTREVO30|Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca CELER  modelo TREND EVO 30W, 4000K, 3300 lm, IP44 (ref. 7100020271) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCLRTRVO303|Ud|DOWNLIGHT CELER TREND EVO 30W 3000K IP44 BLANCO|45.07|221222|0|
~D|DEBCLRTRVO303|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBCLRTRVO303\1\1\|
~T|DEBCLRTRVO303|Suministro y montaje de Downlight empotrado Led, marca CELER  modelo TREND EVO 30W, 3000K, IP44 (ref. 7100020270) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCMV|Ud|CUADRO PARA VITRINA|115.23|240216|0|
~D|DEBCMV|UAMEL1\1\0.329\UAMELA\1\0.329\UEBCMV\1\1\|
~T|DEBCMV|Suministro y montaje de cuadro de superficie con tapa para alimentación a vitrina, marca Schneider Electric o equivalente, compuesto por 2 tomas 2P+T de 16 A, 1 interruptor para accionamiento de luz y un interruptor automático de protección iC60N IIx6A, incluso cuadro, tomas, interruptores, accesorios, cableado y conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBCNXCE|Ud|CONEXIONADO CON CIRCUITO EXISTENTE|29.08|221222|0|
~D|DEBCNXCE|UAMEL1\1\0.25\UAMELA\1\0.25\UEBCNXCE\1\1\|
~T|DEBCNXCE|Caja de derivación y conexionado con circuito existente. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DEBCPRGQCV90|Ud|CONMUTADOR DE POTENCIA RED-GRUPO QCV-90|802.94|221222|0|
~D|DEBCPRGQCV90|UAMEL1\1\1\UAMELA\1\1\UEBCPRGQCV90\1\1\|
~T|DEBCPRGQCV90|Instalación y suministro de conmutador de potencia red-grupo, tipo QCV-90 de ELECTRA MOLINS o equivalente, mediante contactores tetrapolares de 90A, a la tensión de 400 V, incluso armario métalico, cableados y conexiones. Medida la unidad completa, instalada y probada.|
~C|DEBEDANP300|Ud|LUMINARIA AUTÓNOMA ANTIDEFLAGRANTE 300 lm|371.38|221222|0|
~D|DEBEDANP300|UAMEL1\1\0.5\UAMELA\1\0.5\UEBEDANP300\1\1\|
~T|DEBEDANP300|Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización Marca Daisalux modelo LD N6 o equivalente, de tipo antideflagrante de 300 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje superficial en ejecución antideflagrante, incluso lamparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBEDHIZAR|Ud|LUMINARIA AUTÓNOMA IZAR PERMANENTE 200 lm|84.62|221222|0|
~D|DEBEDHIZAR|UAMEL1\1\0.1\UAMELA\1\0.1\UEBEDHIZAR\1\1\|
~T|DEBEDHIZAR|Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  Marca Daisalux, modelo IZAR P30  o equivalente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje empotrado, incluso lámpara, conjunto óptico antipánico (antipánico), sistema electrónico, baterias y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBELENSN20A|Ud|LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N20 A (EST, AEX, INOX)|156.38|221222|0|
~D|DEBELENSN20A|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UEBELENSN20A\1\1\|
~T|DEBELENSN20A|Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DAISALUX, modelo LENS N20 A (EST, AEX, INOX o equivalente, de tipo no permanente de 120 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje adosado a techo, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBELENSN30A|Ud|LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA LENS N30 A (ESP, AEX, INOX)|168.36|221222|0|
~D|DEBELENSN30A|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UEBELENSN30A\1\1\|
~T|DEBELENSN30A|Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DAISALUX, modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX o equivalente, de tipo no permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje adosado a pared, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBFBMA16|Ud|ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO AL AIRE|15.25|120517|0|
~D|DEBFBMA16|UAMEL1\1\0.1\UAMELA\1\0.1\UEBFBMA16\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFBMA16|Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFBMF16|Ud|ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16 A TUBO PVC FLEXIBLE|12.79|120517|0|
~D|DEBFBMF16|UAMEL1\1\0.09\UAMELA\1\0.09\UEBFBMF16\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFBMF16|Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFBMFS16|Ud|ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO EMPOTRADO EN SUELO|14.02|120517|0|
~D|DEBFBMFS16|UAMEL1\1\0.09\UAMELA\1\0.09\UEBFBMFS16\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFBMFS16|Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de código mínimo 3322(1-2-3-4)053-010 en montaje empotrado por el suelo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFBMR16|Ud|ALIMENTACIÓN BASE ENCHUFE I+N+P 16A TUBO PVC RÍGIDO|16.05|120517|0|
~D|DEBFBMR16|UAMEL1\1\0.1\UAMELA\1\0.1\UEBFBMR16\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFBMR16|Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFEA|Ud|ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO ACERO|18.33|120517|0|
~D|DEBFEA|UAMEL1\1\0.12\UAMELA\1\0.12\UEBFEA\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFEA|Alimentación a emergencia con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de sección y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFEF|Ud|ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC FLEXIBLE|7.84|120517|0|
~D|DEBFEF|UAMEL1\1\0.05\UAMELA\1\0.05\UEBFEF\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFEF|Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFER|Ud|ALIMENTACIÓN EMERGENCIA TUBO PVC RIGIDO|11.72|120517|0|
~D|DEBFER|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBFER\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFER|Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002),, bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFISA|Ud|ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR TUBO AL AIRE|12.08|120517|0|
~D|DEBFISA|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBFISA\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFISA|Alimentación a interruptor con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFISF|Ud|ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/PULSADOR/DETECTOR TUBO PVC FLEX|7.84|120517|0|
~D|DEBFISF|UAMEL1\1\0.05\UAMELA\1\0.05\UEBFISF\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFISF|Alimentación a interruptor/interruptor temporizado/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFISR|Ud|ALIMENTACIÓN INTERRUPTOR/CONMUTADOR TUBO PVC RIG.|11.72|120517|0|
~D|DEBFISR|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBFISR\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFISR|Alimentación a interruptor/conmutador con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFPLA|Ud|ALIMENTACIÓN PTO LUZ TUBO AL AIRE|12.08|120517|0|
~D|DEBFPLA|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBFPLA\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFPLA|Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFPLAR|Ud|ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO ACERO|18.33|120517|0|
~D|DEBFPLAR|UAMEL1\1\0.12\UAMELA\1\0.12\UEBFPSAR\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFPLAR|Alimentación a pto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de sección y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFPLF|Ud|ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC FLEXIBLE|7.84|120517|0|
~D|DEBFPLF|UAMEL1\1\0.05\UAMELA\1\0.05\UEBFPSF\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFPLF|Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFPLR|Ud|ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RIGIDO|11.72|120517|0|
~D|DEBFPLR|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBFPLR\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFPLR|Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBFPLRIG_|Ud|ALIMENTACIÓN PTO LUZ BAJO TUBO PVC RÍGIDO|11.99|120517|0|
~D|DEBFPLRIG_|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBFPLRIG\1\8\UEB%ZZ20\1\0.1\|
~T|DEBFPLRIG_|Alimentación a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de  2x1,5+TTmm2 de sección y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  Incluso pp. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeños material. Medida la unidad, conexionada y probada. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|DEBGASGE|Ud|LLENADO COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO|566.16|221222|0|
~D|DEBGASGE|UAMEL1\1\0.5\UAMELA\1\0.5\UEBGASGE\1\1\|
~T|DEBGASGE|Llenado inicial del depósito de combustible al 100% y posterior llenado tras cada prueba durante el periodo de garantía. Medida  la unidad.|
~C|DEBILUADFUT58|Ud|LUMINARIA LINEAL LED SUPERFICIE ILUCALFI ADFUT58 1410mm DO 40W|115.87|221222|0|
~D|DEBILUADFUT58|UAMEL1\1\0.15\UAMELA\1\0.15\UEBILUADFUT28\1\1\|
~T|DEBILUADFUT58|Suministro y montaje de Luminaria lineal led de superficie color blanco, marca ILUCALFI modelo ADFUT58 LEDL 1410mm ON/OFF DO 40W, 4000K, 3700 lm (ref. 7109903096) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores, kit de montaje a pared en caso necesario y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBLATCONM|Ud|LATIGUILLO PARA CONEXIÓN MESA A TOMA PARED/SUELO|15.49|171218|0|
~D|DEBLATCONM|UAMEL1\1\0.13\UAMELA\1\0.13\UEBLATCONM\1\1\|
~T|DEBLATCONM|Suministro y montaje de latiguillo para conexión de mesa a toma de pared/suelo, compuesto por cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), 1 toma de corriente macho y terminal de conexión según conexión de equipamiento, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBLATINCONM|Ud|LATIGUILLO PARA INTERCONEXIÓN DE MESAS|10.06|171218|0|
~D|DEBLATINCONM|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBLATINCONM\1\1\|
~T|DEBLATINCONM|Suministro y montaje de latiguillo para interconexión de mesas, compuesto por cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002) y terminales de conexión según conexión de equipamiento, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.|
~C|DEBLEGAFV|Ud|LEGALIZACIÓN FOTOVOLTAICA|380.17|190522|0|
~D|DEBLEGAFV|O1ELEC\1\4\AESPELEC\1\4\ULEG\1\1\|
~T|DEBLEGAFV|Legalización de la instalación fotovoltaica y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|DEBMAUMEC|Ud|ACCESORIOS DE ADAPTACIÓN MECANISMOS NIESSEN|2|141218|0|
~D|DEBMAUMEC|UAMEL1\1\0.025\UAMELA\1\0.025\UEBMAUMEC\1\1\|
~T|DEBMAUMEC|Suministro y montaje de accesorios para adaptación de mecanismos previstos de la marca NIESSEN serie ZENIT a la canal UNEX modelo 93 U23X de color blanco. Incluso p.p. de accesorios y conexionado. Medida la longitud instalada y probada.|
~C|DEBMBL1|Ud|INTERRUPTOR 10A|7.81|230919|0|
~D|DEBMBL1|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBMBL1\1\1\|
~T|DEBMBL1|Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMBL1.3|Ud|BASE DE ENCHUFE 16A CON PROTECCIÓN|7.57|230919|0|
~D|DEBMBL1.3|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBMBL1.3\1\1\|
~T|DEBMBL1.3|Suministro y montaje de base de enchufe de 16A con protección,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMBL1.3V|Ud|INTERRUPTOR TEMPORIZADO 10 A|37.61|230919|0|
~D|DEBMBL1.3V|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBMBL1.3V\1\1\|
~T|DEBMBL1.3V|Suministro y montaje de interruptor temporizado de relé, de 10A con piloto de señalización,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, piloto de señalización, caja para empotrar estandar, temporizador para luminarias led (marca ORBIS o equivalente)  y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMBL1E|Ud|INTERRUPTOR 10A ESTANCO|9.4|221222|0|
~D|DEBMBL1E|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBMBL1E\1\1\|
~T|DEBMBL1E|Suministro y montaje de interruptor estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMBL3.1|Ud|BASE DE ENCHUFE 16 A|7.57|230919|0|
~D|DEBMBL3.1|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBNBL3.1\1\1\|
~T|DEBMBL3.1|Suministro y montaje de base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMBL3E|Ud|BASE DE ENCHUFE ESTANCA 16A|10.09|230919|0|
~D|DEBMBL3E|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBMBL3E\1\1\|
~T|DEBMBL3E|Suministro y montaje de base de enchufe estanca de 16A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMBLCONMJ|Ud|CONMUTADOR 10 A|8.02|221222|0|
~D|DEBMBLCONMJ|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBMBLCONMJ\1\1\|
~T|DEBMBLCONMJ|Suministro y montaje de conmutador de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMBLCONMJE|Ud|CONMUTADOR 10 A ESTANCO|9.68|221222|0|
~D|DEBMBLCONMJE|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBMBLCOMNJE\1\1\|
~T|DEBMBLCONMJE|Suministro y montaje de conmutador estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMCP6SA|Ud|CAJA 4+2 TOMAS PARED|51.26|230919|0|
~D|DEBMCP6SA|UAMEL1\1\0.16\UAMELA\1\0.16\UEBMCP6SA\1\1\|
~T|DEBMCP6SA|Suministro y montaje de caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de 2P+T de 16 A  y 2 tomas de datos, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMCS33SA|Ud|CAJA 4 TOMA SUELO|41.4|230919|0|
~D|DEBMCS33SA|UAMEL1\1\0.097\UAMELA\1\0.097\UEBMCS33SA\1\1\|
~T|DEBMCS33SA|Suministro y montaje de caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 A, con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso toma, tapa, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMCS3SA|Ud|CAJA 2+1 TOMAS SUELO|32|230919|0|
~D|DEBMCS3SA|UAMEL1\1\0.097\UAMELA\1\0.097\UEBMCS3SA\1\1\|
~T|DEBMCS3SA|Suministro y montaje de caja a instalar en suelo para 2 tomas de 2P+T de 16 A  y 1 toma de datos, con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMCS4T2DS|Ud|CAJA 4+2 TOMAS SUELO|51.42|221222|0|
~D|DEBMCS4T2DS|UAMEL1\1\0.16\UAMELA\1\0.16\UEBMCS4T2DS\1\1\|
~T|DEBMCS4T2DS|Suministro y montaje de caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 A y 2 tomas de datos, con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMCU50X150|ml|CANAL UNEX 93 U23X 50x150|22.66|141218|0|
~D|DEBMCU50X150|UAMEL1\1\0.16\UAMELA\1\0.16\UEBMCU50X150\1\1\|
~T|DEBMCU50X150|Suministro y montaje de canal para enchufes y tomas de datos, marca UNEX modelo 93 U23X de color blanco, de 50x150 mm (ref. 93074-2) o equivalente. Incluso p.p. de accesorios, elementos de acabado, ángulos, piezas especiales y conexionado. Medida la longitud instalada y probada.|
~C|DEBMCU50X80|ml|CANAL UNEX 93 U23X 50x80|12.01|141218|0|
~D|DEBMCU50X80|UAMEL1\1\0.1\UAMELA\1\0.1\UEBMCU50X80\1\1\|
~T|DEBMCU50X80|Suministro y montaje de canal para enchufes, marca UNEX modelo 93 U23X de color blanco, de 50x80 mm (ref. 93020-2) o equivalente. Incluso p.p. de accesorios, elementos de acabado, ángulos, piezas especiales y conexionado. Medida la longitud instalada y probada.|
~C|DEBMDM|Ud|DETECTOR DE MOVIMIENTO MASTER 220º|69.13|230919|0|
~D|DEBMDM|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBMDM\1\1\|
~T|DEBMDM|Suministro y montaje de detector de movimiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBMEREG|Ud|BASE DE ENCHUFE 16 A PARA CANAL|7.57|141218|0|
~D|DEBMEREG|UAMEL1\1\0.08\UAMELA\1\0.08\UEBMEREG\1\1\|
~T|DEBMEREG|Suministro y montaje de base de enchufe de 16A para instalación en canal,  marca NIESSEN serie ZENIT color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBR150X60|Ml|BANDEJA REJIBAND 150x60 mm|17.4|190613|0|
~D|DEBR150X60|UAMEL1\1\0.199\UAMELA\1\0.199\UPPM15060\1\1\UEBCH1016\1\1\UEBCHBORNA\1\0.5\UPPP40\1\0.046\|
~T|DEBR150X60|Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de tierras,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.|
~C|DEBR150X60S|ml|BANDEJA REJIBAND 150x60 mm con tabique de separación|19.24|190613|0|
~D|DEBR150X60S|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UPPM15060S\1\1\UEBCH1016\1\1\UEBCHBORNA\1\0.5\UPPP40\1\0.059\|
~T|DEBR150X60S|Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de tierras, tabique de separación,  tapa en tramos de acometida a cuadro eléctrico y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.|
~C|DEBR300X60S|ml|BANDEJA REJIBAND 300x60 mm con tabique de separación|24.02|190613|0|
~D|DEBR300X60S|UAMEL1\1\0.22\UAMELA\1\0.22\UPPM30060S\1\1\UEBCH1016\1\1\UEBCHBORNA\1\0.5\UPPP40\1\0.087\|
~T|DEBR300X60S|Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o equivalente, fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de tierras, tabique de separación y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Medida la longitud instalada.|
~C|DEBSDMTP|Ud|DETECTOR DE MOVIMIENTO TECHO|73.89|230919|0|
~D|DEBSDMTP|UAMEL1\1\0.199\UAMELA\1\0.199\UEBSDMTP\1\1\|
~T|DEBSDMTP|Suministro y montaje de detector de movimiento empotrable en techo para pasillos, marca PHILIPS modelo OCCUSWITCH (ref. LMR1070/00) o equivalente, incluso caja de registro, caja de montaje de sensor, elementos de conexión y accesorios, cableado y conexionado de mando con contactores de circuitos de alumbrado bajo tubo. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEBTGRE|Ud|TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO|238.46|230919|0|
~D|DEBTGRE|UAMEL1\1\3\UAMELA\1\3\UEBTGRE\1\1\|
~T|DEBTGRE|Toma de tierra independiente para grupo electrógeno, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, incluso p.p. de picas cobreadas de 14 mm2 de 2m de profundidad, cajas, grapas, bornas de seccionamiento y pequeño material. Medida la unidad instalada.|
~C|DEBTRG|Ud|RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN AULARIO|2464.65|221222|0|
~D|DEBTRG|UAMEL1\1\15\UAMELA\1\15\UEBTRG\1\1\|
~T|DEBTRG|Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante soldadura aluminotérmica con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata del edificio, puntos de puesta a tierra en contador,cuadros generales y punto de ubicación de la caja general de protección, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2 de sección en montaje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de sección cuando no sea en montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rígido blindado cuando atraviese forjados, incluso p.p. de pequeño material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor requerido. Medida la unidad instalada.
Incluye ramales para futura conexión de Fase 2.|
~C|DEBTRGG|Ud|RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN AMPLIACIÓN GIMNASIO|1564.65|221222|0|
~D|DEBTRGG|UAMEL1\1\15\UAMELA\1\15\UEBTRGG\1\1\|
~T|DEBTRGG|Instalación de red de tierras para ampliación de gimnasio, mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante soldadura aluminotérmica con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata del edificio, incluso p.p. de pequeño material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor requerido. Medida la unidad instalada.
Incluye conexión con ramales de edificio existente.|
~C|DEBZCENGA|Ud|AMPLIACIÓN CUADRO ENCENDIDOS GIMNASIO EXISTENTE|66.09|210414|0|
~D|DEBZCENGA|UAMEL1\1\0.5\UAMELA\1\0.5\UEBZMS\1\1\UEBPS\1\1\UEBZCENGA\1\1\|
~T|DEBZCENGA|Ampliación de cuadro de encendidos de gimnasio existente, para 1 encendido de porche, incluso cableado desde mecanismo hasta cuadro eléctrico, para maniobra de encendido y apagado, mecanismo selector-manual-cero-automático, piloto luz verde para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.|
~C|DEBZCENGE|Ud|CUADRO ENCENDIDOS|1625.76|210414|0|
~D|DEBZCENGE|UAMEL1\1\8\UAMELA\1\8\UEBZCENGE\1\1\UEPZPULE\1\17\UEBPS\1\17\UEBZCABG\1\1\|
~T|DEBZCENGE|Suministro, montaje e instalación de cuadro de encendidos estanco (mínimo IP-44) a instalar en cuarto eléctrico, para 17 encendidos, incluso cableado desde mecanismo  hasta cuadro electrico, para maniobra de encendido y apagado, mecanismos estancos, pilotos luz verde para señalización de encendido, serigrafiado, accesorios, etc. Totalmente montado y probado.

Encendidos:
- 1 Ud. Circulación pl. baja
- 3 Ud. Estancias pl. baja
- 1 Ud. Señalización pl. baja
- 1 Ud. Circulación pl. 1ª
- 3 Ud. Estancias pl. 1ª
- 1 Ud. Señalización pl. 1ª
- 1 Ud. Circulación pl. 2ª
- 3 Ud. Estancias pl. 2ª
- 1 Ud. Señalización pl. 2ª
- 1 Ud. Escaleras
- 1 Ud. Señalización escaleras|
~C|DECSCGP|Ud|CONJUNTO CAJA SECCIONAMIENTO Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN|341.12|190919|0|
~D|DECSCGP|UAMEL1\1\1.5\UAMELA\1\1.5\UECSCGP\1\1\|
~T|DECSCGP|Conjunto de Caja de Seccionamiento y Caja General de Protección, protección s/Normas Cía. Suministradora. Medida la unidad instalada con fusibles. Incluso fusibles, canal de protección y tubos de salida a pie de monolito para conexion. Completo, montado y conexionado.|
~C|DEDCOLDP90|Ud|LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P90|39.79|221222|0|
~D|DEDCOLDP90|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UDECOLDP70\1\1\|
~T|DEDCOLDP90|Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo D-ECOLD P90 o equivalente, de tipo permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEDCOLDPP240|Ud|LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD P240|49.97|221222|0|
~D|DEDCOLDPP240|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UDECOLDPP240\1\1\|
~T|DEDCOLDPP240|Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo D-ECOLD P240 o equivalente, de tipo permanente de 240 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEECOESLD090|Ud|LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD 90|35|221222|0|
~D|DEECOESLD090|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UEESLD090\1\1\|
~T|DEECOESLD090|Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo ECO-ESLD 90 o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEECOESLD150|Ud|LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA ECO-ESLD 150|38.69|221222|0|
~D|DEECOESLD150|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UEECOESLD150\1\1\|
~T|DEECOESLD150|Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo ECO-ESLD 150 o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 160 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEECOLD150|Ud|LUMINARIA AUTÓNOMA EMERGENCIA D-ECOLD 90|26.9|221222|0|
~D|DEECOLD150|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UEECOLD150\1\1\|
~T|DEECOLD150|Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo D-ECOLD 90 o equivalente, de tipo no permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEECPAETB|Ud|ACCESORIO ENRASAR TECHO AETB D-ECO|5.38|221222|0|
~D|DEECPAETB|UAMEL1\1\0.017\UAMELA\1\0.017\UEECTAETB\1\1\|
~T|DEECPAETB|Suministro e instalación de accesorio para enrasar en techo blanco, marca DUISA, modelo AETB D-ECO. Medida la unidad instalada.|
~C|DEEME|Ud|EQUIPO DE MEDIDA|419.6|190919|0|
~D|DEEME|UAMEL1\1\1\UAMELA\1\1\UEEME\1\1\|
~T|DEEME|Equipo de medida semi-indirecto para abonado según normas de la Compañía Suministradora y potencia contradada,  incluyendo envolvente, transformadores de intensidad, contador combinado estático multifunción, regleta de verificación normalizada, conjunto de conductores de unión entre los secundarios de los transformadores de intensidad y el contador; base schuko, interruptor magnetotérmico y relé diferencial para la conexión de comunicaciones remota, placa de montaje y armario normalizados, módem, módulo de fusibles y resto de aparellaje necesario. Medida la unidad completamente instalada, conexionada y probada.|
~C|DEGRE44E|Ud|GRUPO ELECTRÓGENO 44 kVA|16124.93|221222|0|
~D|DEGRE44E|UAMEL1\1\3\UAMELA\1\3\UEGRE44E\1\1\|
~T|DEGRE44E|Grupo electrógeno insonorizado  ELECTRA MOLINS serie GLOBALGEN tipo EMBV-44 o equivalente, insonorizado automático, de 44 kVA, 35,2 kW de potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red. 
 Formado por:
- Motor diesel
- Alternador trifásico
- Cuadro automático de control tipo Comap AMF 25
- Interruptor Automático tetrapolar de 63 A con relés magnetotérmicos
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga de baterías propio del motor diesel.
- Una Bateria de 12 V, 100 Ah, con cables, terminales y desconectador.
- Depósito de combustible de 160 l., con indicador de nivel incluye bandeja de recogida de derrames
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga de baterías propio del motor diesel
- Resistencia calefactora con termostato del líquido refrigerante para asegurar el arranque del motor diesel en cualquier momento y permitir la conexión rápida de la carga.
- Cubierta metálica insonorizada galvanizada
- Protecciones de los elementos móviles y elementos muy calientes.
- Bancada metálica con antivibratorios de soporte de máquinas.
- Juego de silentblocks para amortiguar las vibraciones entre la bancada del grupo y el suelo.

Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEMERALTA5|ud|ALTAVOZ 5" 6W BLANCO|28.8|020719|0|
~D|DEMERALTA5|UO01OB1\1\0.14\UO01OB2\1\0.14\UEMERA-255ATP\1\1\|
~T|DEMERALTA5|Suministro e instalación de Altavoz de techo OPTIMUS de 5''. Potencia RMS de 6 W, con toma intermedia de 1 W y 3 W. Sensibilidad a 1 kHz, 1 W y 1 m de 92 dB. Presión acústica máxima (SPL) a 1 kHz, 1 m de 100 dB. Respuesta en frecuencia de 100 a 15.000 Hz. Sistema de montaje empotrado rápido mediante muelles. Acabado en plástico ABS color blanco RAL 9016. Dimensiones Ø 175 x 60 (fondo) mm. Orificio para empotrar de Ø 150 mm. Modelo OPTIMUS ref. A-255ATP, incluso conexionado. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DEMERCENTRAL|ud|CENTRAL MEGAFONIA|3414.6|070223|0|
~D|DEMERCENTRAL|UO01OB1\1\10\UO01OB2\1\10\UEMERCENT\1\1\|
~T|DEMERCENTRAL|Trabajos en central de megafonía existente con:
- Ampliación para una zona.
- Instalación de unidad de potencia para circuito de aulas 300W. Incluso suministro de unidad.
- Instalación de unidad de potencia para circuito de pasillo 300W. Incluso suministro de unidad.
- Sofware de configuración, control, programación y puesta en marcha.

Medida la unidad ejecutada, incluso conexionados.|
~C|DEMERPUEST|ud|PUESTA EN MARCHA|416.63|070223|0|
~D|DEMERPUEST|UOFI1ªELEC\1\9.698\UOFI2ªELEC\1\9.698\|
~T|DEMERPUEST|Puesta en marcha de instalación.|
~C|DEPAVCHAG|ml|PAVIMENTO REGISTRABLE DE BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO|60.17|110220|0|
~D|DEPAVCHAG|O01OA030\1\0.32\O01OA070\1\0.32\mt17poa011aa\1\1.05\mt18mpf010ca\1\1.05\|
~T|DEPAVCHAG|Suministro y colocación de pavimento técnico registrable, para interior, formado por:
-  Bandejas de chapa de acero galvanizado para formación de canalización empotrada de instalación eléctrica formado de bandejas 600x320x3mm 
- Recercado interior del acanalamiento empotrado realizado con chapa plegada de acero galvanizado de 2mm de espesor y 550mm de desarrollo
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo de los pedestales mediante aspirado y limpieza de restos de obra, replanteo y fijación de los elementos metálicos. Totalmente instalado y terminado.
Criterio de medición de proyecto: lontitud medida según documentación gráfica de Proyecto.|
~C|DEPRATRIAN22|Ud|PROYECTOR AUTÓNOMO EMERGENCIA ATRIA N22A|297.74|221222|0|
~D|DEPRATRIAN22|UAMEL1\1\0.2\UAMELA\1\0.2\UEPRATRIAN22\1\1\|
~T|DEPRATRIAN22|Suministro e instalación de proyector autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DAISALUX, modelo ATRIA N22 A o equivalente, de tipo permanente de 1000 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DEXT03|Ud|SUSTITUCIÓN TUBBING PRESOSTATO CONTROL LIMPIEZA FILTRO ADMISIÓN|48.03|260123|0|
~D|DEXT03|O1ELEC\1\1\UEXT03\1\1\|
~T|DEXT03|Trabajos de retirada de los tubos existentes deteriorados e instalación de unos nuevos bajo tubo tipo metalplas. Totalmente instalados, probados y funcionando.|
~C|DEXT09|Ud|SANEAMIENTO DE ACCESORIOS BOMBA CLIMATIZADOR GIMNASIO|613.48|221222|0|
~D|DEXT09|UAMFO1\1\8\UAMFOA\1\8\UEXT09\1\1\|
~T|DEXT09|Trabajos de restitución de piezas deterioradas y supresión de antivibratorios. Incluso comprobación de estanqueidad y aislamiento.|
~C|DGAC|Ud|ACOMETIDA GAS NATURAL|217.8|050805|0|
~D|DGAC|UGMOGO1\1\0.84\UGMOGA\1\0.84\UGAC\1\1\UGAB\1\1\UGAD\1\1\|
~T|DGAC|Suministro y montaje de tubo de acometida para conexionar válvula de acometida con armario de regulación, formado por tubo de acero DIN 2440 sin soldadura de diámetro 2" (según indicado por la Compañía Suministradora), revestido con capa de imprimación, doble capa de cinta anticorrosiva y de esfuerzo mecánico con solape al 50%, empotrado en la fachada del inmueble, incluso brida para conexión y disco ciego con juntas, según condiciones de la Compañía Suministradora. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DGCM040|Ud|CONTADOR MEMBRANA G-25|1405.61|070802|0|
~D|DGCM040|UGMOGO1\1\1.75\UGCM040\1\1\UGB065\1\3\UGCAR\1\1\UGVMD065\1\2\|
~T|DGCM040|Contador de gas tipo G-25 de paredes deformables según calse CEE para un caudal máximo de 40 m3/h, suministro y montaje de rácores de contador, 2 válvulas de corte, armario ventilado al exterior s/normativa con cerradura normalizada por la compañía sumnistradora, pequeño material, soportes y verificación. Medida la unidad instalada y conexionada.|
~C|DGDCA|Ud|SISTEMA DETECCIÓN SALA DE CALDERAS|502.79|200515|0|
~D|DGDCA|UGMOGO1\1\4\UGMOGA\1\4\UGDCA\1\1\|
~T|DGDCA|Detección doble de gas e incendios en sala de calderas compuesta por:
-Suministro y montaje de centralita de detección doble de gas e incendios con homolagación CE y con rearme manual de electroválvula incorporado (contra atmósfera explosiva), con salida para conexión con sistema de gestión y centralita de incendios.
-Suministro y montaje de 2 detectores de gas
-Suministro y montaje de 2 detectores de incendios. (medidos en instalación de incendios)
Conexionada con tubo saliente de acero y cableado adecuado desde detectores de gas e incendios a centralita de detección, p.p. de cajas de derivación y accesorios. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.|
~C|DGE050|Ud|ELECTROVÁLVULA 1 1/4"|296.37|070802|0|
~D|DGE050|UGMOGO1\1\1\UGMOGA\1\1\UGE50\1\1\UGEAR\1\1\UGECA\1\1\|
~T|DGE050|Electroválvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diámetro con cierre rápido 220/240, 50 Hz con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a electrovávula. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.|
~C|DGM|Ud|MANÓMETRO|7.94|090805|0|
~D|DGM|UGMOGO1\1\0.1\UGMOGA\1\0.1\UGM\1\1\|
~T|DGM|Suministro y montaje de manómetro de esfera para gas para una presión de 0-2,5 bar, marca KROSCHOEDER o similar, incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DGMPB200|Ud|ARMARIO REGULACIÓN A-50|631.68|250515|0|
~D|DGMPB200|UGMOGO1\1\1\UGMOGA\1\1\UGAMPB100\1\1\|
~T|DGMPB200|Armario de regulación, homologado para un caudal de 50m3/h, presión de entrada de 4 bar y salida a 500 mm.c.d.a. con VIS de máxima presión, regulador, filtro, tomas de presión, llaves de corte por regulador, armario de poliester y accesorios. Todo ello montado en armario ventilado con cerradura de compañía. Medida la unidad completa e instalada.|
~C|DGPE|Ud|PRUEBA DE ESTANQUEIDAD|0|070223|0|
~D|DGPE|UGMOGO1\1\0\UGMOGA\1\0\|
~T|DGPE|Prueba de estanqueidad de la instalación s/normativa, documentación técnica y conexión a los aparatos de consumo.|
~C|DGRC|Ud|REGULADOR CALDERA|63.34|090805|0|
~D|DGRC|UGMOGO1\1\0.75\UGMOGA\1\0.75\UGRC\1\1\|
~T|DGRC|Suministro y montaje de regulador para módulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las calderas, con membrana de compensación, membrana de seguridad por mínima presión con disparo y orificio de venteo, incluso parte proporcional de accesorios y regulación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DGTASS032|Ml|TUBERÍA DE ACERO NEGRO S.SOLDADURA 1 1/4"|16.11|080802|0|
~D|DGTASS032|UGMOGO1\1\0.3\UGMOGA\1\0.3\UGTASS032\1\1\UGTASSA032\1\1\|
~T|DGTASS032|Tubería de acero negro  sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1 1/4" de diámetro, incluso uniones soldadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminación, para tuberia de acero negro 1 1/4". Medida la longitud ejecutada con trazado según planos.|
~C|DGTP|Ud|TOMAS DE PRESIÓN|13.36|090805|0|
~D|DGTP|UGMOGO1\1\0.25\UGMOGA\1\0.25\UGTP\1\1\|
~T|DGTP|Suministro y montaje de tomas de presión de la instalación, aprobadas por la comunidad autónoma y la compañía sumiistradora, completamente instaladas.|
~C|DGTPE063|ml|TUBERIA POLIETILENO 63 MM SDR 11|35.51|140515|0|
~D|DGTPE063|UGMOGO1\1\0.42\UGMOGA\1\0.42\UAMAO1\1\0.2\UAMAOA\1\0.2\UGTPE063\1\1\UGTPEA063\1\1\|
~T|DGTPE063|Tubería enterrada de polietileno para media presión de diámetro nominal de 63 mm. SDR 11, incluso fitting de transición, discurriendo enterrada con trazado según planos, incluso realización de zanja de 0.5 metros de anchura y una profundidad mínima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de polietileno hasta la cota de terreno, rellenado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que puedan dañar la tubería 20 cm por encima de tubería y 15 por debajo como mínimo, incluso banda de señalización y acabado de rellenado con material seleccionado y compactado. Medida la longitud ejecutada.|
~C|DGTVA080|Ml|VAINA ACERO NEGRO ELECTROSOLDADO 2"|28.95|070802|0|
~D|DGTVA080|UGMOGO1\1\0.5\UGMOGA\1\0.5\UGTA75\1\1\UGTAA75\1\1\|
~T|DGTVA080|Tubería en montaje superficial de acero negro (según norma UNE 19.040) electrosoldado de 2" de diámetro para vaina, incluso uniones soldadas, p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminación. Medida la longitud ejecutada, con trazado según planos.|
~C|DGVESD032|Ud|VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN5|13.95|090802|0|
~D|DGVESD032|UGMOGO1\1\0.16\UGMOGA\1\0.16\UGVESD032\1\1\|
~T|DGVESD032|Válvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragón, de 1 1/4" de diámetro, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo PN5. Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.|
~C|DIINCC#||ALIMENTACION|93.05|221222|0|
~D|DIINCC#|DCONEXF1\1\1\|
~C|DINCEN#||DETECCIÓN DE INCENDIOS|22053.26|280809|0|
~D|DINCEN#|DCIDCE1000\1\1\DCIDPUA\1\7\DCIDELSS\1\135\DCIDELSD\1\1200\DCIDSIRINT\1\7\DCIDCEPROG\1\1\DCIDDIT\1\98\DCIDFUENBAT\1\1\DCIDMONFUEN\1\1\DCIDMODAIS\1\1\|
~C|DINEX#||EXTINTORES MANUALES|821.6|240914|0|
~D|DINEX#|DCIXMC5\1\2\DCIXMP6\1\18\|
~C|DINSE#||SEÑALIZACIONES|1315.6|201106|0|
~D|DINSE#|DCISCPE\1\20\DCISCPP\1\7\DCISCBIE\1\7\DCISCSIR\1\7\DSEÑALETICAEV\1\36\|
~C|DKFLOW040|Ud|KFLOW DN40|64.39|030517|0|
~D|DKFLOW040|UAMCA1\1\0.2\UAMCAA\1\0.2\UCCZF040\1\1\|
~T|DKFLOW040|Regulador automático de caudal marca Sedical modelo K-Flow DN040  o equivalente, para montaje entre bridas, con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caudal nominal requerido y dentro del rango de presión adecuado. Incluso accesorios de montaje, bridas y pequeño material. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|DKITH|Ud|KIT GRUPO DE SEGURIDAD|442.99|190919|0|
~D|DKITH|UAMCA1\1\1\UAMCAA\1\1\UKITH9\1\1\|
~T|DKITH|Grupo de seguridad, incluyendo:
-1 Ud válvula de seguridad a 3 bar.
-1 Ud Manómetro.
-1 Ud Purgador automático.
-1 Ud Aislamiento.
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DLEG|Ud|LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN GAS|0|250515|0|
~D|DLEG|UGMOGO1\1\0\UGMOGA\1\0\UGLEG\1\1\|
~T|DLEG|Legalización de la instalación de gas y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, dirección de obra, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|DLLENADO|Ud|VACIADO|44.31|221222|0|
~D|DLLENADO|UAMFO1\1\1\UAMFOA\1\1\|
~T|DLLENADO|Vaciado de instalación.|
~C|DMEGAFON#||INSTALACIÓN MEGAFONÍA|7000.59|251115|0|
~D|DMEGAFON#|DEMERALTA5\1\45\DEMERPUEST\1\1\DCABLEADO\1\1470\DEMERCENTRAL\1\1\|
~C|DRBT|Ud|RED DE BAJA TENSIÓN|1476.85|041219|0|
~D|DRBT|UEREBBT\1\1\|
~T|DRBT|Red de baja tensión según compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DREDCONF|Ud|CONFIGURACIÓN SONDAS|504.26|160322|0|
~D|DREDCONF|UREGCONF\1\1\O1ELEC\1\8\|
~T|DREDCONF|Configuración de módulos comunicables SEMP y puesta en marcha por SAT. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DREGAMP|Ud|AMPLIACIÓN PROGRAMACIÓN|5190.52|260123|0|
~D|DREGAMP|UAREGGIM\1\1\O1FONT\1\1\AESPFONT\1\1\O1ELEC\1\7\|
~T|DREGAMP|Ampliación de programas y equipos SEDICAL en CENTRAWEB en equipo existente para incluir dos climatizadores (unos existente y otro nuevo) además de incluir en programación existente y un circuito nuevo que contará de bomba, V3V y sonda de impulsión, con los siguientes componentes: 

Armarios y cuadros para alojamiento de equipos.
2 Ud SCLMERL8 CONTROLADOR BACNET 230 Vac 6AO 10UI 4Rel 4Triac.
2 Ud CRT-6 TRANSFORMADOR
1 uD PROGRAMACIÓN DE centraweb EN EQUIPO EXISTENTE PARA INCLUIR dos climatizadores (unos existente y otro nuevo) además de incluir en programación existente y un circuito nuevo que contará de bomba, V3V y sonda de impulsión.
1 Ud Puesta en marcha en equipo existente de los nuevos módulos de control para los climatizadores y la ampliación del nuevo circuito.
2 Ud Gráfica MCR Web/ CENTRAWeb Plus.
1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.
1 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto verde/rojo (ver con cuadro eléctrico).
Accesorios de montaje.
Programación y puesta en marcha.
Incluso licencias de ampliación y gateways.

En esta partida se incluye el cableado bajo tubo flexible para montaje empotrado, en tubo de acero para instalación vista. La instalación será estanca y las conexiones se realizarán mediante rácores adecuados a los distintos elementos.

Incluso programación, puesta en marcha y lineas eléctricas de conexión y conexionado eléctrico de todos los equipos bajo tubo de acero.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:
I-Nivel de campo (sensores y actuadores): Sondas de temperatura tipo termistor y/o con salida estándar 0-10 V, resto de sensores con salida estándar 0-10 V, actuadores analógicos con entradas 0-10 V. Entradas y salidas digitales mediante contactos libres de tensión.

II-Nivel Autómata: Autómata con WebServer, con interface gráfica NO basada en JAVA sino en HTML. Conexión a red ethernet mediante dirección IP, Comunicación mediante protocolo estándar BACNET de amplia implantación en edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y MODBUS, Número de entradas y salidas ampliable. Se exigirá la entrega del backup completo de la programación que permita reconstruir el sistema desde cero por cualquier integrador de la marca.

III-Analizadores de energía eléctrica, contadores de kilocalorías y contadores de gas: Integrables mediante protocolo BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS

IV -Sistema SCADA de visualización: Será compatible con autómatas que utilicen el protocolo estándar BACNET IP de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatización mediante bomba de calor (VRV, VRF) (Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc..)


Medida la unidad ejecutada.|
~C|DREGCABLEADO|ml|CABLEADO BUS - Módulos|0.5|120814|0|
~D|DREGCABLEADO|UREGCABLEADO\1\1\O1ELEC\1\0.01\|
~T|DREGCABLEADO|Cableado tipo bus bajo tubo corrugado en montaje empotrado interior y bajo tubo rígido exterior para montaje a la intemperie de interconxionado de módulos E/S con centralita general.
Cable tipo Belden 9842 o equivalente, par doble trenzado apantallado con impedancia de 120 ohmios.|
~C|DREGCABLEADOE|Ud|CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS|843.24|160322|0|
~D|DREGCABLEADOE|UREGCABLEADOE\1\1\O1ELEC\1\8\|
~T|DREGCABLEADOE|Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y módulos o centralita. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DREGCABLEGIM|Ud|CONJUNTO DE CABLEADO ENTRADAS SALIDAS|457.12|260123|0|
~D|DREGCABLEGIM|UREGCABLEAGIM\1\1\O1ELEC\1\4\|
~T|DREGCABLEGIM|Conjunto de cableado de entradas salidas entre elementos de campo y módulos o centralita. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DREGCABSON|Ud|CABLEADO DE SONDAS TEMPERATURA|217.12|160322|0|
~D|DREGCABSON|UREGCABLETUB\1\1\O1ELEC\1\4\|
~T|DREGCABSON|Conjunto de cableado de módulos de pared con regulación. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DREGCABSOND|Ud|CABLEADO SONDA - CAJA REGULACIÓN|27.33|270917|0|
~D|DREGCABSOND|UAMEL1\1\0.29\UAMELA\1\0.29\UREGCABSOND\1\1\|
~T|DREGCABSOND|Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre caja de regulación de caudal y sonda de calidad de aire (módulo de pared) , instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DREGCAMSP|Ud|ELEMENTOS DE CAMPO - Sonda presión diferencial|282.78|140617|0|
~D|DREGCAMSP|UAMEL1\1\1\UREGSP\1\1\|
~T|DREGCAMSP|Suministro y montaje de elementos de campo recuperadores:
- Sonda de presión diferencial ventiladores DDMU/1.
Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DREGECOMP|Ud|ELEMENTO DE CAMPO - Actuador compuerta|336.52|221222|0|
~D|DREGECOMP|UAMEL1\1\0.5\UREGECSACT\1\1\|
~T|DREGECOMP|Actuador de compuerta 24 Vac 0(2)...10Vcc o 0(4)...2 marca SEDICAL modelo 20010 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DREGECPRES|Ud|ELEMENTOS DE CAMPO - Presostato diferencias filtros|80.96|140617|0|
~D|DREGECPRES|UAMEL1\1\0.5\UREGECPRES\1\1\|
~T|DREGECPRES|Presostato diferencial para aire, filtros sucios, marca sedical modelo DDW/H-20 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DREGECSE|Ud|ELEMENTO DE CAMPO - Sonda exterior|51.52|210322|0|
~D|DREGECSE|UREGECSE\1\1\O1ELEC\1\0.5\|
~T|DREGECSE|Sonda de temperatura exterior marca sedical modelo AUTF/NTC20K o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DREGECSI|Ud|ELEMENTO DE CAMPO - Sonda inmersión con vaina|96.52|101019|0|
~D|DREGECSI|UREGECSI\1\1\O1ELEC\1\0.5\|
~T|DREGECSI|Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/100 con vaina de latón THMS100 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DREGECSI100|Ud|ELEMENTO DE CAMPO - Trasductor de presión de agua|224.23|101221|0|
~D|DREGECSI100|UREGECSI100\1\1\O1ELEC\1\1\|
~T|DREGECSI100|Trasductor de presión de agua marca sedical modelo DT1-I/04/02 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DREGECSV|Ud|ELEMENTO DE CAMPO - Sonda vaina|103.52|101221|0|
~D|DREGECSV|UREGECSV\1\1\O1ELEC\1\0.5\|
~T|DREGECSV|Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150con vaina de latón THMS150 o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DREGECSV300|Ud|ELEMENTO DE CAMPO - Sonda conducto|62.16|140617|0|
~D|DREGECSV300|UAMEL1\1\0.5\UREGECSV300\1\1\|
~T|DREGECSV300|Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/300 con accesorio de montaje para conducto MF Z60.3. o equivalente. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|DREGEDES|Ud|DESMONTAJE REGULACIÓN EXISTENTE|69.09|221222|0|
~D|DREGEDES|UAMEL1\1\3\|
~T|DREGEDES|Desmontaje de regulación existente en climatizador de gimansio actual. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DREGMANDOCON|Ud|CUADRO MANDO CONSERJERÍA|172.28|120814|0|
~D|DREGMANDOCON|UREGMANDOCON\1\1\O1ELEC\1\1.5\|
~T|DREGMANDOCON|Cuadro de conserjería para control de climatizador compuesto por armario para alojamiento, mando marcha/paro/automático para cada climatizador. Medida la unidad instalada, conexionada y en funcionamiento.|
~C|DREGPROG|Ud|PROGRAMACIÓN|580.3|210322|0|
~D|DREGPROG|UREGPROG\1\1\O1ELEC\1\10\|
~T|DREGPROG|Programación, gráfica NX(supervisor y controlador), dibujado y activavión de puntos de control, puesta en marcha, documentación y realización de pantallas gráficas de control por climatizador y aulas (hasta ocho pantallas gráficas). Medida la unidad ejecutada, probada y en funcionamiento.|
~C|DREGSALACAL|Ud|REGULACIÓN SALA CALDERAS - Producción|9894.52|070223|0|
~D|DREGSALACAL|UAREGSS\1\1\O1FONT\1\1\AESPFONT\1\1\O1ELEC\1\7\|
~T|DREGSALACAL|Regulación digital centralizada para instalación de calefacción/refrigeración con producción mediante dos bombas de calor por aerotermia de solo calor y una bomba de calor frio/calor, con un circuito de radiadores con válvula de tres vías (solo calor) y un circuito de climatizadores con válvula de tres vías (calor y frio), con los siguientes componentes: 

Armarios y cuadros para alojamiento de equipos.

Regulación de aerotermia y calefacción/refrigeración compuesto por:
1 Autómata programable (controlador HAWK8 SIN PANTALLA), incluyendo licencia + SCADA + Web Server + Programación integración de todo el sistema con cableas Ethernet y direccionamiento IP. Protocolo de comunicación BACNET, con las correspondientes pasarelas en los correspondientes equipos. Cons sitema abierto, programando los principales parámetros del sistema a definir po la Dirección Facultativa y como mínimo el listado de los parametros de central y los principales de los diferentes equipos para su integración en el autómata programable, el SCADA y Web server, con programación de lenguaje gráfico (objeto) a definir por la D.F. y con licencia del progrmama y fichero de código fuente y librerías para inicializar el sistema y restituirlo totalmente en caso de borrado, daño parcial o daño total.
1 ud SCLNXHAWK8W02 Controlador Hawk8 con Wifi SIN LICENCIA
1 Ud SCLNXHAWK8-SD Tarjeta para controlador Hawk8
1 Ud CENTRAHAWK8 Licencia básica 250 puntos (licencia)
1 Ud CRT-6 TRANSFORMADOR
2 Ud CRT-6 TRANSFORMADOR (para módulos de pared)
1 Ud SCLIOP821A MODULO PANEL 8EA
1 Ud SXS821-22 TERMINAL E/S ANALOGICAS
1 Ud SXS821-22 TERMINAL E/S ANALOGICAS
1 Ud SCLIOPR822A MODULO PANEL 8SA /SOBREMANDO
1 Ud SCLIOP823A MODULO PANEL 12ED
1 Ud SXS823 TERMINAL ENTRADAS DIGITALES
3 Ud SCLIOP824A MODULO PANEL 6SD (HFE)
3 Ud SXS824-25 TERMINAL SALIDAS DIGITALES
1 Programación sistemas.
1 Puesta en marcha.
1 Presostato (sonda de presión de agua DT1-U/06/02) y alarma.
1 Integración de climatizador mediante MOD-BUS en contrlador HAWK8 por SAT sedical Zaragoza.
1 Cuadro electrico metálico estanco para alojamiento.
4 Mando marcha/paro/automático para bombas con piloto verde/rojo (ver con cuadro eléctrico).
2 Ud gráfica NX.
1 Ud EW110BD5SP Panel web 10"" con pantalla capacitiva y SO Android, Automation Browser, Navegador Chrome preinstalado compatible con HTML5, 16 millones de colores 1024x600, CPU Arm Cortex A9 Quad Core, 2 GB DDR3L Ram, 8 GB Flash, 2 puertos USB v2.0, 1 puerto RS232/485, 1 Puerto Ethernet 1 Gb + otro 10/100 Mb, Alimentación a 12 - 32 Vdc, IP66, Dimensiones externas de 192 x 132 x 32mm.
Accesorios de montaje.
Programación y puesta en marcha.
Incluso licencias de ampliación y gateways.

Elementos de campo de producción:
1 Sonda de presión de agua.

En esta partida se incluye el cableado bajo tubo flexible para montaje empotrado, en tubo de acero para instalación vista. La instalación será estanca y las conexiones se realizarán mediante rácores adecuados a los distintos elementos.

Incluso programación, puesta en marcha y lineas eléctricas de conexión y conexionado eléctrico de todos los equipos bajo tubo de acero.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA:
I-Nivel de campo (sensores y actuadores): Sondas de temperatura tipo termistor y/o con salida estándar 0-10 V, resto de sensores con salida estándar 0-10 V, actuadores analógicos con entradas 0-10 V. Entradas y salidas digitales mediante contactos libres de tensión.

II-Nivel Autómata: Autómata con WebServer, con interface gráfica NO basada en JAVA sino en HTML. Conexión a red ethernet mediante dirección IP, Comunicación mediante protocolo estándar BACNET de amplia implantación en edificios. Puertos de comunicaciones BACNET MSTP y MODBUS, Número de entradas y salidas ampliable. Se exigirá la entrega del backup completo de la programación que permita reconstruir el sistema desde cero por cualquier integrador de la marca.

III-Analizadores de energía eléctrica, contadores de kilocalorías y contadores de gas: Integrables mediante protocolo BACNET IP, BACNET MSTP o MODBUS

IV -Sistema SCADA de visualización: Será compatible con autómatas que utilicen el protocolo estándar BACNET IP de cualquier fabricante, incluso con pasarelas de sistemas de climatización mediante bomba de calor (VRV, VRF) (Mitsubishi, Daikin, Panasonic, etc..)|
~C|DRET|Ud|DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPOS CIRCUITO BOMBA CLIMATIZADOR|443.1|221222|0|
~D|DRET|UAMFO1\1\10\UAMFOA\1\10\|
~T|DRET|Desmontaje y traslado de válvulería, válvula de tres vías y bomba de impulsión de circuito de climatizador. Incluso conexiones hidraúlicas y eléctricas. Medida la unidad ejecutada.|
~C|DSELLADO|PA|SELLADO PASO DE INSTALACIONES|405.95|110419|0|
~T|DSELLADO|Sistema de sellado mediante resinas o morteros intumescentes y sacos intumescentes en paso de bandejas eléctricas y de afines, aplicados en los pasos de todas las instalaciones, hasta quedar totalmente selladas, garantizando una resistencia al fuego de 60, 90 y 120 minutos según la requerida al elemento atravesado: paso a través de locales de riesgo especial. La instalación de dicho material deberá certificarse conforme al grado de resistencia al fuego requerido. Totalmente instalado y certificado y homologado.|
~C|DSEÑALETICAEV|ud|SEÑALÉTICA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN|18.84|201106|0|
~D|DSEÑALETICAEV|UAMCIA\1\0.2\UP23SEA010\1\1\USOPAL\1\1\|
~T|DSEÑALETICAEV|Suministro y montaje de señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico y alojada en marco de aluminio anodizado de perfil mínimo con protección de metacrilato, de dimensiones según documentación gráfica, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3. Medido unidad colocada en obra.|
~C|DSONCLACO|Ud|ELEMENTO DE CAMPO - Módulo de pared temperatura|209.03|101221|0|
~D|DSONCLACO|UAMEL1\1\1\USONCLCT\1\1\|
~T|DSONCLACO|Módulo de pared SEMP901, con botón rotativo. Temperatura. CO2 y Humedad relativa. Reloj. 2ED. 2SD. Display 60x60 mm. Función control T o RH o CO2 integrado. comunicación Modbus RTU. Alimentación de módulo a 24 Vac.. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. Incluso partte proporcional de cableado de alimentación bajo tubo desde transformador.
Incluye caja antivandálica con llave trasparente de material plástico (policarbonato o similar).|
~C|DTOBERA175|Ud|TOBERA SCHAKO WDA-D-SK 175|297.61|270809|0|
~D|DTOBERA175|UAMCL1\1\0.6\UAMCLA\1\0.6\UCCDTOBR175\1\1\UCCAFLAAIS\1\2\|
~T|DTOBERA175|Tobera marca Schako o equivalente modelo WDA-D-SK-175-Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la dirección facultativa. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|DTONTAPREAI|Ml|TUBERÍA PE100 75 mm|16.61|251115|0|
~D|DTONTAPREAI|OFICIAL1ªFONT\1\0.01\AYUDANTEFONT\1\0.01\UUPO1048906_\1\1\UUPOAAD\1\1\UUPO1048906A_\1\1\|
~T|DTONTAPREAI|Canalización para Agua Fría constituída por tubería individual de PE-HD (PE100), de 75 mm, instalada el lecho de arena, incluso p.p. de accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, manguitos, etc.). Medida la longitud instalada (no incluye excavación, si incluye relleno de la zanja / arena).|
~C|DVACIADO|Ud|LLENADO|44.31|221222|0|
~D|DVACIADO|UAMFO1\1\1\UAMFOA\1\1\|
~T|DVACIADO|Llenado de instalación.|
~C|DVAR#||VARIOS|7597.66|290414|0|
~D|DVAR#|DCVARDOC\1\1\DCVARAR02\1\19\DCVARAR03\1\1\DCVARAR04\1\6\DSELLADO\1\1\DCOLLARIN\1\2\|
~C|E01DCP060|m2|DEMOLICIÓN PARTERRE DE HUERTO ESCOLAR|25.44|020116|0|
~D|E01DCP060|O01OA060\1\0.5\O01OA070\1\0.5\M06CM010\1\0.35\M06MI010\1\0.35\E02TRT010\1\0.5\|
~A|E01DCP060|FIELTRO\PROPORCIONAL\LIGERAS\DESCONTANDO\PARTE\PROTECCION\TRANSPORTE\COLECTIVAS\ESCOMBROS\SUSTRATO\AISLANTE\DEMOLICION\PLANA\MEDIDAS\CARGA\ECOLOGICO\VERTEDERO\ESPECIES\SINTETICO\MEDICION\PAVIMENTO\COMPRESOR\CUBIERTA\POROSO\AJARDINADA\HORMIGON\IMPERMEABILIZANT\MEMBRANA\MEDIOS\FORMADA\RETIRADA\PREVIA\LIMPIEZA\HUECOS\VEGETALES\|
~T|E01DCP060|Demolición de parterre de huerto escolar formado por zócalo de bloque de hormigón, impermeabilizante y albardilla, con compresor, previa retirada sustrato ecológico y especies vegetales ligeras, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.|
~C|E01DFM190A|m2|DEMOLICIÓN MURO BLOQUES TERMOARCILLA  e=25 cm C/COMPRESOR|41.07|260209|0|
~D|E01DFM190A|O01OA060\1\0.75\O01OA070\1\0.75\M06CM030\1\0.75\M06MP110\1\0.275\M05EC010\1\0.035\M07CA020\1\0.01\M07N601\1\1\|
~A|E01DFM190A|PROPORCIONAL\EJECUTADA\PARTE\PROTECCION\TRANSPORTE\COLECTIVAS\ESCOMBROS\DEMOLICION\MEDIDAS\CARGA\BLOQUES\VERTEDERO\SUPERFICIE\MEDICION\COMPRESOR\PREFABRICADOS\REALMENTE\MACIZADOS\MUROS\HORMIGON\ESPESOR\MEDIOS\RETIRADA\LIMPIEZA\|
~T|E01DFM190A|Demolición de muros de bloques prefabricados de tremoarcilla, de 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.|
~C|E01DFM190B|m2|DEMOLICIÓN CERRAMIENTO GIMNASIO|33.77|260209|0|
~D|E01DFM190B|O01OA060\1\0.6\O01OA070\1\0.6\M06CM030\1\0.6\M06MP110\1\0.275\M05EC010\1\0.035\M07CA020\1\0.01\M07N601\1\1\|
~T|E01DFM190B|Demolición de cerramiento existente en gimnasio , con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.|
~C|E01DK019|m2|LEVANTADO CERCA MALLA|6.34|020116|0|
~D|E01DK019|O01OA050\1\0.15\O01OA070\1\0.15\M07CB030\1\0.001\|
~T|E01DK019|Levantado de  cercado de malla electrosoldada galvanizada y plastificada de altura 2m00. Incluye desmontaje y traslado a vertedero|
~C|E01DKA030|m2|LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO|12.62|020116|0|
~D|E01DKA030|O01OA050\1\0.3\O01OA070\1\0.3\M07CB030\1\0.001\|
~A|E01DKA030|PROPORCIONAL\CERCOS\EJECUTADA\HOJAS\PARTE\CERRAJERIA\TRANSPORTE\ESCOMBROS\MANUALES\PLANTA\LEVANTADO\CARGA\VERTEDERO\METALICA\SUPERFICIE\MEDICION\INCLUIDOS\REALMENTE\MUROS\ACCESORIOS\RECICLAJE\MEDIOS\RETIRADA\LIMPIEZA\CARPINTERIA\|
~T|E01DKA030|Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,  acopio para reutilización , o si procede, con  transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.|
~C|E01DPP040|m2|DEMOLICIÓN PAVIMENTOS POROSOS|22.93|020116|0|
~D|E01DPP040|O01OA060\1\0.42\O01OA070\1\0.42\M06CM010\1\0.2\M06MI010\1\0.2\M05EC010\1\0.035\M07CA020\1\0.01\M07N601\1\1\|
~A|E01DPP040|PROPORCIONAL\EJECUTADA\PARTE\PROTECCION\TRANSPORTE\COLECTIVAS\ESCOMBROS\DEMOLICION\PLANTA\POROSOS\MEDIDAS\CARGA\VERTEDERO\SUPERFICIE\MEDICION\COMPRESOR\REALMENTE\EQUIVALENTES\RECICLAJE\MEDIOS\RETIRADA\LIMPIEZA\TENIS\PAVIMENTOS\|
~T|E01DPP040|Demolición de pavimentos porosos  con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  carga y  transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.|
~C|E01DPS010|m2|DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR|7.11|020116|0|
~D|E01DPS010|O01OA060\1\0.05\O01OA070\1\0.05\M06CM030\1\0.1\M06MR110\1\0.1\M05EC010\1\0.035\M07CA020\1\0.01\M07N601\1\1\|
~A|E01DPS010|PROPORCIONAL\EJECUTADA\PARTE\PROTECCION\TRANSPORTE\LIGERAMENTE\COLECTIVAS\ESCOMBROS\DEMOLICION\SOLERAS\PLANTA\MEDIDAS\CARGA\VERTEDERO\SUPERFICIE\MEDICION\COMPRESOR\MALLAZO\REALMENTE\HORMIGON\ESPESOR\RECICLAJE\MEDIOS\RETIRADA\LIMPIEZA\ARMADO\|
~T|E01DPS010|Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  carga y  transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.|
~C|E01DPS020|m2|DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.|27.95|260209|0|
~D|E01DPS020|O01OA060\1\0.584\O01OA070\1\0.584\M06CM040\1\0.342\M06MP110\1\0.342\|
~A|E01DPS020|transporte\solera\carga\demolición\colectivo\protección\auxiliar\vertedero\pie\hormigón\masa\compresor\limpieza\escombro\medio\|
~T|E01DPS020|Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.|
~C|E01DPS030|m2|DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR|20.59|020116|0|
~D|E01DPS030|O01OA060\1\0.34\O01OA070\1\0.34\M06CM030\1\0.22\M06MI010\1\0.22\M05EC010\1\0.035\M07CA020\1\0.01\M07N601\1\1\|
~A|E01DPS030|CEMENTO\PROPORCIONAL\EJECUTADA\PARTE\PROTECCION\ADOQUINADOS\TRANSPORTE\COLECTIVAS\ESCOMBROS\DEMOLICION\PLANTA\RECIBIDOS\MEDIDAS\CARGA\VERTEDERO\SUPERFICIE\MEDICION\COMPRESOR\REALMENTE\MORTERO\RECICLAJE\MEDIOS\RETIRADA\LIMPIEZA\|
~T|E01DPS030|Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  carga y  transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.|
~C|E01DSA040|kg|DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES METÁLICOS|2.47|020116|0|
~D|E01DSA040|O01OB130\1\0.012\O01OB140\1\0.012\O01OA070\1\0.024\M12O010\1\0.012\M05EC010\1\0.01\M07CA020\1\0.01\M07N601\1\0.1\|
~A|E01DSA040|PROPORCIONAL\ESTRUCTURAS\PARTE\PROTECCION\TRANSPORTE\COLECTIVAS\ESCOMBROS\MANUALES\DEMOLICION\MEDIDAS\CARGA\VERTEDERO\FORMADAS\VIGAS\PILARES\FORJADOS\MEDIOS\METALICOS\RETIRADA\LIMPIEZA\|
~T|E01DSA040|Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.|
~C|E01DSA041|m2|ADAPTACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE|49.86|020116|0|
~D|E01DSA041|O01OA040\1\0.57\O01OA070\1\0.57\O01OB130\1\0.5\O01OB140\1\0.5\P03ALP010\1\1.05\P25OU080\1\0.01\A08TA010\1\0.01\P01DW090\1\0.1\|
~T|E01DSA041|Adapatación de cubierta y estructura metálica existente, con desmontaje de remates laterales, preparación de  cercha para apoyo de correas, juntas de continuación de faldones de chapa repasos y piezas especiales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.|
~C|E02AM010|m2|DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA|1.31|020116|0|
~D|E02AM010|O01OA070\1\0.005\M11MM030\1\0.097\M05PN010\1\0.009\M07CA020\1\0.007\M07N601\1\0.097\|
~A|E02AM010|auxiliar\medio\superficie\vertedero\carga\mecánico\terreno\transporte\limpieza\desbroce\máquina\|
~T|E02AM010|Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad media, con carga y transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.|
~C|E02CMA250S|m3|EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m|3.88|020116|0|
~D|E02CMA250S|O01OA070\1\0.045\M05EC010\1\0.045\|
~A|E02CMA250S|abierto\cielo\compacto\terreno\basculante\máquina\vaciado\carga\mecánico\directo\tierra\camión\excavación\transporte\auxiliar\medio\vertedero\|
~T|E02CMA250S|Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con acopio en la propia parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.|
~C|E02EM020|m3|Exc. zanja a maquina t. flojos|6.94|020116|0|
~D|E02EM020|O01OA070\1\0.1\M05RN020\1\0.18\|
~C|E02EMA130|m3|EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS|24.2|200919|0|
~D|E02EMA130|O01OA070\1\0.3\M05EN030\1\0.3\|
~A|E02EMA130|camión\zanja\excavación\máquina\terreno\compacto\medio\directo\basculante\transporte\tierra\auxiliar\vertedero\carga\mecánico\|
~T|E02EMA130|Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela.Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.|
~C|E02PMA130|m3|EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS|24.44|200919|0|
~D|E02PMA130|O01OA070\1\0.242\M05EN030\1\0.324\|
~A|E02PMA130|pozo\compacto\medio\mecánico\camión\basculante\transporte\tierra\auxiliar\directo\máquina\carga\excavación\terreno\vertedero\|
~T|E02PMA130|Excavación en pozos, en terrenos compactos por medios mecánicos con acopio en la propia parcela. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.|
~C|E02SA030|m3|RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA|16.26|020116|0|
~D|E02SA030|O01OA070\1\0.092\P01AF040\1\1.7\M08NM020\1\0.015\M08RN020\1\0.093\M08CA110\1\0.019\|
~A|E02SA030|relleno\tajo\próctor\auxiliar\abierto\talud\refino\riego\graduación\apisonado\mecánico\cielo\compacto\zahorra\pie\medio\|
~T|E02SA030|Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 97% de proctor modificado, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.|
~C|E02SA060|m3|RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE|3.79|020116|0|
~D|E02SA060|O01OA070\1\0.01\M08NM020\1\0.01\M05PN020\1\0.015\M08RN050\1\0.02\M08CA110\1\0.01\|
~A|E02SA060|apisonado\compacto\abierto\tierra\talud\relleno\cielo\medio\graduación\próctor\aportación\riego\auxiliar\refino\mecánico\|
~T|E02SA060|Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 97% de proctor modificado, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.|
~C|E02SC040|m3|RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS|24.27|020116|0|
~D|E02SC040|O01OA070\1\0.72\M08RB020\1\0.1\P01ARH010\1\1.7\|
~A|E02SC040|PROPORCIONAL\ARIDO\PARTE\MANUALES\BANDEJA\ZANJAS\RELLENO\VIBRANTE\EXTENDIDO\RECICLADA\COMPACTADO\MEDIOS\ARENA\CONSIDERANDO\|
~T|E02SC040|Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena de miga reciclada por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg, considerando el árido a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.|
~C|E02SZ060|m3|RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE|11.35|161222|0|
~D|E02SZ060|O01OA070\1\0.55\|
~A|E02SZ060|PROPIAS\PROPORCIONAL\TIERRAS\PARTE\ZANJA\TIERRA\MANUALES\ZANJAS\RELLENO\EXTENDIDO\APORTE\MEDIOS\|
~T|E02SZ060|Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manuales, sin aporte de tierras, y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.|
~C|E02SZ070|m3|RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE|31.8|010110|0|
~D|E02SZ070|O01OA070\1\1.3\M08RI010\1\0.75\P01DW050\1\1\|
~A|E02SZ070|PROPIAS\PROPORCIONAL\TIERRAS\INCLUIDO\PARTE\MISMAS\ZANJA\MANUAL\REGADO\MANUALES\ZANJAS\RELLENO\COMPACTADOR\EXTENDIDO\ESPESOR\TONGADAS\COMPACTADO\APORTE\MEDIOS\PISON\|
~T|E02SZ070|Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.|
~C|E02SZ071|m3|RELLENO/COMPACTADO  TRASDOS DE MUROS AUTOCOMPACTADO|27.04|010110|0|
~D|E02SZ071|P01AA010\1\1\O01OA070\1\0.4\M08RI010\1\0.4\P01DW050\1\1\|
~A|E02SZ071|riego\compacto\pisón\manual\auxiliar\aportación\medio\tierra\relleno\zanja\|
~T|E02SZ071|Formación de relleno de grava en trasdós de  muros y zanjas, compuesto por grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compactación con medios mecánicos.Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico.|
~C|E02TRT010|m3|TRANSPORTE TIERRA VERTEDERO|4.61|020116|0|
~D|E02TRT010|M05PN020\1\0.01\M07CB030\1\0.08\|
~A|E02TRT010|camión\auxiliar\transporte\tierra\medio\carga\basculante\vertedero\|
~T|E02TRT010|Transporte de tierras al vertedero , considerando carga e  ida y vuelta con camión basculante, incluida parte proporcional de medios auxiliares.|
~C|E02TT030|m3|TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.|8.72|101100|0|
~D|E02TT030|M05PN010\1\0.02\M07CB010\1\0.15\M07N060\1\1\|
~T|E02TT030|Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.|
~C|E02ZA080|m3|EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO C/RELLENO Y API|75.96|020116|0|
~D|E02ZA080|O01OA070\1\3.5\M08RI010\1\0.8\|
~A|E02ZA080|PROPORCIONAL\TIERRAS\PARTE\TERRENO\CONSISTENCIA\ZANJA\PROCEDENTES\MANUALES\SANEAMIENTO\APISONADO\ZANJAS\RELLENO\EXTRACCION\TERRENOS\POSTERIOR\BORDES\MEDIOS\EXCAVACION\|
~T|E02ZA080|Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.|
~C|E02ZMA060|m3|EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO DURO C/RELLENO Y|33.25|020116|0|
~D|E02ZMA060|O01OA070\1\0.926\M05EC110\1\0.283\M08RI010\1\0.878\|
~A|E02ZMA060|relleno\auxiliar\tierra\extracción\mecánico\medio\apisonado\terreno\máquina\saneamiento\excavación\zanja\duro\consistencia\|
~T|E02ZMA060|Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.|
~C|E030CP12|m|COLECTOR PVC D=160 mm FORJ. SANIT|42.1|010110|0|
~D|E030CP12|O01OB170\1\0.324\O01OB195\1\0.324\P01HM010\1\0.06\P02TVO470\1\1\P02CVC320\1\0.2\P02CVW040\1\3.333\P02CVW030\1\0.02\|
~T|E030CP12|Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.|
~C|E030CP15|m|COLECTOR PVC D=250 mm FORJ. SANIT|79.44|010110|0|
~D|E030CP15|O01OB170\1\0.35\O01OB195\1\0.35\P01HM010\1\0.06\P02TVO490\1\1\P02CVC340\1\0.2\P02CVW060\1\3.333\P02CVW030\1\0.04\|
~T|E030CP15|Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm y con unión por encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03APR010|ud|ARQUETA REGISTRABLE PE RASAN D=400 mm|257.7|010110|0|
~D|E03APR010|O01OA030\1\1\O01OA060\1\1.5\O01OB180\1\0.5\P02EAO010\1\1\P01HA020\1\0.242\P03AM070\1\1.208\E02PMA130\1\0.5\E02SZ071\1\0.3\|
~A|E03APR010|INSTALADA\COLOCADO\ENTRADAS\UNION\JUNTA\INCLUIR\REGISTRABLE\ARQUETA\RELLENO\RA-SAN\ALTURA\MANGUITO\SALIDA\TOTALMENTE\RASAN\NIVELADA\FONDO\ELASTICA\SISTEMA\REGISTRO\HORMIGON\ESPESOR\ACANALADO\EXTERIOR\PERIMETRAL\SOLERA\INCLUIDAS\EXCAVACION\|
~T|E03APR010|Arqueta de paso registrable PE sistema RASAN D=400 mm, altura máx. 0,6 m, fondo acanalado, incluidas entradas con manguito de unión junta elástica y salida, colocado sobre solera de hormigón  totalmente nivelada e instalada con  tapa de registro,  excavación, y relleno perimetral exterior. Según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, y UNE-EN 13598-2:2017.|
~C|E03DMP010|m2|MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15|3.35|010110|0|
~D|E03DMP010|O01OA050\1\0.016\O01OA060\1\0.016\P06D080\1\1.1\P02EM100\1\3\P02EM110\1\0.33\VARIROSCA\1\1\|
~A|E03DMP010|perfil\fijación\relleno\zanja\excavación\densidad\angular\clavo\acero\tubo\solape\inferior\alto\danosa\muro\membrana\drenaje\vertedero\polietileno\|
~T|E03DMP010|Suministro y montaje de membrana drenante tipo Danodren H-15 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas tipo Danodren o equivalente en prestaciones y clavos de acero o a terreno mediante  clavado de varillas, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular. Completamente terminada según documentación gráfica. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra de acuerdo a detalle constructivo.|
~C|E03EC130|ud|CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm|27.18|260209|0|
~D|E03EC130|O01OB170\1\0.41\P02EDC150\1\1\P02EDC165\1\0\P01DW090\1\1\|
~A|E03EC130|cal\rejilla\vertical\salida\conexión\medio\caldereta\apoyo\desagüe\PVC\agarre\auxiliar\arqueta\red\material\agua\|
~T|E03EC130|Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y  con rejilla de PP de 210x210, paragravillas de pvc reforzado.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03ENH030|m|CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA FUNDICIÓN D|94.98|010110|0|
~D|E03ENH030|O01OA030\1\0.25\O01OA050\1\0.25\P01AA020\1\0.04\P02ECH030\1\1.33\P02ECF010\1\1.33\P01DW090\1\1\|
~A|E03ENH030|compacto\exterior\canal\auxiliar\areno\río\especial\material\montaje\prefabricado\colocación\superficie\nivel\carga\drenaje\fundición\hormigón\rejilla\pieza\pesado\medio\|
~T|E03ENH030|Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03EUA010|u|SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOXIDABLE 10x10 cm|58.13|020116|0|
~D|E03EUA010|O01OB170\1\0.294\P17KA010\1\1\P01DW090\1\1\|
~A|E03EUA010|acero\red\salida\humedad\agua\sumidero\sifón\local\material\agarre\medio\auxiliar\conexión\vertical\inoxidable\desagüe\|
~T|E03EUA010|Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 10x10 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 40 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03EUP030|ud|SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110|35.02|260209|0|
~D|E03EUP030|O01OB170\1\0.419\P02EDS020\1\1\P01DW090\1\2\|
~A|E03EUP030|red\desagüe\material\agarre\medio\auxiliar\apoyo\arqueta\local\agua\vertical\rejilla\sifón\sumidero\PVC\salida\humedad\conexión\|
~T|E03EUP030|Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03MP020|u|MODIFICACIÓN  RED EXISTENTE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=250 mm|1224.21|260209|0|
~D|E03MP020|O01OA040\1\2\O01OA060\1\2\M06CP010\1\1\M06MI010\1\1\M11HC050\1\16\E02ZA080\1\7.2\E02SC040\1\2.4\E02SZ070\1\3.36\P02TVC025\1\7\A03H050\1\0.72\P01MC040\1\0.004\%PM0050\1\0.005\|
~A|E03MP020|CEMENTO\INTERIOR\FORMACION\PICADOR\MARTILLO\DISCO\TUBERIA\DOMICILIARIA\TAPADO\CONSISTENCIA\DISTANCIA\PUNTO\MANUAL\MUNICIPAL\ACOMETIDA\INCLUIR\SANEAMIENTO\SIERRA\CORTE\ZANJAS\CORRUGADO\PAVIMENTO\COLECTOR\DOSIFICACION\DIAMETRO\TERRENOS\REPARACION\HORMIGON\CONEXION\POSTERIOR\COLOCACION\MAXIMA\MEDIO\ROTURA\NORMATIVA\MEDIOS\FORMADA\REPOSICION\GENERAL\EXCAVACION\|
~T|E03MP020|Modificación y adaptación a la nueva cimentación de la red existente de saneamiento, formada por: localización y apertura de zanja, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 250 mm de diámetro interior, tapado posterior  y ejecución de interferencias con cimentación con  del pavimento con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento,  con p.p. de medios auxiliares.|
~C|E03OCP010|m|COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=90 mm|20.53|010110|0|
~D|E03OCP010|O01OB170\1\0.22\O01OB180\1\0.22\P02TVO440\1\1\P02CVC290\1\0.2\P02CVW032\1\3.33\P02CVW030\1\0.008\|
~A|E03OCP010|DESVIOS\PIEZAS\UNION\METALICAS\INSTALADO\SANEAMIENTO\COLGADO\ENCOLADO\COLECTOR\TOTALMENTE\ESPECIALES\DIAMETRO\COLOR\ABRAZADERAS\MEDIOS\SERIE\|
~T|E03OCP010|Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 90 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.|
~C|E03OCP020|m|COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm|24.65|010110|0|
~D|E03OCP020|O01OB170\1\0.22\O01OB180\1\0.22\P02TVO450\1\1\P02CVC300\1\0.2\P02CVW034\1\3.33\P02CVW030\1\0.011\|
~A|E03OCP020|DESVIOS\PIEZAS\UNION\METALICAS\INSTALADO\SANEAMIENTO\COLGADO\ENCOLADO\COLECTOR\TOTALMENTE\ESPECIALES\DIAMETRO\COLOR\ABRAZADERAS\MEDIOS\SERIE\|
~T|E03OCP020|Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 110 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.|
~C|E03OCP030|m|COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm|27.49|010110|0|
~D|E03OCP030|O01OB170\1\0.24\O01OB180\1\0.24\P02TVO460\1\1\P02CVC310\1\0.2\P02CVW036\1\3.333\P02CVW030\1\0.013\|
~A|E03OCP030|DESVIOS\PIEZAS\UNION\METALICAS\INSTALADO\SANEAMIENTO\COLGADO\ENCOLADO\COLECTOR\TOTALMENTE\ESPECIALES\DIAMETRO\COLOR\ABRAZADERAS\MEDIOS\SERIE\|
~T|E03OCP030|Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.|
~C|E03OCP040|m|COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=160 mm|36.36|010110|0|
~D|E03OCP040|O01OB170\1\0.3\O01OB180\1\0.3\P02TVO470\1\1\P02CVC320\1\0.2\P02CVW040\1\3.333\P02CVW030\1\0.02\|
~A|E03OCP040|DESVIOS\PIEZAS\UNION\METALICAS\INSTALADO\SANEAMIENTO\COLGADO\ENCOLADO\COLECTOR\TOTALMENTE\ESPECIALES\DIAMETRO\COLOR\ABRAZADERAS\MEDIOS\SERIE\|
~T|E03OCP040|Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014.|
~C|E03OCP13|m|COLECTOR PVC D=125 mm FORJ. SANIT.|34.51|010110|0|
~D|E03OCP13|O01OB170\1\0.292\O01OB195\1\0.292\P01HM010\1\0.06\P02TVO460\1\1\P02CVC310\1\0.2\P02CVW036\1\3.333\P02CVW030\1\0.013\|
~T|E03OCP13|Colector de saneamiento tendido en forjado sanitario de PVC liso color gris, de diámetro 125mm y con unión por encolado; colocado sobre dados de hormigón, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03OEP005|m|TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm|40.35|010110|0|
~D|E03OEP005|O01OA030\1\0.108\O01OA060\1\0.108\P01AA020\1\0.235\P02TVO310\1\1\E02EMA130\1\0.52\E02SZ071\1\0.51\|
~A|E03OEP005|auxiliar\medio\riñones\tubo\lateral\relleno\nivel\compacto\excavación\tapa\cola\areno\colocación\diámetro\saneamiento\colector\liso\PVC\zanja\río\capa\|
~T|E03OEP005|Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,  con excavación y  tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03OEP008|m|TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm|45.65|010110|0|
~D|E03OEP008|O01OA030\1\0.2\O01OA060\1\0.2\P01AA020\1\0.237\P02TVO320\1\1\E02EMA130\1\0.52\E02SZ071\1\0.51\|
~A|E03OEP008|compacto\cola\zanja\colocación\diámetro\saneamiento\colector\tubo\PVC\liso\riñones\capa\auxiliar\nivel\lateral\tapa\medio\excavación\río\areno\relleno\|
~T|E03OEP008|Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03OEP010|m|TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm|39.77|010110|0|
~D|E03OEP010|O01OA030\1\0.097\O01OA060\1\0.097\P01AA020\1\0.244\P02CVM010\1\0.33\P02CVW010\1\0.004\P02TVO010\1\1\E02EMA130\1\0.4\E02SZ071\1\0.38\|
~A|E03OEP010|lateral\colocación\pared\excavación\medio\tapa\riñones\relleno\zanja\auxiliar\nivel\río\rigidez\areno\compacto\diámetro\saneamiento\tubo\colector\color\elástico\junta\PVC\unión\teja\|
~T|E03OEP010|Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03OEP020|m|TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 mm|45.56|010110|0|
~D|E03OEP020|O01OA030\1\0.097\O01OA060\1\0.097\P01AA020\1\0.389\P02CVM020\1\0.2\P02CVW010\1\0.005\P02TVO020\1\1\E02EMA130\1\0.4\E02SZ071\1\0.37\|
~A|E03OEP020|nivel\excavación\auxiliar\medio\riñones\lateral\río\areno\zanja\relleno\colocación\rigidez\pared\colector\diámetro\saneamiento\tapa\teja\elástico\compacto\junta\unión\PVC\tubo\color\|
~T|E03OEP020|Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03OEP030|m|TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 250 mm|60.77|010110|0|
~D|E03OEP030|O01OA030\1\0.1\O01OA060\1\0.1\P01AA020\1\0.4\P02CVM030\1\0.2\P02CVW010\1\0.006\P02TVO030\1\1\E02EMA130\1\0.4\E02SZ071\1\0.37\|
~A|E03OEP030|saneamiento\tubo\tapa\pared\compacto\junta\color\elástico\colector\rigidez\riñones\teja\zanja\colocación\auxiliar\PVC\areno\río\nivel\lateral\excavación\medio\unión\diámetro\relleno\|
~T|E03OEP030|Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03OEP040|m|TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 315 mm|84.02|010110|0|
~D|E03OEP040|O01OA030\1\0.216\O01OA060\1\0.216\P01AA020\1\0.11\P02CVM040\1\0.2\P02CVW010\1\0.007\P02TVO040\1\1\E02EMA130\1\0.5\E02SZ071\1\0.43\|
~A|E03OEP040|lateral\colocación\PVC\excavación\medio\tapa\relleno\nivel\río\areno\auxiliar\junta\zanja\elástico\riñones\diámetro\tubo\pared\color\teja\colector\saneamiento\rigidez\unión\compacto\|
~T|E03OEP040|Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, con excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.|
~C|E03ZHP120|u|POZO PREFABRICADO PE  D=100 cm h=3,15 m|2312.12|010110|0|
~D|E03ZHP120|O01OA030\1\2.5\O01OA060\1\2.5\M07CG020\1\0.54\P02EPP031\1\1\P01HA020\1\0.242\P03AM070\1\1.208\P01MC010\1\0.005\P02EPO010\1\1\E02PMA130\1\7.09\E02SZ071\1\4.62\|
~A|E03ZHP120|perímetro\relleno\excavación\ligero\medio\tapa\círculo\polipropileno\europeo\goma\junta\auxiliar\interior\cono\anillo\marco\asimétrico\solera\colocación\base\prefabricado\compuesto\armadura\obligar\pozo\mallazo\nacional\cubeta\norma\brocal\hormigón\complemento\registro\diámetro\|
~T|E03ZHP120|Pozo de paso registrable PE sistema RASAN D=800 mm, altura máx. 3,50 m, con cono reductor a boca de D=600 mm en parte superior, fondo acanalado, pates incorporados, incluso conexiones de entrada con manguito de unión con junta elástica y salida, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de fundición de 62,5 cm de diámetro y medios auxiliares; incluida  la excavación del pozo y relleno de trasdós del perímetro con autocompactado, fabricado en central, con bolos de piedra, evitando la compactación del trasdós y la deformación de la arqueta,r con traslado de tierras sobrantes a vertedero. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005. Según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, y UNE-EN 13598-2:2017.|
~C|E03ZHP121|ud|POZO PREFABRICADO PE  D=100 cm h=3,15 m SIFONICO|2430.43|010110|0|
~D|E03ZHP121|O01OA030\1\2.5\O01OA060\1\2.5\M07CG020\1\0.54\P02EPP031\1\1\P02EPP032\1\1\P01HA020\1\0.242\P03AM070\1\1.208\P01MC010\1\0.005\P02EPO010\1\1\E02PMA130\1\7.09\E02SZ071\1\4.62\|
~T|E03ZHP121|Pozo de paso registrable  sifónico PE sistema RASAN D=800 mm, altura máx. 3,50 m, con cono reductor a boca de D=600 mm en parte superior, fondo acanalado, pates incorporados, incluso conexiones de entrada con manguito de unión con junta elástica y salida, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de fundición de 62,5 cm de diámetro y medios auxiliares; incluida  la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior con traslado de tierras sobrantes a vertedero. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005. Según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, y UNE-EN 13598-2:2017.|
~C|E03ZHP123|ud|ARQUETA REGISTRABLE D800 1200mm < altura < 1500 mm.|642.46|010110|0|
~D|E03ZHP123|UAMAO1\1\1.5\UAMAOA\1\1.5\UAR8001200150\1\1\USSAAPTA\1\1\USSAAAP\1\1\P01HA020\1\0.242\P03AM070\1\1.208\E02PMA130\1\1\E02SZ071\1\0.3\|
~T|E03ZHP123|Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura comprendida entre 1200 mm. y 1500 mm.con entradas salidas según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y relleno de trasdós del perímetro con autocompactado, fabricado en central, con bolos de piedra, evitando la compactación del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.Según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, y UNE-EN 13598-2:2017.|
~C|E03ZHP124|ud|ARQUETA REGISTRABLE D800 1500mm < altura < 2000 mm.|874.24|010110|0|
~D|E03ZHP124|UAMAO1\1\1.5\UAMAOA\1\1.5\UAR8001500200\1\1\USSAAPTA\1\1\USSAAAP\1\1\P01HA020\1\0.242\P03AM070\1\1.208\E02PMA130\1\1\E02SZ071\1\0.3\|
~T|E03ZHP124|Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura comprendida entre 1500 mm. y 2000 mm.con entradas salidas según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y relleno de trasdós del perímetro con Hormigón  fabricado en central, con bolos de piedra, evitando la compactación del trasdós y la deformación de la arqueta.. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.Según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, y UNE-EN 13598-2:2017.|
~C|E03ZHP125|ud|ARQUETA REGISTRABLE D800 2000mm < altura|987.31|010110|0|
~D|E03ZHP125|UAMAO1\1\1.5\UAMAOA\1\1.5\UAR800200300\1\1\USSAAPTA\1\1\USSAAAP\1\1\P01HA020\1\0.242\P03AM070\1\1.208\E02PMA130\1\1\E02SZ071\1\0.3\|
~T|E03ZHP125|Pozo de registro  PE Rasan o equivalente D=800 y altura superior 2000 mm.con entradas salidas según plano, con tapa y cerco de hierro fundido, marca Rasan o equivalente, fondo semiesférico, entradas y salidas con manguito de unión con junta elástica, totalmente nivelada e instalada. Incluso tapa registrable, solera y relleno de trasdós del perímetro con Hormigón fabricado en central, con  bolos de piedra, evitando la compactación del trasdós y la deformación de la arqueta. Incluso p/p de acceorios de montaje, con formación de pendientes en interior, tapa registrable con cerco de perfil laminado L 50x50x5 mm. (marco y tapa de fundición), apertura de pozo, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada.Según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, y UNE-EN 13598-2:2017.
.|
~C|E04AB020|kg|ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S/SD|1.68|161222|3|
~A|E04AB020|colocación\doblado\círculo\marco\armadura\cortador\acero\corrugado\|
~T|E04AB020|Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04AB040|kg|ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD|2.97|211019|3|
~A|E04AB040|COLOCADO\EUROPEO\ACERO\REGLAMENTO\DECLARACION\PRESTACIONES\MONTADO\ATADO\DESPUNTES\CORRUGADO\MARCADO\ARMADA\SUMINISTRADO\TOTALMENTE\TALLER\CONFORME\ELABORADA\MANERA\PREFORMADA\BARRAS\ALAMBRE\ELABORADO\ARMADO\|
~T|E04AB040|Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.|
~C|E04AB060|kg|ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S|1.38|211019|0|
~D|E04AB060|O01OB030\1\0.008\O01OB040\1\0.008\P03ACD010\1\1.05\P03AAA020\1\0.006\|
~A|E04AB060|corrugado\acero\círculo\marco\colocación\taller\|
~T|E04AB060|Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04AM050|m2|MALLA 20x30 cm D=5 mm|1.48|020116|0|
~D|E04AM050|O01OB030\1\0.005\O01OB040\1\0.005\P03AM170\1\1\|
~A|E04AM050|malla\electrosoldadura\corrugado\alambre\construcción\acero\|
~T|E04AM050|Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm en cuadrícula 20x30 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.|
~C|E04AM060|m2|Malla Electrosoldada B500 SD/T 150*150*6|5.75|161222|0|
~D|E04AM060|O01OB030\1\0.009\O01OB040\1\0.009\P03AM030\1\1.267\|
~A|E04AM060|acero\corrugado\círculo\colocación\marco\electrosoldadura\malla\alambre\|
~T|E04AM060|Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04AME020|m2|MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #200x300x5 mm|3.03|270318|0|
~D|E04AME020|O01OB030\1\0.01\O01OB040\1\0.01\P03AME020\1\1.267\P03AAA020\1\0.01\%PM0050\1\0.005\|
~A|E04AME020|SUMINISTRADA\DIMENSIONES\ACERO\AHORRO\REGLAMENTO\SOLAPE\DECLARACION\PRESTACIONES\CUADRICULA\MEDIDAS\BANDAS\CORRUGADO\MARCADO\TRAMA\PANELES\ELECTROSOLDADA\CONFORME\MALLA\LATERALES\COLOCADA\BARRAS\ALAMBRE\APROX\FORMANDO\TOTALES\SIMPLE\|
~T|E04AME020|Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=5 mm, formando trama en cuadrícula de #200x300 mm, fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN 10080 u UNE 36099, suministrada en paneles de dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales de solape (malla simple ahorro); con colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04AP111|kg|PLACA CIMENTACIÓN C/PERNIO|4.53|020116|0|
~D|E04AP111|O01OB130\1\0.065\P13TP026\1\1\P03ACC090\1\0.22\P03ALV020\1\0.22\P03ALP010\1\0.2\P01DW090\1\0.075\|
~A|E04AP111|círculo\dimensión\anclaje\acero\perfil\plano\cimiento\placa\diámetro\rosca\angular\interior\central\colocación\marco\perno\tornillo\|
~T|E04AP111|Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones según cuadro de pilares con cuatro pernos roscados según planos de estructura y plantilla superior, i/taladro central, colocado. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04AP12|m2|FORJADO PLACA ALIGERADA 35+5cm|121.16|010110|0|
~D|E04AP12|O01OA090\1\0.2\A08AH050\1\0.04\P03ELD020-01\1\1.02\E05FEP010A\1\0.5\E04AB040\1\9.5\E04AME020\1\1\A03VB070\1\0.18\P01HAV190\1\0.18\|
~T|E04AP12|Ejecución de forjado compuesto de placas aligeradas para un canto total de 35+5cm, de tipo Farlap-II de Precocalsa o similar, constituido por placas prefabricadas de 1,20m de ancho estándar con hormigón pretensado de tipología HP-40 y acero de pretensar en calidad Y-1860 C/1, formados por una losa inferior y cuatro nervios verticales con imbricación en cola de milano con el hormigón in situ. Aligeradas con bovedillas de poliestireno expandido, con capacidad autoportante en la fase de ejecución del forjado y/o con colocación de sopandas y apoyos según prescripciones del suministrador, cargas totales y resistencia al fuego indicadas en planos, dispuestas sobre las vigas y muros de la estructura mediante apoyos directos o indirectos incluso capa de compresión de 5cm de hormigón in situ de tipología HA-25/F/20, acero en negativos y conectores en calidad B-500S según documentación gráfica, formación de vigas, zunchos perimetrales e intermedios (incluyendo armado y hormigón), armadura de reparto en calidad B-500S en malla 200x300x5mm. Incluido los medios de elevación y transporte necesarios para el montaje en obra. La empresa que fabrique el prefabricado deberá aportar planos específicos de montaje y dimensionamiento de placas para la validación por DF. Se incluye en este precio como parte proporcional: bulones en juntas de dilatación, elementos singulares, el recorte de placas para ajustar a la geometría, formación de huecos y pasos de instalaciones así como la realización de taladros para sumideros, chimeneas, etc… Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. No se aceptarán en la obra placas dañadas, fisuradas o con golpes, siendo responsabilidad de la empresa constructora la retirada y reposición de placas dañadas sin que en ningún caso genere un sobrecoste económico a la propiedad. Incluido estudio de apuntalamiento según prescripcione del fabricante de placas. Antes de comenzar la ejecución la DF deberá aprobar el estudio de apuntalamiento y los puntales propuestos para la ejecución de los trabajos. Medido en m2 neto colocado en obra. Montaje con grúa telescópica y útiles apropiados para colocación de las placas. Totalmente terminado y en condiciones de servicio según CTE y Código Estructural. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.|
~C|E04AP131ZZ|kg|PLACA S DE FIJACIÓN TUBULARES REFUERZOS INT. Y EXT.|3.71|020116|0|
~D|E04AP131ZZ|O01OB130\1\0.065\P13TP030\1\1\P03ALV020\1\0.22\P03ALP010\1\0.2\P01DW090\1\0.075\|
~A|E04AP131ZZ|LONGITUD\COLOCADO\PERFIL\DIMENSIONES\ROSCADOS\ACERO\SUPERIOR\CIMENTACION\PLANTILLA\REGLAMENTO\DECLARACION\ANCLAJE\PRESTACIONES\ATORNILLAR\ANGULARES\PLANO\TALADRO\PLACA\MARCADO\DIAMETRO\PERNOS\CUATRO\CENTRAL\INTERIORES\PERNIO\|
~T|E04AP131ZZ|Placa de fijación de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en forjados o pilares, para tubulares de refuerzos interiores y exteriores, con cuatro pernos roscados, i/taladros, colocado y soldado al elemento. Según Código Estructural, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04CM001|m3|HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. B|159.66|020116|0|
~D|E04CM001|O01OA030\1\0.25\O01OA070\1\0.25\M11HV150\1\0.25\M01HBN010\1\0.017\M01HBT030\1\1\P01HMV150\1\1.05\|
~A|E04CM001|elaboración\nivel\hormigón\limpieza\manual\masa\cimiento\medio\colocación\componente\central\círculo\marco\|
~T|E04CM001|Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado;i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Se comprobará la existencia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. Según normas Código Estructural y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04CM002|m3|HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. B|158.11|121222|0|
~D|E04CM002|P01HMV150\1\1.05\O01OA030\1\0.225\O01OA070\1\0.225\M01HBN010\1\0.017\M01HBT030\1\1\|
~T|E04CM002|Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado i/vertido con bomba, vibrado y colocación,  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier trabajo, maquinaria o material necesario para la correcta ejecución. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-Ca. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/201.  Se comprobará la existencia de estado de fondo, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpi|
~C|E04CM040|m3|HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN|86.58|010110|0|
~D|E04CM040|O01OA070\1\0.244\P01HM010\1\1\|
~A|E04CM040|limpieza\nivel\colocacion\consistencia\plastico\manual\elaboracion\hormigon\vertedero\masa\central\medio\cimiento\ambiente\|
~T|E04CM040|Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.|
~C|E04CMB050|m3|HORMIGÓN P/ARMAR  HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS Y RIOSTRAS|259.72|161222|0|
~D|E04CMB050|P01HB021\1\1\P01HB090\1\0.015\P01HA330\1\1.025\O01OA030\1\0.162\O01OA070\1\0.162\M11HV120\1\0.25\E04AB020\1\80\|
~A|E04CMB050|hormigón\zapata\zanja\relleno\armadura\elaboración\central\bomba\cimiento\vibración\círculo\marco\componente\norma\colocación\medio\|
~T|E04CMB050|Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/F/20/XC1, XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 80 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04CMM080|m3|HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL|121.88|161222|0|
~D|E04CMM080|O01OA030\1\0.351\O01OA070\1\0.351\M11HV120\1\0.351\P01HA010\1\1.15\|
~A|E04CMM080|cimiento\zanja\colocación\vibración\medio\vertedero\muro\soporte\círculo\marco\norma\hormigón\armadura\zapata\elaboración\central\relleno\manual\componente\|
~T|E04CMM080|Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04LE020|m2|ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN|7.17|161222|0|
~D|E04LE020|O01OB010\1\0.098\O01OB020\1\0.098\P01EM290\1\0.005\P03AAA020\1\0.1\P01UC030\1\0.05\|
~A|E04LE020|losa\cimiento\encofrar\madero\desencofrante\|
~T|E04LE020|Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.|
~C|E04MAAC1|m3|HORMIGÓN HA-30/F/12/ XC4 MURO VISTO|441.22|010110|0|
~D|E04MAAC1|O01OB010\1\1.25\O01OB030\1\0.8\O01OB040\1\0.8\O01OB020\1\2.378\M13EM070\1\0.333\A05M030\1\0.143\P01DC040\1\0.082\P01AC010\1\1\P01UC030\1\0.01\E04AB020\1\70\P03AAA020\1\0.65\HA30P12IIB\1\1.025\P01HB010\1\1\P01HB130\1\0.02\M13EA421\1\8.644\M13EA430\1\0.667\M13EA440\1\1.334\|
~A|E04MAAC1|metal\cara\panel\hormigón\encofrar\central\elaboración\armadura\muro\vertedero\bomba\desencofrante\grúa\vibración\colocación\norma\componente\acero\marco\círculo\|
~T|E04MAAC1|Ejecución de muro de hormigón armado HA-30/F/12/XC4 elaborado en central i/p.p. de armadura según detalle (estimado 70 kg/m³) con separadores homologados específicos para hormigón visto, montaje y desmontaje de sistema de enconfrado fenólico con acabado  visto, con textura lisa, incluso disposición de pasatubos,  instalaciones o cualquier otro elemento contemplado en el proyecto, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas Código estructural y CTE-SE-C.  i/p.p. pasos de instalaciones, tratamiento de juntas frías verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muros con banda elástica impermeable de elastómero termoplástico, tipo MasterSeal 930 "Basf" o equivalente en prestaciones de 15cm de anchura, fijada al soporte mediante adhesivo bicomponente a base de resina epoxi, tipo MasterSeal 933 "Basf". Totalmente acabado visto exterior según especificaciones de proyecto, sellado de espadins. Se incluye la adición de anticongelante para condiciones climáticas de tiempo frio si así lo requiere la dirección facultativa y según EHE-08 .Se incluye suministro y colocación de juntas hidroexpansivas Eding APS Aquastop o similar en todos las juntas horizontales de hormigonado, en todos los arranques con cimentación, asi como en todos los encuentros con elementos estructurales, según los detalles constructivos incluidos en los planos de estructuras. Incluso ejecución de llaves de cortante según documentación gráfica. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en la EHE-08 respecto a la puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales: tiempo frío / tiempo caluroso. Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de paneles fenólicos de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización del Director de Ejecución de la obra. Completamente ejecutado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido espesor teórico neto. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E04SA020|m2|SOLERA AISLADA.HA-20, 15cm.ARMA.#15x15x6|54.18|060201|0|
~D|E04SA020|O01OA060\1\0.865\A02AA510\1\0.17\HH2345\1\1\P06SL185\1\1\P07TE200\1\1\E04AM060\1\1\|
~T|E04SA020|Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa ., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6 y fratasado, con panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, lámina de polietileno, sellado perimetral impermeabilizante y amortiguadores de caucho BA 400 de 100 mm de diámetro cada 1000 mm, según NTE-RSS y EHE.|
~C|E04SA080A|m2|SOL.ARMADA FRATASADA 15+15|35.05|250410|0|
~D|E04SA080A|O01OA030\1\0.2\O01OA060\1\0.2\P01HD700\1\0.15\P03AMQ030\1\1.02\P08XVC120\1\0.135\P07W340\1\0.75\M11HR010\1\0.009\P08XW020\1\1\A03VB050\1\0.15\E04SE010\1\1\|
~A|E04SA080A|hormigón\junta\pisón\compacto\fratasado\elaboración\solera\mallazo\piedra\colocación\armadura\calizo\|
~T|E04SA080A|Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3 y malla de acero 15x15x6, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor, p.p. de juntas,de vertido por medio de camión-bomba, aserrado de las mismas y fratasado mecánico para dejar visto, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, lámino de polietileno,  extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.|
~C|E04SE010|m2|ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm|5.62|250410|0|
~D|E04SE010|O01OA070\1\0.194\P01AG130\1\0.15\|
~A|E04SE010|solera\compacto\encachado\calizo\pisón\piedra\|
~T|E04SE010|Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.|
~C|E04SV070|m2|SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-40|42.37|020116|0|
~D|E04SV070|O01OA030\1\0.132\O01OA070\1\0.132\P33U160\1\1.05\P01HA450\1\0.15\E04AM060\1\1.05\P07TE080\1\0.03\|
~A|E04SV070|círculo\expandido\ejecución\aplicación\fabricación\componente\poliestireno\relleno\alambre\elevación\armadura\marco\rígido\ventilación\cierre\encofrar\corrugado\vertedero\plástico\acero\central\ambiente\compacto\vibración\plancha\solera\caviti\base\montaje\flecha\indicador\impreso\hilera\soporte\apoyo\hormigón\suministro\cálculo\capa\consistencia\superficie\pieza\clase\fuego\prefabricado\módulo\cámara\pérdida\compresión\colocación\plano\malla\electrosoldadura\elaboración\curado\|
~T|E04SV070|Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-40 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 400 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 726,24 cm2/m2), que será rellenado con hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3, consistencia fluída, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según Código Estructural (R.D. 470/2021), p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación.Incluso  piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor . Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Producto con certificado DAP-EDP.|
~C|E04ZMM030|m3|HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. MANUAL|94.07|020116|0|
~D|E04ZMM030|A03VM020\1\1\P01HAV270\1\1.08\|
~A|E04ZMM030|NORMAS\VERTIDO\COLOCADO\BLANDA\COMPONENTES\ARIDO\CONDENSACIONES\EXTERIORES\RELATIVAS\RESISTENCIA\CIMENTACION\CONSISTENCIA\RIOSTRAS\COMPRESION\REGLAMENTO\MANUAL\ARMAR\DECLARACION\ZAPATAS\MANUALES\PRESTACIONES\ZANJAS\ALTAS\MARCADO\ENTERRADOS\VIBRADO\MAXIMO\TAMAÑO\TOTALMENTE\HUMEDADES\VIGAS\MEDIAS\HORMIGON\CARACTERISTICA\SOMETIDOS\CENTRAL\MEDIOS\INTERIORES\PRECIPITACION\ELABORADO\|
~T|E04ZMM030|Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05AAL005|kg|ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA|4.1|020116|0|
~D|E05AAL005|O01OB130\1\0.015\O01OB140\1\0.015\P03ALP010\1\1.05\P25OU080\1\0.01\A08TA010\1\0.01\P01DW090\1\0.1\|
~A|E05AAL005|pieza\colocación\montaje\mano\caliente\marco\círculo\plomo\minio\pintura\especial\imprimación\estructura\corte\soporte\acero\soldadura\lámina\viga\zuncho\unión\perfil\correa\|
~T|E05AAL005|Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente   perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05AAT005|kg|ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA|3.75|020116|0|
~D|E05AAT005|O01OB130\1\0.025\O01OB140\1\0.025\P03ALT030\1\1.05\A08TA010\1\0.005\P25OU080\1\0.01\|
~A|E05AAT005|CORREAS\PERFIL\ACERO\SOLDADAS\TENSION\REGLAMENTO\SERAN\DECLARACION\TRABAJOS\PRESTACIONES\IMPRIMACION\ESTRUCTURA\LAMINADO\PLOMO\MONTADO\DESPUNTES\PERFILES\UNIONES\MARCADO\CUALIFICADO\TOTALMENTE\VIGAS\NORMA\ELECTRODO\MINIO\UNIDAS\SOLDADOR\MANOS\PILARES\PINTURA\ROTURA\BASICO\REALIZADOS\TUBULAR\|
~T|E05AAT005|Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05AC020|kg|ACERO TUBULAR S275 CERCHAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES|6.99|020116|0|
~D|E05AC020|O01OB130\1\0.03\O01OB140\1\0.03\P03ALT130\1\1.05\P25OU080\1\0.01\A08TA010\1\0.005\P01DW090\1\0.367\|
~A|E05AC020|PIEZAS\ACERO\SOLDADAS\SOLDADURA\REGLAMENTO\DECLARACION\PRESTACIONES\PLOMO\MONTADO\DESPUNTES\PERFILES\CONFORMADOS\UNIONES\MARCADO\ESPECIALES\MINIO\CERCHAS\RECTANGULAR\MANOS\TUBULAR\|
~T|E05AC020|Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05AC040|kg|CORREA  ACERO CONFORMADA EN FRÍO|3.35|020116|0|
~D|E05AC040|O01OB130\1\0.025\O01OB140\1\0.025\P03ALP11\1\1.05\Ç\1\0.01\P25OU080\1\0.05\|
~A|E05AC040|colocación\correa\círculo\marco\montaje\pieza\acero\lámina\especial\|
~T|E05AC040|Correa realizada con chapa conformada en frío  i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05CC010|kg|CARGADERO PERFIL  ACERO S275 JR|5.59|260417|0|
~D|E05CC010|O01OB130\1\0.05\O01OB140\1\0.05\P03ALP010\1\1.05\P25OU080\1\0.01\A06T010\1\0.01\P01DW090\1\0.1\|
~A|E05CC010|tolerancia\caliente\cargadero\perfil\círculo\trabajo\colocación\pintura\minio\recorte\norma\marco\lámina\acero\|
~T|E05CC010|Cargadero perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05FEP010A|m2|ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA|11.38|161222|0|
~D|E05FEP010A|O01OB010\1\0.06\O01OB020\1\0.06\M13MPV010\1\0.05\P01EM290\1\0.015\P01UC030\1\0.06\P03AAA020\1\0.04\|
~A|E05FEP010A|PREFABRICADAS\FORJADO\PREFABRICADA\COMPRESION\PLACA\MADERA\PLACAS\ALTURA\CONTINUO\FORJADOS\DESENCOFRADO\SUELTA\PUNTALES\ENCOFRADO\|
~T|E05FEP010A|Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 6,00 m de altura con madera suelta, según NTE-EME.|
~C|E05HLA010|m3|HORMIGÓN ARMADO HA-25/F20/XC1  ENCOF/MADERA LOSAS INCLINADA|416.92|020116|0|
~D|E05HLA010|E05HLM020\1\1\E05HLE010\1\5\E04AB020\1\100\AO8TA051\1\0.248\|
~A|E05HLA010|plano\vibración\marco\círculo\componente\colocación\hormigón\encofrar\acero\central\elaboración\armadura\losa\vertedero\madero\norma\|
~T|E05HLA010|Hormigón armado HA-25/F/20/XC1 elaborado en central, en losas inclinadas,i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011 (100 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Incluye peldañeado visto de escalera y  esperas de acero o anclajes de pletina para recibido de barandilla.Según normas CTE DB-SE y Código Estructural. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.|
~C|E05HLA011|m3|HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/XC1 ENCOF/MADERA LOSAS PLANAS|493.77|020116|0|
~D|E05HLA011|E05HLM010\1\1\E05HLE010\1\5\E04AB020\1\100\E05HV3bbb\1\0.1\AO8TA051\1\0.108\|
~T|E05HLA011|Hormigón armado HA-25/F/20/ XC1, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.Incluye parte proporcional de jácena de canto para apoyo en pilares. Según normas NTE-EME, EHL y Código estructural. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05HLE010|m2|ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS|26.05|020116|0|
~D|E05HLE010|O01OB010\1\0.27\O01OB020\1\0.27\M13EM030\1\1.135\M13CP105\1\0.015\P01EM290\1\0.02\P01UC030\1\0.08\P03AAA020\1\0.15\|
~A|E05HLE010|losa\pino\armadura\madero\desencofrante\tablero\norma\confeccionar\previo\plano\encofrar\|
~T|E05HLE010|Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm, confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.|
~C|E05HLM010|m3|HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/F/20/XC1 LOSA PLANA|112.23|020116|0|
~D|E05HLM010|O01OB010\1\0.25\O01OB020\1\0.25\O01OB025\1\0.1\AO8TA051\1\0.1\P01HA010\1\1.05\|
~A|E05HLM010|central\armadura\hormigón\elaboración\vibración\componente\marco\círculo\colocación\losa\norma\plano\|
~T|E05HLM010|Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05HLM020|m3|HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/F/20/XC1 LOSAS INCLINADAS|113.47|020116|0|
~D|E05HLM020|O01OB010\1\0.27\O01OB020\1\0.27\O01OB025\1\0.108\AO8TA051\1\0.108\P01HA010\1\1.05\|
~A|E05HLM020|central\armadura\hormigón\elaboración\vibración\componente\marco\círculo\colocación\losa\norma\plano\|
~T|E05HLM020|Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05HSA010|m3|HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/XC1 PILAR ENCOF/METÁLICO|501.26|020116|0|
~D|E05HSA010|E05HSM010\1\1\E05HSF010\1\11.111\E04AB020\1\160\AO8TA051\1\0.25\|
~A|E05HSA010|metal\encofrar\componente\central\elaboración\soporte\vertedero\armadura\norma\acero\marco\círculo\vibración\colocación\hormigón\|
~T|E05HSA010|Hormigón armado en pilar cuadrado / rectangular realizado con encofrado modular , Hormigón HA-25/F/20/XC1, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantía de 160 kg/m3, despuntes, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas CTE DB-SE, NTE-EHS y Código Estructural. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.|
~C|E05HSF010|m2|ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES|10.17|020116|0|
~D|E05HSF010|O01OB010\1\0.135\O01OB020\1\0.135\M13EF010\1\1\P01UC030\1\0.05\P03AAA020\1\0.05\|
~A|E05HSF010|desencofrante\encofrar\soporte\chapa\sección\metal\|
~T|E05HSF010|Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 0,16 m2 de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.|
~C|E05HSM010|m3|HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/F/20/XC1 PILAR|114.22|020116|0|
~D|E05HSM010|O01OB010\1\0.25\O01OB020\1\0.25\O01OB025\1\0.25\AO8TA051\1\0.25\P01HA010\1\1\|
~A|E05HSM010|armadura\soporte\elaboración\vibración\hormigón\norma\componente\marco\círculo\central\colocación\|
~T|E05HSM010|Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E05HV3bbb|m3|HORM. ARM. HA-25/F/20/XC1 VIGA CUELGUE 180 kg/m3 VERT. GRÚA|810.29|020116|0|
~D|E05HV3bbb|E05HVE030\1\4\E04AB040\1\180\A03VG090\1\1\P01HAV190\1\1.08\|
~A|E05HV3bbb|HORMIGON\ARMADO\JACENA\CUELGUE\ELEMENTO\HORIZONTAL\FORJADO\SIMILAR\ELABORADO\CENTRAL\RESISTENCIA\CARACTERISTICA\COMPRESION\CONSISTENCIA\BLANDA\TAMAÑO\MAXIMO\ARIDO\ENTERRADOS\INTERIORES\SOMETIDOS\HUMEDADES\RELATIVAS\MEDIAS\ALTAS\CONDESACIONES\EXTERIORES\PRECIPITACION\TOTALMENTE\ARMADURA\ACERO\CORRUGADO\CONFORME\CUANTIA\DESPUNTES\VERTIDO\MEDIO\VIBRADO\COLOCADO\NORMAS\COMPONENTES\MARCADO\DECLARACION\PRESTACIONES\REGLAMENTO\EUROPEO\|
~T|E05HV3bbb|Hormigón armado en viga / jácena con cuelgue bajo elemento horizontal (losa, forjado o similar) HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, con cuantía de 180 kg/m3, despuntes, vertido por medio de grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE DB-SE y NTE-EHV. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.|
~C|E05HVE030|m2|ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS DE CUELGUE|37.52|020116|0|
~D|E05HVE030|O01OB010\1\0.4\O01OB020\1\0.4\A08TA050\1\0.05\M13EQV020\1\0.1\M13EM030\1\0.6\M13MPA010\1\6\P01EM290\1\0.028\P01UC030\1\0.07\P03AAA020\1\0.07\|
~A|E05HVE030|NORMAS\HORIZONTAL\FORJADO\ELEMENTO\JACENAS\ENCOFRAR\CUELGUE\ZUNCHOS\TRICAPA\MADERA\CONFECCIONADAS\POSTURAS\VIGAS\TABICAS\DESENCOFRADO\PREVIAMENTE\TABLEROS\SIMILAR\ENCOFRADO\CONSIDERANDO\|
~T|E05HVE030|Encofrado y desencofrado de vigas, jácenas o zunchos con cuelgue bajo elemento horizontal (losa, forjado o similar), realizado con tableros de madera de encofrar tricapa de 27 mm y tabicas de madera de pino de 22 mm, confeccionadas previamente, considerando 4 posturas. Según normas NTE-EME.|
~C|E05NB650|u|ANCLAJE BARRA B-500S/SD D=16 mm RESINA EPOXI-ACRILATO LOKFIX DUR|21.86|270318|0|
~D|E05NB650|O01OA060\1\0.35\M12T070\1\0.35\P03ACC050\1\1.8\P03R070\1\0.408\PM0100\1\0.216\|
~T|E05NB650|Anclaje de barra de acero corrugado B-500S o B-500SD de diámetro 16 mm en hormigón armado, con resina epoxi-acrilato de alta resistencia, resistente a la corrosión y vibración Lokfix Dur de Fosroc o equivalente, con dosificación y mezcla automática en la boquilla. Resistencia a compresión de 60 N/mm2 a la hora y de 77 N/mm2 después de 24 h (conforme UNE-EN 12190). Incluye realización de taladro de diámetro 20 mm, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.|
~C|E05NB651|m2|PUENTE DE UNIÓN A BASE DE RESINAS REPICADO PARAMENTOS|50.54|260209|0|
~D|E05NB651|O01OA060\1\0.9\O01OA070\1\0.9\M06CM040\1\0.342\M06MP110\1\0.342\PUU15366\1\1\|
~T|E05NB651|Puente de unión, de dos componentes, a base de resina epoxi, entre hormigón o materiales cementosos frescos y hormigón endurecido, con 1 kg/m² de consumo medio, para la reparación y protección de estructuras de hormigón.  Incluye preparación de superficie de hormigón estructural,  mediante picado con martillo eléctrico, eliminando suciedad y  hormigón superficial  y retirada de los restos generados.|
~C|E07BHB030|m2|FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO BLANCO C/V 40x20x20 cm|45.74|260209|0|
~D|E07BHB030|O01OA160\1\0.5\P01BLB050\1\13\P01MC050\1\0.024\A03H090\1\0.02\P03ACA010\1\2.3\|
~A|E07BHB030|mortero\hueco\norma\blanco\fábrica\decorativo\colocación\dosificación\armadura\cara\relleno\río\europeo\cemento\nivel\areno\replanteo\liso\limpieza\ejecución\pieza\zuncho\auxiliar\rotura\dintel\medio\marco\círculo\obligar\material\bloque\especial\hormigón\|
~T|E07BHB030|Ejecución de huerto mediante fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y blanco, de 40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, relleno de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armaduras, i/p.p. de ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E07HCF020C|m2|REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA|72.52|120218|0|
~D|E07HCF020C|O01OA030\1\0.2\O01OA050\1\0.2\P05CGP140\1\1\P12V010\1\0.15\P04SW020\1\0.35\P04FAV002\1\1\P05CW010\1\1.24\|
~A|E07HCF020C|metal\marco\material\hueco\medio\auxiliar\lateral\remate\fijación\accesorio\chapa\solape\círculo\medición\cerramiento\tapajunta\desarrollar\vertical\laca\panel\fachada\lámina\acero\perfil\núcleo\central\poliestireno\expandido\clasificación\comercial\fuego\estructura\|
~T|E07HCF020C|Cerramiento en fachada de chapa   tipo Arcelor  Trapeza 7.96.54 B/HB  de 0,75  mm de espesor, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750, sobre estructura auxiliar metálica de perfil omega, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales de panel composite , encuentros de chapa prelacada  de las mismas características de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E07HCF020P|m2|REVESTIMIENTO VERTICAL CHAPA ACERO PRELACADA PERFORADA|88.03|120218|0|
~D|E07HCF020P|PO5CGP140P\1\1\O01OA030\1\0.2\O01OA050\1\0.2\P12V010\1\0.15\P04SW020\1\0.35\P04FAV002\1\1\P05CW010\1\1.24\|
~A|E07HCF020P|metal\marco\material\hueco\medio\auxiliar\lateral\remate\fijación\accesorio\chapa\solape\círculo\medición\cerramiento\tapajunta\desarrollar\vertical\laca\panel\fachada\lámina\acero\perfil\núcleo\central\poliestireno\expandido\clasificación\comercial\fuego\estructura\|
~T|E07HCF020P|Cerramiento en fachada de chapa a  tipo Arcelor  Arcelor  Trapeza 7.96.54 T  de 0,75  mm de espesor perforada, lacada en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750o, sobre estructura auxiliar metálica de perfil omega galvanizado, fijada a paramento de fábrica i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada  de las mismas características de 0,75 mm y 50 cm desarrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E07HCF130A|m2|FACHADA SÁNDWICH IN SITU  CHAPA DE ACERO PRELACADA|89.39|120218|0|
~D|E07HCF130A|O01OA030\1\0.25\O01OA050\1\0.25\P05CGP140\1\1\P05CGP142\1\1\P07TV250\1\2.1\P03ALV030\1\1.66\P07TV3400\1\1\P04SW010\1\0.1\P04SW020\1\0.05\P05CW010\1\1\|
~A|E07HCF130A|mineral\vidrio\fachada\lana\térmico\cerramiento\marco\doble\círculo\transparente\material\interior\soporte\bandeja\fuego\acero\natural\rollo\galvanizar\exterior\manta\hoja\suministro\cara\conductor\nervio\panel\perfil\chapa\aislamiento\resistencia\refuerzo\|
~T|E07HCF130A|Cerramiento de fachada formado por : cerramiento interior de chapa tipo  Arcelor Hacierco  4.238.57.C  de 0.7  mm de espesor con perforación acústica, barrera de vapor, doble capa de aislamiento de  manta ligera de lana de vidrio de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifciación con una conductividad térmica de 0,040 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T2-WS-MU1-AW0,9-AFr5. perfil separador de correa de acero conformada en frio  gavanizada  tipo CF160.2.5, a una separación máxima de75 cm y chapa  exterior modelo Trapeza 7.96.54 B /HB de 0,75 mm . El perfil exterior estará lacado en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750.  Incluida p.p. de remates de cumbrera, laterales y coronación, baberos en encuentros entre paramentos realizados en chapa galvanizada prelacada  de 0,75 mm,  plegada y lacada en el mismo color, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11 y CTE. Medido en verdadera magnitud.|
~C|E07HCF130B|m²|FACHADA SÁNDWICH IN SITU  CHAPA DE ACERO PRELACADA SR|51.23|120218|0|
~D|E07HCF130B|O01OA030\1\0.25\O01OA050\1\0.25\P05CGP142\1\1\P07TV250\1\2.1\P03ALV030\1\1.66\P07TV3400\1\1\P04SW010\1\0.1\P04SW020\1\0.05\P05CW010\1\1\|
~T|E07HCF130B|Cerramiento de fachada formado por : cerramiento interior de chapa tipo  Arcelor Hacierco  4.238.57.C  de 0.7  mm de espesor con perforación acústica, barrera de vapor, doble capa de aislamiento de  manta ligera de lana de vidrio de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifciación con una conductividad térmica de 0,040 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T2-WS-MU1-AW0,9-AFr5. perfil separador de correa de acero conformada en frio  gavanizada  tipo CF160.2.5, a una separación máxima de75 cm. Incluida p.p. de remates de cumbrera, laterales y coronación, baberos en encuentros entre paramentos realizados en chapa galvanizada prelacada  de 0,75 mm,  plegada y lacada en el mismo color, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11 y CTE. Medido en verdadera magnitud.|
~C|E07LP021|m2|FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+ARMAD MORT.M-7,5|28.05|260209|0|
~D|E07LP021|O01OA030\1\0.47\O01OA070\1\0.47\P01LA050\1\0.5\P01LA250\1\0.7\P01LT010\1\0.038\P01MC030\1\0.02\|
~A|E07LP021|perforación\mortero\ladrillo\hilada\cercha\revestir\suministro\preparación\cemento\fachada\areno\fábrica\pie\tosco\armadura\pieza\colocación\central\auxiliar\acero\hueco\gancho\limpieza\junta\rotura\nivel\medio\recubrir\galvanizar\caliente\merma\zinc\río\humedad\|
~T|E07LP021|Fabrica de ladrillo perforado vibrocomprimido de hormigón de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND.5/Z-50, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.|
~C|E07TM001|m2|FACHADA TERMOARCILLA 30x19x24cm + ARMADURA TENDEL|38|260209|0|
~D|E07TM001|O01OA030\1\0.5\O01OA070\1\0.3\P01BT050\1\17.85\P01MC030\1\0.02\P01LA270\1\1.98\P01LA600\1\0.19\P01LA650\1\0.25\P01LA700\1\0.05\|
~A|E07TM001|muro\tendel\armadura\dilatación\bloque\fachada\pasante\cerámico\límite\anclaje\soporte\mortero\junta\estructura\fijación\forjado\taco\epoxi\marco\inferior\cálculo\cemento\hilada\medio\especial\pieza\ejecución\dintel\dimensión\limpieza\auxiliar\máximo\hueco\cerco\precerco\merma\rotura\vertedero\material\deslizador\círculo\cercha\enfoscado\expansión\|
~T|E07TM001|Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x24 cm. Paño de muro pasante y anclado por delante de los pilares, o cualquier otra solución contemplada en proyecto,  recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a los pilares estructurales cada 60 cm de altura con anclajes según CTE. Con costillas cada 2,80 m de separación, fijadas al forjado o muro inferior, al embutirlas 20 cm de profundidad con epoxi de obra, y con fijación al forjado superior o estructura (con 2 tacos especiales en función de la solución). Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm, i/p.p. de ejecución de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas las de frente de forjado y estructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos de carpinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal de fachadas.|
~C|E07TM002|m2|FACHADA TERMOARCILLA 30x19x19cm + ARMADURA TENDEL|34.7|260209|0|
~D|E07TM002|O01OA030\1\0.4\O01OA070\1\0.2\P01BT040\1\17.85\P01MC030\1\0.02\P01LA270\1\1.98\P01LA600\1\0.19\P01LA650\1\0.25\P01LA700\1\0.05\|
~T|E07TM002|Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x19 cm. Paño de muro pasante y anclado por delante de los pilares, o cualquier otra solución contemplada en proyecto, recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a los pilares estructurales cada 60 cm de altura con anclajes según CTE. Con costillas cada 2,80 m de separación, fijadas al forjado o muro inferior, al embutirlas 20 cm de profundidad con epoxi de obra, y con fijación al forjado superior o estructura (con 2 tacos especiales en función de la solución). Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm,  i/p.p. de ejecución de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas las de frente de forjado y estructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos de carpinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal de fachadas.|
~C|E07TY0021|m2|INCREMENTO POR M2 POR USO DE PLACA ANTIHUMEDAD, WR|2.58|260117|0|
~D|E07TY0021|pladurwa\1\1\|
~T|E07TY0021|Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados, divisiones y techos, de placa de yeso laminado WA resistente al agua.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.|
~C|E07TYB060|m2|TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 2x13 mm 82/600|28.79|020116|0|
~D|E07TYB060|O01OA030\1\0.162\O01OA050\1\0.162\P04PY032\1\2.1\P04PW590\1\0.4\P04PW005\1\1.3\P04PW290\1\2.6\P04PW065\1\5\P04PW070\1\9\|
~A|E07TYB060|limpieza\maestra\medición\agarre\terminación\superficie\medio\techo\suelo\anclaje\cinta\acero\pintura\pasta\junta\aislamiento\auxiliar\directo\hueco\lámina\yeso\placa\tornillo\galvanizar\trasdosado\chapa\paso\|
~T|E07TYB060|Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero galvanizado de 82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.|
~C|E07TYC050|m2|TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=96 mm/400(13+13+70)|41.71|020116|0|
~D|E07TYC050|O01OA030\1\0.3\O01OA050\1\0.3\P04PY045\1\2.1\P04PW590\1\0.4\P04PW250\1\0.9\P04PW170\1\3.9\P04PW005\1\1.3\P07TR5201\1\1\P04PW075\1\14\P04PW065\1\8\P04PW550\1\0.47\|
~A|E07TYC050|cinta\chapa\terminación\aislamiento\pasta\pintura\auxiliar\medio\limpieza\junta\agarre\anclaje\techo\medición\paso\suelo\placa\canal\superficie\yeso\hueco\cara\tornillo\galvanizar\acero\trasdosado\perfil\montante\autoportante\lámina\|
~T|E07TYC050|Trasdosado tipo  PLADUR 96/400 (70) 2N MW o equivalente  formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm.  En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas de yeso laminado de 13 mm de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor
Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.|
~C|E07TYC999|m2|CIERRE PROVISIONAL AUTOPORTANTE e=102 mm/400(16+16+70)|44.57|020116|0|
~D|E07TYC999|O01OA030\1\0.3\O01OA050\1\0.3\P04PW590\1\0.4\P04PW250\1\0.9\P04PW170\1\3.9\P04PW005\1\1.3\P07TR5201\1\1\P04PW075\1\14\P04PW065\1\8\P04PW550\1\0.47\PPLC-P015999\1\2\|
~A|E07TYC999|cinta\chapa\terminación\aislamiento\pasta\pintura\auxiliar\medio\limpieza\junta\agarre\anclaje\techo\medición\paso\suelo\placa\canal\superficie\yeso\hueco\cara\tornillo\galvanizar\acero\trasdosado\perfil\montante\autoportante\lámina\|
~T|E07TYC999|Trasdosado provisional 102/400 (70) 2 placas o equivalente formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales). A cada la de esta estructura se atornilla un tablero de DM de 16 mm. de espesor. Alma con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado|
~C|E07TYN100|m2|TAB.MULT (2PYL13+LM70+2PYL13) E=130mm/400|61.26|260209|0|
~D|E07TYN100|O01OA030\1\0.3\O01OA050\1\0.25\P04PY045\1\4.2\P04PW590\1\0.9\P04PW010\1\3.15\P04PW250\1\0.95\P04PW170\1\3.1\P04PW090\1\22\P04PW080\1\42\P04PW560\1\0.47\P07TR090\1\1.05\PPLAREF\1\1\|
~A|E07TYN100|pasta\cinta\medio\agarre\tabiquería\superficie\pintura\auxiliar\techo\medición\junta\montante\placa\anclaje\canal\limpieza\suelo\autoportante\hueco\perfil\terminación\chapa\acero\galvanizar\tornillo\cara\aislamiento\paso\|
~T|E07TYN100|Tabique tipo PLADUR 122 (70) MW o  equivalente formado por dos  placas de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes  (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales  (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 122 mm. Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor. 
Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.|
~C|E07TYO010|m2|TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+46x2+13x2) e=144 mm/400|70.43|020116|0|
~D|E07TYO010|O01OA030\1\0.4\O01OA050\1\0.4\P04PY032\1\4.2\P04PW590\1\0.9\P04PW005\1\3.15\P04PW240\1\1.9\P04PW162\1\6\P04PW065\1\15\P04PW070\1\30\P04PW550\1\0.95\P07TR5201\1\2.1\PPLAREF\1\1\|
~A|E07TYO010|tabiquería\auxiliar\estructura\techo\pasta\superficie\medición\pintura\suelo\anclaje\cinta\junta\agarre\terminación\medio\tornillo\paso\acero\hueco\aislamiento\placa\doble\limpieza\galvanizar\chapa\perfil\canal\montante\cara\|
~T|E07TYO010|Tabique  tipo  PLADUR 144/400 (46+e+46) 4N 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos placas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre sí una distancia variable . Ambas estructuras se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique mínimo terminado de 154 mm (144+10). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.|
~C|E07TYO011|m2|TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (13x2+70x2+13x2) e=var/400|83.73|260209|0|
~D|E07TYO011|O01OA030\1\0.55\O01OA050\1\0.55\P04PY032\1\4.2\P04PW590\1\0.9\P04PW005\1\3.15\P04PW250\1\1.9\P04PW170\1\6\P04PW090\1\22\P04PW080\1\42\P04PW560\1\0.47\P07TR090\1\2.1\PPLAREF\1\1\|
~T|E07TYO011|Tabique  tipo  PLADUR 192/400 (70+e+70) 4N 2MW Arriostrado o equivalente, formado por dos placas  de yeso laminado  tipo N de 13 mm de espesor, a cada lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 70 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes, y separadas entre sí una distancia variable. Ambas estructuras se forman a base de montantes (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales (elementos horizontales). Ambas almas de la doble estructura con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor.
Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Incluye parte proporcional de  refuerzo de estructura con tablero DM  de 32 mm para fijación de sanitarios, mobiliarios y equipamiento escolar, accesorios para minusválidos, etc.  Montaje según NTE-PTP, ATEDY,  Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.|
~C|E07WA130|ud|AYUDAS ALBAÑILERÍA|15472|221222|0|
~D|E07WA130|U01AA005\1\100\U01AA007\1\100\U01AA008\1\100\U01AA009\1\200\U01OA070\1\200\|
~A|E07WA130|limpieza\auxiliar\roza\tapa\material\acondicionar\carga\aire\electricidad\descarga\medio\mano\ayuda\ventilación\gas\fontanería\local\albañil\calefacción\comercial\|
~T|E07WA130|Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.|
~C|E08PB070|m2|REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA PROYECTADO (OC-CSIV-W2)|22.17|010110|0|
~D|E08PB070|O01OA030\1\0.3\O01OA050\1\0.3\O01OA070\1\0.194\P01MS210\1\0.01\P04RW031\1\0.25\M01MP010\1\0.078\P01DW050\1\0.01\|
~A|E08PB070|bloque\revestimiento\capa\revoco\directo\aplicación\raspado\soporte\hormigón\marco\máquina\color\hidrófugo\medio\punto\malla\colocación\natural\trabajo\ladrillo\círculo\ventana\exterior\auxiliar\junquillo\fábrica\unión\medición\mortero\proyección\|
~T|E08PB070|Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte proporcional de colocación de malla en puntos singulares (unión soportes de distinta naturaleza, ventanas, etc..) i/p.p. de de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08PEM010|m2|GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO|13.01|260209|0|
~D|E08PEM010|O01OB110\1\0.263\O01OA070\1\0.263\A01A030\1\0.012\A01A040\1\0.003\P04RW060\1\0.215\|
~A|E08PEM010|hueco\pavimentación\plástico\colocación\medición\rincón\guardavivo\andamio\blanco\horizontal\enlucido\metal\yeso\negro\vertical\paramento\guarnecido\maestra\remate\|
~T|E08PEM010|Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|E08PEM030|m2|GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA VERTICAL|13.23|010110|0|
~D|E08PEM030|O01OB110\1\0.244\O01OA070\1\0.244\A01A050\1\0.015\P04RW060\1\0.215\|
~A|E08PEM030|círculo\guardavivo\plástico\metal\andamio\vertical\remate\máquina\colocación\yeso\limpieza\pavimentación\marco\medición\guarnecido\rincón\paramento\proyección\maestra\hueco\|
~T|E08PEM030|Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08PMC090|m2|REVOCO  MORTERO CAL COLOREADO|36.13|010110|0|
~D|E08PMC090|O01OA030\1\0.54\O01OA050\1\0.54\O01OA070\1\0.053\P04RW031\1\1\P04RW032\1\0.25\P04RD0601\1\12\P01DW050\1\0.01\|
~A|E08PMC090|enfoscado\color\vertical\paramento\revestimiento\aéreo\cal\gris\mortero\medio\aplicación\directo\soporte\manual\círculo\telar\medición\auxiliar\marco\hueco\|
~T|E08PMC090|Revestimiento de paramentos verticales con mortero mineral  de cal tradicional coloreado, tipo weber.cal revoco, sobre fábrica de ladriilo cerámico, termoarcilla  o de hormigón vibrocomprimido,  espesor mínimo 15 mm.  Aplicado directamente sobre el soporte, con puente  de adherencia y regulador de absorción y malla de fibra de vidrio  en toda su superficie, incluso refuerzo en esquinas y encuentros con hueco con un tratamiento superficial antialcalino, con una masa aproximada de 195 g/m² y una apertura de entramado (luz de malla) de 7,0 x 6,5 mm La pasta se puede extender sobre el paramento de manera manual con una llana o mecánicamente mediante una máquina de proyectar. El producto se debe aplicar hasta que el grueso total del mortero sea como mínimo de 10 mm y como máximo de 20 mm para la aplicación sobre ladrillo y de 15 mm para el resto de soportes considerados en el DAU (hormigón,bloque de hormigón normal y fachadas rehabilitadas). Posteriormente, la superficie se reglea y se alisa.  i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7 y DAU 14/088 A.Se descontarán huecos mayores de 1 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Incluye perfil de aluminio L 40.20.1,5 con goterón según juntas de alzados en documentación gráfica|
~C|E08PML040|m2|REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=8)|88.01|020116|0|
~D|E08PML040|O01OB150\1\0.5\O01OA030\1\0.5\O01OA070\1\0.5\P04ML090\1\1.05\P04ML091\1\2\P04MW010\1\1.5\%PM0030\1\0.003\|
~A|E08PML040|TERMOENDURECIBLE\INTERIOR\MEDIDA\RESINAS\EJECUTADA\PARAMENTOS\INSTALADO\REGLAMENTO\PANEL\DECLARACION\FENOLICAS\ADHESIVO\PRESTACIONES\ESTRUCTURA\REVESTIMIENTO\PLACA\MADERA\MARCADO\SUPERFICIE\DENSIDAD\TOTALMENTE\HORIZONTALES\FIJACION\PERFILERIA\CONTRACHAPADA\ELEGIR\RASTRELES\COLOR\VERTICALES\ESPESOR\ACABADO\IMPREGNADA\PROTEGIDA\ALUMINIO\INTERIORES\NATURAL\FENOLICO\|
~T|E08PML040|Revestimiento de paramentos interiores  con placa de resinas termoendurecibles acabado en color 8 mm de espesor,   B-s1 d0, textura satinada, colocada con modulación s/ planos adherida y con fijaciones mecánicas a tabiquería o trasdosados de Pladur, enrrasada con éste, con juntas de 4 mm, incluso p.p. de juntas de dilatación, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
. Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08PNB010|m2|BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES|15.08|010110|0|
~D|E08PNB010|O01OA030\1\0.33\O01OA050\1\0.33\P01CC020\1\0.004\|
~A|E08PNB010|CEMENTO\LLANA\PARAMENTOS\REGLAMENTO\DECLARACION\CONSEGUIR\PRESTACIONES\POROS\MEDIDO\BRUÑIDO\MARCADO\SUPERFICIE\IRREGULARIDADES\VERTICALES\TAPANDO\PASTA\HUECOS\|
~T|E08PNB010|Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08PNE060|m2|ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL|13.94|020116|0|
~D|E08PNE060|O01OA030\1\0.274\O01OA050\1\0.274\P04RR040\1\3.4\|
~A|E08PNE060|marco\fratasado\río\vertical\maestra\mortero\cemento\enfoscado\círculo\hueco\medición\andamio\arista\rincón\paramento\areno\|
~T|E08PNE060|Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08PNE210|m2|ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL|16.32|020116|0|
~D|E08PNE210|O01OA030\1\0.33\O01OA050\1\0.33\P04RR040\1\3.2\|
~A|E08PNE210|CEMENTO\MAESTRAS\FRATASADO\PARAMENTOS\REGLAMENTO\DECLARACION\MAESTREADO\PRESTACIONES\MEDIDO\ARISTAS\MARCADO\REGLEADO\VERTICAL\VERTICALES\ESPESOR\SACADO\ENFOSCADO\RINCONES\MORTERO\MEDIOS\CSIII\ARENA\HUECOS\|
~T|E08PNE210|Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08PNE240|m2|ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 JAMBAS/DINTEL|24.23|020116|0|
~D|E08PNE240|O01OA030\1\0.5\O01OA050\1\0.5\P04RR050\1\1.5\|
~A|E08PNE240|CEMENTO\MEDIDA\MAESTRAS\FRATASADO\EJECUTADA\REGLAMENTO\DECLARACION\MAESTREADO\PRESTACIONES\ARISTAS\MARCADO\SUPERFICIE\SOPORTES\REGLEADO\VIGAS\SACADO\ENFOSCADO\RINCONES\MORTERO\MEDIOS\ARENA\|
~T|E08PNE240|Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en jambas, dinteles y alfeizares de huecos, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras , i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7 y 8, y UNE-EN 998-1:2010, medida la superficie ejecutada. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08RYA082A|m2|FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO KNAUF DANOLINE BELGRAVIA|45.27|270318|0|
~D|E08RYA082A|O01OA030\1\0.24\O01OA050\1\0.24\P04TKA082\1\1.05\P04TJ011\1\0.4\P04TJ081\1\0.84\P04TJ091\1\1.67\P04TJ101\1\0.84\P04TO041\1\0.7\P04TJ051\1\0.7\PM0100\1\0.448\|
~A|E08RYA082A|NORMAS\SECUNDARIOS\PERFIL\ATEDY\INCORPORA\FORJADO\CUELGUES\DIMENSIONES\ELEMENTO\DORSO\BELGRAVIA\SUPERIORES\PROPIEDADES\ELEVACION\VISTA\TRANSPORTE\REGLAMENTO\DECLARACION\FALSO\PRESTACIONES\CUADRICULA\PERFORACIONES\LAMINADO\REGISTRABLE\INSTALADAS\SEMIVISTO\VARILLAS\MEDIDO\SUSPENDIDA\BLANCO\PLACA\KNAUF\REGIST\PLACAS\MARCADO\ACUSTICAS\REMATE\CUADRADAS\TOTALMENTE\FIJACION\PERFILERIA\PRIMARIOS\CONFORME\FIBRA\SUSPENSION\DANOLINE\LACADA\TWIST\ESPESOR\ACCESORIOS\VIDRIO\ACABADO\ALUMINIO\RAPIDA\PORTANTE\MEDIOS\NIVELACION\ACUSTICO\HUECOS\TECHO\|
~T|E08RYA082A|Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, KNAUF Danoline Belgravia Q1, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de la placa. Incorpora un velo de fibra de vidrio en su dorso, acabado de placa con perforaciones aleatorias unity 8/15/20; instaladas sobre perfilería vista de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y secundarios T15/41; suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas y cuelgues de tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08TAK010|m2|FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13|27.4|020116|0|
~D|E08TAK010|O01OB110\1\0.294\O01OB120\1\0.294\P04PY015\1\1.05\P04PW040\1\0.47\P04PW005\1\1.89\P04PW150\1\0.7\P04TW070\1\2.6\P04PW065\1\10\P04PW100\1\5\P04TW080\1\0.32\P04TW090\1\1.26\P04PW030\1\0.53\|
~A|E08TAK010|nivel\hueco\medición\yeso\terminación\círculo\andamio\desmontable\montaje\pasta\fijación\junta\placa\auxiliar\perfil\galvanizar\acero\cinta\colocación\falso\lámina\techo\accesorio\liso\continuo\marco\estructura\|
~T|E08TAK010|Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08TAK010F|m|FAJA FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13|28.77|020116|0|
~D|E08TAK010F|O01OB110\1\0.325\O01OB120\1\0.325\P04PY015\1\1.05\P04PW040\1\0.47\P04PW005\1\1.89\P04PW150\1\0.7\P04TW070\1\2.6\P04PW065\1\10\P04PW100\1\5\P04TW080\1\0.32\P04TW090\1\1.26\P04PW030\1\0.53\|
~T|E08TAK010F|Faja perimetral de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08TAK010R|m2|FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WR|31.54|260209|0|
~D|E08TAK010R|O01OB110\1\0.294\O01OB120\1\0.294\P04PY330\1\1.05\P04PW040\1\0.47\P04PW010\1\1.89\P04PW150\1\0.7\P04TW070\1\2.6\P04PW090\1\10\P04TW077\1\0.01\P04PW100\1\5\P04TW080\1\0.32\P04TW090\1\1.26\P04PW030\1\0.53\P03ALT130\1\1\P25OU080\1\0.01\|
~T|E08TAK010R|Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor tipo WR resistente a la humedad, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.,estructura auxiliar de perfil tubular de acero, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, pp de registros de instalaciones , terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.|
~C|E08TAK010RF|m|FAJA FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 WR|32.91|260209|0|
~D|E08TAK010RF|O01OB110\1\0.325\O01OB120\1\0.325\P04PY330\1\1.05\P04PW040\1\0.47\P04PW010\1\1.89\P04PW150\1\0.7\P04TW070\1\2.6\P04PW090\1\10\P04TW077\1\0.01\P04PW100\1\5\P04TW080\1\0.32\P04TW090\1\1.26\P04PW030\1\0.53\P03ALT130\1\1\P25OU080\1\0.01\|
~C|E08TAK015|m2|FALSO TECHO FIBRA MINERAL PSV 24|33.45|251117|0|
~D|E08TAK015|O01OB110\1\0.13\O01OB120\1\0.13\PERLA60X60\1\1\PERFILINTERLU\1\1\|
~T|E08TAK015|Suministro e instalación de Sistema de falso techo acústico registrable de fibra mineral en formato de 600x600x17mm color blanco tipo Armstrong Perla o equivalente en prestaciones, con perfilería semioculta. La absorción acústica será de 0.65 (H) áW de acuerdo con la EN ISO 11654, ensayado según la EN ISO 354 y aislamiento acústico de 35dB y reducción acústica directa de 18dB, ensayado según la EN 20140-9, la reflexión de la luz será del 87% y las placas tendrán una resistencia a la humedad del 95%, reacción al fuego: EEA - Euroclass A2-s1,d0, contenido reciclado del 50%, certificación Cradle to Cradle de producto sostenible , ISO 5 según ISO 14644-1 para instalación en ambientes sanitarios , Garantía de sistema 30 años , ( placa + perfilería ). Perfilería tipo Armstrong Interlude HRC-XL2 o equivalente en prestaciones (color: Blanco), formada por perfiles primarios y perfiles secundarios formaran un modulo de 600 x 600mm. Los cuelgues serán con taco metálico a forjado, varilla roscada de acero de 6mm o cuelgue gancho de acero de 4mm con mariposa, sistema homologado. Con retícula de 600x600mm ensayo de carga con primarios a 1200mm de 10,5 kg/m2. Transición con faja perimetral con perfil perimetral de transición tipo Axiom Armstrong o equivalente en prestaciones, en color blanco para techo Microlook y transición con faja de cartón yeso. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.|
~C|E08TAL010|m2|FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X10 PERFIL VISTO|23.5|020116|0|
~D|E08TAL010|O01OB110\1\0.145\O01OB120\1\0.145\P04TKV040\1\1.05\P04TW023\1\2.1\P04TW025\1\2.1\P04TW030\1\1.5\P04TW040\1\1.05\|
~A|E08TAL010|desmontable\falso\círculo\accesorio\remate\placa\perfil\vinilo\blanco\techo\lámina\registro\fijación\yeso\marco\hueco\medición\terminación\andamio\montaje\|
~T|E08TAL010|Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E08TAL011|m|PERFIL JUNTA DILATACIÓN PAREDES Y TECHOS DE ALUMINIO 40 mm|20.71|101100|0|
~D|E08TAL011|O01OA030\1\0.031\O01OA070\1\0.005\P08WB091\1\2.04\P06WW091\1\1\P06WA250\1\3\P08MA020\1\0.04\|
~C|E08TAW130C|m2|TABICA YESO LAMINADO|27.66|020116|0|
~D|E08TAW130C|O01OB110\1\0.3\O01OB120\1\0.3\P04PY015\1\1.05\P04PW040\1\0.47\P04PW005\1\1.89\P04PW150\1\0.7\P04TW070\1\2.6\P04PW065\1\10\P04PW100\1\5\P04TW080\1\0.32\P04TW090\1\1.26\P04PW030\1\0.53\|
~T|E08TAW130C|Ejecución de tabica de falso techo liso o desmontable formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles tipo T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería,  i/replanteo auxiliar, subestructura, horquillas, piezas de empalme, anclajes a estructura, descuelgues desde estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, mermas, formación de juntas de dilatación, ingletes, formación de puentes para salvar instalaciones, fijación necesaria para colocación de luminarias, perfilería de refuerzo para colocación de luminarias y rejillas, recibido de cajas, tornillería, perforaciones, encitado, tratamiento de juntas, terminado s/NTE-RTC, listo para imprimar y pintar, medido superifice realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Incluso montaje y desmontaje de andamios,  carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido m2 neto colocado en obra.|
~C|E08TAW140|ud|TRAMPILLA REGISTRO 60x60cm.|134.61|260209|0|
~D|E08TAW140|O01OB110\1\0.682\O01OB120\1\0.682\P04TW430\1\1\P04PW040\1\0.313\P04PW010\1\1.26\P04TW070\1\1.26\P04PW090\1\20\P04PW100\1\10\P04PW030\1\0.352\|
~A|E08TAW140|registro\acero\andamio\desmontable\medición\montaje\accesorio\nivel\pasta\terminación\auxiliar\galvanizar\colocación\trampilla\perfil\fijación\junta\estructura\cinta\|
~T|E08TAW140|Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.|
~C|E08TTL080|m2|FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO PERFORADA 1500x300|37.53|010110|0|
~D|E08TTL080|O01OB130\1\0.5\P04TBL080\1\1.05\P04TW310\1\3\P04TW217\1\1.5\P04TW152\1\1.5\|
~A|E08TTL080|varilla\laca\metal\perforación\aluminio\bandeja\falso\color\base\construcción\hueco\perfil\remate\sujeción\andamio\medición\blanco\techo\|
~T|E08TTL080|Falso techo metálico a base de bandejas perforadas de aluminio de 1500x300 mm y 0,5 mm de espesor, lacadas en color blanco con acabado postlacado, fijadas a perfilería oculta formada por perfiles primarios y secundarios suspendidos del techo mediante varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Sistema bandeja 300, modelo Gabelex de Eurocoustic con perfil perimetral doble angular, o equivalente.|
~C|E09GSS170|m2|CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. MW 100 mm|75.86|270318|0|
~D|E09GSS170|O01OA030\1\0.23\O01OA050\1\0.23\P05WTC160\1\1\PM0100\1\0.751\|
~A|E09GSS170|CORREAS\PERFIL\INTERIOR\AISLAM\MEDIDA\INCLUIDO\ACERO\METALICAS\ELEVACION\ESTANQUEIDAD\TRANSPORTE\COLECTIVAS\PANEL\VERDADERA\AISLANTE\NUCLEO\ESTRUCTURAL\SOPORTE\MAGNITUD\MEDIDAS\REACCION\AMBAS\JUNTAS\SANDWICH\CUBIERTA\TOTALMENTE\FUEGO\FIJACION\CARAS\CONFORME\SEGURIDAD\ESPESOR\ACCESORIOS\EXTERIOR\MEDIOS\SOLAPES\FORMADA\CHAPA\MONTADA\COMERCIAL\PRELACADA\CLASIFICACION\|
~T|E09GSS170|Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de lana de roca (MW) de 135 kg/m3 con un espesor total de 100 mm, con clasificación M-0 de reacción al fuego, EI-120 y RW de 35 dBA. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.|
~C|E09IMP086|m2|CUBIERTA CHAPA PRELACADA DOBLE CHAPA+REMATES ACUST|87.23|120218|0|
~D|E09IMP086|O01OA030\1\0.378\O01OA050\1\0.324\P05CGP140\1\1\P05CGP142\1\1\P07TV250\1\2.1\P03ALV030\1\0.66\P07TV3400\1\1\P04SW010\1\0.2\P04SW020\1\0.1\P05CW010\1\1\|
~T|E09IMP086|Suministro y montaje de cubierta metálica de doble chapa de acero, formado por perfil inferior tipo arcelor Hacierco 4.238.57 c  de  0,7 mm de espesor,prelacada blanco, con perforación acústica,  barrera de vapor, doble capa de aislamiento de  manta ligera de lana de vidrio de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifciación con una conductividad térmica de 0,040 W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T2-WS-MU1-AW0,9-AFr5. perfil separador de correa de acero conformada en frio  gavanizada  tipo CF160.2.5, a una separación máxima de 150 cm y chapa  exterior modelo Trapeza 7.96.54 /HB de 0,75 mm . El perfil exterior estará lacado en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750.  Incluida p.p. de remates de cumbrera, laterales y coronación, baberos en encuentros entre paramentos realizados en chapa galvanizada prelacada  de 0,75 mm,  plegada y lacada en el mismo color, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11 y CTE. Medido en verdadera magnitud.|
~C|E09IMS280A|m2|TECHO SUSP  CHAPA PERFILADA PRELACADA|70.24|040211|0|
~D|E09IMS280A|O01OA030\1\0.116\O01OA050\1\0.116\P05CGP140\1\1\P04SW010\1\0.4\P05CW030\1\1\P03ALT030\1\6\P04TW615\1\1\P04TW605\1\1\P04TW150\1\1\|
~A|E09IMS280A|ach\perfil\chapa\minionda\acero\paso\saintgobain\construcción\laca\ondulado\cubierta\terminación\auxiliar\medio\mano\accesorio\fachada\|
~T|E09IMS280A|Techo suspendido  de chapa  tipo Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm de espesor. El perfil exterior estará lacado en calidad Hairplus de la carta Colorissime, color Zinc 4750 sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de las mismas características y 0,75 mm de espesor  y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11 y CTE. Medida en verdadera magnitud.|
~C|E09OP010|m2|MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES e=5-7 cm|1.35|010110|0|
~D|E09OP010|O01OA030\1\0.026\O01OA050\1\0.026\P01LT040\1\0.001\A02A020\1\0.001\PM0100\1\0.013\|
~A|E09OP010|REPERCUSION\PLANAS\TERMINADAS\CEMENTO\FORMACION\MAESTRAS\PERFORADO\ENJARJES\APLOMADO\EJECUTADA\MISMAS\LADRILLO\SIMILARES\REALIZADAS\ROTURAS\RECIBIDOS\CUBIERTAS\ALTURA\CUBIERTA\TOTALMENTE\PENDIENTES\REPLANTEO\MERMAS\NIVELADO\TABICAS\MORTERO\MEDIA\ELABORADO\FABRICA\|
~T|E09OP010|Formación de maestras/tabicas para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes.|
~C|E09OP020|m2|RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm|7.62|010110|0|
~D|E09OP020|O01OA030\1\0.001\O01OA050\1\0.001\A02A120\1\0.07\%PM0200\1\0.02\|
~A|E09OP020|VERTIDO\PLANAS\HORIZONTAL\CEMENTO\FORMACION\RECRECIDO\ELEVACION\TRANSPORTE\SIMILARES\MEDIDO\CUBIERTAS\SUPERFICIE\CUBIERTA\TOTALMENTE\PENDIENTES\DOSIFICACION\TERMINADO\ESPESOR\NIVELADO\MORTERO\ESCOCIA\MEDIO\MEDIOS\PERIMETRAL\INCLUYENDO\ARENA\EJECUION\|
~T|E09OP020|Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevación y transporte).|
~C|E09PP090|m|REMATE PERIMETRAL CUBIERTA BANDA IMPERMEAB. D=370 mm PARAMENTO V|50.13|170217|0|
~D|E09PP090|O01OA030\1\0.15\O01OA050\1\0.15\P05TWI050\1\1.25\P05TWI060\1\1.1\PM0100\1\0.496\|
~A|E09PP090|MASILLA\LONGITUD\INSTALADA\CAPAS\MULTIUSO\MEDIDA\EQUIVALENTE\BANDA\SUPERIOR\ELEVACION\TRANSPORTE\REGLAMENTO\COLECTIVAS\MONTAJE\DECLARACION\ADHESIVO\VERDADERA\COBERTURA\PRESTACIONES\MECANICAMENTE\SOLUCION\SILICONA\MAGNITUD\POLIURETANO\MEDIDAS\REVESTIMIENTO\JUNTAS\SELLADA\IMPERMEAB\MARCADO\REMATE\CUBIERTA\IMPERMEABILIZACI\TOTALMENTE\REPLANTEO\POLISIBUTILENO\FIJADA\PARAMENTO\CONFORME\VERTICAL\SEGURIDAD\MALLA\ESPESOR\ARTICULADA\IMPERMEABILIZANT\ALUMINIO\DESARROLLO\MEDIOS\PERIMETRAL\FORMADA\TIRAS\CHAPA\MATERIALES\IMPERMEABLE\PRELACADA\|
~T|E09PP090|Solución de remate perimetral de cubierta, con impermeabilización de paramento vertical formada por banda impermeabilizante multiuso de 370 mm de desarrollo, formada por malla articulada de aluminio con 2 capas de polisibutileno y revestimiento impermeable, con tiras de adhesivo para su montaje; y remate superior de banda realizada con tira de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, fijada mecánicamente al paramento vertical y sellada en sus juntas con silicona, masilla de poliuretano o equivalente. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la longitud en verdadera magnitud.|
~C|E10AAF060|m2|AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO 10 mm|6.65|020116|0|
~D|E10AAF060|O01OA030\1\0.05\O01OA050\1\0.05\P07AL120\1\1\P07W170\1\0.4\P07W186\1\0.5\|
~A|E10AAF060|cerrajería\lámina\aislamiento\ruido\acústico\polietileno\impacto\célula\danosa\ensayo\superficie\mortero\sellador\ejecución\banda\cemento\retícula\|
~T|E10AAF060|Aislamiento acústico a ruido de impacto sistema Impactodan de 10 mm de espesor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/DIT nº 439 R/10 de ensayo "in situ", medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR|
~C|E10AE226|m2|PLANCHA CORCHO NEGRO 50 mm.|21.49|010111|0|
~D|E10AE226|O01OA030\1\0.089\O01OA050\1\0.089\P07TH040\1\1.05\|
~A|E10AE226|fijación\auxiliar\medio\compuesto\aislamiento\negro\corcho\plancha\pared\térmico\|
~T|E10AE226|Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 50 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares.|
~C|E10ATS110|m2|AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm|9.83|221019|0|
~D|E10ATS110|O01OA030\1\0.048\O01OA050\1\0.048\P07TX315\1\1.05\|
~A|E10ATS110|colocación\ursa\pavimentación\aislamiento\corte\poliestireno\rígido\térmico\placa\extruido\|
~T|E10ATS110|Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de poliestireno extruido URSA XPS NIII I de 40 mm de espesor, i/p.p. de cortes y colocación, s/UNE-EN 13164:2013.|
~C|E10ATT090|m2|AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA 80 mm|9.56|020116|0|
~D|E10ATT090|O01OA030\1\0.08\O01OA050\1\0.04\P07TL380\1\1.05\|
~A|E10ATT090|ISOVER\HORIZONTAL\TECHOS\TERMICO\APLICACIONES\AISLAMIENTO\AISLANTES\TERMICA\DESIGNACION\CUMPLIENDO\CONSTITUIDO\TERMICOS\REACCION\PRODUCTOS\FALSOS\PANELES\MINERAL\FUEGO\CLASE\CONDUCTIVIDAD\NORMA\EDIFICACION\ESPESOR\CODIGO\ARENA\ACUSTICO\|
~T|E10ATT090|Aislamiento térmico y acústico para falsos techos, formado por lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.|
~C|E10ATT160|m2|AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm|9.61|020116|0|
~D|E10ATT160|O01OA030\1\0.08\O01OA050\1\0.04\P07TL950\1\1.05\|
~A|E10ATT160|MEDIDA\TECHOS\ACUSTICA\ROLLOS\EJECUTAR\TERMICO\AISLAMIENTO\RESISTENCIA\TERMICA\REGLAMENTO\DECLARACION\FALSO\CORTES\PRESTACIONES\ABSORCION\REACCION\MARCADO\FALSOS\SUPERFICIE\MINERAL\FUEGO\CONDUCTIVIDAD\ESPESOR\COLOCACION\SUMINISTRO\ACUSTICO\TECHO\|
~T|E10ATT160|Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,85 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E10ATU030|m2|AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT|5.57|020116|0|
~D|E10ATU030|O01OA030\1\0.05\O01OA050\1\0.05\P07TA050\1\0.85\P07W150\1\0.8\|
~A|E10ATU030|BURBUJA\OPTIMER\LONGITUD\COLOCADO\EMISIVIDAD\FORJADO\POLIETILENO\TERMICO\AISLAMIENTO\RESISTENCIA\OPTIMERSYSTEM\TERMICA\MECANICA\TESTA\PRESENTANDO\OPTIMER_SYSTEM\ADHESIVO\CORTES\CANTOS\CONTACTO\MARCADO\SUMINISTRADO\PUENTE\ANCHO\CANTO\FRENTE\FIJACION\TERMINADO\FIBRA\SYSTEM\MALLA\POLYNUM\ESPESOR\VIDRIO\LAMINA\ALUMINIO\FORJADOS\REFLEXION\ROTURA\MEDIOS\TIRAS\MULTICAPA\LIMPIEZA\INTERNA\|
~T|E10ATU030|Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para rotura de puente térmico de cantos y frente de forjados. formado por una lámina de aluminio de baja emisividad, burbuja de polietileno y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 4 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado mediante adhesivo de contacto o fijación mecánica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml de longitud y 0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.|
~C|E10ATV171|m2|AISLAMIENTO ISOVER ECO 037 80 mm|9.26|020116|0|
~D|E10ATV171|O01OA030\1\0.08\O01OA050\1\0.04\P07TV031\1\1.05\|
~A|E10ATV171|cerramiento\acústico\rígido\fábrica\mineral\panel\vidrio\hidrofugación\lana\revestimiento\isover\térmico\producción\saintgobain\fuego\aplicación\norma\barrera\cara\Kraft\vapor\edificación\clase\papel\conductor\aislamiento\aislante\|
~T|E10ATV171|Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en una de sus caras, que actúa como barrera de vapor de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes Térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m·K), clase de reacción al fuego F y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5.|
~C|E10ATV193|m2|AISLAMIENTO ISOVER ECO 035 130 mm|13.3|020116|0|
~D|E10ATV193|O01OA030\1\0.08\O01OA050\1\0.04\P07TV070\1\1.05\|
~A|E10ATV193|ISOVER\VAPOR\ACTUA\PAPEL\TERMICO\APLICACIONES\AISLAMIENTO\AISLANTES\TERMICA\CERRAMIENTO\PANEL\DESIGNACION\CUMPLIENDO\CONSTITUIDO\TERMICOS\REVESTIMIENTO\REACCION\BARRERA\PRODUCTOS\MINERAL\FUEGO\CLASE\CARAS\CONDUCTIVIDAD\NORMA\KRAFT\EDIFICACION\ESPESOR\CODIGO\ACUSTICO\FABRICA\SEMIRRIGIDO\HIDROFUGADA\|
~T|E10ATV193|Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco constituido por un panel semirrígido de lana mineral hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en una de sus caras, que actúa como barrera de vapor de 130 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes Térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W/(m·K), clase de reacción al fuego F y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5.|
~C|E10ATX030|m2|AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm EXTERIOR|16.79|300909|0|
~D|E10ATX030|O01OA030\1\0.095\O01OA060\1\0.095\P07TX480\1\1.05\P01FA710\1\4\P07W440\1\3\|
~A|E10ATX030|TERMICO\AISLAMIENTO\RESISTENCIA\ANCLAJES\CERRAMIENTOS\COMPRESION\TERMICA\REGLAMENTO\DECLARACION\MACHIHEMBRADOS\PRESTACIONES\SOPORTE\MECANICOS\EXTRUIDO\REACCION\MARCADO\FIJADOS\SUPERFICIE\PANELES\FUEGO\FIJACION\DIRECTAMENTE\CONDUCTIVIDAD\NORMA\ESPESOR\MORTERO\EXTERIOR\POLIESTIRENO\|
~T|E10ATX030|Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,15 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E10IAB070|m2|IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE|30.05|310100|0|
~D|E10IAB070|O01OA030\1\0.2\O01OA050\1\0.2\P06BI030\1\0.5\P02RVC050\1\1\P06BSN032\1\1.1\P06D081\1\1.1\P06D074\1\3\P06GL035\1\1.1\P06BL130\1\0.3\|
~A|E10IAB070|soplete\tierra\vertedero\estructura\tubo\geotextil\poliéster\fijación\adherir\fieltro\mecánico\banda\soporte\impermeable\asfalto\lámina\drenaje\cara\muro\refuerzo\betún\elastomérico\armadura\imprimación\cimiento\danosa\|
~T|E10IAB070|Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo enterrado de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado)..Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11.|
~C|E10IAB120|m2|IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS  EMULSIÓN BITUMINOSA C/KERAB|7.63|210117|0|
~D|E10IAB120|O01OA030\1\0.15\P06BN020\1\0.6\|
~A|E10IAB120|elástico\kerakoll\rodillo\muro\emulsión\betún\soporte\aplicación\impermeable\positivo\técnica\producción\preparación\mano\secado\|
~T|E10IAB120|Impermeabilización de muros y elementos enterrados con emulsión de secado rápido bituminosa impermeabilizante elástica tipo Kerabuild® Eco Idrocover de Kerakoll o equivalente en prestaciones, aplicado en 2 manos mediante brocha, rodillo o pulverización con sistema airless. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Para un rendimiento de 0,6 kg/m2. Completamente terminada según documentación gráfica. Incluso montaje y desmontaje de andamios, carga y desarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra de acuerdo a detalle constructivo.|
~C|E10IAW050|m|IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA|15.87|020116|0|
~D|E10IAW050|O01OA030\1\0.117\O01OA050\1\0.117\P06BI020\1\0.3\P06BL130\1\1\P06BL120\1\1.1\|
~A|E10IAW050|impermeable\gris\ángulo\betún\elastomérico\adherir\soplete\soporte\desarrollar\banda\negro\imprimación\refuerzo\danosa\perímetro\lámina\asfalto\protección\cubierta\|
~T|E10IAW050|Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Banda de Refuerzo E 30 P Elast (0,32 cm), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Banda Esterdan Plus 40/GP Elast Gris (negro), totalmente adherida a la anterior con soplete.|
~C|E10IAW110|u|DESAGÜE SIFÓNICO D=110 mm|51.92|020116|0|
~D|E10IAW110|O01OA030\1\0.145\O01OA050\1\0.145\P06BI020\1\0.3\P06BSN032\1\1\P06WC010\1\1\|
~A|E10IAW110|previo\sifón\soporte\diámetro\cazoleta\colocación\imprimación\soplete\adherir\betún\superficie\danosa\asfalto\lámina\refuerzo\impermeable\elastomérico\desagüe\|
~T|E10IAW110|Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast (superficie aproximada de 1x1 m) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm de diámetro, tipo Danosa.|
~C|E10IBC060|m2|IMP. SUBBASE SOLERA/LOSA CON GEOSINTÉTICO DE BENTONITA|15.59|020116|0|
~D|E10IBC060|O01OA070\1\0.108\P06SR815\1\1\P06WA460\1\0.01\|
~A|E10IBC060|sodio\natural\mecánico\granular\base\capa\eurobent\polvo\tejido\colocación\pasta\geotextil\suministro\unión\salubridad\ejecución\superficie\medición\pasante\recebo\cimiento\membrana\técnica\perímetro\bentonita\|
~T|E10IBC060|Impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles con p.p. de pasta de bentonita  para recebo perimetral y elementos pasantes. Medido en superficie ejecutada. Según CTE, Doc. Técnica HS, Salubridad.|
~C|E11AAT074|m2|BANCADA HORMIGON C/CORCHO|31.72|010110|0|
~D|E11AAT074|E04CM040\1\0.08\E04LE020\1\0.4\E10AE226\1\1.02\|
~T|E11AAT074|Bancada de hormigón para apoyo de instalaciones , con corcho antivibratorio. Totalmente instalada.|
~C|E11CCT070|m2|PAVIM. CONTINUO PARTICU.METÁL.GRIS|21.38|210207|0|
~D|E11CCT070|O01OA030\1\0.08\O01OA050\1\0.08\O01OA070\1\0.08\P08CT070\1\7\P08CT080\1\0.15\P08FR316\1\0.3\|
~A|E11CCT070|fluido\metal\masilla\nivel\retracción\alisador\pulir\elástico\gris\junta\color\solera\natural\capa\incoloro\líquido\hormigón\disco\encofrar\pavimentación\replanteo\diamante\desencofrante\forjado\fratasado\mecánico\superficie\medición\continuo\ejecución\curado\|
~T|E11CCT070|Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 7,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.|
~C|E11D090|m2|RECRECIDO 7cm MORTERO CENTRAL M-7,5 P/SUELO FLOTANTE|12.16|260209|0|
~D|E11D090|O01OA030\1\0.165\O01OA050\1\0.16\E04AM050\1\1.2\A02A126\1\0.07\|
~A|E11D090|marco\mortero\superficie\cemento\capa\suelo\areno\medición\ejecución\río\nivel\flotador\fratasado\círculo\central\|
~T|E11D090|Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río (M-7,5) de 5 cm de espesor, nivelado y fratasado, con colocación de mallazo 20x30x5,  con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.|
~C|E11EGC210|m2|SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 30/60|55.77|100108|0|
~D|E11EGC210|O01OA070\1\0.294\O01OB090\1\0.294\O01OB100\1\0.294\P03AM010\1\1.05\P01FA610\1\6\P08EPO071\1\1.05\P01FJ009\1\0.111\P08WB095\1\4\|
~T|E11EGC210|Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de gres porcelánico, modelo Roca Weekend gris o equivalente,  rectificado y esmaltado de formato 30x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra|
~C|E11EGC210D|m2|SOLADO  GRES .PORCELÁNICO 60/60 C2|56.87|100108|0|
~D|E11EGC210D|O01OA070\1\0.294\O01OB090\1\0.294\O01OB100\1\0.294\P03AM010\1\1.05\P01FA610\1\6\P08EPO071A\1\1.05\P01FJ009\1\0.111\P08WB095\1\4\|
~T|E11EGC210D|Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en capa fina, de baldosa de gres porcelánico, clase C2 al deslizamiento,  modelo Roca Weekend gris o equivalente, rectificado y  esmaltado de formato 60x60 cm, espesor  de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococión a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra|
~C|E11EGR071|m.|PELDAÑO GRES PORCELANICO|47.88|131107|0|
~D|E11EGR071|O01OB090\1\0.35\O01OB100\1\0.35\P08EPP070\1\1.05\P08EPP071\1\1\P08EPP410\1\1.5\P01FA050\1\2\P01FJ060\1\0.6\|
~A|E11EGR071|redondo\gres\cuarcita\peldaño\cola\pieza\superficie\huella\mortero\medición\forro\limpieza\ejecución\tapajunta\tabica\|
~T|E11EGR071|Forrado de peldaño de gres  porcelánico esmaltado, tipo Roca WeeKend o equivalente , clase 2, formado por huella redonda en piezas de 30x60 cm. y tabica de 15x60 cm., recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.|
~C|E11EGR100|m.|RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm.|11.94|141107|0|
~D|E11EGR100|O01OB090\1\0.145\O01OB100\1\0.145\P08EPP230\1\1.05\P01FA060\1\0.001\P01FJ016\1\0.001\|
~A|E11EGR100|ejecución\superficie\mortero\tapajunta\junta\fino\marfil\te\liso\rodapié\medición\porcelana\blanco\gres\adhesivo\crema\limpieza\color\BI\bisel\marrón\|
~T|E11EGR100|Rodapié biselado de gres porcelánico tipo Roca Weekend, de 8x30 cm.  recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.|
~C|E11NVR201|m2|REVEST VINÍLICO HOMOGÉNEO ROLLO e=2 mm GERFLOR CALYPSO|40.67|020116|0|
~D|E11NVR201|O01OA030\1\0.18\O01OA070\1\0.18\P08SVR211\1\1.05\P08MA120\1\0.265\P08MA040\1\2\P08SW080\1\3.12\BAGNOX318\1\0.7\|
~A|E11NVR201|junta\grupo\rollo\círculo\superficie\marco\color\orgánico\compuesto\emisor\pared\liso\fisura\clase\máximo\ejecución\norma\seco\adhesivo\fabricación\humedad\plano\fuego\suministro\suelo\dirección\ligante\resistencia\valoración\contenedor\duro\producción\solera\masa\vinilo\homogéneo\gerflor\pavimentación\imperial\flexible\estático\compacto\teñido\encerado\|
~T|E11NVR201|Revestimiento paredes vinílico tipo  GERFLOR Mural Calypso, de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional. Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 7,5 mm3 (Grupo M). Contenido en Ligante Tipo II. Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento PUR que evita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto. Instalado sobre placa de yeso laminado, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Incluye perfil de aluminio colocado en enecuentro superior con placa de yeso laminado.Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1 en suelo y Cs2d0 en pared). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.|
~C|E12AC045|m2|ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH|35.54|141107|0|
~D|E12AC045|O01OB090\1\0.3\O01OB100\1\0.3\O01OA070\1\0.216\P09ABC080\1\1.1\P01FA305\1\4\P01FJ003\1\0.2\|
~A|E12AC045|mortero\limpieza\colocación\color\azulejo\medición\alicatado\junta\corte\enfoscado\adhesivo\hueco\línea\pieza\inglete\especial\|
~T|E12AC045|Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea con pavimento,  modelo Vilar Albaro Monocolor o equivalente, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sobre cualquier tipo de superficie, i/replanteo, p.p. de cortes, cortes especiales, mermas, juntas, ingletes, mermas, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta. i/ p.p. de perfil de aluminio blanco tipo Schluter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, Completamente terminado s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.  Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medida la superficie sin deducción de hieco|
~C|E12APO49|m2|ALICATADO CERÁMICA COLOR 20x60cm ADH|35.79|141107|0|
~D|E12APO49|O01OB090\1\0.25\O01OB100\1\0.2\P09ABC142\1\1.05\P01FA305\1\4\P01FJ003\1\0.2\PERSLU\1\1\|
~T|E12APO49|Alicatado con azulejo color 20x59,2cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013) en combinación de colores a determinar por D.F, modelo Sanchis Solid o equivalente, colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012, ibersec til, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4,  i/ p.p. de perfil de aluminio tipo Schluter de mínimo perfil en juntas, esquinas, encuentros y cambios de material, p.p. de replanteo,  cortes, cortes especiales, ingletes, mermas, juntas,  s/NTE-RSR-2,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Completamente terminado. Incluso montaje y desmontaje de andamios, elementos de seguridad, carga y descarga del material del camión o transporte, desplazamiento y movimiento vertical y horizontal del material en obra, eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero y elementos de seguridad así como protección de la obra ejecutada a impactos, golpes e intemperie. La empresa constructora elaborará los planos de despieces y modulación de  de acuerdo a las indicaciones y criterios establecidos por la DF, quién deberá validar la propuesta previo al comienzo de las trabajos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución.  Medido deduciendo huecos 
.|
~C|E12PAM010B|m|ALBARDILLA CHAPA ACERO LACADA. 0,75mm, DES=550mm|26.04|010110|0|
~D|E12PAM010B|O01OA030\1\0.35\P04SW010\1\1.05\CLIPADOALBAR\1\3\P06SI130\1\2.25\A02A080\1\0.003\ADHEPOX\1\0.003\|
~A|E12PAM010B|medición\desarrollar\río\albardilla\chapa\laca\gota\mortero\areno\círculo\marco\limpieza\silicona\junta\epoxi\resina\aluminio\cemento\adhesivo\|
~T|E12PAM010B|Suministro y montaje de albardilla de chapa de acero prelacada de 0,75 mmde espesor y hasta 40 cm de desarrollo, con goterón, recibida sobre sistema de clipado anclado a fábricamediante tornillería previo nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/replanteo auxiliar, nivelación y aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, piezas especiales, piezas en esquina, juntas de estanquiedad, sellado de juntas con silicona, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminada según documentación gráfica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m neto colocado en obra. Antes de comenzar los trabajos, la empresa constructora aportará los planos de taller para la aprobación por la DF.|
~C|E12PAP020B|m|ALBARDILLA HORMIGÓN PREF.BLANCO PLANA 210 mm e=20 mm|7.25|010110|0|
~D|E12PAP020B|O01OA030\1\0.15\P10AP040B\1\1\A02A060\1\0.004\|
~A|E12PAP020B|lechada\areno\río\muro\círculo\marco\blanco\albardilla\cemento\plano\hormigón\mortero\limpieza\pieza\|
~T|E12PAP020B|Albardilla de hormigón prefabricado blanco plana en piezas de 20 mm de espesor, con una longitud de 1000 mm y para un ancho de muro de 210 mm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E12PVP030|m|VIERTEAGUAS H.POLÍMERO S/GOTERÓN 305mm e=20mm|32.22|010110|0|
~D|E12PVP030|O01OA030\1\0.324\O01OA070\1\0.324\P10VP100\1\1\A02A060\1\0.008\|
~A|E12PVP030|mortero\gota\areno\medición\cemento\blanco\río\pieza\lechada\vierteaguas\hormigón\construcción\|
~T|E12PVP030|Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y un espesor de la pieza de 20 mm cuyo ancho a cubrir es de 305 mm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.|
~C|E13NP010|m.|ENCIMERA ASEOS TABLERO ESTRATIFICADO I / ESTRUC. SOPORTE|106.17|070208|0|
~D|E13NP010|O01OA090\1\0.216\P30EV081ENC\1\1\P30PM060ESTR\1\1\P30PM060\1\1\|
~A|E13NP010|fijación\encimera\aglomerado\plástico\sección\tornillo\montaje\auxiliar\soporte\medio\doble\acero\|
~T|E13NP010| Ml tablero prefabricado para encimera sanitaria formada por tablero de 60 cm de ancho con cantos redondeados, copete de 10 cm de altura y tabica-faldón frontal de 20 cm de altura, con grosor de 12 mm , en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, huecos para lavabos empotrados,  incluso montaje y colocación. Medido por ml de encimera colocada, que ya incluye p.p. de estructura, faldón y copete.|
~C|E13PTA1A|ud|P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050|617.39|111209|0|
~D|E13PTA1A|O01OB150\1\1.08\O01OB160\1\1.08\PP01\1\1\PP02\1\1\PP03\1\1\PP04\1\1\PP05\1\10.2\PP06\1\4\PP08\1\1\PP09\1\1\PP07\1\18\|
~T|E13PTA1A|Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equivalente, de una hoja de 210x105x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado. 
Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 30 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma embutido. Condena con sistema antiatrapamiento desde exterior. 
Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada ( 2niveles) y maneta de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada o equivalente. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.|
~C|E13PTA2A|ud|P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050 REJILLA|734.28|111209|0|
~D|E13PTA2A|O01OB150\1\1.08\O01OB160\1\1.08\PP01\1\1\PP02\1\1\PP03\1\1\PP04\1\1\PP05\1\10.2\PP06\1\4\PP07\1\18\PP08\1\1\PP09\1\1\PP010\1\1\|
~T|E13PTA2A|Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equivalente, de una hoja de 210x105x4,5  cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado. 
Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 20 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma embutido. Condena con sistema antiatrapamientoto desde exterior. Con rejilla de ventilación incorporada
Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y maneta de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada o equivalente. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.|
~C|E13PTA3A|ud|P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050 MIRILLA|662.5|111209|0|
~D|E13PTA3A|O01OB150\1\1.08\O01OB160\1\1.08\PP01\1\1\PP02\1\1\PP03\1\1\PP04\1\1\PP05\1\10.2\PP06\1\4\PP07\1\18\PP08\1\1\PP09\1\1\P11L15EACC\1\1\|
~T|E13PTA3A|uministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equivalente, de una hoja de 210x105x4,5  cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado. 
Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 20 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma embutido. Condena con sistema antiatrapamientoto desde exterior. Lisa con mirilla.
Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) y maneta de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada o equivalente. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.|
~C|E13PTA3B|ud|P.P BLOCK  HOJA MACIZA LAMINADO ALTA PRESION 2100X1050 ACUSTICA|811.09|111209|0|
~D|E13PTA3B|O01OB150\1\1.08\O01OB160\1\1.08\PP01\1\1\PP02\1\1\PP03\1\1\PP04\1\1\PP05\1\10.2\PP06\1\4\PP07\1\18\PP08\1\1\PP09\1\1\PP10\1\1\|
~T|E13PTA3B|Suministro y colocación de puerta de paso ciega para uso intensivo tipo TECNIC 3 DE RAPID DOORS o equivalente, ACÚSTICA, de una hoja de 210x105x4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado. 
Cerco TELESCÓPICO (cubriendo toda la anchura de las jambas y el cabecero hasta una profundidad de 30 cm) DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR NATURAL y burlete de goma embutido. Condena con sistema antiatrapamiento desde exterior. 
Incluso herrajes de colgar, 4 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada ( 2niveles) y maneta de acero inoxidable y acabado mate, TESA SENA VECTOR INOZX AISI 304 con placa cuadrada o equivalente. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus recibidos, tope para puertas, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.|
~C|E13PTA99|m2|REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES|230.47|111209|0|
~D|E13PTA99|O01OB150\1\0.35\O01OB160\1\0.35\PP01A\1\1\PP03\1\1\PP05\1\5\PP06\1\6\PP07\1\9\PP08\1\1\|
~T|E13PTA99|Suministro y colocación de registro de instalaciones ciego, de dos hojas batientes, espesor 4,5 cm, acabada por ambas caras por chapa de HPL en compacto fenólico de 3 mm. y alma maciza de aglomerado aligerado de 35 mm. con bastidor perimetral de madera maciza de haya vaporizada con canto enrasado (acabado similar a las puertas de paso).
Incluso herrajes de colgar, 6 pernios de acero inoxidable, cerradura maestreada (2 niveles) con embellecedor. 
Ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Incluso precerco, cerco y sus recibidos, y tapajuntas del mismo material según cuadro de carpinterías de la documentación gráfica de proyecto. Incluso p.p. de estructura tubular de refuerzo en la entrega al tabique.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie, según documentación gráfica de Proyecto.|
~C|E13X10aa|m2|VENT.FIJO  LAMINADO ALTA PRESION|62.2|260209|0|
~D|E13X10aa|O01OB150\1\0.3\O01OB160\1\0.3\P11PP020\1\4\P04ML100\1\0.3\P11PP022\1\2.3\|
~T|E13X10aa|Ventanal fijo para acristalar formado por perfil oculto en tabiquería de yeso laminado  de acero inoxidable en U,  fijado a estructura auxilar  de tubo rectangular de acero, con junquillo  horizontal formado  por con placa de panel fenólico de alta densidad de 10 mm de espesor,acabado en color a elegir, y jambas y dintel de yeso laminado. montado y con p.p. de medios auxiliares.|
~C|E14AAA101|m2|VENTANA   AL.A.NATURAL PRACT. RPT|315.92|280714|0|
~D|E14AAA101|O01OB130\1\0.25\O01OB140\1\0.2\P12PW010\1\4\P12A67eadb\1\1\|
~T|E14AAA101|Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Cor 60 o equivalente abisagradas de canal europeo  , con rotura de puente térmico  en ventanas fijas practicables , compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad (llave o maneta extraible), com limitador de apertura en aulas, instalada sobre precerco de aluminio incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa.Forrado de pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas características que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. y 68 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm. en ventanas y puertas. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	 Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C5	
Medida la unidad instalada. Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE.|
~C|E14AAA101OS|m2|VENTANA   AL.A.NATURAL PRACT. RPT LOGICO|328.48|280714|0|
~D|E14AAA101OS|O01OB130\1\0.25\O01OB140\1\0.2\P12PW010\1\4\P12A67eadb\1\1\P12A67OSC\1\1\|
~T|E14AAA101OS|Carpintería de aluminio anodizado natura tipo Cortizo Cor 60 o equivalente abisagradas de canal europeo  , con rotura de puente térmico  en ventanas fijas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, sistema lógico de apertura en oscilobatiente (bloqueo con llave para apertura abatible), instalada sobre precerco de aluminio incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa.Forrado de pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas características que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. y 68 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm. en ventanas y puertas. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	 Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C5	
Medida la unidad instalada. Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE.|
~C|E14AAA102|m2|PUERTA  AL.A.NATURAL PRACT. RPT  PE1|529.19|280714|0|
~D|E14AAA102|O01OB130\1\0.25\O01OB140\1\0.25\P12PWO012\1\0.1\P12PW011\1\1\P12PW010\1\4\P12A68EADP\1\1\|
~T|E14AAA102|Carpintería de aluminio anodizado natural tipo Cortizo Millennium Plus o equivalente, tipo PE1 con rotura de puente térmico  en puertas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, manetas a ambas caras, cerraduras amaestradas en 3 niveles, muelles recuperadores, burletes y cepillos de estanqueidad,  instalada sobre precerco de aluminio,  incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
Realizada con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5 anodizado en color natural de 15 micras de espesor con sello de calidad de Qualanod - Euras Ewaa. Forrado de pilares y mochetas ,con panel composite   de 4 mm de espesor y acabado  de las mismas características que los perfiles. Transmitancia Térmica Normalizada U según UNE-EN ISO 12567-1:2000 máxima 1,3W/(m2K). Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. respectivamente con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	 Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  6A
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase  C4
Resistencia al impacto de cuerpo blando según  Norma UNE-EN 1304:2003  Clase 5 (máx)
Resistencia a aperturas y cierres repetidos según  Norma UNE-EN 1191:2003  500.000 ciclos
Medida la unidad instalada Según plano de memoria de carpinterÍa y caracterÍsticas definidas en la memoria para el cumplimiento del CTE.
Nota: En puertas de acceso general se adoptarán los siguientes criterios:
Constará de: 
a.	Puerta de 1 hoja con  de barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como muelle cierrapuertas con función de retención a 90º y cerradura amaestreada según esquema general.
b.	Puerta de 1 hoja con  manilla con  llave por el exterior y barra antipánico por el interior , así como muelle cierrapuertas con función de retención a 90º
c.	Puerta doble, que  tendrá 1 hoja activa  y 1 hoja fija con falleba. La hoja activa dispondrá de barra vertical tanto en el interior como en el exterior, así como muelle cierrapuertas con función de retención a 90º y cerradura amaestreada según esquema general.|
~C|E14AEC050|m2|CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO UPO 150|182.14|180919|0|
~D|E14AEC050|O01OB130\1\0.342\O01OB140\1\0.342\P12APC050\1\1\|
~A|E14AEC050|refuerzo\lama\laca\doble\pared\persiana\sintético\montaje\vidrio\material\orientable\celosía\testero\estructura\perfil\fibra\aluminio\metal\extruido\|
~T|E14AEC050|Celosía de lamas orientables tipo UMBELCO UPO-150 o similar, lacadas en colores varios,  formada por, bastidor de aluminio, lamas pivotantes doble pared del mismo material de 154x30 mm, ensamblables por machihembrado, accionamiento manual. Resistencia clasificación PV4 según norma UNE 85-227-87.  Testero de material sintético reforzado con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido montaje.|
~C|E14AW010|m|VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL D= 45 cm|55.7|010110|0|
~D|E14AW010|O01OA030\1\0.108\O01OA050\1\0.108\P12V010\1\0.5\A02A080\1\0.02\P01DW090\1\1\|
~A|E14AW010|aluminio\desarrollar\hueco\garra\areno\fachada\mortero\material\auxiliar\medio\limpieza\chapa\río\gota\terminación\ánodo\vierteaguas\cemento\natural\color\junta\|
~T|E14AW010|Vierteaguas  de panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de espesor , y de 50 cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.|
~C|E14AW011|m|FORRADO DINTEL Y JAMBAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL|58.89|010110|0|
~D|E14AW011|O01OA030\1\0.18\O01OA050\1\0.18\P12V010\1\0.5\A02A080\1\0.02\P01DW090\1\1\|
~T|E14AW011|Forrado de jambas y dinteles  con panel composite  anodizado en color natural, con goterón de 4 mm de espesor , y de 50  cm de desarrollo total, recibido  en huecos de fachadas , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.|
~C|E15BP010|m|PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm|35.58|020116|0|
~D|E15BP010|O01OB130\1\0.2\O01OB140\1\0.2\P13BP080\1\1\O01OB230\1\0.1\P25OU060\1\0.1\P25JA100\1\0.1\|
~A|E15BP010|SUJECION\METALICO\PROPORCIONAL\CIRCULAR\INCLUIDO\ALBAÑILERIA\SEPARADOS\ACERO\PARTE\REGLAMENTO\MONTAJE\DECLARACION\INCLUIR\PASAMANOS\REDONDO\PRESTACIONES\LAMINADO\MACIZO\MARCADO\RECIBIDO\HUECO\DIAMETRO\PATILLAS\MATERIALES\|
~T|E15BP010|Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido recibido y  montaje en obra,pintado  al esmalte satinado, dos manos y una mano previa de minio  antioxidante.Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E15CPL060|m2|PUERTA CHAPA METÁLICA LISA|118.7|050318|0|
~D|E15CPL060|O01OB130\1\0.391\O01OB140\1\0.391\P13CP062\1\1\|
~A|E15CPL060|cerrajería\elaboración\conformado\garra\herraje\pintura\horno\taller\frío\fijación\hoja\ajustar\rigidizador\cerco\panel\capa\doble\galvanizar\liso\epoxi\chapa\albañil\nylon\colgar\perfil\acero\puerta\|
~T|E15CPL060|Puerta de chapa lisa tipo Office de Andreu , construida con hoja pivotante y abatible , dos chapas prelacadas blanco de 0,6 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de espuma poliuretano de alta densidad, hoja de grosor de 50 mm., tornillería métrica, 3 bisagras inoxidables y 2 bulones antipalanca, con marco de acero  de 1,2 mm. de espesor, ajustado y preparado para su fijación a obra , cerradura con manillón de acero inoxidable, y tiradores exteriores  en puertas doble, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno al interior color gris metalizado, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.|
~C|E15DBA020|m2|BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA|88.66|260814|0|
~D|E15DBA020|O01OB130\1\0.305\O01OB140\1\0.305\P13BT020\1\1\O01OB230\1\0.254\P25OU060\1\0.5\P25JA100\1\0.2\P25WW220\1\0.08\|
~A|E15DBA020|hueco\losa\central\tubo\acero\lámina\escalera\frío\fijación\cara\vertical\pasamano\redondo\límite\elaboración\taller\montaje\albañil\construcción\diámetro\perfil\curva\|
~T|E15DBA020|Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío de 100x20x1,50 mm. separados cada 8 cm. y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con elementos para fijación a losas elaborada en taller y montada en obra, pintada  al esmalte satinado, dos manos y una mano previa de minio  antioxidante.|
~C|E15DE050|m2|ENTRAMADO METÁLICO REJILLA PLETINA 30x30/30x2 ACERO GALVANIZADO|94.35|020116|0|
~D|E15DE050|O01OB130\1\0.5\O01OB140\1\0.5\P13DE050\1\1\P13TA030\1\4\P13DE190\1\8\|
~A|E15DE050|METALICO\EMPARRILLADO\ACERO\AJUSTE\REGLAMENTO\MANUAL\DECLARACION\PRESTACIONES\CUADRICULA\REJILLA\ENTRAMADO\BASTIDOR\MARCADO\SISTEMA\GALVANIZADO\PLETINA\FORMANDO\MATERIALES\|
~T|E15DE050|Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm, sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos, incluso recibido al forjado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E15VAG030A|m.|CERCADO MALLA ELECTR GALV  h=2,00 m.|47.06|010110|0|
~D|E15VAG030A|O01OA090\1\0.2\P13VS010A\1\2\P01HM010\1\0.008\|
~A|E15VAG030A|esquina\acero\jabalcón\tornapunta\tensor\montaje\galvanizar\accesorio\hormigón\tubo\malla\central\inmersión\cerca\simple\torsión\caliente\poste\diámetro\|
~T|E15VAG030A|Cercado Malla Electrosoldada galvanizada y plastificada de altura 2m00. Postes tipo LUX 80-1,5mm/e.m. (W: 5,6cm3) para los postes extremo, tensión o ángulo y LUX 50-1,5mm/e.m. (W: 2,2cm3) para los postes intermedios, fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2. provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de la malla. Postes fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2. Los accesorios son acoplados a la cremallera mediante el tornillo de fijación. Cada poste lleva un tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. La grapa es de alambre galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta. Malla electrosoldada ortogonal, plastificada de tipo 100x50 o 60x50, fabricada con alambres de 940N/mm2 de resistencia. En la parte superior los alambres están más juntos para dotar a la malla de una mayor rigidez. Altura 2m00. Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.|
~C|E15VAG030B|m|TRASLADO DE CERCADO DE MALLA EXISTENTE|11.3|010110|0|
~D|E15VAG030B|O01OA090\1\0.2\P01HM010\1\0.008\|
~T|E15VAG030B|Traslado de  cercado malla electrosoldada galvanizada y plastificada de altura 2m00.incluye desmontaje , remontaje,  i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.|
~C|E15VB030|m2|DESMONTAJE Y MONTAJE VALLA TUBO|44.31|161222|0|
~D|E15VB030|O01OB130\1\1\O01OB140\1\1\|
~A|E15VB030|galvanizar\tubo\vertical\diámetro\valla\inmersión\acero\barrote\soldadura\caliente\poste\horizontal\lámina\fijación\|
~T|E15VB030|Desmontaje , almacenamiento en obra y montaje de  valla existente  formada por tubos de acero laminado 80.40.3  mm en vertical, separados 10 cm  fijados a pletina horizontal .|
~C|E15VB031|m2|LEVANTADO VALLA TUBO|22.21|020116|0|
~D|E15VB031|O01OB130\1\0.5\O01OB140\1\0.5\M07CB030\1\0.001\|
~T|E15VB031|levantado de  valla existente  formada por tubos de acero laminado 80.40.3  mm en vertical, separados 10 cm  fijados a pletina horizontal . Desmontaje , almacenamiento en obra y montaje de  valla existente  formada por tubos de acero laminado 80.40.3  mm en vertical, separados 10 cm  fijados a pletina horizontal . Incluye acopio y traslado a vertedero|
~C|E15VPM120|u|PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 4x2|687.84|161222|0|
~D|E15VPM120|O01OB130\1\1\P13VT270\1\1\|
~A|E15VPM120|batiente\puerta\color\alambre\electrosoldadura\mallazo\perfil\estándar\ligero\verde\malla\metal\columna\bastidor\blanco\hoja\pernio\dimensión\cerrajería\regulación\plástico\|
~T|E15VPM120|Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. Dimensiones de 4,00 m de ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010.|
~C|E15VR111|m2|PUERTA TUBO DE ACERO GALVANIZADO|383.4|020116|0|
~D|E15VR111|O01OB130\1\1.25\O01OB140\1\1.25\P13VT060\1\1\P13WM050\1\0.1\P13WD060\1\0.1\P13WD210\1\0.1\P13WD190\1\0.1\P13WD170\1\0.1\P13WS040\1\0.1\P13WD250\1\0.1\|
~T|E15VR111|Puerta  corredera  sin dintel para cerramiento exterior, accionamiento motorizado, formada por  por marco de perfil angular L  100 laminado en caliente y perfiles verticales  de  tubode acero laminado 84.40.3  mm en vertical, separados 10 cm  fijados a marco según detalle constructivo, galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s, armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller.Totalmente montada  según requisitos normativa vigente y detalle en planos. i/replanteo auxiliar, piezas de empalme, anclajes a estructura, nivelación, aplomado, cortes, cortes especiales, solapes, mermas, tratamiento de juntas, sellados, juntas de estanqueidad, tratamientos de galvanizado, montaje y desmontaje de andamios, limpieza, medios auxiliares y elementos de seguridad, instalado s/NTE-RTP-18, medido en superficie realmente ejecutada. Chapa, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E16DAI090|m2|VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.1 2B2|101.63|020116|0|
~D|E16DAI090|O01OB250\1\0.3\P14DUI140\1\1.006\P14KW050\1\7\P01DW090\1\1.5\|
~A|E16DAI090|SELLADO\BLANDO\CALZOS\ACUSTICA\ACUÑADO\APOYO\RESISTENCIA\COMPUESTO\CUERPO\PERIMETRALES\FIJADO\NIVEL\INSTALADO\ACORDE\MANUAL\JUNQUILLOS\CORTES\POLIVINILO\ESTIMADA\LAMINADO\SILICONA\ATAQUE\IMPACTO\BUTIRAL\ACRISTALAMIENTO\TOTALMENTE\SODOCALCICO\CONFORME\CLARO\SEGURIDAD\ATENUACION\ESPESOR\FLOAT\VIDRIO\LUNAS\COLOCACION\LATERALES\SILICATO\NEUTRA\CONJUNTO\CARPINTERIA\CLASIFICACION\|
~T|E16DAI090|Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 33 dBA.|
~C|E16JA050|m2|ESPEJO PLATEADO 3 mm|39.91|020116|0|
~D|E16JA050|O01OB250\1\0.712\P14GI050\1\1\P14KC010\1\4\P14KW080\1\4\|
~A|E16JA050|incoloro\cantear\marco\vidrio\luna\círculo\plata\espejo\cara\perímetro\taladro\|
~T|E16JA050|Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E16LA010VIN|m2|LAMINA VISUALIZACION VINILO|31.19|260218|0|
~D|E16LA010VIN|O01OB250\1\0.156\P14VIN\1\1\P01DW090\1\1\|
~A|E16LA010VIN|junquillo\colocación\apoyo\corte\silicona\frío\perímetro\carpintería\fijación\cristal\incoloro\vidrio\cuña\lateral\|
~T|E16LA010VIN|Lámina adhesiva de visualización de  pvc de  70 micras, fijada sobre vidrio con adhesivo polímero acrílico 13 gr/m2, protector  papel siliconado 100 micras,  aplicación interna,  diseño círculos,  resistencia térmica de -20 a 80 ºC , temperatura de aplicación Mínimo 5°C . Medida la superficie ejecutada.|
~C|E16TPA040C|m2|POLICARB.CEL.ACRIS 40 mm. OPAL|85.35|020116|0|
~D|E16TPA040C|O01OB250\1\0.391\P05G010\1\1\P14TW050\1\0.7\P14TW090\1\0.7\P14TW100\1\0.7\P01DW090\1\2\|
~A|E16TPA040C|carpintería\galce\cuña\junquillo\corte\silicona\cordón\colocación\translúcido\policarbonato\cristal\blanco\celular\fijación\plancha\|
~T|E16TPA040C|Cerramiento  con plancha celular de policarbonato blanco opal traslúcido de 40mm. de espesor, triple celda , fijación sobre  perfiles de aluminio anodizado superior,  lateral  y de base  con vierteaguas,  incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.El policarbonato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|E16VVVA1|m2|DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMIS  6/16 ar/4+4.2|156.98|020116|0|
~D|E16VVVA1|O01OB250\1\0.5\P14EA220-03\1\1\P14KW060\1\7\P01DW090\1\1.5\|
~A|E16VVVA1|SELLADO\MAGNETRONICA\PERFIL\EMISIVIDAD\INCLUIDO\CAMARA\NEUTRO\SOLAR\SEPARADOR\SILICONA\ACRISTALAMIENTO\DOBLE\COLOR\ESPESOR\VIDRIO\ALUMINIO\CONTROL\PERIMETRAL\NEUTRA\INCOLORO\DESHIDRATADO\|
~T|E16VVVA1|Doble acristalamiento  con control solar y baja emisividad térmica,  tipo SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 6/16 argón 90%/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior COOL-LITE SKN 176 II, templado de 6 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de plástico y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. 

Con las siguientes prestaciones 

Conductividad térmica Uv:1W/m²k
Factor solar coeficiente g: 37%
Transmisión luminosa: 69%

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.|
~C|E17C1#||EQUIPAMIENTO|25502.38|260209|0|
~D|E17C1#|E21MC070\1\3\E21MC040\1\3\U16ZG010\1\8\U16ZBB020\1\1\U16ZBL120\1\1\E21MPI010\1\10\E21MPB030\1\10\E21MJP010\1\10\E21MAW090\1\10\E21MAW020\1\10\E30OA050\1\32\E30EP130\1\8\|
~C|E17C2#||SEÑALIZACION|1673.36|180417|0|
~D|E17C2#|E26FJ301\1\52\|
~C|E20WBJ030|m|BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110mm|26.81|020116|0|
~D|E20WBJ030|O01OB170\1\0.075\O01OB180\1\0.075\P17VC060\1\1\P17VPC060\1\0.5\P17VPI060\1\0.3\P17VPA040\1\0.75\|
~A|E20WBJ030|PVC\medio\montaje\residuo\collarín\cierre\pieza\especial\codo\derivación\unión\interior\bajante\junta\agua\evacuación\diámetro\enchufe\resistencia\fuego\colocación\auxiliar\|
~T|E20WBJ030|Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.|
~C|E20WBJ040|m|BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=160 mm|29.53|020116|0|
~D|E20WBJ040|O01OB170\1\0.1\O01OB180\1\0.1\P17VC080\1\1\P17VPC080\1\0.5\P17VPI080\1\0.3\P17VPA060\1\0.75\|
~A|E20WBJ040|cierre\agua\unión\auxiliar\collarín\montaje\residuo\especial\codo\pieza\derivación\enchufe\resistencia\bajante\PVC\junta\diámetro\fuego\colocación\interior\evacuación\medio\|
~T|E20WBJ040|Bajante de PVC, serie B, de 160  mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.|
~C|E20WBJ050|m|BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=200 mm|44.91|020116|0|
~D|E20WBJ050|O01OB170\1\0.05\O01OB180\1\0.05\P17VC090\1\1\P17VPC085\1\0.5\P17VPI090\1\0.3\P17VPA070\1\0.75\|
~A|E20WBJ050|cierre\PVC\pieza\bajante\junta\diámetro\unión\enchufe\resistencia\fuego\interior\evacuación\especial\medio\agua\codo\auxiliar\montaje\collarín\residuo\derivación\colocación\|
~T|E20WBJ050|Bajante de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.|
~C|E20WNL050|m.|CANALÓN CHAPA  RECTANGULAR|43.85|280417|0|
~D|E20WNL050|O01OB170\1\0.216\O01OB180\1\0.216\P17NL080\1\1.25\P04SW020\1\1.3\P25OU080\1\0.01\|
~A|E20WNL050|colocación\soldadura\chapa\alero\canalón\acero\cuadrado\desarrollar\laca\soporte\descripción\sección\pieza\especial\remate\bajante\equipo\conexión\|
~T|E20WNL050|Canalón de chapa de acero galvanizada de 1,50 mm. de espesor, de sección rectangular con un desarrollo hasta 700 mm.  Incluye p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada en el mismo color que la cubierta, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, con  ejecución de frentes vistos, albardillas en encuentro con muros, y frentes de alero en vuelos de chapa de las mismas características, completamente instalado.|
~C|E20XAT020|u|INSTALACIÓN  EVACUACION LAVABO|90.01|020116|0|
~D|E20XAT020|O01OB170\1\1.15\O01OB180\1\1.15\P17ISC080\1\2\P17SB030\1\0.25\P17VC030\1\0.5\P17VC010\1\1.7\PM2000a\1\0.75\|
~A|E20XAT020|RETICULADO\PARTICULAR\POLIETILENO\PIEZAS\TUBERIA\DERIVACIONES\CONEXIONADO\PROTECCION\PARAMENTOS\TUBERIAS\SIFONICO\PUNTO\DERIVACION\INCLUIR\CALORIFUGADA\PROBADO\MONTADO\CODOS\INSTALACION\PROTEGIDAS\CORRUGADO\TOTALMENTE\PEROXIDO\RIGIDA\CALIENTE\CONFORME\DESAGUE\ESPECIALES\SISTEMA\SANITARIOS\CONECTADA\MANGUITOS\LAVABO\CONSUMO\ENGEL\EMPOTRADOS\MEDIOS\GRIFERIAS\SERIE\METODO\|
~T|E20XAT020|Instalación de evacuación para lavabo. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.|
~C|E20XAT040|u|INSTALACIÓN EVACUACION INODORO|83.23|020116|0|
~D|E20XAT040|O01OB170\1\1\O01OB180\1\1\P17SW020\1\1\P17VC060\1\1\PM2000a\1\0.694\|
~A|E20XAT040|RETICULADO\PARTICULAR\POLIETILENO\PIEZAS\TUBERIA\DERIVACIONES\CONEXIONADO\PROTECCION\PARAMENTOS\TUBERIAS\PUNTO\DERIVACION\INCLUIR\PROBADO\MONTADO\CODOS\INSTALACION\CORRUGADO\TOTALMENTE\PEROXIDO\RIGIDA\CONFORME\ESPECIALES\SISTEMA\SANITARIOS\CONECTADA\CONEXION\MANGUITOS\CONSUMO\PROTEGIDA\ENGEL\EMPOTRADOS\MANGUETON\MEDIOS\GRIFERIAS\INODORO\SERIE\METODO\|
~T|E20XAT040|Instalación de  evacuación para inodoro. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.|
~C|E20XAT041|u|INSTALACIÓN EVACUACIÓN VERTEDERO|83.23|020116|0|
~D|E20XAT041|O01OB170\1\1\O01OB180\1\1\P17SW020\1\1\P17VC060\1\1\PM2000a\1\0.694\|
~T|E20XAT041|Instalación de  evacuación para vertedero . Manguetón de conexión  realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.|
~C|E20XAT060|u|INSTALACIÓN  EVACUACION URINARIO|69.81|020116|0|
~D|E20XAT060|O01OB170\1\1\O01OB180\1\1\P17SB030\1\0.25\P17VC030\1\2.2\PM2000a\1\0.582\|
~A|E20XAT060|RETICULADO\PARTICULAR\POLIETILENO\PIEZAS\TUBERIA\DERIVACIONES\CONEXIONADO\PROTECCION\PARAMENTOS\URINARIO\TUBERIAS\SIFONICO\PUNTO\DERIVACION\INCLUIR\CALORIFUGADA\PROBADO\MONTADO\CODOS\INSTALACION\PROTEGIDAS\CORRUGADO\TOTALMENTE\PEROXIDO\RIGIDA\CALIENTE\CONFORME\DESAGUE\ESPECIALES\SISTEMA\SANITARIOS\CONECTADA\MANGUITOS\CONSUMO\ENGEL\EMPOTRADOS\MEDIOS\GRIFERIAS\SERIE\METODO\|
~T|E20XAT060|Instalación de evacuación para urinario. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.|
~C|E20XAT100|u|INSTALACIÓN  EVACUACION FREGADERO|88.2|020116|0|
~D|E20XAT100|O01OB170\1\1.2\O01OB180\1\1.2\P17ISC080\1\2\P17VC020\1\3.379\PM2000a\1\0.735\|
~A|E20XAT100|RETICULADO\PARTICULAR\POLIETILENO\PIEZAS\TUBERIA\DERIVACIONES\FREGADERO\CONEXIONADO\PROTECCION\PARAMENTOS\TUBERIAS\PUNTO\DERIVACION\INCLUIR\CALORIFUGADA\PROBADO\MONTADO\CODOS\INSTALACION\PROTEGIDAS\CORRUGADO\TOTALMENTE\PEROXIDO\RIGIDA\CALIENTE\CONFORME\DESAGUE\ESPECIALES\SISTEMA\SANITARIOS\CONECTADA\MANGUITOS\CONSUMO\ENGEL\EMPOTRADOS\MEDIOS\GRIFERIAS\SERIE\METODO\|
~T|E20XAT100|Instalación de EVACUACIÓN para fregadero.  Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.|
~C|E21MAW020|u|PAPELERA HIGIÉNICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 l C/TAPA|67.53|020116|0|
~D|E21MAW020|O01OB170\1\0.05\P18CAW020\1\1\|
~A|E21MAW020|INOXIDABLE\INTERIOR\CIRCULAR\PAPELERA\PEDAL\DIMENSIONES\ACERO\PLASTICO\BRILLO\SATINADO\HIGIENICA\TOTALMENTE\DIAMETRO\CAPACIDAD\ACABADO\COLOCADA\ACCIONADA\LITROS\CUBETA\|
~T|E21MAW020|Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad tipo TRILLA-BASCULANTE-24650 o equivalente . Totalmente colocada.|
~C|E21MAW090|u|ESCOBILLERO SUELO ABS BLANCO|7.22|020116|0|
~D|E21MAW090|O01OB170\1\0.05\P18CAW080\1\1\|
~A|E21MAW090|COLOCADO\DIMENSIONES\BLANCO\ESCOBILLERO\TOTALMENTE\DIAMETRO\SUELO\COLOR\FABRICADO\TOTALES\|
~T|E21MAW090|Escobillero de suelo, fabricado en ABS en color blanco, 13,5 x 38,5 cm tipo TRILLA-W-14200 . Totalmente colocado.|
~C|E21MC040|ud|BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.|35.88|260209|0|
~D|E21MC040|O01OA030\1\0.305\P18CB230\1\1\|
~A|E21MC040|inoxidable\taco\barra\pared\fijación\acero\recta\plástico\tornillo\apoyo\|
~T|E21MC040|Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de colocación sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.|
~C|E21MC070|ud|BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.|102.95|201014|0|
~D|E21MC070|O01OA030\1\0.51\P18CB260\1\1\|
~A|E21MC070|doble\inoxidable\pared\tornillo\plástico\fijación\acero\apoyo\barra\abatible\taco\|
~T|E21MC070|Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. En el caso de colocación sobre mamparas o tabiques ligeros irá de pared a suelo.|
~C|E21MJP010|u|DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO MANUAL ABS 1 l|32.53|020116|0|
~D|E21MJP010|O01OB170\1\0.167\M12T050\1\0.167\P18CJP010\1\1\|
~A|E21MJP010|MURAL\MATERIAL\DEPOSITO\DIMENSIONES\NIVEL\INSTALADO\MANUAL\DOSIFICADOR\TRANSPARENTE\TORNILLOS\INSTALACION\PULSADOR\PLASTICO\BLANCO\VISOR\LIQUIDO\TOTALMENTE\ANCHO\FIJACION\FONDO\ADOSADO\COLOR\CAPACIDAD\JABON\FABRICADO\MEDIOS\PRESION\PARED\|
~T|E21MJP010|Dosificador de jabón fabricado en plástico ABS, tipo JOFEL-AITANA ABS-AC70000 de 23,5 x 12 x 47 cms Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.|
~C|E21MPB030|u|DISPENSADORES PAPEL TOALLA BOBINA  BLANCO|97.24|020116|0|
~D|E21MPB030|O01OB170\1\0.167\M12T050\1\0.167\P18CDB030\1\1\|
~A|E21MPB030|TACOS\MURAL\HENDIDURA\DENTADA\MATERIAL\DRENAJE\PAPEL\AGARRADERA\OPTIMIZACION\EPOXI\ACCESO\ACERO\SUPERIOR\AGUJEROS\PARTE\BOBINA\INSTALADO\DISPENSADORES\DISPENSADOR\TORNILLOS\INSTALACION\PUERTA\CORTE\INFERIOR\PLASTICO\TERMOPLASTICO\BLANCO\SUPERFICIE\MAXIMO\SALIDA\ROTATORIA\ROTACION\TOTALMENTE\DIAMETRO\SISTEMA\PIEZA\FIJACIONES\SEGURIDAD\CONCENTRICOS\ESPESOR\ACABADO\PINTADA\TOALLA\PINTURA\MEDIOS\CIERRE\ALOJAMIENTO\FRENO\CHASIS\LLAVE\|
~T|E21MPB030|Dispensador de papel toalla de tipo bobina, termoplástico  ABS tipo JOFEL-AZUR-AG47000 o equivalente de 34 x 23 x 23 cms. Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.|
~C|E21MPI010|u|DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL BLANCO|35.36|020116|0|
~D|E21MPI010|O01OB170\1\0.167\M12T050\1\0.167\P18CDI010\1\1\|
~A|E21MPI010|TACOS\INCORPORA\DIMENSIONES\PAPEL\EPOXI\ACERO\INSTALADO\HIGIENICO\DISPENSADOR\SOPORTE\TORNILLOS\REVESTIMIENTO\BLANCO\INDUSTRIAL\VISOR\CUBIERTA\MAXIMO\UNIVERSALES\ANCHO\FIJACION\DIAMETRO\FONDO\FIJACIONES\ESPESOR\ACABADO\APERTURA\MEDIOS\PARED\BOBINAS\CERRADURA\|
~T|E21MPI010|Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas pintado en epoxi blanco tipo JOFEL-CLASICA EPOXI-AE12100 o equivalente por aseo, de 26,5 x 25,5 x12,5 cms. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.|
~C|E23DRR010|m2|REJILLA INSTALACIONES|215.75|240417|0|
~D|E23DRR010|O01OB170\1\0.975\P21RR010\1\1\|
~A|E23DRR010|lama\rejilla\aluminio\marco\montaje\fabricación\extruido\|
~T|E23DRR010|Rejilla de instalaciones  con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio , incluso con marco de montaje y recibido, instalada s/NTE-IC-27.|
~C|E26FJ301|ud|PLACA DE SEÑALIZACION INTERIOR|30.65|180417|0|
~D|E26FJ301|O01OA060\1\0.048\P23FF300\1\1\|
~A|E26FJ301|equipo\dimensión\incendio\aluminio\evacuación\señalización\|
~T|E26FJ301|Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 16x10 cm, fijada mecánicamente al paramento. Cumplirá las prescripciones del Manual de Identidad de Centros Educativos del Gobierno de Aragón . Medida la unidad instalada.|
~C|E26FLB040|ud|PUERTA CORTAF. E2I-60 1H. 90x210 cm|212.21|020116|0|
~D|E26FLB040|O01OB130\1\0.244\O01OB140\1\0.244\P23PM010\1\1\P23FM120\1\1\|
~A|E26FLB040|elaboración\chapa\material\pintura\cremona\homologado\albañil\horno\epoxi\ajustar\acero\cierre\taller\hoja\zinc\automático\ignifugación\cerrajería\patilla\galvanizar\cámara\cerco\fijación\cortafuego\metal\pivotante\aislante\puerta\construcción\abierto\|
~T|E26FLB040|Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, color blanco. Incluye Muelle cierrapuertas con brazo de fuerza de cierre 3/4 (s/EN 1154), variable mediante giro del cojinete golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajustable. Dispositivo válido para puertas con apertura de derechas o de izquierdas. Totalmente instalado sobre la hoja y cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154, con marcado CE y conforme a CTE DB SI.|
~C|E26PB020|ud|BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS|261.01|161222|0|
~D|E26PB020|O01OB130\1\0.75\O01OB140\1\0.75\P23PB020\1\1\|
~A|E26PB020|modelo\estándar\barra\puerta\marco\círculo\fabricación\hoja\pánico\máximo\|
~T|E26PB020|Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar, de ancho máximo de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.|
~C|E26PM020|u|MUELLE CIERRAPUERTAS CORTAFUEGOS FUERZA 2/4/5 S/UNE-EN 1154|104.53|270318|0|
~D|E26PM020|O01OB130\1\0.333\O01OB140\1\0.333\P23PM020\1\1\PM0100\1\1.035\|
~A|E26PM020|AEREO\DISPONE\VELOCIDAD\GOLPE\INSTALADO\FUERZA\BRAZO\PUERTA\MARCADO\TOTALMENTE\ANCHO\CIERRAPUERTAS\CONFORME\REGULACION\CORTAFUEGOS\VARIABLE\CORTAFUEGO\CERCO\FABRICADO\PIÑON\CIERRE\PUERTAS\MUELLE\CREMALLERA\|
~T|E26PM020|Muelle cierrapuertas aéreo de piñón y cremallera con fuerza de cierre variable 2/4/5 /s/EN 1154), para puerta cortafuego con un ancho de hoja de hasta 1250 mm. Dispone de regulación de velocidad de cierre y regulación del golpe desde el brazo. Totalmente instalado sobre la hoja y cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154, con marcado CE y conforme a CTE DB SI. Apto para puertas cortafuegos EI2-120.|
~C|E27FP010|m2|PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA|6.14|161222|0|
~D|E27FP010|O01OB230\1\0.076\O01OB240\1\0.076\P25OZ040\1\0.08\P25ES080\1\0.3\P25WW220\1\0.2\|
~A|E27FP010|mano\mate\liso\colorante\exterior\placa\enfoscado\pasta\fibrocemento\adherencia\pintura\blanco\yeso\interior\superficie\plástico\|
~T|E27FP010|Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.|
~C|E27HEC010|m2|ESMALTE SATINADO S/METAL|14.75|150316|0|
~D|E27HEC010|O01OB230\1\0.342\P25OU060\1\0.35\P25JA100\1\0.2\P25WW220\1\0.08\|
~A|E27HEC010|cerrajería\satinado\metal\manual\esmalte\pintura\mano\minio\oxidación\carpintería\limpieza\óxido\|
~T|E27HEC010|Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.|
~C|E27SF020|m2|PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 minutos)|13.9|301214|0|
~D|E27SF020|O01OB230\1\0.109\O01OB240\1\0.109\P25OU030\1\0.25\P25PF020\1\0.629\P25WW220\1\0.1\|
~A|E27SF020|ESPECIAL\ACERO\SECAS\MINUTOS\DISOLVENTE\COMPRENDIDAS\FUEGO\ESTABILIDAD\APROXIMADAMENTE\VIGAS\MICRAS\ESPESOR\INTUMESCENTE\PILARES\PINTURA\MASIVIDADES\TOTALES\APROXIMADO\|
~T|E27SF020|Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales|
~C|E30EP130|u|TABLERO DE CORCHO 200x100 cm|143.39|020116|0|
~D|E30EP130|O01OA070\1\0.5\O01OA050\1\0.5\P34EP130\1\1\P01DW090\1\4\|
~A|E30EP130|PERFIL\TABLERO\CORCHO\ANODIZADO\CANTONERAS\ENMARCADO\PLASTICO\COLOR\REDONDEADAS\PLATA\ALUMINIO\|
~T|E30EP130|Tablero de corcho de 200x100 cm enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas en plástico.|
~C|E30IC010|m2|CABINA SANITARIA PANEL FENOLICO e=13mm|82.84|190218|0|
~D|E30IC010|O01OA060\1\0.244\O01OA070\1\0.244\P34IC010\1\1.05\P34IC011\1\1\P01DW090\1\2\|
~A|E30IC010|tablero\nylon\herraje\sanitario\acero\color\fibra\fabricación\levantar\accesorio\refuerzo\pared\cabina\suelo\puerta\|
~T|E30IC010|Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 13 mm. de espesor con dimensiones según memoria de carpintería, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero y perfilería de aluminio. Instalada.|
~C|E30OA050|u|PERCHERO DE PARED 8 COLGADORES|31.39|161222|0|
~D|E30OA050|O01OA070\1\0.05\P34OA050\1\1\|
~A|E30OA050|EVITA\COLGADORES\PERCHERO\BOLAS\ALTURA\ESTABILIDAD\DIAMETRO\SISTEMA\GARANTIZAR\DESLIZAMIENTO\CONTRAPESO\|
~T|E30OA050|Perchero de pared con 8 colgadorescromados, en tablero de 20 mm con laminado de alta presión y cantos lacados en el mismo color. Medidas 1024x150mm. Instalado con fijaciones especiales para yeso laminado|
~C|EA#||ACOMETIDA|798.76|190919|0|
~D|EA#|DECSCGP\1\1\DEEME\1\1\|
~C|ECE#||SUBCUADROS|21421.16|240914|0|
~D|ECE#|ECECNP1\1\1\ECECNLAB\1\1\ECECNP2\1\1\ECECNTTEC\1\1\ECECNINF\1\1\ECECNSBC\1\1\ECECSP1\1\1\ECECSP2\1\1\ECECNASCINF\1\1\ECECGNEINF\1\1\ECECNGIMIE\1\1\ECECANGIME\1\1\|
~C|ECECANGIME|Ud|AMPLIACIÓN CUADRO NORMAL GIMNASIO EXISTENTE|894.35|240914|0|
~D|ECECANGIME|UAMEL1\1\3.08\UAMELA\1\3.08\UEBPCMPPANGIM\1\1\UEBPW4020C1S\1\1\UEBPD4040C3I\1\1\UEBPD2040C2I\1\1\UEBPW2010C1S\1\1\UEBPV2ME14\1\2\UEBPV2ME06\1\1\UEBPLC1K06\1\1\UEBPLC1K09\1\2\UEBPMCCT16.1\1\1\UEBPRELOJ\1\1\UEBPEM3155\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECECANGIME|Ampliación de Cuadro Normal Gimnasio existente, consistente en:

-Armario metálico con puerta plena con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva
-Instalación de protecciones, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar para ampliación de cuadro
-Cableado y conexionado de protecciones.

Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada|
~C|ECECGNEINF|Ud|CUADRO GENERAL NORMAL INFANTIL EXISTENTE|83.13|031219|0|
~D|ECECGNEINF|UAMEL1\1\0.56\UAMELA\1\0.56\UEBPW4040C1S\1\1\|
~T|ECECGNEINF|Actuación en Cuadro General de Suministro Normal de Infantil existente, consistente en:

-Desconexión, desmontaje y retirada de la siguiente aparamenta:
   - 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV x 25 A (Alimentación a Cuadro Normal Gimnasio)

- Instalación de la siguiente aparamenta, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente:
    - 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV x 40 A (Alimentación a Cuadro Normal Gimnasio)

-Cableado y conexionado de protecciones.

Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada|
~C|ECECNASCINF|Ud|AMPLIACIÓN CUADRO NORMAL SALA CALDERAS INFANTIL EXISTENTE|109.67|240914|0|
~D|ECECNASCINF|UAMEL1\1\0.42\UAMELA\1\0.42\UEBPD2040C3I\1\1\UEBPW2010C1S\1\1\UEBPMCCT16.1\1\1\|
~T|ECECNASCINF|Ampliación de Cuadro Normal Sala Calderas y Climatización Infantil existente, consistente en:

-Instalación de protecciones, marca Schneider Electric o equivalente, para instalación de circuito de alimentación a bomba climatizador gimnasio:
   1 Ud. Interruptor diferencial II x 40 A 300 mA
   1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico II x 10 A
   1 Ud. Contactor II x 16 A 
-Cableado y conexionado de protecciones.

Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada|
~C|ECECNGIMIE|Ud|CUADRO NORMAL GIMNASIO EXISTENTE|83.13|031219|0|
~D|ECECNGIMIE|UAMEL1\1\0.56\UAMELA\1\0.56\UEBPW4040C1S\1\1\|
~T|ECECNGIMIE|Actuación en Cuadro Normal Gimnasio existente, consistente en:

-Desconexión, desmontaje y retirada de la siguiente aparamenta:
   - 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV x 25 A (Cabecera Cuadro Normal Gimnasio)

- Instalación de la siguiente aparamenta, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente:
    - 1 Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV x 40 A (Cabecera Cuadro Normal Gimnasio)

-Cableado y conexionado de protecciones.

Completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada|
~C|ECECNINF|Ud|CUADRO NORMAL AULA INFORMÁTICA|2155.13|240914|0|
~D|ECECNINF|UAMEL1\1\5.04\UAMELA\1\5.04\UEBPCMPPNINF\1\1\UEBPW4080C1S\1\1\UEBPD2040C2SI\1\10\UEBPW2016C1S\1\20\UEBPW4020C1S\1\1\UEBPPRD84\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECECNINF|CUADRO NORMAL AULA INFORMATICA, en armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|ECECNLAB|Ud|CUADRO NORMAL LABORATORIO|1168.95|190919|0|
~D|ECECNLAB|UAMEL1\1\3.36\UAMELA\1\3.36\UEBPCMPPNLABO\1\1\UEBPW4040C1S\1\1\UEBPD2040C2I\1\6\UEBPW2010C1S\1\3\UEBPW2016C1S\1\8\UEBPW4020C1S\1\1\UEBPMCCT16.1\1\1\UEBPPRD84\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECECNLAB|CUADRO NORMAL LABORATORIO, en armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20% de reserva,  incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|ECECNP1|Ud|CUADRO NORMAL PLANTA 1ª|3246.84|240914|0|
~D|ECECNP1|UAMEL1\1\9.24\UAMELA\1\9.24\UEBPCMPPNP1\1\1\UEBPW4063C1S\1\1\UEBPD2040C2I\1\12\UEBPD4063C3S\1\1\UEBPW2010C1S\1\15\UEBPW2016C1S\1\14\UEBPW4020C1S\1\1\UEBPW4050C1S\1\1\UEBPMCCT16.1\1\10\UEBPRELOJ\1\5\UEBPPRD84\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECECNP1|CUADRO NORMAL PLANTA 1ª, en armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|ECECNP2|Ud|CUADRO NORMAL PLANTA 2ª|3619.61|190919|0|
~D|ECECNP2|UAMEL1\1\9.24\UAMELA\1\9.24\UEBPCMPPNP2\1\1\UEBPW4063C1S\1\1\UEBPD2040C2I\1\14\UEBPW2010C1S\1\15\UEBPW2016C1S\1\18\UEBPW4020C1S\1\1\UEBPW4040C1S\1\1\UEBPMCCT16.1\1\12\UEBPRELOJ\1\6\UEBPPRD84\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECECNP2|CUADRO NORMAL PLANTA 2ª, en armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|ECECNSBC|Ud|CUADRO NORMAL SALA CALDERAS Y CLIMATIZACIÓN|3740.41|240914|0|
~D|ECECNSBC|UAMEL1\1\9.94\UAMELA\1\9.94\UEBPCMEPPSBC\1\1\UEBPPNS4160S\1\1\UEBPD2040C2I\1\6\UEBPD2040C3I\1\2\UEBPD4063C3I\1\1\UEBVC1204125I\1\2\UEBVC6040253I\1\1\UEBPW2010C1S\1\16\UEBPW2016C1S\1\1\UEBPW4020C1S\1\2\UEBPW4025C1S\1\1\UEBPW4063C1S\1\1\UEBPW4080C1S\1\2\UEBPMCCT16.1\1\4\UEBPMCCT063\1\1\UEBPV2ME14\1\2\UEBPLC1K09\1\2\UEBPSETA\1\1\UEBPPRD84\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECECNSBC|CUADRO NORMAL SALA BOMBAS Y CLIMATIZACIÓN, en armario metálico, con puerta plena, estanco y con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|ECECNTTEC|Ud|CUADRO NORMAL TALLER TECNOLOGÍA|2312.95|240914|0|
~D|ECECNTTEC|UAMEL1\1\5.04\UAMELA\1\5.04\UEBPCMPPNTTEC\1\1\UEBPW4080C1S\1\1\UEBPD2040C2SI\1\5\UEBPD2063C3S\1\4\UEBPW2016C1S\1\21\UEBPW4020C1S\1\1\UEBPPRD84\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECECNTTEC|CUADRO NORMAL TALLER TECNOLOGIA, en armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con un margen del 20% de reserva,  incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|ECECSP1|Ud|CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª|1477.04|240914|0|
~D|ECECSP1|UAMEL1\1\4.9\UAMELA\1\4.9\UEBPCMPPSP1\1\1\UEBPW4016C1S\1\1\UEBPD2040C2I\1\5\UEBPW2010C1S\1\13\UEBPW2016C1S\1\2\UEBPW4020C1S\1\1\UEBPMCCT16.1\1\9\UEBPPRD84\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECECSP1|CUADRO SOCORRO PLANTA 1ª, en armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|ECECSP2|Ud|CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª|1509.89|240914|0|
~D|ECECSP2|UAMEL1\1\5.04\UAMELA\1\5.04\UEBPCMPPSP2\1\1\UEBPW4016C1S\1\1\UEBPD2040C2I\1\5\UEBPW2010C1S\1\13\UEBPW2016C1S\1\2\UEBPW4020C1S\1\1\UEBPMCCT16.1\1\10\UEBPPRD84\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECECSP2|CUADRO SOCORRO PLANTA 2ª, en armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, con margen del 20% de reserva, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|ECG#||CUADRO GENERAL|15721.68|240914|0|
~D|ECG#|ECGE\1\1\|
~C|ECGE|Ud|CUADRO GENERAL|14973.03|240914|0|
~D|ECGE|UAMEL1\1\31.71\UAMELA\1\31.71\UEBPCMEPPCGE\1\1\UEBPPNS4250S\1\2\UEBPBOBINAMX\1\6\UEBPIMSU\1\3\UEBPW1010C1SC\1\1\UEBPD2040C2I\1\17\UEBPD4040C3S\1\2\UEBPD4040C4S\1\1\UEBPRH99M\1\5\UEBVC1204125A\1\2\UEBPW2010C1S\1\33\UEBPW2016C1S\1\12\UEBPW4020C1S\1\3\UEBPW4040C1S\1\1\UEBPW4063C1S\1\2\UEBPW4080C1S\1\3\UEBPPNS4100S\1\2\UEBPPNS4160S\1\2\UEBPMCCT16.1\1\25\UEBPRELOJ\1\9\UEBPPM5110\1\1\UEBPPTI2505\1\3\UEBPPP25M\1\2\UEBPEM3155\1\1\UEBPPTI2005\1\3\UEBPPRD1254\1\1\UEBPZZKVE\1\1\|
~T|ECGE|CUADRO GENERAL con envolventes distintas para Suministro Normal y Suministro de Socorro, en armario metálico estanco con puerta plena y con cerradura, con un margen del 20% de reserva, marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, incluyendo todos los mecanismos según esquema unifilar, completo, montado y conexionado, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuitos. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|EDI#||DERIVACIONES INDIVIDUALES|21723.9|190613|0|
~D|EDI#|DEBCHPF4185\1\116\DEBCHBA4185\1\8\DEBCHBX4025R\1\45\|
~C|EGRE#||GRUPO ELECTROGENO|18368.74|221222|0|
~D|EGRE#|DEGRE44E\1\1\DEBCPRGQCV90\1\1\DEBGASGE\1\1\|
~C|EINI#||INSTALACIONES INTERIORES|20225.27|280809|0|
~D|EINI#|DEBCC2001.5\1\73\DEBCCPF3G1.5\1\454\DEBCCPR3G1.5\1\165\DEBCHBA3G1.5\1\2825\DEBCCPF3G2.5\1\1015\DEBCHBA3G2.5\1\2312\DEBCCPF3G2.5S\1\65\DEBCCPF3G2.5R\1\13\DEBCHBA5G2.5\1\158\DEBCHBA4035\1\30\DEBCHBA4050\1\36\DEBCCAR3G1.5\1\32\DEBCCAR3G2.5\1\81\DEBR150X60S\1\47\DEBR300X60S\1\111\DEBA150X60\1\83\DEBCNXCE\1\9\|
~C|ELEC#||INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD|176294.28|101100|0|
~D|ELEC#|EA\1\1\EDI\1\1\ECG\1\1\ELSC\1\1\ECE\1\1\EINI\1\1\ELYM\1\1\EGRE\1\1\EVAR\1\1\ERDT\1\1\|
~C|ELMEC#|Ud|PUNTOS DE LUZ|10920.75|120517|0|
~D|ELMEC#|DEBFBMF16\1\185\DEBFBMR16\1\13\DEBFBMFS16\1\90\DEBFBMA16\1\1\DEBFEA\1\2\DEBFEF\1\214\DEBFER\1\12\DEBFISF\1\121\DEBFISR\1\10\DEBFISA\1\1\DEBFPLAR\1\3\DEBFPLF\1\412\DEBFPLR\1\14\DEBFPLRIG_\1\12\DEBFPLA\1\2\|
~C|ELSC#||LINEAS A SUBCUADROS|6796.82|190613|0|
~D|ELSC#|DEBCHBA5G4\1\29\DEBCHBA4025\1\26\DEBCHBA4035\1\29\DEBCHBA4050\1\34\DEBCHBA4120\1\33\DEBCHBA4120A\1\11\|
~C|ELUMIN#|Ud|LUMINARIAS Y MECANISMOS|50435.32|240216|0|
~D|ELUMIN#|DEBEDANP300\1\2\DEECOLD150\1\21\DEDCOLDP90\1\42\DEDCOLDPP240\1\29\DEECOESLD090\1\10\DEECOESLD150\1\1\DEECPAETB\1\83\DEBEDHIZAR\1\24\DEBELENSN30A\1\2\DEBELENSN20A\1\1\DEPRATRIAN22\1\1\DEBCLRNEXT36\1\256\DEBCLRTREVO20\1\115\DEBCLRTREVO30\1\8\DEBCLRTRVO303\1\10\DEBCLRTREVO10\1\24\DEBCLRTIRALED\1\6\DEBCLRMONOB36\1\5\DEBCLRMONOB50\1\1\DEBILUADFUT58\1\10\DEBCLRPRYA240\1\12\DEBMBL1\1\65\DEBMBL1.3V\1\24\DEBMBL1E\1\9\DEBMBLCONMJ\1\2\DEBMBLCONMJE\1\2\DEBMBL1.3\1\134\DEBMBL3E\1\14\DEBMBL3.1\1\10\DEBMCU50X150\1\58\DEBMCU50X80\1\46\DEBMAUMEC\1\51\DEBMEREG\1\17\DEBMCP6SA\1\6\DEBMCS33SA\1\13\DEBMCS4T2DS\1\8\DEBMCS3SA\1\3\DEBMDM\1\12\DEBSDMTP\1\21\DEBCMV\1\1\DEBLATCONM\1\63\DEBLATINCONM\1\22\DEPAVCHAG\1\26.5\|
~C|ELYM#||LUMINARIAS Y MECANISMOS|61356.07|240216|0|
~D|ELYM#|ELUMIN\1\1\ELMEC\1\1\|
~C|EO7TM003|m2|FACHADA TERMOARCILLA 30x19x14cm +ARMADURA TENDEL|30.02|260209|0|
~D|EO7TM003|O01OA030\1\0.35\O01OA070\1\0.15\P01BT030\1\17.85\P01MC030\1\0.02\P01LA270\1\1.98\P01LA600\1\0.19\P01LA650\1\0.25\P01LA700\1\0.05\|
~T|EO7TM003|Ejecución de fachada de bloque termoarcilla 30x19x14 cm. Paño de muro recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm). Anclado a fábrica arriostrada cada 60 cm de altura con anclajes según CTE. Con costillas cada 1,50 m de separación, fijadas en arranque y coronación de muro (con tacos especiales en función de la solución). Juntas de dilatación cada 18 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 5x200 mm,  i/p.p. de ejecución de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales (incluidas las de frente de forjado y estructura), rejuntado y andamiaje. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos de carpinterías exteriores (completas), mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Completamente terminado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso cualquier material, trabajo e equipo necesario para la correcta ejecución. Medido m2 neto colocado en obra en proyección ortogonal de fachadas.|
~C|EQUIPO|Ud|EQUIPO AEROTERMIA ILD150R|14878.17|010802|0|
~D|EQUIPO|UAMCA1\1\2\UAMCAA\1\2\UAMEL1\1\1\UAE150\1\1\UAEROPU\1\1\UCCZZMA\1\1\UCCPM\1\1\UCAVE015\1\2\|
~T|EQUIPO|Equipo de aerotermia frío/calor compacto marca AquaCiat modelo ILD150R, incluyendo las siguientes opciones:CS - Commodity Surcharge, Puesta en marcha - 03, versión silenciosa, soportes antivibratorios,, filtro de agua para el intercambiador, protección contra las heladas del intercambiador de agua y módulo hidraúlico, módulo de depósito de inercia, vaso de expansión, módulo hidraúlico con bomba simple de alta presión de velocidad variable y lona de plástico.
Incluye interconexionado eléctrico, cableado bajo tubo de acero en instalación estanca, puente manométrico con llaves y manómetro.
Incluso conexionado eléctrico, conexionado hidraúlico, silemblocks y puesta en marcha por SAT. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|EQUITPO|Ud|EQUIPO AEROTERMIA CALEO TDB0200|19965.17|010802|0|
~D|EQUITPO|UAMCA1\1\2\UAMCAA\1\2\UAMEL1\1\1\UAEROEXT\1\1\UAEROPU\1\1\UCCZZMA\1\1\UCCPM\1\1\UCAVE015\1\2\|
~T|EQUITPO|Equipo de aerotermia alta temperatura compacto marca AquaCiat mdelo Caleo TDB0200, incluyendo las siguientes opciones:CS - Commodity Surcharge, Puesta en marcha - 03, versión silenciosa, soportes antivibratorios, rejilla de protección de la batería exterior, protección contra las heladas del intercambiador de agua y módulo hidraúlico, manguitos atornillados de conexión del intercambiador de agua y lona de plástico.
Incluye interconexionado eléctrico, cableado bajo tubo de acero en instalación estanca, puente manométrico con llaves y manómetro.
Incluso conexionado eléctrico, conexionado hidraúlico, silemblocks y puesta en marcha por SAT. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|ERDT#||RED DE TIERRAS|4481.14|230919|0|
~D|ERDT#|DEBTRG\1\1\DEBTRGG\1\1\DEBTGRE\1\1\|
~C|EVAC.HUM#||EVACUACIÓN DE HUMOS|895.23|091116|0|
~D|EVAC.HUM#|CHI\1\1\|
~C|EVAR#||VARIOS|5400.74|101100|0|
~D|EVAR#|DEBZCENGE\1\1\DEBZCENGA\1\1\DEBBCC75\1\1\U11SAA60\1\6\DCLEGELEC\1\0\|
~C|FONTA01#||ACOMETIDA FONTANERIA|849.1|090805|0|
~D|FONTA01#|FONTA01.01\1\1\|
~C|FONTA01.01|Ud|ACOMETIDA DESDE RED GENERAL|808.67|090805|0|
~D|FONTA01.01|UAMFO1\1\3\UAMFOA\1\3\M11HC050\1\10\E02EM020\1\5\E02SZ070\1\5\U01AF200\1\5\P17AA056\1\1\P01HM020\1\4\P17GS071\1\10\P17GSA071\1\10\UCAFIL051\1\1\UCAVC051\1\1\UCAVE051\1\2\|
~T|FONTA01.01|Acometida desde red General de abastecimiento de agua hasta el aljibe con diámetro indicado por la Cia Suministradora, formado por collarín, grifo de toma, tubo de polietileno de diámetro adecuado hasta interior de la toma, piezas especiales de unión, filtro, válvula de retención, dos válvulas de esfera roscada PN-16, de diámetro igual al de la acometida y tubería de acero galvanizado DIN 2440 de idéntico diámetro para tramos interiores del edificio, accesorios de conexión. Medida la longitud ejecutada, desde la red general hasta los depósitos indicados, según planos.
Incluye obra civil de corte, excavación, instalación, relleno, compactación y reposición de pavimento.|
~C|FONTA02#||ARMARIO DE CONTADOR|482.58|060201|0|
~D|FONTA02#|FONTA02.02\1\1\FONTA02.03\1\1\|
~C|FONTA02.02|Ud|ARMARIO CONTADOR|187.14|190919|0|
~D|FONTA02.02|UAMFO1\1\2\P17AR020\1\1\|
~T|FONTA02.02|Armario homologado para contador de agua de dimensiones 900x500x300 , realizado en poliester y protegido contra los efectos de frío con plancha de poliuretano o fibra de vidrio, equipado con soportes para contador, fijaciones, puentes de contador, cerradura homologada por la compañía suministradora y anagrama de AGUA grabado en la puerta. Medida la unidad instalada conexionada a la acometida e instalación interior.|
~C|FONTA02.03|Ud|CONTADOR AGUA FRÍA Y FILTRO|272.46|060201|0|
~D|FONTA02.03|U01FY105\1\0.8\U01FY110\1\0.8\U24AA007\1\1\U26AR008\1\2\U26AD007\1\1\U26GX001\1\1\U26FF\1\1\|
~T|FONTA02.03|Contador totalizador de agua para consumo de AF, marca Iberconta, de 50mm de diámetro, homologado, del tipo "Emisor de Impulsos" y preparado para su lectura desde el sistema de gestión, incluso dos llaves de esfera, válvula de retención, conexiones, manguitos y piezas especiales. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
INCLUSO FILTRO autolimpliable según CTE y norma UNE-EN 13443-1.|
~C|FONTA03.04|ml|TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 32x2,9 mm.|7.91|210919|0|
~D|FONTA03.04|UAMFO1\1\0.029\UAMFOA\1\0.029\UWIRSBO32_\1\1\UWIRSBOAC32_\1\1\|
~T|FONTA03.04|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.|
~C|FONTA03.05|ml|AISL. CANAL. PLAST. d=32mm e=10|2.5|010802|0|
~D|FONTA03.05|UAMFO1\1\0.029\UAMFOA\1\0.029\UCAAPBI032\1\1\|
~T|FONTA03.05|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.|
~C|FONTA04#||DISTRIBUCION DE AGUA|5667.43|010802|0|
~D|FONTA04#|FONTA04.01\1\1\FONTA04.02\1\1\FONTA04.03\1\1\FONTA04.05\1\1\|
~C|FONTA04.01#||DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA|3517.81|010802|0|
~D|FONTA04.01#|DTONTAPREAI\1\112\UWIRSBO20\1\35\UWIRSBO25\1\42\FONTA03.04\1\44\UWIRSBO40\1\4\DCAAPBI020\1\35\DCAAPBI025\1\42\FONTA03.05\1\44\DCAAPBI040\1\4\UWIRSBO50\1\5\UWIRSBO63\1\8\DCAAPBI050\1\5\DCAAPBI063\1\8\|
~C|FONTA04.02#||DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA|341.1|110805|0|
~D|FONTA04.02#|UWIRSBO20\1\18\UWIRSBO25\1\15\DCCAPCI020ACS\1\18\DCCAPCI025ACS\1\15\|
~C|FONTA04.03#||DISTRIBUCIÓN DE FLUXORES|1126.35|240914|0|
~D|FONTA04.03#|UWIRSBO50\1\35\UWIRSBO63\1\5\UWIRSBO75\1\10\DCAAPBI050\1\35\DCAAPBI063\1\5\DCAAPBI075\1\10\|
~C|FONTA04.05#||LLAVES DE CORTE|682.17|020802|0|
~D|FONTA04.05#|DCAVM080\1\2\DCAVM065\1\3\DCAVM050\1\1\DCAVM040\1\1\DCAVM032\1\2\|
~C|FONTA05#||INSTALACIONES INTERIORES|8564.86|020103|0|
~D|FONTA05#|FONTA05.01\1\4\FONTA05.02\1\4\FONTA05.03\1\4\FONTA05.04\1\3\FONTA05.044\1\2\FONTA05.10\1\1\FONTA05.17\1\1\|
~C|FONTA05.01|Ud|INSTALACIÓN INTERIOR ASEO FEMENINO|703.95|020103|0|
~D|FONTA05.01|UAMFO1\1\5\UAMFOA\1\5\UWIRSBO50_\1\10\UWIRSBOAC50_\1\10\UWIRSBO32_\1\25\UWIRSBOAC32_\1\25\UWIRSBO25_\1\10\UWIRSBOAC25_\1\10\UWIRSBO20_\1\5\UWIRSBOAC20_\1\5\UWIRSBO16_\1\24\UWIRSBOAC16_\1\24\UCAVE050\1\1\UCAVE025\1\1\UVALSA\1\6\UCORR\1\49\|
~T|FONTA05.01|Instalación interior de fontanería para agua fría y fluxores realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 40,8-50 mm, 26.2-32 mm, 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior según normativa, para ASEO FEMINENO AULAS con 5 inodoros con fluxor y 6 lavabos. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.|
~C|FONTA05.02|Ud|INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MASCULINO|738.72|020103|0|
~D|FONTA05.02|UAMFO1\1\6\UAMFOA\1\6\UWIRSBO50_\1\10\UWIRSBOAC50_\1\10\UWIRSBO32_\1\8\UWIRSBOAC32_\1\8\UWIRSBO25_\1\10\UWIRSBOAC25_\1\10\UWIRSBO20_\1\10\UWIRSBOAC20_\1\10\UWIRSBO16_\1\41\UWIRSBOAC16_\1\41\UCAVE050\1\1\UCAVE025\1\1\UVALSA\1\12\UCORR\1\51\|
~T|FONTA05.02|Instalación interior de fontanería para agua fría y fluxores realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 40,8-50 mm, 26.2-32 mm, 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior según normativa, para ASEO MASCULINO AULAS con 3 inodoros con fluxor, 4 urinario y 6 lavabos. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.|
~C|FONTA05.03|Ud|INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVÁLIDO|127.85|020103|0|
~D|FONTA05.03|UAMFO1\1\1.5\UAMFOA\1\1.5\UWIRSBO16_\1\7\UWIRSBOAC16_\1\7\UCAVE020\1\1\UVALSA\1\2\UCORR\1\7\UWIRSBO20_\1\5\UWIRSBOAC20_\1\5\|
~T|FONTA05.03|Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior según normativa, para ASEO MINUSVÁLIDO con 1 inodoros con tanque y 1 lavabo. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.|
~C|FONTA05.04|Ud|INSTALACIÓN INTERIOR LIMPIEZA|217.38|020103|0|
~D|FONTA05.04|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\UWIRSBO20_\1\20\UWIRSBOAC20_\1\20\UCAVE020\1\2\UCORR\1\20\UVALSA\1\2\|
~T|FONTA05.04|Instalación interior de fontanería para agua fría y caliente realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-exterior según normativa, para LIMPIEZA con 1 vertedero. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.|
~C|FONTA05.044|Ud|INSTALACIÓN INTERIOR AULAS 1 FREGADERO AF|108.69|020103|0|
~D|FONTA05.044|UAMFO1\1\1\UAMFOA\1\1\UWIRSBO20_\1\10\UWIRSBOAC20_\1\10\UCAVE020\1\1\UCORR\1\10\UVALSA\1\1\|
~T|FONTA05.044|Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 16.2-20 mm de diámetro interior-exterior según normativa, para LIMPIEZA con 1 vertedero. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.|
~C|FONTA05.10|Ud|INSTALACIÓN INTERIOR LABORATORIO|811.26|080517|0|
~D|FONTA05.10|UAMFO1\1\9.667\UAMFOA\1\9.667\UWIRSBO32_\1\15\UWIRSBOAC32_\1\15\UWIRSBO25_\1\10\UWIRSBOAC25_\1\10\UWIRSBO20_\1\36\UWIRSBOAC20_\1\36\UCAVE032\1\1\UCORR\1\61\|
~T|FONTA05.10|Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX o similar de 26.2-32 mm, 20.4-25 mm, 16.2-20 mm  y 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior según normativa, para LABORATORIO con  alimentación a previsión de mesas compuesta por: 5 alimentaciones a mesas de 1 fregadero/vertedero y 2 fregaderos/lavabos, una alimentación a mesas de  1 fregadero/vertedero y 1 fregaderos/lavabos y 1 campana de gases. Compuesto por tubería de polietileno, accesorios, soportes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones, llaves de corte de esfera, llaves de corte de cuarto húmedo y conexiones a aparatos sanitarios. Medida la unidad instalada desde llaves de corte general y probada.|
~C|FONTA05.17|Ud|INSTALACIÓN INTERIOR LLENADO CALEFACCIÓN|194.14|080517|0|
~D|FONTA05.17|UAMFO1\1\2\UAMFOA\1\2\UWIRSBO32_\1\15\UWIRSBOAC32_\1\15\UCAVE032\1\1\UCORR\1\15\|
~T|FONTA05.17|Instalación interior de fontaneria para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad para LLENADO DE ACS. Compuesto por tubo corrugado, piezas para la instalación, codos, manguitos, tuercas de unión, etc.  Incluso llave de corte, colector para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sanitarios.  Medida la unidad instalada y probada.|
~C|FONTA06#||APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS|21581.81|060201|0|
~D|FONTA06#|FONTA06.01\1\24\FONTA06.02\1\4\FONTA06.03\1\12\FONTA06.04\1\36\FONTA06.05\1\4\FONTA06.11\1\3\FONTA06.12\1\2\FONTA06.13\1\24\FONTA06.14\1\4\FONTA06.18\1\12\FONTA06.19\1\24\FONTA06.20\1\2\FONTA06.21\1\3\FONTA06.22\1\8\FONTA06.26\1\1\|
~C|FONTA06.01|Ud|INODORO ROCA MERIDIAN|174|120617|0|
~D|FONTA06.01|UAMFO1\1\0.604\UAMFOA\1\0.604\UIR342245000\1\1\|
~T|FONTA06.01|Inodoro de porcelana vitrificada marca ROCA modelo MERIDIAN (347247..0) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijación y fluxor y mecanismos a juego, incluso asiento y tapa pintados con bisagras de nylon a juego, llave de regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y material complementario, instalado y sellado. Medida la unidad instalada.|
~C|FONTA06.02|Ud|INODORO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS|204.22|080517|0|
~D|FONTA06.02|UAMFO1\1\0.604\UAMFOA\1\0.604\UIR34224H000\1\1\UISSF\1\1\|
~T|FONTA06.02|Inodoro de porcelana vitrificada para personas con movilidad reducidad marca ROCA modelo ACCESS (342236..0) o similar, en color blanco, salida vertical, con fijación y tanque y cisterna de doble descarga 3/6 litros, y mecanismos a juego, con pulsador de doble descarga, incluso asiento y tapa pintados con bisagras de nylon a juego, tapa y aro con apertura frontal para inodoro, llave de regulación de alimentación cromadas de 1/2" montura y material complementario, instalado y sellado. Medida la unidad instalada.|
~C|FONTA06.03|Ud|URINARIO ROCA MURAL|224.25|221222|0|
~D|FONTA06.03|UAMFO1\1\0.604\UAMFOA\1\0.604\UUR35945H000\1\1\|
~T|FONTA06.03|Urinario marca ROCA modelo EURET (35945F..0) o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.|
~C|FONTA06.04|Ud|LAVABO ENCIMERA ROCA MERIDIAN|141.39|120617|0|
~D|FONTA06.04|UAMFO1\1\0.604\UAMFOA\1\0.604\ULR32724E000\1\1\|
~T|FONTA06.04|Lavabo de encastrar marca ROCA modelo MERIDIAN o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.|
~C|FONTA06.05|Ud|LAVABO MOV. REDUCIDAD ROCA ACCESS|95.7|120617|0|
~D|FONTA06.05|UAMFO1\1\0.604\UAMFOA\1\0.604\ULR32724H000\1\1\|
~T|FONTA06.05|Lavabo mural para pesonas con movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (A327230000) o similar. Inlcuso colocación, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.|
~C|FONTA06.11|Ud|VERTEDERO ROCA GARDA|129.66|080206|0|
~D|FONTA06.11|UAMFO1\1\0.625\UAMFOA\1\0.625\UVR371055000\1\1\URR526005510\1\1\|
~T|FONTA06.11|Vertedero de porcelana de alimentación horizontal marca ROCA modelo GARDA en color blanco (ref. 371055000) o similar. Incluso rejilla de acero inoxidable con almohadilla y colocación, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.|
~C|FONTA06.12|Ud|FREGADERO RESINA 800X400X200|217.85|140414|0|
~D|FONTA06.12|UAMFO1\1\0.483\UAMFOA\1\0.483\UFR876810815\1\1\|
~T|FONTA06.12|Fregadero de resina marca FRANKE o similar con poza y escurridor de medidas aproximadas de 800x400x200. Incluso patas, colocación, sellado, conexión a desagüe, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada, instalada y sellada.|
~C|FONTA06.13|Ud|GRIFERÍA TEMPORIZADA LAVABO ROCA INSTANT|53.28|140414|0|
~D|FONTA06.13|UGR5A4224C00\1\1\O1FONT\1\0.242\AESPFONT\1\0.242\|
~T|FONTA06.13|Equipo de grifería de repisa temporizado con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo INSTANT en color cromo (ref. A5A4277C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.|
~C|FONTA06.14|Ud|GRIFERÍA LAVABO MOV. RED. ROCA VICTORIA PRO|47.82|140414|0|
~D|FONTA06.14|UGR5A2123C00\1\1\O1FONT\1\0.242\AESPFONT\1\0.242\|
~T|FONTA06.14|Equipo de grifería de repisa con rompetechos para lavabo marca ROCA modelo VICTORIA PRO en color cromo (ref. 5A2123C00) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.|
~C|FONTA06.18|Ud|GRIFERÍA TEMPORIZADA URINARIO ROCA FLUENT|75.26|140414|0|
~D|FONTA06.18|UAMFO1\1\0.303\UAMFOA\1\0.303\UGR5A9024C00\1\1\|
~T|FONTA06.18|Equipo de grifería de paso recto empotrable para urinario de ROCA modelo FLUENT en color cromo. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.|
~C|FONTA06.19|ud|FLUXOR INODORO PRESTO 1000 M CON LLAVE|97.23|140414|0|
~D|FONTA06.19|OFICIAL1ªFONT\1\0.242\AYUDANTEFONT\1\0.242\UGR506902110\1\1\|
~T|FONTA06.19|Fluxor para inodoro marca PRESTO modelo 1000 M CON LLAVE o similar. Incluso colocación, tubería de unión, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.|
~C|FONTA06.20|Ud|GRIFERÍA FREGADERO ROCA L20|111.41|080517|0|
~D|FONTA06.20|UAMFO1\1\0.313\UAMFOA\1\0.313\UGR5A7607C00\1\1\|
~T|FONTA06.20|Equipo de grifería mezclador monomando (AF y ACS) o sencilla (solo AF) para vertedero con rompetechos en color cromo marca ROCA modelo L20 o similar. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.|
~C|FONTA06.21|Ud|GRIFERÍA VERTEDERO ROCA L20|111.41|080517|0|
~D|FONTA06.21|UAMFO1\1\0.313\UAMFOA\1\0.313\UGR5A7607C00\1\1\|
~T|FONTA06.21|Equipo de grifería mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca ROCA modelo L20 (ACS y AF) o similar. Inlcuso colocación, material complementario y accesorios. Medida  la unidad suministrada e instalada.|
~C|FONTA06.22|Ud|BARRA ABATIBLE ASEO MINUSVÁLIDO CON PATA APOYO|137.9|140414|0|
~D|FONTA06.22|UAMFOA\1\0.181\UBR81584100Y\1\1\|
~T|FONTA06.22|Barra abatible para aseo minusválidos de acero inoxidable marca ROCA o similar con pata de apoyo. Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada.|
~C|FONTA06.26|Ud|TERMO ELÉCTRICO 50 l. JUNKERS|205.95|060201|0|
~D|FONTA06.26|UAMFO1\1\1.125\UAMFOA\1\1.125\U27SA060\1\1\U26AR003\1\2\U26XA001\1\2\|
~T|FONTA06.26|Ud. Termo eléctrico de 50 l. de capacidad JUNKERS, con cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado, aislamiento con de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, termostato exterior regulable entre 35ºC y 60ºC, termómetro exterior, piloto de encendido y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica. Incluye dos llaves de corte.|
~C|FONTA07#||PRUEBAS|0|140414|0|
~D|FONTA07#|FONTA07.01\1\1\FONTA07.02\1\1\|
~T|FONTA07#|Pruebas de presión y estanqueidad s/ Normativa vigente.|
~C|FONTA07.01|PA|PRUEBAS PRESION Y ESTANQUEIDAD|0|221222|0|
~D|FONTA07.01|UAMFO1\1\0\UAMFOA\1\0\|
~T|FONTA07.01|Prueba de estanquiedad de la instalación s/normativa, documentación técnica y conexión a los aparatos de consumo.|
~C|FONTA07.02|Ud|LEGALIZACIÓN INSTALACION FONTANERIA|0|140414|0|
~D|FONTA07.02|UAMFO1\1\0\UAMFOA\1\0\UFLEGFONT\1\0\|
~T|FONTA07.02|Legalización de la instalación de fontanería y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|FOTOV#||INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA|21874.24|190613|0|
~D|FOTOV#|IEFOTPANEL\1\42\IEFOTTJEA\1\49\IEFOTCONC\1\3\IEFOTCONCT\1\3\IEFOTSTRING\1\1\IEFOTINVERS20\1\1\IEFOTMETER\1\1\IEFOWEB\1\1\IEFOPANT\1\1\IEFOTCABLE\1\300\IEFOTTIERRA\1\9\IEFOTCUADRO\1\1\IEFOTCUADROG\1\1\DEBCHBA5G6\1\12\DEBCHBA5G16\1\30\DEBA150X60\1\80\DEBLEGAFV\1\1\|
~C|FV|m2|LANA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS|19.73|190123|0|
~D|FV|UAMCL1\1\0.1\UAMCLA\1\0.1\UCLIMAVER\1\1\|
~T|FV|Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con aluminio marca CLIMAVER PLUS o equivalente, con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada según planos.|
~C|GAS#||INSTALACION DE GAS|7462.94|070802|0|
~D|GAS#|1\1\1\2\1\1\3\1\1\4\1\1\5\1\1\|
~C|HA30P12IIB|m3|Hormigón HA-30/F/12/XC4 Central|76.43|041219|3|
~C|HH2345|Ud|Amortiguador caucho B 400|7.16|100108|3|
~C|IEFOPANT|Ud|PANTALLA VISUALIZACIÓN|272.83|230522|0|
~D|IEFOPANT|UEFOTPANT\1\1\O1ELEC\1\1\AESPELEC\1\1\|
~T|IEFOPANT|Pantalla 10" para visualización del funcionamiento solar  mediante IP con mochila ordenador. Alimentación 230 V. Configuración con SolarWeb. Incluso alimentación eléctrica desde circuito de tomas de corrienta más cercano. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|IEFOTCABLE|ml|ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 0,6/1KV H1Z2Z2-K P-SUN (BOBINA)|5.53|230522|0|
~D|IEFOTCABLE|U6080660124\1\1\O1ELEC\1\0.05\AESPELEC\1\0.05\|
~C|IEFOTCONC|Ud|MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA|9.34|191020|0|
~D|IEFOTCONC|U6429000100\1\1\O1ELEC\1\0.15\AESPELEC\1\0.15\|
~T|IEFOTCONC|Conexión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conexión hembra para cables con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máxima de 30A y una tensión máxima del sistema de 1.000V. Protección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.|
~C|IEFOTCONCT|Ud|MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO|8.85|191020|0|
~D|IEFOTCONCT|U6429000101\1\1\O1ELEC\1\0.15\AESPELEC\1\0.15\|
~T|IEFOTCONCT|Conexión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conexión macho para cables con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máxima de 30A y una tensión máxima del sistema de 1.000V. Protección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.|
~C|IEFOTCUADRO|Ud|SOLVER CUADRO AC 1 INVERSOR TRIFASICO 20 KW|242.83|230522|0|
~D|IEFOTCUADRO|UCAUDS\1\1\O1ELEC\1\1\AESPELEC\1\1\|
~T|IEFOTCUADRO|Suministro e instalación de cuadro Solver protección AC para un inversor trifásico de 20KW. Caja de superficie ABB Mistral, con puerta transparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager. 1Unidad de Automático 4x32A con poder corte 6KA. 1 Unidad de Diferencial 4x40A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitorias Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada y salida de hasta 16mm2. Completo, montado, cableado sin bornas (entradas y salidas directas), rotulado y marcado CE.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.|
~C|IEFOTCUADROG|Ud|PROTECCIÓN EN CUADRO GENERAL|269.51|240522|0|
~D|IEFOTCUADROG|UIEBTPR\1\1\O1ELEC\1\1\AESPELEC\1\1\|
~T|IEFOTCUADROG|Suministro e instalación de Aparamenta Hager. Automático 4x32A con poder corte 6KA. 1 unidad de Diferencial 4x32/300mA clase A. Incluso apertura de cuadro, trabajos interiores, puentes y conexionado a embrarrado. Medida la unidad instalada.|
~C|IEFOTINVERS20|Ud|INVERSOR FRONIUS SYMO 20.0-3-M|3113.62|230522|0|
~D|IEFOTINVERS20|UD6421000320\1\1\O1ELEC\1\2\AESPELEC\1\2\|
~T|IEFOTINVERS20|Suministro e instalación de inversor de conexión a red FRONIUS SYMO modelo20.0-3-M trifásico con módulo de comunicación WLAN que permite ver los datos del inversor a través de internet. Potencia nominal: 20 kW. Potencia máxima de salida: 20,0 kW. Número de entradas: 3. Número MPPT: 2. Tensión máxima de entrada: 1000V. Corriente máxima de entrada: 51A. Rendiemeinto 98,1%. Grado de protección IP66. Dimensiones: 725X510X225mm. Peso: 43,4kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.|
~C|IEFOTMETER|Ud|FRONIUS SMART METER y TRANSFORMADORES DE MEDIDA|567.16|230522|0|
~D|IEFOTMETER|UEEFOTMETER\1\1\UEFASDF\1\3\UEFDFA\1\1\UERS485\1\1\O1ELEC\1\2\AESPELEC\1\2\|
~T|IEFOTMETER|Medidor de energía marca FRONIUS modelo METER o equivalente, conectable con inversor mediante Mod bus RTU (RS485). Incluso transformadores de corriente para medida indirecta (0,333 V) cableados, conexión a tierra y alimentación mediante PIA 20A IV. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|IEFOTPANEL|Ud|PANEL FV 460WP JA SOLAR JAM72S20 460/MR|229.12|200522|0|
~D|IEFOTPANEL|U6420007205\1\1\UFDASDF\1\1\O1ELEC\1\0.2\AESPELEC\1\0.2\|
~T|IEFOTPANEL|Suministro e instalación de panel fotovoltaico JA SOLAR modelo JAM72S20 460/MR de 144 células. Incluso accesorio, pequeño material, medios de elevación y mano de obra de instalación y pruebas. Incluso pequeño material, accesorios, conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada.|
~C|IEFOTSTRING|Ud|CUADRO DE PROTECCIONES DC SOLVER STC3IP|289.31|230522|0|
~D|IEFOTSTRING|U6427000022\1\1\O1ELEC\1\1\AESPELEC\1\1\|
~T|IEFOTSTRING|Suministro e instalación de cuadro de protección DC marca SOLVER modelo STC3IP o equivalente para instalaciones fotovoltaicas. Entradas independientes, salidas independientes. Protección de 3 string  con bases portafusibles y fusibles de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Montado en caja ABB Mistral IP65 de 12 módulos. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.|
~C|IEFOTTIERRA|kg|KG CABLE CU DESNUDO 16MM TOMA TIERRA (BOBINA)|30.44|191020|0|
~D|IEFOTTIERRA|U6180615116\1\1\O1ELEC\1\0.15\AESPELEC\1\0.15\|
~T|IEFOTTIERRA|Conductor de cobre electrolítico rígido de clase 2 según UNE EN 602281 IEC 602282. Totalmente instalado, incluso borna de conexión de latón.|
~C|IEFOTTJEA|Ud|ESTRUCTURAS SOLARBLOC|35.26|100322|0|
~D|IEFOTTJEA|UDAFSD\1\1\UIEFOTTEJA\1\1\O1ELEC\1\0.2\AESPELEC\1\0.2\|
~T|IEFOTTJEA|Sistema de fijación a cubierta plana ESTRUCTURAS SOLARBLOC 10º VERTICAL, incluso grapas para fijación de paneles, preparación de suelo para instalación y solarblock lastre. Medida la unidad instalada.|
~C|IEFOWEB|Ud|CONFIGURACIÓN SOLARWEB|88.62|070223|0|
~D|IEFOWEB|O1ELEC\1\2\AESPELEC\1\2\|
~T|IEFOWEB|Configuración de SolarWeb en los dispositivos, incluso licencia, configuración de usuarios (invitado, supervisor,propietario). Medida la unidad ejecutada.|
~C|INST.CLIM#||DIFUSORES, REJILLAS Y CONDUCTOS|39277.8|270809|0|
~D|INST.CLIM#|REJILLAS\1\1\REGULADORES\1\1\CONDUCTOS\1\1\|
~C|INST.EXTR#||INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN|5077.04|240914|0|
~D|INST.EXTR#|DCCAV1C0160\1\13\DCCAV1C0350\1\6\BOR100\1\40\DCCAFLS100\1\40\TUB100R\1\332\TUB125R\1\99\TUB250R\1\12\|
~C|LEGAL#||VARIOS|0|250515|0|
~D|LEGAL#|DCLEGAFIN\1\1\|
~C|M01HBC020|m3|Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m|28.59|010110|2|
~A|M01HBC020|PLUMA\HORMIGON\BOMBEO\|
~C|M01HBN010|h|Desplazamiento bomba|125.27|191222|2|
~A|M01HBN010|DESPLAZAMIENTO\BOMBA\|
~C|M01HBT030|m3|Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m|20.04|191222|2|
~A|M01HBT030|PLUMA\HORMIGON\BOMBEO\|
~C|M01MP010|h|Proyector de mortero 3 m3/h|16.07|020116|2|
~A|M01MP010|mortero\proyección\|
~C|M02GAH050|h|Grúa telescópica autopropulsada 50 t|109.62|020116|2|
~A|M02GAH050|AUTOPROPULSADA\TELESCOPICA\|
~C|M02GAH060|h|Grúa telescópica autopropulsada 60 t|144.32|020116|2|
~A|M02GAH060|AUTOPROPULSADA\TELESCOPICA\|
~C|M02GE050|h|Grúa telescópica autopropulsada 60 t|134.15|260417|2|
~A|M02GE050|grúa\telescópico\autopropulsado\|
~C|M02GT210|mes|Alquiler grúa torre 30 m 750 kg|1036.57|191222|2|
~A|M02GT210|alquiler\torre\grúa\|
~C|M02GT250|mes|Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg|1114.97|020116|2|
~A|M02GT250|ALQUILER\TORRE\|
~C|M02GT300|u|Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha|3355.76|191222|2|
~A|M02GT300|torre\grúa\flecha\|
~C|M02GT320|u|Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha|3298.28|020116|2|
~A|M02GT320|DESMONTAJE\MONTAJE\FLECHA\TORRE\|
~C|M02GT360|mes|Contrato mantenimiento|122.5|191222|2|
~A|M02GT360|contrato\|
~C|M02GT370|mes|Alquiler telemando|57.59|191222|2|
~A|M02GT370|mando\alquiler\|
~C|M02GT380|u|Tramo de empotramiento grúa torre <40 m|1690.97|191222|2|
~A|M02GT380|torre\grúa\empotramiento\|
~C|M02PTE040|h|Plataforma elevadora de tijera eléctrica 12 m|10.68|020116|2|
~A|M02PTE040|PLATAFORMA\ELEVADORA\TIJERA\ELECTRICA\|
~C|M03HH020|h|Hormigonera 200 l gasolina|3.28|020116|2|
~A|M03HH020|hormigón\gasolina\|
~C|M03HH030|h.|Hormigonera 300 l. gasolina|2.74|260209|2|
~A|M03HH030|hormigón\gasolina\|
~C|M03HH065|h|Hormigonera 200 l eléctrica|2.53|020116|2|
~A|M03HH065|ELECTRICA\HORMIGONERA\|
~C|M03MC110|h.|Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h|259.69|260209|2|
~A|M03MC110|caliente\discontinuo\|
~C|M05EC010|h|Excavadora hidráulica cadenas 90 cv|65.51|020116|2|
~A|M05EC010|cadena\hidráulico\excavación\|
~C|M05EC110|h|Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t|35.55|020116|2|
~A|M05EC110|hidráulico\cadena\|
~C|M05EN030|h|Excav. hidraulica neumaticos 100CV|60.02|200919|2|
~C|M05PN010|h|Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3|43.33|200917|2|
~A|M05PN010|pala\neumático\cargador\|
~C|M05PN020|h|Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3|58.86|020116|2|
~A|M05PN020|pala\cargador\neumático\|
~C|M05RN010|h|Retrocargadora neumáticos 50 cv|36.82|020116|2|
~A|M05RN010|neumático\|
~C|M05RN020|h|Retrocargadora neumáticos 75 CV|27.09|020116|2|
~C|M06CM010|h|Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar|3.13|020116|2|
~A|M06CM010|PORTATIL\DIESEL\COMPRESOR\MEDIA\PRESION\|
~C|M06CM030|h|Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar|7.03|020116|2|
~A|M06CM030|PORTATIL\DIESEL\COMPRESOR\MEDIA\PRESION\|
~C|M06CM040|h.|Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar|9|260209|2|
~A|M06CM040|diesel\|
~C|M06CP010|h|Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar|26.14|020116|2|
~A|M06CP010|portátil\compresor\diesel\|
~C|M06MI010|h|Martillo manual picador neumático 9 kg|3.47|020116|2|
~A|M06MI010|manual\martillo\neumático\picar\|
~C|M06MP110|h.|Martillo manual perforador neumat.20 kg|1.64|260209|2|
~A|M06MP110|manual\martillo\perforación\|
~C|M06MR110|h|Martillo manual rompedor neumático 22 kg|2.06|020116|2|
~A|M06MR110|MARTILLO\MANUAL\ROMPEDOR\NEUMATICO\|
~C|M06MR230|h|Martillo rompedor hidráulico 600 kg|11.41|020116|2|
~C|M07AC020|h.|Dumper convencional 2.000 kg.|4.19|260209|2|
~C|M07CA020|h|Camión bañera 20 m3 375 cv|61.59|020116|2|
~A|M07CA020|bañera\camión\|
~C|M07CB010|h|Camión basculante 4x2 de 10 t|31.24|020116|2|
~C|M07CB020|h|Camión basculante 4x4 14 tn.|25.14|100715|2|
~C|M07CB030|h|Camión basculante 6x4 de 20 t|50.29|020116|2|
~A|M07CB030|basculante\camión\|
~C|M07CG020|h|Camión con grúa 12 t|71.07|010223|2|
~A|M07CG020|grúa\camión\|
~C|M07N060|m3|Canon de desbroce a vertedero|3.16|101100|2|
~C|M07N070|m3|Canon de escombros vertedero|0.2|100715|2|
~C|M07N601|t|Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras|1.21|020116|2|
~A|M07N601|vertedero\tierra\limpieza\cantera\|
~C|M07W020|t.|km transporte zahorra|0.09|260209|2|
~A|M07W020|zahorra\transporte\|
~C|M07W030|t.|km transporte aglomerado|0.09|260209|2|
~A|M07W030|aglomerado\transporte\|
~C|M07W060|t.|km transporte cemento a granel|0.08|260209|2|
~A|M07W060|granel\transporte\cemento\|
~C|M07W110|m3|km transporte hormigón|0.41|020116|2|
~A|M07W110|hormigón\transporte\|
~C|M07Z110|ud|Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.|102.47|260209|2|
~A|M07Z110|equipo\|
~C|M08B020|h.|Barredora remolcada c/motor auxiliar|8.81|260209|2|
~A|M08B020|auxiliar\barredora\|
~C|M08CA110|h|Cisterna agua s/camión 10.000 l|41.24|020116|2|
~A|M08CA110|agua\cisterna\|
~C|M08CB010|h.|Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.|33.55|260209|2|
~A|M08CB010|camión\|
~C|M08EA100|h.|Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV|73.82|260209|2|
~A|M08EA100|asfalto\cadena\|
~C|M08NM020|h|Motoniveladora de 200 cv|92.8|020116|2|
~A|M08NM020|nivel\|
~C|M08RB020|h|Bandeja vibrante 300 kg|6.44|020116|2|
~A|M08RB020|bandeja\vibración\|
~C|M08RI010|h|Pisón compactador 70 kg|4.65|020116|2|
~A|M08RI010|compacto\pisón\|
~C|M08RN020|h|Rodillo compactador mixto 7000 kg  a=168 cm|60.57|020116|2|
~A|M08RN020|mixto\rodillo\compacto\|
~C|M08RN040|h.|Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.|41.94|260209|2|
~A|M08RN040|rodillo\vibración\mixto\|
~C|M08RN050|h|Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm|67.98|020116|2|
~A|M08RN050|mixto\compacto\rodillo\|
~C|M08RT050|h.|Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.|38.64|260209|2|
~A|M08RT050|vibración\rodillo\|
~C|M08RV020|h.|Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.|43.79|260209|2|
~A|M08RV020|compacto\automático\|
~C|M11HC050|m|Corte c/sierra disco hormig.viejo|9.07|020116|2|
~A|M11HC050|corte\disco\|
~C|M11HR010|h.|Regla vibrante eléctrica 2 m.|7.63|100317|2|
~A|M11HR010|vibración\eléctrico\regla\|
~C|M11HV120|h|Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm|1.71|161222|2|
~A|M11HV120|eléctrico\gasolina\aguja\|
~C|M11HV150|h|Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm|1.79|020116|2|
~A|M11HV150|VIBRADOR\HORMIGON\AGUJA\|
~C|M11MM030|h|Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv|2.82|020116|2|
~C|M12O010|h|Equipo oxicorte|2.82|270318|2|
~A|M12O010|OXICORTE\EQUIPO\|
~C|M12T050|h|Taladro percutor eléctrico pequeño|1.17|020116|2|
~A|M12T050|PERCUTOR\TALADRO\PEQUEÑO\ELECTRICO\|
~C|M12T070|h|Taladro percutor eléctrico grande|2.22|100223|2|
~C|M13CP105|u|Puntal telescópico normal 3 m|17.19|020116|2|
~A|M13CP105|telescópico\puntal\|
~C|M13EA421|d|Consola trabajo|2|020116|2|
~A|M13EA421|consola\trabajo\|
~C|M13EA430|m|Tubo PVC diametro 22/26|0.73|020116|2|
~A|M13EA430|diámetro\tubo\PVC\|
~C|M13EA440|u|Cono terminal tubo 22/26|0.09|020116|2|
~A|M13EA440|tubo\terminal\cono\|
~C|M13EA510|d|Panel metálico-fenól. 3,00x1,00|1.38|020116|2|
~A|M13EA510|panel\|
~C|M13EA520|d|Grapa unión paneles met.|0.09|020116|2|
~A|M13EA520|grapa\metal\panel\unión\|
~C|M13EA530|d|Tuerca palomilla|0.02|020116|2|
~A|M13EA530|tuerca\|
~C|M13EA540|d|Placa tuerca palomilla|0.02|020116|2|
~A|M13EA540|tuerca\placa\|
~C|M13EA550|d|Barra dywidag 1,00 m.|0.02|020116|2|
~A|M13EA550|barra\|
~C|M13EF010|m2|Encofrado chapa hasta 1 m2 10 p.|3.96|020116|2|
~A|M13EF010|chapa\encofrar\|
~C|M13EM030|m2|Tablero encofrar 22 mm 4 p.|2.94|020116|2|
~A|M13EM030|encofrar\tablero\|
~C|M13EM070|m2|Tablero contrachapado fenólico 18 mm 4p.|261.76|191222|2|
~A|M13EM070|contrachapado\tablero\|
~C|M13EQV020|u|Tablero encof. madera tricapa 1970x500x27 mm|21.33|270318|2|
~A|M13EQV020|ENCOF\TABLERO\TRICAPA\MADERA\|
~C|M13MPA010|u|Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura|0.04|270318|2|
~A|M13MPA010|METALICO\PUNTAL\DIARIO\ALTURA\ALQUILER\TELESCOPICO\|
~C|M13MPV010|u|Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura|19.68|191222|2|
~A|M13MPV010|METALICO\PUNTAL\ALTURA\TELESCOPICO\|
~C|MP304|m²|Baldosa terrazo pétreo 40x40x6|11.18|121108|3|
~C|MP305|ud|Junta dilatación/m² pavim.piezas|0.62|121108|3|
~C|N07XXX001-004|m²|INCREMENTO POR  PLACA  FONOABSORBENTE|21.64|260417|0|
~D|N07XXX001-004|PPLA1125195\1\1.05\P07TR5201\1\1.05\|
~C|N07XXX001-04|m²|INCREMENTO POR PLACA DE DM|9.43|160519|0|
~D|N07XXX001-04|PPLC-P015999\1\1\|
~T|N07XXX001-04|Repercusión por unidad de superficie por colocación en trasdosados y  divisiones  de tablero grueso de fibras de madera MDF 16mm.Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.|
~C|N09CGB121-01|m2|CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE C/A GRAVA BICAPA ADHERID|98.19|010110|0|
~D|N09CGB121-01|O01OA030\1\0.399\O01OA050\1\0.36\P06BI011\1\0.734\P06BSN011\1\1.1\P06BSN041\1\1.1\P06GL031\1\2.2\P07TX051\1\2.05\E09OP010\1\1\E09OP020\1\1\P01AG051\1\0.08\P01AG052\1\0.1\P01AG053\1\0.5\PS0500\1\0.885\|
~A|N09CGB121-01|SELLADO\ADHERIDAS\METALICO\PERFIL\FIELTRO\EUROPEO\PROPORCIONAL\MEDIDA\INCLUIDO\BANDA\DILATACION\ELAST\TERMICO\GRANULO\SUPERIOR\BETUN\AISLAMIENTO\ANTERIOR\EJECUTADA\PARTE\PERIMETRALES\CONSISTENTE\PARAMENTOS\PREFABRICADA\JUNTODAN\FIJADO\JUNTA\CONSTITUIDA\CERTIFICADO\PARAGRAVILLAS\TECNICA\ENCUENTROS\SOLDADA\ASFALTICO\MECANICAMENTE\IMPRIMACION\PROVISTOS\ACUOSA\INVERTIDA\SOPORTE\PLANA\ELEVANDO\INFERIOR\EXTRUIDO\PLASTICO\ESTERDAN\RELLENO\MADERA\DOCUMENTO\AMBAS\JUNTAS\TRANSITABLE\ARMADURA\TERMINACION\PENDIENTE\MARCADO\MODIFICADO\PRODUCTOS\SUPERFICIE\PIZARRA\PANELES\CUBIERTA\IMPERMEABILIZACI\SOPLETE\CORDON\PUESTA\CURIDAN\PARAMENTO\REALMENTE\CONFORME\VERTICAL\FIBRA\NORMA\DIAMETRO\SISTEMA\VERTER\REFUERZO\LISTO\ESPESOR\AUTOPROTEGIDA\VIDRIO\ELASTYDAN\GEOTEXTIL\LAMINA\ACABADO\DANOPREN\BITUMINOSA\IDONEIDAD\GLASDAN\GRAVA\PROTEGIDA\MEDIA\ELASTOMEROS\POLIESTIRENO\FORMADA\DANOFELT\ADHERENCIA\SUMIDEROS\FILTRANTE\CAZOLETA\FUELLE\ADHERIDA\SEPARACION\POLIESTER\NECESARIO\DANOSA\|
~T|N09CGB121-01|Cubierta plana invertida no transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separación formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de  2x100 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la capa de grava. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento vertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior protección. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora previamente colocada. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con elemento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a la cubierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural y de contorno perimetral. Sellado de juntas. Colocación de rebosaderos y elementos especiales. Extendido de la capa de gravas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición: superficie medida en proyección horizontal, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.|
~C|N16EA210-05|m2|DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMIS  4+4.2/16ar/4+4.2|181.98|020116|0|
~D|N16EA210-05|O01OB250\1\0.5\P14EA220-04\1\1\P14KW060\1\7\P01DW090\1\1.5\|
~T|N16EA210-05|Doble acristalamiento con control solra y baja emisividad tipo  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 argón 90%/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de plástico  y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 32 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.

Con las siguientes prestaciones 

Conductividad térmica Uv:1W/m²k
Factor solar coeficiente g: 40%
Transmisión luminosa: 64%

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.|
~C|O01OA010|h.|Encargado|25.9|161222|1|
~C|O01OA020|h|Capataz|24.66|161222|1|
~C|O01OA030|h|Oficial primera|23.03|170223|1|
~C|O01OA040|h|Oficial segunda|21.95|161222|1|
~C|O01OA050|h|Ayudante|21.28|161222|1|
~A|O01OA050|ayudante\|
~C|O01OA060|h|Peón especializado|21|161222|1|
~A|O01OA060|especial\|
~C|O01OA070|h|Peón ordinario|20.64|161222|1|
~A|O01OA070|ordinario\|
~C|O01OA090|h|Cuadrilla A|53.25|161222|1|
~D|O01OA090|O01OA030\1\0.975\O01OA050\1\0.975\O01OA070\1\0.487\|
~A|O01OA090|cuadrilla\|
~C|O01OA140|h.|Cuadrilla F|41.52|161222|1|
~D|O01OA140|O01OA040\1\0.975\O01OA070\1\0.975\|
~A|O01OA140|cuadrilla\|
~C|O01OA160|h|Cuadrilla H|44.31|161222|1|
~D|O01OA160|O01OA030\1\1\O01OA050\1\1\|
~A|O01OA160|cuadrilla\|
~C|O01OB010|h|Oficial 1ª encofrador|23.03|161222|1|
~A|O01OB010|encofrar\|
~C|O01OB020|h|Ayudante encofrador|21.28|161222|1|
~A|O01OB020|encofrar\ayudante\|
~C|O01OB025|h|Oficial 1ª gruísta|23.03|161222|1|
~C|O01OB030|h|Oficial 1ª ferralla|23.03|161222|1|
~C|O01OB040|h|Ayudante ferralla|21.28|161222|1|
~A|O01OB040|ayudante\|
~C|O01OB090|h.|Oficial solador, alicatador|23.03|161222|1|
~A|O01OB090|alicatar\|
~C|O01OB100|h.|Ayudante solador, alicatador|21.28|161222|1|
~A|O01OB100|ayudante\alicatar\|
~C|O01OB110|h|Oficial yesero o escayolista|23.03|161222|1|
~A|O01OB110|yeso\|
~C|O01OB120|h|Ayudante yesero o escayolista|21.28|161222|1|
~A|O01OB120|ayudante\yeso\|
~C|O01OB130|h|Oficial 1ª cerrajero|23.03|161222|1|
~A|O01OB130|cerrajería\|
~C|O01OB140|h|Ayudante cerrajero|21.28|161222|1|
~A|O01OB140|ayudante\cerrajería\|
~C|O01OB150|h.|Oficial 1ª carpintero|23.03|161222|1|
~A|O01OB150|carpintero\|
~C|O01OB160|h.|Ayudante carpintero|21.28|161222|1|
~A|O01OB160|carpintero\ayudante\|
~C|O01OB170|h|Oficial 1ª fontanero calefactor|23.03|161222|1|
~A|O01OB170|fontanería\calefactor\|
~C|O01OB180|h|Oficial 2ª fontanero calefactor|21.95|161222|1|
~A|O01OB180|calefactor\fontanería\|
~C|O01OB195|h.|Ayudante fontanero|21.28|161222|1|
~A|O01OB195|fontanería\ayudante\|
~C|O01OB200|h|Oficial 1ª electricista|23.03|161222|1|
~A|O01OB200|OFICIAL\ELECTRICISTA\|
~C|O01OB210|h|Oficial 2ª electricista|21.95|161222|1|
~A|O01OB210|OFICIAL\ELECTRICISTA\|
~C|O01OB230|h.|Oficial 1ª pintura|23.03|161222|1|
~A|O01OB230|pintura\|
~C|O01OB240|h.|Ayudante pintura|21.28|161222|1|
~A|O01OB240|ayudante\pintura\|
~C|O01OB250|h.|Oficial 1ª vidriería|23.03|161222|1|
~C|O1|h|Oficial de primera|22|070223|1|
~C|O1ELEC|h|Oficial 1ª electricista|23.03|070223|1|
~C|O1FONT|h|Oficial 1ª fontanero|23.03|070223|1|
~C|O2|h|Oficial de segunda|20.96|070223|1|
~C|OFICIAL1ªELEC|h.|Oficial 1ª electricista|22|070223|1|
~C|OFICIAL1ªFONT|h.|Oficial 1ª fontanero calefactor|22|070223|1|
~C|P01AA010|m³|Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.|15.44|151119|3|
~C|P01AA020|m3|Arena de río 0/6 mm|19.87|010110|3|
~A|P01AA020|río\areno\|
~C|P01AA030|t.|Arena de río 0/6 mm.|9.92|260209|3|
~A|P01AA030|areno\río\|
~C|P01AC010|l|Filmógeno para curado hormigón visto|5.31|100417|3|
~C|P01AF010|t.|Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0|3.61|260209|3|
~A|P01AF010|zinc\zahorra\|
~C|P01AF030|t.|Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%|5.08|260209|3|
~A|P01AF030|zahorra\|
~C|P01AF040|t|Zahorra artificial huso Z-3 DA<25|3.86|260417|3|
~A|P01AF040|artificial\zahorra\|
~C|P01AF200|t.|Árido machaqueo 0/6 D.A.<35|5.81|260209|3|
~A|P01AF200|machaqueo\|
~C|P01AF201|t.|Árido machaqueo 0/6 D.A.<30|5.97|260209|3|
~A|P01AF201|machaqueo\|
~C|P01AF210|t.|Árido machaqueo 6/12 D.A.<35|5.76|260209|3|
~A|P01AF210|machaqueo\|
~C|P01AF211|t.|Árido machaqueo 6/12 D.A.<30|5.97|260209|3|
~A|P01AF211|machaqueo\|
~C|P01AF220|t.|Árido machaqueo 12/18 D.A.<35|5.44|260209|3|
~A|P01AF220|machaqueo\|
~C|P01AF221|t.|Árido machaqueo 12/18 D.A.<30|5.66|260209|3|
~A|P01AF221|machaqueo\|
~C|P01AF230|t.|Árido machaqueo 18/25 D.A.<35|5.22|260209|3|
~A|P01AF230|machaqueo\|
~C|P01AF240|t.|Árido machaqueo 25/40 D.A.<35|5.22|260209|3|
~A|P01AF240|machaqueo\|
~C|P01AF250|t.|Árido machaqueo 0/6 D.A.<25|6.35|260209|3|
~A|P01AF250|machaqueo\|
~C|P01AF260|t.|Árido machaqueo 6/12 D.A.<25|6.15|260209|3|
~A|P01AF260|machaqueo\|
~C|P01AF270|t.|Árido machaqueo 12/18 D.A.<25|5.76|260209|3|
~A|P01AF270|machaqueo\|
~C|P01AF280|t.|Árido machaqueo 18/25 D.A.<25|5.66|260209|3|
~A|P01AF280|machaqueo\|
~C|P01AF800|t.|Filler calizo  M.B.C. factoría|26.87|260209|3|
~A|P01AF800|calizo\filler\|
~C|P01AG020|t.|Garbancillo 4/20 mm.|10.36|260209|3|
~A|P01AG020|garbancillo\|
~C|P01AG051|m³|Grava LIMPIA seleccionada 20 a 40 mm de diámetro|15.18|080519|3|
~C|P01AG052|m²|Banda de refuerzo autoprotegida acabada en su cara externa|8.38|151019|3|
~T|P01AG052|Banda de refuerzo de pizarrita|
~C|P01AG053|m|Perfil galvanizado para protección de entrega de la membrana|0.79|151019|3|
~C|P01AG060|t|Gravilla 20/40 mm|19.43|270318|3|
~A|P01AG060|GRAVILLA\|
~C|P01AG130|m3|Grava machaqueo 40/80 mm.|10.79|250410|3|
~A|P01AG130|grava\machaqueo\|
~C|P01AG999|m3|Grava gruesa|11.21|171013|3|
~C|P01ARH010|t|Arena de miga reciclada|5.16|270318|3|
~A|P01ARH010|RECICLADA\ARENA\|
~C|P01BLB050|u|Bloque hormigón standard liso blanco 40x20x20 cm|1.16|250917|3|
~A|P01BLB050|blanco\liso\hormigón\bloque\|
~C|P01BT030|u|Bloque termoarcilla 30x19x14 cm|0.44|210117|3|
~A|P01BT030|bloque\cerámico\|
~C|P01BT040|u|Bloque termoarcilla 30x19x19 cm|0.58|210117|3|
~A|P01BT040|cerámico\bloque\|
~C|P01BT050|u|Bloque termoarcilla 30x19x24 cm|0.52|221019|3|
~A|P01BT050|cerámico\bloque\|
~C|P01CC020|t|Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos|115.89|010110|3|
~A|P01CC020|cemento\|
~C|P01CC038|t|Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos|115.4|270318|3|
~A|P01CC038|CEMENTO\SACOS\|
~C|P01CY010|t.|Yeso negro en sacos YG|42.88|260209|3|
~A|P01CY010|yeso\negro\|
~C|P01CY030|t.|Yeso blanco en sacos YF|58.42|260209|3|
~A|P01CY030|yeso\blanco\|
~C|P01CY040|t|Yeso de proyectar en sacos YPM|145.41|010110|3|
~A|P01CY040|proyección\yeso\|
~C|P01DC040|l|Desencofrante p/encofrado fenólico|1.77|010110|3|
~A|P01DC040|metal\desencofrante\|
~C|P01DW050|m3|Agua|1.48|010110|3|
~A|P01DW050|agua\|
~C|P01DW090|u|Pequeño material|1.42|260218|3|
~A|P01DW090|material\|
~C|P01EM290|m3|Madera pino encofrar 26 mm|500.17|191222|3|
~A|P01EM290|madero\encofrar\pino\|
~C|P01FA050|kg|Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl|0.6|141107|3|
~A|P01FA050|flexible\|
~C|P01FA060|t.|M.cola int/ext Ibersec porcelánico BL C2TE|280.8|141107|3|
~A|P01FA060|cola\porcelana\|
~C|P01FA305|kg|Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1|0.1|141107|3|
~C|P01FA405|kg|Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE|0.58|270318|3|
~A|P01FA405|PORCELANICO\ADHESIVO\CEMENTOSO\VARIOS\|
~C|P01FA610|kg|Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech|0.36|230108|3|
~A|P01FA610|adhesivo\gris\|
~C|P01FA710|kg|Mortero fijación aislamiento exterior|0.25|300909|3|
~A|P01FA710|AISLAMIENTO\FIJACION\MORTERO\EXTERIOR\|
~C|P01FJ003|kg|Junta cementosa normal color<3mm CG1|0.54|141107|3|
~A|P01FJ003|color\junta\|
~C|P01FJ009|kg|Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech|0.66|230108|3|
~A|P01FJ009|mortero\junta\|
~C|P01FJ016|t.|M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1|219.4|141107|3|
~A|P01FJ016|junta\fino\blanco\|
~T|P01FJ016|M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1|
~C|P01FJ060|kg|Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible|0.73|141107|3|
~A|P01FJ060|flexible\mortero\junta\|
~C|P01FJ130A|kg|Mortero de rejuntado colorstuk 0-4 de Butech|1.28|270318|3|
~A|P01FJ130A|MASTEREMACO\BASF\JUNTAS\PAVIMENTO\MORTERO\|
~C|P01HA010|m3|Hormigón HA-25/F/20/XC1 central|92.14|191222|3|
~A|P01HA010|hormigón\central\|
~C|P01HA020|m3|Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 VERT. B|119.36|010223|3|
~A|P01HA020|hormigón\central\|
~C|P01HA330|m3|Hormigón HA-25/F/20/XC2 Central|93.56|161222|3|
~A|P01HA330|hormigón\central\|
~C|P01HA450|m3|Hormigón HA-25/F/20/XC1|93.56|191222|3|
~A|P01HA450|hormigón\|
~C|P01HAV190|m3|Hormigón HA-25/F/20/ XC1, XC2 o XC3 central|93.6|191222|3|
~A|P01HAV190|HORMIGON\CENTRAL\|
~C|P01HAV270|m3|Hormigón HA-25/B/40/IIa central|76.36|060217|3|
~A|P01HAV270|HORMIGON\CENTRAL\|
~C|P01HB010|m3|Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m|16.03|010110|3|
~A|P01HB010|bomba\pluma\hormigón\|
~C|P01HB021|m3|Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m|20.04|161222|3|
~A|P01HB021|bomba\hormigón\pluma\|
~C|P01HB090|h|Desplazamiento bomba|125.27|161222|3|
~A|P01HB090|bomba\|
~C|P01HB130|km|Desplazamiento camión-bomba|2.51|010110|3|
~C|P01HD700|m3|Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.|73.54|211019|3|
~A|P01HD700|rodar\AR\|
~C|P01HM010|m3|Hormigón HM-20/P/20/I central|81.54|010110|3|
~A|P01HM010|hormigón\central\|
~C|P01HM020|Ud|Hormigón HM-20/P/40/I central|31.7|090805|3|
~C|P01HM997|m3|Hormigón HM-30/P/22/IIa central|42.32|171013|3|
~C|P01HMV150|m3|Hormigón HM-20/B/40/XC1, XC2 o XC3 central|120.11|121222|3|
~C|P01HMV220|m3|Hormigón HM-20/P/20/I central|77.43|010110|3|
~A|P01HMV220|HORMIGON\CENTRAL\|
~C|P01HW060|m3|Bombeo mortero 40 a 100 m3|12.76|010110|3|
~A|P01HW060|BOMBEO\MORTERO\|
~C|P01LA050|ud|Armad. Murfor RND.5/Z-50|2.71|260209|3|
~C|P01LA250|ud|Gancho Murfor LHK/S/84|0.41|260209|3|
~A|P01LA250|gancho\|
~C|P01LA270|m|Armadura de tendel redonda rec. epoxi 5x200 mm|2.68|210117|3|
~A|P01LA270|epoxi\armadura\tendel\redondo\|
~C|P01LA600|u|Anclaje cerramiento-estructura 3/Z|6.03|020116|3|
~A|P01LA600|anclaje\|
~C|P01LA650|m|Costilla vertical armado muro 10/Z 190 mm|8.46|210117|3|
~A|P01LA650|muro\vertical\armadura\|
~C|P01LA700|u|Fijación costilla-estructura Alfa 190|30.42|210117|3|
~A|P01LA700|fijación\|
~C|P01LT010|mud|Ladrillo perforado hormigón 24x11,5x10 cm.|130.88|130223|3|
~A|P01LT010|ladrillo\tosco\perforación\|
~C|P01LT040|mu|Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm|73.51|270318|3|
~A|P01LT040|PERFORADO\LADRILLO\TOSCO\|
~C|P01MC010|m3|Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15|86.32|010223|3|
~A|P01MC010|gris\cemento\mortero\|
~C|P01MC030|m3|Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM|45.46|260209|3|
~A|P01MC030|gris\mortero\|
~C|P01MC040|m3|Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5|74.49|010110|3|
~A|P01MC040|gris\cemento\mortero\|
~C|P01MC050|m3|Mortero cemento blanco BL-II 42,5R M-10|97.46|010110|3|
~A|P01MC050|cemento\mortero\blanco\|
~C|P01MS210|t|Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2)|296.07|010110|3|
~A|P01MS210|decoración\revoco\exterior\capa\mortero\|
~C|P01PC010|kg|Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1|0.29|260209|3|
~A|P01PC010|pesado\|
~C|P01PL010|t.|Betún B 60/70 a pie de planta|257.29|260209|3|
~A|P01PL010|pie\betún\planta\|
~C|P01PL150|kg|Emulsión asfáltica ECR-1|0.19|260209|3|
~A|P01PL150|emulsión\asfalto\|
~C|P01PL170|kg|Emulsión asfáltica ECI|0.22|260209|3|
~A|P01PL170|asfalto\emulsión\|
~C|P01UC030|kg|Puntas 20x100 mm|2.91|191222|3|
~A|P01UC030|punta\|
~C|P02CVC290|u|Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 90 mm gris|2.71|020116|3|
~A|P02CVC290|JUNTA\PEGADA\|
~C|P02CVC300|u|Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris|4.46|020116|3|
~A|P02CVC300|JUNTA\PEGADA\|
~C|P02CVC310|u|Codo M-H PVC junta pegada 87,5º|5.95|020116|3|
~A|P02CVC310|junta\gris\PVC\codo\|
~C|P02CVC320|u|Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris|10.67|020116|3|
~A|P02CVC320|JUNTA\PEGADA\|
~C|P02CVC340|u|Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 250 mm gris|66.13|020116|3|
~A|P02CVC340|JUNTA\PEGADA\|
~C|P02CVM010|u|Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm|13.97|020116|3|
~A|P02CVM010|manguito\junta\elástico\PVC\|
~C|P02CVM020|u|Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN200 mm|23.89|020116|3|
~A|P02CVM020|elástico\manguito\junta\PVC\|
~C|P02CVM030|u|Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN250 mm|83.65|020116|3|
~A|P02CVM030|PVC\elástico\manguito\junta\|
~C|P02CVM040|u|Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN315 mm|129.9|020116|3|
~A|P02CVM040|junta\PVC\manguito\elástico\|
~C|P02CVW010|kg|Lubricante tubos PVC junta elástica|11.55|020116|3|
~A|P02CVW010|PVC\junta\tubo\elástico\|
~C|P02CVW030|kg|Adhesivo tubos PVC junta pegada|19.41|191119|3|
~A|P02CVW030|adhesivo\junta\tubo\PVC\|
~C|P02CVW032|u|Abrazadera metálica tubos PVC 90 mm|2|020116|3|
~A|P02CVW032|TUBOS\ABRAZADERA\METALICA\|
~C|P02CVW034|u|Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm|2.62|020116|3|
~A|P02CVW034|TUBOS\ABRAZADERA\METALICA\|
~C|P02CVW036|u|Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm|2.89|020116|3|
~A|P02CVW036|TUBOS\ABRAZADERA\METALICA\|
~C|P02CVW040|u|Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm|3.93|020116|3|
~A|P02CVW040|ABRAZADERA\COLGADO\METALICA\|
~C|P02CVW060|u|Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=250 mm|8.73|020116|3|
~A|P02CVW060|ABRAZADERA\COLGADO\METALICA\|
~C|P02EAH010|u|Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 30x30x30 cm|20.14|010110|3|
~A|P02EAH010|ciego\arqueta\|
~C|P02EAO010|u|Arqueta de PE tipo RP D=400 mm H=600 mm|141.35|020117|3|
~A|P02EAO010|ARQUETA\RA-SAN\RASAN\|
~C|P02EAT020|u|Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm|18.79|010110|3|
~A|P02EAT020|CUADRADA\|
~C|P02ECF010|u|Rejilla fundición 500x130x15|20.87|050318|3|
~A|P02ECF010|rejilla\fundición\|
~C|P02ECF100|u|Rejilla plana fundición 30x30x3,5 cm|25.73|170223|3|
~A|P02ECF100|rejilla\fundición\plano\|
~C|P02ECH030|u|Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm s/rejilla|40.55|050318|3|
~A|P02ECH030|hormigón\canal\|
~C|P02EDC150|ud|Cal.pluvial PVC/rej.PP L=210 s.ver.D=110|16.32|260209|3|
~A|P02EDC150|cal\|
~C|P02EDC165|ud|Paragravillas de pvc reforzado|0|260417|3|
~C|P02EDS020|ud|Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110|22.53|260209|3|
~A|P02EDS020|PVC\vertedero\|
~C|P02EM100|u|Roseta PEAD p/membranas drenantes|0.02|010110|3|
~A|P02EM100|drenaje\|
~C|P02EM110|m|Perfil de remate p/membranas drenantes|1.9|010110|3|
~A|P02EM110|perfil\remate\drenaje\|
~C|P02EPO010|u|Tapa circular  fundición D=62,5 cm|27.33|010223|3|
~A|P02EPO010|circulación\tapa\|
~C|P02EPP031|u|Pozo de PE tipo RP D=800 mm H=3500 mm|1807.19|010223|3|
~C|P02EPP032|u|suplemento pozo sifónico|118.31|010223|3|
~C|P02EU310|m|Caz R-30 prefabricada (30x13-10)|36.1|270417|3|
~A|P02EU310|prefabricado\|
~C|P02RVC050|m|Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN125 mm|5.32|010110|3|
~A|P02RVC050|PVC\simple\corrugado\tubo\drenaje\|
~C|P02TVC010|m|Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 160 mm|39.79|010223|3|
~C|P02TVC025|m|Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=250 mm|27.85|010110|3|
~A|P02TVC025|JUNTA\CORRUGADO\DOBLE\ELASTICA\|
~C|P02TVC030|m|Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm|40.98|010110|3|
~A|P02TVC030|tubo\elástico\PVC\corrugado\doble\junta\|
~C|P02TVO010|m|Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm|6.03|010110|3|
~A|P02TVO010|PVC\liso\junta\tubo\elástico\|
~C|P02TVO020|m|Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm|9.04|010110|3|
~A|P02TVO020|elástico\junta\liso\PVC\tubo\|
~C|P02TVO030|m|Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=250 mm|11.94|140118|3|
~A|P02TVO030|PVC\elástico\liso\tubo\junta\|
~C|P02TVO040|m|Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=315 mm|22.53|010110|3|
~A|P02TVO040|tubo\liso\elástico\PVC\junta\|
~C|P02TVO310|m|Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm|4.55|010110|3|
~A|P02TVO310|liso\PVC\capa\celular\cola\tubo\|
~C|P02TVO320|m|Tubo PVC liso multicapa celular encolado|5.76|010110|3|
~A|P02TVO320|liso\capa\cola\PVC\tubo\celular\|
~C|P02TVO440|m|Tubo PVC liso evacuación encolado D=90 mm|3.27|010110|3|
~A|P02TVO440|EVACUACION\ENCOLADO\|
~C|P02TVO450|m|Tubo PVC liso evacuación encolado D=110 mm|4.93|010110|3|
~A|P02TVO450|EVACUACION\ENCOLADO\|
~C|P02TVO460|m|Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm|5.62|010110|3|
~A|P02TVO460|EVACUACION\ENCOLADO\|
~C|P02TVO470|m|Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 mm|7.24|010110|3|
~A|P02TVO470|EVACUACION\ENCOLADO\|
~C|P02TVO490|m|Tubo PVC liso evacuación encolado D=250 mm|15.93|010110|3|
~A|P02TVO490|EVACUACION\ENCOLADO\|
~C|P03AAA020|kg|Alambre atar 1,3 mm|1.68|161222|3|
~A|P03AAA020|alambre\|
~C|P03ACA010|kg|Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm|2|020623|3|
~A|P03ACA010|corrugado\acero\|
~C|P03ACC050|kg|Acero corrugado B 500 S/SD 16 mm|2.8|020623|3|
~C|P03ACC080|kg|Acero corrugado B 500 S/SD|2.8|020623|3|
~A|P03ACC080|acero\corrugado\|
~C|P03ACC090|kg|Acero corrugado B 500 S/SD pref.|2.8|020623|3|
~A|P03ACC090|acero\corrugado\|
~C|P03ACD010|kg|Acero corrugado elaborado B 500 SD|0.97|211019|3|
~A|P03ACD010|acero\elaboración\corrugado\|
~C|P03ALP010|kg|Acero laminado S 275 JR|2.8|010623|3|
~A|P03ALP010|lámina\acero\|
~C|P03ALP11|kg|Acero conformado frío|1.5|010623|3|
~C|P03ALT030|kg|Acero en tubo cuadrado|2.3|211019|3|
~A|P03ALT030|acero\tubo\cuadrado\|
~C|P03ALT130|kg|Tubo  de acero|4.69|010623|3|
~A|P03ALT130|tubo\|
~C|P03ALV020|u|Tuerca acero D=16 mm|0.29|020116|3|
~A|P03ALV020|tuerca\acero\|
~C|P03ALV030|m|perfil separador CF 160.2.5|8.48|120218|3|
~A|P03ALV030|correa\chapa\|
~C|P03AM010|m2|Malla 10x10x5     3,087 kg/m2|1.35|260209|3|
~A|P03AM010|malla\|
~C|P03AM030|m2|Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2|4.22|191222|3|
~A|P03AM030|malla\|
~C|P03AM070|m2|Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2|1.34|010223|3|
~A|P03AM070|malla\|
~C|P03AM170|m2|Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2|1.25|020116|3|
~A|P03AM170|malla\|
~C|P03AME020|m2|Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2|2.01|270318|3|
~A|P03AME020|ELECTROSOLDADA\MALLA\|
~C|P03AMQ030|m2|Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2|3.52|270318|3|
~A|P03AMQ030|ELECTROSOLDADA\MALLA\|
~C|P03ELD020-01|m2|Placa aligerada Farlap II 35+5 con bovedilla|43.98|221222|3|
~A|P03ELD020-01|PLACA\HORMIG\ALVEOLAR\|
~C|P03R070|u|Resina epoxi anclaje Lokfix Dur (cartucho 410 ml)|20.76|100223|3|
~C|P04FAV002|m2|estructura auxiliar perfil omega galvanizado|6.26|260218|3|
~C|P04ML090|m2|Panel fenólico alta densidad 8 mm+adhesivo|47.12|221019|3|
~A|P04ML090|PANEL\ADHESIVO\DENSIDAD\FENOLICO\|
~C|P04ML091|m²|Rastreles fijación subestructura|1.57|221019|3|
~C|P04ML100|m2|Panel fenólico alta densidad 10 mm+adhesivo|65.6|020116|3|
~A|P04ML100|PANEL\ADHESIVO\DENSIDAD\FENOLICO\|
~C|P04MW010|u|Material auxiliar revestimiento madera|1.18|020116|3|
~A|P04MW010|MATERIAL\REVESTIMIENTO\MADERA\|
~C|P04PW005|m|Cinta de juntas rollo 150 m|0.03|020116|3|
~A|P04PW005|rollo\cinta\junta\|
~C|P04PW010|m.|Cinta de juntas yeso|0.06|260209|3|
~A|P04PW010|yeso\junta\cinta\|
~C|P04PW030|kg|Pasta de agarre yeso|0.48|020116|3|
~A|P04PW030|agarre\yeso\pasta\|
~C|P04PW040|kg|Pasta para juntas yeso|3.14|020116|3|
~A|P04PW040|pasta\junta\yeso\|
~C|P04PW065|u|Tornillo PM 3,9x25 mm|0.01|020116|3|
~A|P04PW065|tornillo\|
~C|P04PW070|u|Tornillo PM 3,9x35 mm|0.01|020116|3|
~A|P04PW070|tornillo\|
~C|P04PW075|u|Tornillo PM 3,9x55 mm|0.02|020116|3|
~A|P04PW075|tornillo\|
~C|P04PW080|ud|Tornillo 3,9 x 35|0.02|260209|3|
~A|P04PW080|tornillo\|
~C|P04PW090|ud|Tornillo 3,9 x 25|0.01|260209|3|
~A|P04PW090|tornillo\|
~C|P04PW100|u|Tornillo MM 3,5x9,5 mm|0.02|020116|3|
~A|P04PW100|tornillo\|
~C|P04PW150|m|Perfil laminado U 34x31x34 mm|1.91|020116|3|
~A|P04PW150|lámina\perfil\|
~C|P04PW162|m|Montante de 46 mm|0.91|020116|3|
~A|P04PW162|montante\|
~C|P04PW170|m|Montante de 70 mm|1.68|221222|3|
~A|P04PW170|montante\|
~C|P04PW240|m|Canal 48 mm|0.8|020116|3|
~A|P04PW240|canal\|
~C|P04PW250|m|Canal 73 mm|1.03|020116|3|
~A|P04PW250|canal\|
~C|P04PW290|m|Maestra de 82 mm|1.88|020116|3|
~A|P04PW290|maestra\|
~C|P04PW550|m|Junta estanca al agua 46 mm|0.29|020116|3|
~A|P04PW550|agua\junta\estanco\|
~C|P04PW560|m|Banda estanca al agua 70 mm|0.45|020116|3|
~A|P04PW560|agua\estanco\junta\|
~C|P04PW590|kg|Pasta de juntas SN|1.36|020116|3|
~A|P04PW590|pasta\junta\|
~C|P04PY015|m2|Placa yeso laminado estándar 12,5 mm|5.61|020116|3|
~A|P04PY015|estándar\yeso\lámina\placa\|
~C|P04PY032|m2|Placa yeso laminado normal 13x1200 mm|7.62|221222|3|
~A|P04PY032|yeso\placa\lámina\|
~C|P04PY045|m2|Placa yeso laminado normal 13x1200 mm|7.62|221222|3|
~A|P04PY045|yeso\placa\lámina\|
~C|P04PY330|m2|Placa yeso antihumedad|4.36|131010|3|
~A|P04PY330|humedad\yeso\placa\|
~C|P04RD0601|kg|Mortero cal|0.63|270417|3|
~A|P04RD0601|mortero\cal\|
~C|P04RR040|kg|Mortero revoco CSIII-W1|0.53|020116|3|
~A|P04RR040|mortero\revoco\|
~C|P04RR050|kg|Mortero revoco CSIV-W1|1.38|020116|3|
~A|P04RR050|REVOCO\MORTERO\|
~C|P04RR070|kg|Mortero revoco CSIV-W2|1.63|270318|3|
~A|P04RR070|REVOCO\MORTERO\|
~C|P04RW031|m2|Malla mortero|2.64|020116|3|
~A|P04RW031|mortero\malla\|
~C|P04RW032|m|perfil de aluminio L 40.20.1,5|3.58|040318|3|
~C|P04RW060|m|Guardavivos plástico y metal c/malla|0.8|020116|3|
~A|P04RW060|guardavivo\plástico\metal\|
~C|P04SW010|m.|Remate desarrollo  galvanizado prelacado 550/0,75 mm|11.52|211019|3|
~A|P04SW010|remate\desarrollar\|
~C|P04SW020|m.|Remate desarrollo galvanizado prelacado 500/0,75 mm|13.12|010318|3|
~A|P04SW020|remate\desarrollar\|
~C|P04TBL080|m2|Bandeja aluminio perforada 150x30cm P.O.|20.27|230218|3|
~A|P04TBL080|perforación\teléfono\material\bandeja\|
~T|P04TBL080|CÓDIGO: 106677. MEKANO POSTLACADA|
~C|P04TJ011|m|Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco|0.92|270318|3|
~A|P04TJ011|PERFIL\BLANCO\KNAUF\ANGULAR\|
~C|P04TJ051|u|Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud)|0.77|270318|3|
~A|P04TJ051|KNAUF\SUSPENSION\TWIST\RAPIDA\PAQUETE\|
~C|P04TJ081|m|Perfil KNAUF Easy Line primario T-15/41/3600 mm bl-bl|2.54|270318|3|
~A|P04TJ081|PERFIL\KNAUF\PRIMARIO\|
~C|P04TJ091|m|Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/1200 mm bl-bl|2.54|270318|3|
~A|P04TJ091|PERFIL\KNAUF\SECUNDARIO\|
~C|P04TJ101|m|Perfil KNAUF Easy Line secundario T-15/41/600 mm bl-bl|2.54|270318|3|
~A|P04TJ101|PERFIL\KNAUF\SECUNDARIO\|
~C|P04TKA082|m2|Placa techo PYL acúst. KNAUF Danoline acust unity  600x600x13 mm|23.35|270318|3|
~A|P04TKA082|PERFIL\BELGRAVIA\SEMIVISTO\PLACA\KNAUF\DANOLINE\ACUST\TECHO\|
~C|P04TKV040|m2|Placa yeso vinilo N blanco 60x60x1 cm perfil visto|6.13|020116|3|
~A|P04TKV040|vinilo\yeso\blanco\placa\perfil\|
~C|P04TO041|u|Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF|0.35|270318|3|
~A|P04TO041|CUELGUE\KNAUF\VARILLA\|
~C|P04TW023|m|Perfil primario 24x43x3600 mm|1.97|020116|3|
~A|P04TW023|perfil\|
~C|P04TW025|m|Perfil secundario 24x43x3600 mm|1.97|020116|3|
~A|P04TW025|perfil\|
~C|P04TW030|m|Perfil angular remates|1.19|020116|3|
~A|P04TW030|remate\angular\perfil\|
~C|P04TW040|u|Pieza cuelgue|0.53|020116|3|
~A|P04TW040|pieza\|
~C|P04TW070|m|Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47|1.59|020116|3|
~A|P04TW070|lámina\perfil\techo\yeso\continuo\|
~C|P04TW077|ud|trampilla registro|61.17|081209|3|
~C|P04TW080|u|Pieza empalme techo yeso laminado T-47|0.57|020116|3|
~A|P04TW080|empalme\lámina\techo\pieza\yeso\|
~C|P04TW090|u|Horquilla techo yeso laminado T-47|0.67|020116|3|
~A|P04TW090|techo\lámina\yeso\horquilla\|
~C|P04TW150|ud|Varilla roscada|0.5|040211|3|
~C|P04TW152|u|Varilla de cuelgue 375 mm|0.23|010110|3|
~A|P04TW152|accesorio\varilla\material\|
~T|P04TW152|CÓDIGO: 3418 (ACCESORIOS MAESTRA 60/27)ACCESORIOS MAESTRA 60/27|
~C|P04TW217|u|Suspensión perfilería oculta|0.26|180113|3|
~A|P04TW217|accesorio\perfil\suspensión\|
~T|P04TW217|CÓDIGO: 99047 (PERFILERÍA Y ACCESORIOS KNAUF MEKANO)|
~C|P04TW310|m|Perfilería oculta f.techo metálico|1.33|010110|3|
~A|P04TW310|perfil\metal\techo\accesorio\|
~T|P04TW310|CÓDIGO: 102865 (PERFILERIA Y ACCESORIOS KNAUF MEKANO)|
~C|P04TW430|ud|Trampilla 600x600x12,5|100.76|260209|3|
~A|P04TW430|trampilla\|
~C|P04TW605|m|Rastrel metálico troquelado|4.84|020116|3|
~A|P04TW605|troquelado\metal\rastrel\|
~C|P04TW615|m|Junquillo|2.58|020116|3|
~A|P04TW615|junquillo\|
~C|P05CGP140|m2|chapa Trapeza 7.96.54 B/HB  de 0,75 mm|38.16|180919|3|
~A|P05CGP140|ach\chapa\minionda\saintgobain\|
~C|P05CGP142|m2|chapa Hacierco 4.238.57.C de 0.7 mm perf|16.39|260123|3|
~C|P05CW010|u|Tornillería y pequeño material|0.27|120218|3|
~A|P05CW010|tornillo\material\|
~C|P05CW030|u|Remates, tornillería y pequeño material|0.61|020116|3|
~A|P05CW030|material\tornillo\remate\|
~C|P05G010|m2|Placa policarbonato translucida ACH polivalente 40mm|62.82|130223|3|
~A|P05G010|ach\saintgobain\placa\policarbonato\translúcido\|
~C|P05TWI050|m|Banda imperm. encuentros param. cubierta polisibutileno D=370 mm|32.04|170217|3|
~A|P05TWI050|BANDA\PARAM\ENCUENTROS\CUBIERTA\POLISIBUTILENO\IMPERM\|
~C|P05TWI060|m|Remate chapa prelacada e=0,6 mm imperm. cubiertas|2.67|170217|3|
~A|P05TWI060|CUBIERTAS\REMATE\IMPERM\CHAPA\PRELACADA\|
~C|P05WTC160|m2|Panel sándwich chapa lacada+lana roca+chapa lacada e=100 mm, EI|64.92|020223|3|
~A|P05WTC160|PANEL\SANDWICH\LACADA\CHAPA\|
~C|P06BI011|kg|Imprimación bituminosa CURIDAN®|1.56|270318|3|
~A|P06BI011|IMPRIMACION\CURIDAN\BITUMINOSA\DANOSA\|
~C|P06BI020|kg|Imprimación asfáltica Curidan|1.81|020116|3|
~A|P06BI020|danosa\asfalto\imprimación\|
~C|P06BI030|kg|Imprim.asfáltica Impridan-100|3.39|310100|3|
~A|P06BI030|asfalto\|
~C|P06BL120|m|Banda de terminación Esterdan Plus 40/GP Elast|7.19|020116|3|
~A|P06BL120|danosa\terminación\banda\|
~C|P06BL130|m|Banda de refuerzo E 30 P Elast (0,32m)|2.24|020116|3|
~A|P06BL130|danosa\banda\refuerzo\|
~C|P06BN020|kg|Impermeabilizante bituminoso Kerabuild® Eco Idrocover|6.96|210117|3|
~A|P06BN020|betún\impermeable\kerakoll\|
~C|P06BSN011|m2|Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST|4.75|270318|3|
~A|P06BSN011|ELAST\LAMINA\BITUMINOSA\GLASDAN\DANOSA\|
~C|P06BSN032|m2|Lámina Esterdan 30 P Elast|5.79|020116|3|
~A|P06BSN032|danosa\lámina\|
~C|P06BSN041|m2|Lámina bituminosa ESTERDAN® 40 P ELAST|7.22|270318|3|
~A|P06BSN041|ELAST\ESTERDAN\LAMINA\BITUMINOSA\DANOSA\|
~C|P06D074|u|Fijación autoadhesiva Danodren|0.81|020116|3|
~A|P06D074|danosa\adhesivo\fijación\|
~C|P06D080|m2|Lámina drenante Danodren H-15|1.58|020116|3|
~A|P06D080|danosa\drenaje\lámina\|
~C|P06D081|m2|Lámina drenante Danodren H-15 plus|3.21|020116|3|
~A|P06D081|lámina\drenaje\danosa\|
~C|P06GL031|m2|Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 200|0.85|191222|3|
~A|P06GL031|FIELTRO\GEOTEXTIL\DANOFELT\POLIESTER\DANOSA\|
~C|P06GL035|m2|Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2|1.05|020116|3|
~A|P06GL035|danosa\geotextil\fieltro\|
~C|P06SI130|m|Sellado silicona neutra e=7 mm|0.77|210117|3|
~A|P06SI130|silicona\|
~C|P06SL185|m2|Lámina polietileno e=1mm|0.25|020117|3|
~C|P06SR815|m2|Geosintético de Bentonita|13.12|200919|3|
~A|P06SR815|eurobent\bentonita\polietileno\|
~C|P06WA250|ud|Fijaciones mecánicas|0.14|101100|3|
~C|P06WA460|kg|Pasta de bentonita aditivada Europaste|24.26|020116|3|
~A|P06WA460|eurobent\pasta\bentonita\|
~C|P06WC010|u|Cazoleta desagüe sifónico D=110 mm|39.16|020116|3|
~A|P06WC010|danosa\sifón\desagüe\cazoleta\|
~C|P06WW091|m|Sellado juntas hormigón|7.69|010711|3|
~C|P07AL120|m2|Lámina acústica Impactodan 10 mm|3.32|020116|3|
~A|P07AL120|danosa\lámina\acústico\|
~C|P07TA050|m|Aislamiento térmico reflexivo Polynum RTP tira 0,60x2 m|3.84|270318|3|
~A|P07TA050|OPTIMER\TERMICO\AISLAMIENTO\OPTIMERSYSTEM\OPTIMER_SYSTEM\POLYNUM\REFLEXIVO\|
~C|P07TE080|m2|Plancha EPS e=20 mm|1.21|020116|3|
~A|P07TE080|plancha\|
~C|P07TE200|m2|Poliest.exp.tipo III 15 kg/m3 M-H 30mm|7.83|100108|3|
~C|P07TH040|m2|Plancha corcho negro 50 mm.|16.71|010111|3|
~A|P07TH040|corcho\plancha\negro\|
~C|P07TL380|m2|Panel/Manta lana mineral Arena 80 mm 1350x600 mm|6.54|020116|3|
~A|P07TL380|ISOVER\MANTA\PANEL\MINERAL\ARENA\|
~C|P07TL950|m2|Panel acústico MW rollo 100 mm|6.59|020116|3|
~A|P07TL950|ROLLO\PANEL\ACUSTICO\|
~C|P07TR090|m2|Panel lana mineral 67 mm.|4.36|221222|3|
~A|P07TR090|mineral\lana\panel\|
~C|P07TR5201|m2|Aislante lana mineral|3.86|260417|3|
~C|P07TV031|m2|Panel lana de vidrio ECO-037 80 mm|6.26|020116|3|
~A|P07TV031|panel\lana\saintgobain\isover\vidrio\|
~C|P07TV070|m2|Panel lana mineral ECO-035 120 mm|10.1|020116|3|
~A|P07TV070|ISOVER\PANEL\MINERAL\|
~C|P07TV250|m2|Manta lana de vidrio IBR desnudo 80 mm 12000x1200 mm|3.06|120218|3|
~A|P07TV250|vidrio\lana\manta\desnudo\saintgobain\isover\|
~C|P07TV3400|m2|Barrera de vapor panel sandwich|1.17|120218|3|
~C|P07TX051|m2|Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 100|21.46|191222|3|
~A|P07TX051|PANEL\EXTRUIDO\DANOPREN\POLIESTIRENO\DANOSA\|
~C|P07TX315|m2|Placa poliestireno extruido URSA XPS NIII I 40 mm|7.33|221019|3|
~A|P07TX315|placa\poliestireno\extruido\ursa\|
~C|P07TX480|m2|Placa XPS RC200 e=40 mm exterior|10.33|020116|3|
~A|P07TX480|PLACA\EXTERIOR\|
~C|P07W150|m|Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75|0.13|020116|3|
~A|P07W150|SELLADO\OPTIMER\OPTIMERSYSTEM\OPTIMER_SYSTEM\POLYFIX\JUNTA\CINTA\ALUMINIO\|
~C|P07W170|m|Cinta de solape 70|0.6|020116|3|
~A|P07W170|danosa\cinta\solape\|
~C|P07W186|m|Desolidarizador perimetral|1.76|020116|3|
~A|P07W186|perímetro\|
~C|P07W340|m2|Film PE transparente e=0,2 mm|0.42|020116|3|
~A|P07W340|TRANSPARENTE\|
~C|P07W440|u|Fijación mecánica aislamiento|0.25|020116|3|
~A|P07W440|AISLAMIENTO\MECANICA\FIJACION\|
~C|P08CT070|kg|Pavimento continuo par.met.gris|2.06|210207|3|
~A|P08CT070|metal\pavimentación\par\gris\continuo\|
~C|P08CT080|kg|Liquido de curado 130|1.86|101107|3|
~A|P08CT080|líquido\curado\|
~C|P08EPO071|m2|Baldosa gres porcelanico|31.41|221222|3|
~C|P08EPO071A|m2|Baldosa gres porcelanico C2|32.46|221222|3|
~C|P08EPP070|m.|Peldaño gres porcelánico|16.84|280814|3|
~A|P08EPP070|cuarcita\gres\peldaño\|
~C|P08EPP071|m.|Tabica gres porcelánico|6.9|131107|3|
~A|P08EPP071|tabica\cuarcita\|
~C|P08EPP230|m.|Rodapié gres porcel.rectif. 8x30 cm.|4.77|140118|3|
~A|P08EPP230|gres\rodapié\|
~C|P08EPP410|ud|Zanquín gres porcelánico|4.1|131107|3|
~A|P08EPP410|zanquín\gres\esmalte\|
~C|P08FR316|m.|Sellado de juntas 4 mm.|4.98|121107|3|
~A|P08FR316|junta\|
~C|P08MA020|kg|Adhesivo contacto|3.07|131107|3|
~A|P08MA020|contacto\|
~C|P08MA040|kg|Pasta niveladora|0.55|020116|3|
~A|P08MA040|pasta\nivel\|
~C|P08MA120|kg|Adhesivo acrílico unilateral|3.61|020116|3|
~A|P08MA120|adhesivo\lateral\acrílico\|
~C|P08SVR211|m2|Revestim vinílico homogéneo rollo e=2 mm Gerflor Classic Imperia|26.18|221222|3|
~A|P08SVR211|pavimentación\homogéneo\vinilo\rollo\imperial\gerflor\|
~C|P08SW080|m|Cordón soldadura en caliente|0.28|020116|3|
~A|P08SW080|soldadura\caliente\cordón\|
~C|P08WB010X|m2|Pavimento visual y táctil|83.76|031219|3|
~A|P08WB010X|aluminio\perfil\natural\material\|
~C|P08WB091|m|Tapajuntas aluminio anodizado 40+20 mm|5.72|010711|3|
~C|P08WB095|ud|Cruceta de PVC.|0.01|100108|3|
~A|P08WB095|cruceta\PVC\|
~C|P08WB100|u|Cruceta de PVC|0.01|020116|3|
~A|P08WB100|BUTECH\CRUCETA\|
~C|P08XBH085|m.|Bord.hor.bicapa gris 9-12x25|2.58|260209|3|
~A|P08XBH085|capa\gris\|
~C|P08XBH280|m|Bordillo barbacana central 3-17x17 cm|17.23|020116|3|
~A|P08XBH280|BORDILLO\BARBACANA\CENTRAL\|
~C|P08XBH330|m|Bordillo barbacana lateral 14-17x28 cm|19.32|020116|3|
~A|P08XBH330|BORDILLO\LATERAL\BARBACANA\|
~C|P08XVC120|kg|Fibra polipropileno armado horm.|11.79|100317|3|
~A|P08XVC120|polipropileno\fibra\armadura\|
~C|P08XW020|ud|Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.|0.69|100317|3|
~A|P08XW020|junta\|
~C|P09ABC080|m2|Azulejo color 20x20 cm.|15.71|221222|3|
~A|P09ABC080|azulejo\color\|
~C|P09ABC142|m2|Azulejo color 20x59,6* cm|23.03|221222|3|
~A|P09ABC142|color\azulejo\|
~T|P09ABC142|Azulejo color Aparici Sensation en fabricación formato 20x59,6 cm|
~C|P10AP040B|m|Albardilla hormigón prefabricada blanca plana 210 mm e=20 mm|3.4|041217|3|
~A|P10AP040B|albardilla\hormigón\plano\|
~C|P10VP100|m|Viert.s/goterón h.polímero 305 mm e=20mm|17.27|010110|3|
~C|P11L15EACC|ud|repercusión Mirilla|45.11|120118|3|
~C|P11PP020|m.|Precerco de pino 90x40 mm.|2.5|260209|3|
~A|P11PP020|precerco\pino\|
~C|P11PP022|m|perfil oculto acero inoxidable|8.36|250919|3|
~C|P12A67OSC|ud|repercusión sistema lógico|12.56|191119|3|
~C|P12A67eadb|m2|Ventana .al.anodiz.nat. prac. R.P.T.|277.46|150223|3|
~C|P12A68EADP|m2|Puerta .al.anodiz.nat. oscilo. R.P.T.|471.17|150223|3|
~C|P12APC050|m2|Celosía aluminio perfilado prelacado|166.98|180919|3|
~A|P12APC050|laca\celosía\aluminio\perfil\|
~C|P12PW010|m.|Premarco aluminio|7.11|280714|3|
~A|P12PW010|aluminio\precerco\|
~C|P12PW011|ud|repercusion amaestramiento|12.7|270417|3|
~C|P12PWO012|ud|muelle retenedor|58|270417|3|
~C|P12V010|m2|panel composite 4 mm conformado|95.42|180919|3|
~A|P12V010|aluminio\vierteaguas\natural\ánodo\|
~C|P13BP080|m|Pasamanos tubo D=40 mm|21.91|020116|3|
~A|P13BP080|PASAMANOS\|
~C|P13BT020|m2|Barandilla escalera celosía|60.68|260814|3|
~A|P13BT020|material\barandilla\escalera\celosía\|
~C|P13CP062|m2|P.paso  chapa LISA|101.38|050318|3|
~A|P13CP062|paso\chapa\liso\epoxi\|
~C|P13DE050|m2|Rejilla STD galvanizado 30x30/30x2 mm|57.51|020116|3|
~A|P13DE050|REJILLA\GALVANIZADO\|
~C|P13DE190|u|Anclaje unión rejilla galvanizada|0.76|020116|3|
~A|P13DE190|UNION\ANCLAJE\REJILLA\GALVANIZADA\|
~C|P13TA030|m|Angular acero 30x30x3 mm|2.15|020116|3|
~A|P13TA030|ACERO\ANGULAR\|
~C|P13TP026|kg|Palastro|1.68|020623|3|
~C|P13TP030|kg|Palastro|1.48|281119|3|
~A|P13TP030|PALASTRO\|
~C|P13VS010A|m2|Malla electrosoldada tipo hércuels|17.88|270919|3|
~A|P13VS010A|galvanizar\cal\malla\|
~C|P13VT060|m2|Puerta abat. tubo 80.40.3|149.1|230919|3|
~A|P13VT060|puerta\galvanizar\tubo\|
~C|P13VT270|u|P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 4,00x2 m|664.81|020623|3|
~A|P13VT270|mallazo\|
~C|P13WD060|u|Pulsador interior abrir-cerrar|29.76|020116|3|
~A|P13WD060|INTERIOR\CERRAR\PULSADOR\ABRIR\|
~C|P13WD170|u|Emisor bicanal micro|44.81|020116|3|
~A|P13WD170|MICRO\EMISOR\BICANAL\|
~C|P13WD190|u|Receptor monocanal|85.91|020116|3|
~A|P13WD190|MONOCANAL\RECEPTOR\|
~C|P13WD210|u|Cuadro de maniobra|291.72|020116|3|
~A|P13WD210|CUADRO\MANIOBRA\|
~C|P13WD250|u|Transporte a obra|89.89|020116|3|
~A|P13WD250|TRANSPORTE\|
~C|P13WM050|u|Equipo automático puerta corredera rodante|1045.42|020116|3|
~A|P13WM050|CORREDERA\AUTOMATICO\PUERTA\RODANTE\EQUIPO\|
~C|P13WS040|u|Fotocélula doble alimentación 50,00 m|201.64|020116|3|
~A|P13WS040|ALIMENTACION\FOTOCELULA\DOBLE\|
~C|P14DUI140|m2|Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2|83.76|150223|3|
~A|P14DUI140|LAMINADO\SEGURIDAD\VIDRIO\|
~C|P14EA220-03|m2|Doble acrist. control solar baja emis.6/16ar/4+4|135|010623|3|
~C|P14EA220-04|m2|Doble acristalamiento baja emisividad, 4+4/16/3+3.2|160|010623|3|
~C|P14GI050|m2|Espejo plateado 3 mm|13.95|020116|3|
~A|P14GI050|espejo\plata\|
~C|P14KC010|m|Canteado espejo|1.11|020116|3|
~A|P14KC010|espejo\cantear\|
~C|P14KW050|m|Sellado con silicona incolora|1.19|020116|3|
~A|P14KW050|SELLADO\SILICONA\INCOLORA\|
~C|P14KW060|m|Sellado con silicona neutra|1.19|020116|3|
~A|P14KW060|SELLADO\SILICONA\NEUTRA\|
~C|P14KW080|u|Taladro espejo hasta 10 mm|1.28|020116|3|
~A|P14KW080|taladro\espejo\|
~C|P14TW050|m|Perfil aluminio anodizado para paneles|13.58|020116|3|
~A|P14TW050|ánodo\panel\perfil\aluminio\|
~C|P14TW090|u|Junta EPDM exterior|1.18|020116|3|
~A|P14TW090|junta\exterior\|
~C|P14TW100|u|Junta EPDM interior|0.5|020116|3|
~A|P14TW100|junta\interior\|
~C|P14VIN|m2|Lámina vinilo|26.18|150223|3|
~C|P15EC020|u|Puente de prueba|20.57|020116|3|
~A|P15EC020|PUENTE\PRUEBA\|
~C|P17AA056|Ud|Arqueta polipropileno sin fondo 30x30 cm|4.95|090805|3|
~C|P17AR020|Ud|Armario. poliester 900x500x300|141.08|190919|3|
~T|P17AR020|Armario homologado para alojar contador de agua fría, de medidas 536x525x231 mm.|
~C|P17GS071|m|Tubo acero galvanizado (según compañía)|12.73|100715|3|
~C|P17GSA071|pp|Accesorios tubo acero galvanizado (según compañía)|0.52|100715|3|
~C|P17ISC080|u|Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"|5.96|020116|3|
~A|P17ISC080|UNION\TERMINAL\RAPIDA\LATON\|
~C|P17KA010|u|Sumidero sifónico acero inoxidable 10x10 cm|49.94|020116|3|
~A|P17KA010|sumidero\sifón\acero\inoxidable\|
~C|P17NL080|m.|Canalón galvanizado 1.5 mm|13.58|280417|3|
~A|P17NL080|canalón\pieza\laca\|
~C|P17SB030|u|Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas|27.41|020116|3|
~A|P17SB030|INOXIDABLE\TOMAS\AEREO\SIFONICO\|
~C|P17SW020|u|Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada|7.62|020116|3|
~A|P17SW020|JUNTA\CONEXION\LABIADA\INODORO\|
~C|P17VC010|m|Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm|1.81|020116|3|
~A|P17VC010|JUNTA\PEGADA\SERIE\|
~C|P17VC020|m|Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm|2.25|020116|3|
~A|P17VC020|JUNTA\PEGADA\SERIE\|
~C|P17VC030|m|Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm|2.88|020116|3|
~A|P17VC030|JUNTA\PEGADA\SERIE\|
~C|P17VC060|m.|TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM|16.75|270417|3|
~C|P17VC080|m|Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm|10.33|020116|3|
~A|P17VC080|tubo\junta\PVC\|
~C|P17VC090|m|Tubo PVC serie B junta pegada 200 mm|10.74|120118|3|
~A|P17VC090|junta\PVC\tubo\|
~C|P17VPA040|u|Abrazadera tubo PVC 110 mm|2.7|020116|3|
~A|P17VPA040|PVC\abrazadera\tubo\|
~C|P17VPA060|u|Abrazadera tubo PVC 160 mm|4.03|020116|3|
~A|P17VPA060|abrazadera\tubo\PVC\|
~C|P17VPA070|u|Abrazadera tubo PVC 200 mm|9.22|020116|3|
~A|P17VPA070|abrazadera\tubo\PVC\|
~C|P17VPC040|u|Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm|2.21|020116|3|
~A|P17VPC040|JUNTA\PEGADA\SERIE\|
~C|P17VPC060|u|Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm|4.61|020116|3|
~A|P17VPC060|PVC\codo\junta\|
~C|P17VPC080|u|Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 160 mm|10.99|020116|3|
~A|P17VPC080|codo\PVC\junta\|
~C|P17VPC085|u|Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 200 mm|21.57|020116|3|
~A|P17VPC085|junta\codo\PVC\|
~C|P17VPI060|u|Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm|7.79|020116|3|
~A|P17VPI060|junta\PVC\|
~C|P17VPI080|u|Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm|20.61|020116|3|
~A|P17VPI080|junta\PVC\|
~C|P17VPI090|u|Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 200 mm|47.35|020116|3|
~A|P17VPI090|junta\PVC\|
~C|P18CAW020|u|Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 l|66.38|020116|3|
~A|P18CAW020|PAPELERA\ACERO\BRILLO\HIGIENICA\|
~C|P18CAW080|u|Escobillero ABS blanco D=127 mm|6.07|020116|3|
~A|P18CAW080|BLANCO\ESCOBILLERO\|
~C|P18CB230|ud|Barra apoyo acero inox. 75 cm.|28.86|260209|3|
~A|P18CB230|inoxidable\acero\apoyo\barra\|
~C|P18CB260|ud|Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.|91.2|201014|3|
~A|P18CB260|apoyo\inoxidable\acero\barra\doble\|
~C|P18CDB030|u|Dispensador papel toalla bobina blanco|93.19|020116|3|
~A|P18CDB030|PAPEL\ACERO\BOBINA\DISPENSADOR\BLANCO\TOALLA\|
~C|P18CDI010|u|Dispensador papel higiénico industrial epoxi blanco|31.31|020116|3|
~A|P18CDI010|PAPEL\EPOXI\HIGIENICO\DISPENSADOR\BLANCO\INDUSTRIAL\|
~C|P18CJP010|u|Dosificador jabón manual 1 l ABS blanco|28.48|020116|3|
~A|P18CJP010|MANUAL\DOSIFICADOR\BLANCO\JABON\|
~C|P21RR010|m2|Rejilla instalaciones|193.3|240417|3|
~A|P21RR010|rejilla\|
~C|P23FF300|ud|Señal aluminio interior|29.64|180417|3|
~C|P23FM120|ud|P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm|164.1|281219|3|
~C|P23PB020|u|Barra antipánico puerta 2 hojas estándar|227.78|150223|3|
~A|P23PB020|barra\pánico\puerta\hoja\estándar\|
~C|P23PM010|u|Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 3/4 (hoja máx. 1100 mm)|37.3|020116|3|
~A|P23PM010|máximo\cierrapuerta\fuerza\hoja\muelle\|
~C|P23PM020|u|Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)|88.73|150223|3|
~A|P23PM020|FUERZA\CIERRAPUERTAS\MUELLE\|
~C|P25ES080|l|Pintura plástica exterior/interior alta adherencia|5.6|191222|3|
~A|P25ES080|adherencia\pintura\plástico\alto\|
~C|P25JA100|l|Esmalte laca poliuretano satinada color|13.33|150316|3|
~A|P25JA100|color\poliuretano\laca\satinado\esmalte\|
~C|P25OU030|l|Imprimación epoxidica 2 componentes|12.9|301214|3|
~A|P25OU030|COMPONENTES\IMPRIMACION\EPOXIDICA\|
~C|P25OU060|l|Minio de plomo marino|11.7|150316|3|
~A|P25OU060|minio\plomo\|
~C|P25OU080|l|Minio electrolítico|9.63|191222|3|
~A|P25OU080|electrolítico\minio\|
~C|P25OZ040|l|Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior|10.68|191222|3|
~A|P25OZ040|fijación\emulsión\|
~C|P25PF020|l|Pintura intumescente para metal/madera/obra|9.1|301214|3|
~A|P25PF020|METAL\MADERA\INTUMESCENTE\PINTURA\|
~C|P25WW220|ud|Pequeño material|1.2|191222|3|
~A|P25WW220|material\|
~C|P26TPB050|m|Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=25 mm|0.77|201114|3|
~A|P26TPB050|POLIETILENO\TUBERIA\|
~C|P27SAA60|ud|Marco y tapa de fundición 60x60 cm|15.73|220414|3|
~C|P30EBB005|u|Montaje juego canastas abatibles en techo (2 ud)|1978.9|290917|3|
~A|P30EBB005|JUEGO\MONTAJE\ABATIBLES\CANASTAS\TECHO\|
~C|P30EBB006|u|Estruct. aux. montaje canastas abat. techo cerchas d>5,50 m (2ud|1688.35|290917|3|
~A|P30EBB006|MONTAJE\ESTRUCT\CERCHAS\CANASTAS\TECHO\|
~C|P30EBB020|u|Juego canastas abat. techo motoriz. multitubo metac. 15 mm aro b|10984.63|280917|3|
~A|P30EBB020|JUEGO\MULTITUBO\METAC\CANASTAS\MOTORIZ\TECHO\|
~C|P30EBL120|u|Juego porterías fútbol sala / balonmano antivandálica acero (2 u|1701.76|190917|3|
~A|P30EBL120|BALONMANO\ACERO\JUEGO\FUTBOL\ANTIVANDALICA\PORTERIAS\|
~C|P30EG010|ud|Anclaje acero galvanizado|25.83|260209|3|
~A|P30EG010|galvanizar\anclaje\acero\|
~C|P30EG020|ud|Espaldera doble pino melis|130.88|140118|3|
~A|P30EG020|melis\pino\espaldera\doble\|
~C|P30EV081ENC|m|Encimera tablero estr. resinas 12 mm|70.88|270417|3|
~C|P30PM060|ud|Material de fijación|0.59|070208|3|
~C|P30PM060ESTR|m|Estructura acero galvanizado fijación encimera|23.2|271216|3|
~C|P30PW310|ud|Tornillo c/tuerca o taco acero galv.|0.74|260209|3|
~A|P30PW310|taco\tornillo\galvanizar\acero\|
~C|P30ZW080|ud|Taco expansión-tornillo met.|2.59|260209|3|
~A|P30ZW080|taco\metal\|
~C|P31BA010|u|Acometida provisional fontanería a caseta|104.68|020116|3|
~A|P31BA010|ACOMETIDA\PROVISIONAL\FONTANERIA\CASETA\|
~C|P31BA020|u|Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja|570.07|020116|3|
~A|P31BA020|ZANJA\ACOMETIDA\SANEAMIENTO\PROVISIONAL\CASETA\|
~C|P31BC070|u|Alquiler mes caseta prefabricada aseo 5,98x2,45 m|250.48|020116|3|
~A|P31BC070|PREFABRICADA\ALQUILER\CASETA\|
~C|P31BC130|u|Alquiler mes caseta almacén 7,92x2,45 m|128.05|020116|3|
~A|P31BC130|ALQUILER\CASETA\ALMACEN\|
~C|P31BC180|u|Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m|209|020116|3|
~A|P31BC180|OFICINA\ALQUILER\CASETA\|
~C|P31BC190|u|Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m|178.05|020116|3|
~A|P31BC190|ALQUILER\COMEDOR\CASETA\|
~C|P31BC340-01|u|Transporte 30 km entrega y recogida 1 módulo|216.19|120819|3|
~A|P31BC340-01|RECOGIDA\TRANSPORTE\MODULO\ENTREGA\|
~C|P31BM010|u|Percha para aseos o duchas|6.35|020116|3|
~A|P31BM010|ASEOS\DUCHAS\PERCHA\|
~C|P31BM020|u|Portarrollos industrial con cerradura|23.76|020116|3|
~A|P31BM020|PORTARROLLOS\INDUSTRIAL\CERRADURA\|
~C|P31BM030|u|Espejo vestuarios y aseos|31.43|020116|3|
~A|P31BM030|ASEOS\VESTUARIOS\ESPEJO\|
~C|P31BM040|u|Dosificador jabón líquido|26.24|020116|3|
~A|P31BM040|DOSIFICADOR\LIQUIDO\JABON\|
~C|P31BM050|u|Jabón líquido desinfectante 1 l|30.06|020116|3|
~A|P31BM050|DESINFECTANTE\LIQUIDO\JABON\|
~C|P31BM060|u|Dispensador de papel toalla|27.41|020116|3|
~A|P31BM060|PAPEL\DISPENSADOR\TOALLA\|
~C|P31BM070|u|Secamanos eléctrico|131.2|020116|3|
~A|P31BM070|SECAMANOS\ELECTRICO\|
~C|P31BM080|u|Horno microondas 18 l 700 W|115.98|020116|3|
~A|P31BM080|MICROONDAS\HORNO\|
~C|P31BM090|u|Taquilla metálica individual|94.46|020116|3|
~A|P31BM090|METALICA\TAQUILLA\INDIVIDUAL\|
~C|P31BM100|u|Mesa melamina para 10 personas|186.45|020116|3|
~A|P31BM100|PERSONAS\MELAMINA\|
~C|P31BM110|u|Banco madera para 5 personas|104.09|020116|3|
~A|P31BM110|BANCO\MADERA\PERSONAS\|
~C|P31BM120|u|Depósito-cubo basuras|13.06|020116|3|
~A|P31BM120|DEPOSITO\BASURAS\|
~C|P31BM130|u|Botiquín de urgencias|57.14|020116|3|
~A|P31BM130|BOTIQUIN\URGENCIAS\|
~C|P31BM140|u|Camilla portátil evacuaciones|126.91|020116|3|
~A|P31BM140|EVACUACIONES\PORTATIL\CAMILLA\|
~C|P31BM160|u|Radiador eléctrico 1000 W|37.32|020116|3|
~A|P31BM160|RADIADOR\ELECTRICO\|
~C|P31BM170|u|Reposición de botiquín|19.41|020116|3|
~A|P31BM170|BOTIQUIN\REPOSICION\|
~C|P31CA030|u|Tapa provisional arqueta 63x63 cm|12.11|020116|3|
~A|P31CA030|PROVISIONAL\ARQUETA\|
~C|P31CA070|u|Tapa provisional arqueta 80x80 cm|14.76|020116|3|
~A|P31CA070|PROVISIONAL\ARQUETA\|
~C|P31CB010|u|Puntal metálico telescópico 3 m|17.64|020116|3|
~A|P31CB010|METALICO\PUNTAL\TELESCOPICO\|
~C|P31CB030|u|Guardacuerpos metálico|12.45|020116|3|
~A|P31CB030|METALICO\GUARDACUERPOS\|
~C|P31CB070|m3|Tablón madera pino 20x7 cm|276.97|020116|3|
~A|P31CB070|MADERA\TABLON\|
~C|P31CB080|m3|Tabloncillo madera pino 20x5 cm|272.38|020116|3|
~A|P31CB080|TABLONCILLO\MADERA\|
~C|P31CB090|m3|Tabla madera pino 15x5 cm|260.45|020116|3|
~A|P31CB090|MADERA\TABLA\|
~C|P31CB170|m|Valla estándar chapa galvanizada 2 m|26.18|020116|3|
~A|P31CB170|ESTANDAR\VALLA\GALVANIZADA\CHAPA\|
~C|P31CB180|m|Valla enrejado móvil 3,5x2 m|22.66|020116|3|
~A|P31CB180|ENREJADO\VALLA\MOVIL\|
~C|P31CB200|u|Pie de hormigón con 4 agujeros|4.05|020116|3|
~A|P31CB200|AGUJEROS\HORMIGON\|
~C|P31CB210|u|Puerta chapa galvanizada 4x2 m|950.6|020116|3|
~A|P31CB210|PUERTA\GALVANIZADA\CHAPA\|
~C|P31CB220|u|Puerta chapa galvanizada 1x2 m|261.21|020116|3|
~A|P31CB220|PUERTA\GALVANIZADA\CHAPA\|
~C|P31CB290|m|Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm|1.7|020116|3|
~A|P31CB290|PUNTAL\|
~C|P31CB300|kg|Puntas planas acero 20x100 mm|1.11|020116|3|
~A|P31CB300|PLANAS\ACERO\PUNTAS\|
~C|P31CB310|m|Pasamanos tubo D=50 mm|6.01|020116|3|
~A|P31CB310|PASAMANOS\|
~C|P31CB330|m2|Plancha de acero de e=12 mm|4.72|020116|3|
~A|P31CB330|ACERO\PLANCHA\|
~C|P31CB340|u|Cápsula y tapa para guardacuerpos|0.57|020116|3|
~A|P31CB340|CAPSULA\GUARDACUERPOS\|
~C|P31CE010|u|Lámpara portátil mano|15.18|020116|3|
~A|P31CE010|LAMPARA\PORTATIL\|
~C|P31CE020|m|Cable cobre desnudo D=35 mm|1.88|020116|3|
~A|P31CE020|DESNUDO\COBRE\CABLE\|
~C|P31CE035|m|Manguera flexible 750 V 4x6 mm2|3.89|020116|3|
~A|P31CE035|FLEXIBLE\MANGUERA\|
~C|P31CE040|m|Pica cobre para toma tierra 14,3 mm|14.61|020116|3|
~A|P31CE040|TIERRA\COBRE\|
~C|P31CE050|u|Grapa para pica|3.08|020116|3|
~A|P31CE050|GRAPA\|
~C|P31CE170|u|Cuadro de obra 63 A Modelo 1|2040.15|020116|3|
~A|P31CE170|CUADRO\MODELO\|
~C|P31CI020|u|Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B|49.88|020116|3|
~A|P31CI020|POLVO\EXTINTOR\|
~C|P31CI040|u|Extintor CO2 2 kg acero 34B|99.13|020116|3|
~A|P31CI040|ACERO\EXTINTOR\|
~C|P31CM120|u|Consola de hormigonado|38.97|020116|3|
~A|P31CM120|CONSOLA\HORMIGONADO\|
~C|P31CM140|u|Plataforma metálica de trabajo 3,00 m|121|020116|3|
~A|P31CM140|PLATAFORMA\TRABAJO\METALICA\|
~C|P31CR010|m|Malla plástica stopper 1,00 m|0.51|020116|3|
~A|P31CR010|MALLA\STOPPER\PLASTICA\|
~C|P31CR030|m2|Red seguridad poliamida 10x10 cm|2.98|020116|3|
~A|P31CR030|POLIAMIDA\SEGURIDAD\|
~C|P31CR150|u|Gancho montaje red D=10 mm|0.2|020116|3|
~A|P31CR150|GANCHO\MONTAJE\|
~C|P31CR160|m2|Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2|0.48|020116|3|
~A|P31CR160|MALLAZO\|
~C|P31CR210|m|Cuerda de unión redes de seguridad|0.49|020116|3|
~A|P31CR210|UNION\REDES\SEGURIDAD\CUERDA\|
~C|P31CR230|u|Tapón protector puntas acero tipo seta|0.08|020116|3|
~A|P31CR230|TAPON\ACERO\PUNTAS\PROTECTOR\|
~C|P31IA030|u|Casco seguridad con rueda|10.76|020116|3|
~A|P31IA030|RUEDA\CASCO\SEGURIDAD\|
~C|P31IA090|u|Casco + pantalla soldador|18.17|020116|3|
~A|P31IA090|CASCO\PANTALLA\SOLDADOR\|
~C|P31IA110|u|Gafas soldar oxiacetilénica|6.11|020116|3|
~A|P31IA110|SOLDAR\GAFAS\OXIACETILENICA\|
~C|P31IA120|u|Gafas protectoras|9.62|020116|3|
~A|P31IA120|GAFAS\PROTECTORAS\|
~C|P31IA160|u|Semi-mascarilla 2 filtros|114.66|020116|3|
~A|P31IA160|FILTROS\MASCARILLA\|
~C|P31IA170|u|Mascarilla celulosa desechable|1.68|020116|3|
~A|P31IA170|DESECHABLE\MASCARILLA\CELULOSA\|
~C|P31IA180|u|Filtro antipolvo|1.94|020116|3|
~A|P31IA180|FILTRO\ANTIPOLVO\|
~C|P31IA190|u|Cascos protectores auditivos|13.07|020116|3|
~A|P31IA190|PROTECTORES\CASCOS\AUDITIVOS\|
~C|P31IA200|u|Juego tapones antirruido espuma poliuretano|0.49|020116|3|
~A|P31IA200|ESPUMA\JUEGO\POLIURETANO\ANTIRRUIDO\TAPONES\|
~C|P31IC030|u|Cinturón portaherramientas|18.39|020116|3|
~A|P31IC030|PORTAHERRAMIENTA\CINTURON\|
~C|P31IC040|u|Camiseta blanca|4.86|020116|3|
~A|P31IC040|CAMISETA\BLANCA\|
~C|P31IC050|u|Peto de trabajo poliéster-algodón|14.71|020116|3|
~A|P31IC050|ALGODON\TRABAJO\POLIESTER\|
~C|P31IC060|u|Chaleco de trabajo poliéster-algodón|13.86|020116|3|
~A|P31IC060|CHALECO\ALGODON\TRABAJO\POLIESTER\|
~C|P31IC070|u|Mono de trabajo poliéster-algodón|18.5|020116|3|
~A|P31IC070|ALGODON\TRABAJO\POLIESTER\|
~C|P31IC090|u|Traje impermeable 2 piezas PVC|10.34|020116|3|
~A|P31IC090|PIEZAS\TRAJE\IMPERMEABLE\|
~C|P31IC110|u|Impermeable 3/4 plástico|9.62|020116|3|
~A|P31IC110|PLASTICO\IMPERMEABLE\|
~C|P31IC140|u|Mandil cuero para soldador|10.54|020116|3|
~A|P31IC140|MANDIL\CUERO\SOLDADOR\|
~C|P31IC150|u|Peto reflectante amarillo/naranja|4.21|020116|3|
~A|P31IC150|REFLECTANTE\AMARILLO\NARANJA\|
~C|P31IM050|u|Par guantes neopreno|2.12|020116|3|
~A|P31IM050|GUANTES\NEOPRENO\|
~C|P31IM060|u|Par guantes nitrilo amarillo|1.38|020116|3|
~A|P31IM060|GUANTES\NITRILO\AMARILLO\|
~C|P31IM070|u|Par guantes uso general serraje|2.75|020116|3|
~A|P31IM070|GUANTES\SERRAJE\GENERAL\|
~C|P31IM100|u|Par guantes para soldador|3.19|020116|3|
~A|P31IM100|GUANTES\SOLDADOR\|
~C|P31IM110|u|Par guantes aislamiento 5000 V|31.91|020116|3|
~A|P31IM110|GUANTES\AISLAMIENTO\|
~C|P31IM130|u|Par guantes resistentes altas temperatura|18.53|020116|3|
~A|P31IM130|GUANTES\RESISTENTES\TEMPERATURA\ALTAS\|
~C|P31IP010|u|Par botas altas de agua (negras)|8.18|020116|3|
~A|P31IP010|BOTAS\NEGRAS\ALTAS\|
~C|P31IP060|u|Par botas de agua de seguridad|15.67|020116|3|
~A|P31IP060|BOTAS\SEGURIDAD\|
~C|P31IP080|u|Par botas aislantes 5000 V|77.14|020116|3|
~A|P31IP080|BOTAS\AISLANTES\|
~C|P31IP090|u|Par polainas para soldador|5.07|020116|3|
~A|P31IP090|POLAINAS\SOLDADOR\|
~C|P31IS430|u|Dispositivo anticaídas trabajo vertical deslizante + eslinga 90|92.68|020116|3|
~A|P31IS430|TRABAJO\DESLIZANTE\ANTICAIDAS\VERTICAL\ESLINGA\DISPOSITIVO\|
~C|P31IS450|u|Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante +|125.91|020116|3|
~A|P31IS450|HORIZONTAL\TRABAJO\DESLIZANTE\ANTICAIDAS\VERTICAL\ESLINGA\DISPOSITIVO\|
~C|P31IS460|u|Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante do|149.58|020116|3|
~A|P31IS460|HORIZONTAL\TRABAJO\DESLIZANTE\ANTICAIDAS\DOBLE\VERTICAL\FUNCION\DISPOSITIVO\|
~C|P31IS500|u|Enrollador 30 m de cable|1043.26|020116|3|
~A|P31IS500|ENROLLADOR\CABLE\|
~C|P31IS530|u|Enrollador 2,5 m de cinta|161.72|020116|3|
~A|P31IS530|ENROLLADOR\CINTA\|
~C|P31IS540|u|Anticaídas sobre cable 8 mm|114.5|020116|3|
~A|P31IS540|ANTICAIDAS\CABLE\|
~C|P31IS640|m|Cuerda nailon 14 mm|2.3|020116|3|
~A|P31IS640|NAILON\CUERDA\|
~C|P31IS680|u|Rollo 20 m drisse 11 mm + mosquetón|113.31|020116|3|
~A|P31IS680|ROLLO\MOSQUETON\DRISSE\|
~C|P31IS690|u|Trípode acero telescópico con polea|758.09|020116|3|
~A|P31IS690|POLEA\ACERO\TRIPODE\TELESCOPICO\|
~C|P31IS700|u|Columna giratoria portátil|2425.53|020116|3|
~A|P31IS700|PORTATIL\COLUMNA\GIRATORIA\|
~C|P31IS710|u|Punto de anclaje fijo|18.3|020116|3|
~A|P31IS710|PUNTO\ANCLAJE\|
~C|P31IS720|u|Anclaje para cabrestante|25.32|020116|3|
~A|P31IS720|ANCLAJE\CABRESTANTE\|
~C|P31IS830|u|Equipo trabajo vertical y horizontal|240.04|020116|3|
~A|P31IS830|HORIZONTAL\TRABAJO\VERTICAL\EQUIPO\|
~C|P31IS850|u|Equipo construcciones metálicas|420.3|020116|3|
~A|P31IS850|METALICAS\CONSTRUCCIONES\EQUIPO\|
~C|P31IS860|u|Tubo cónico perdido|8.65|020116|3|
~A|P31IS860|PERDIDO\CONICO\|
~C|P31IS870|u|Conjunto 1 percha + 1 eslinga + 1 arnés|319.83|020116|3|
~A|P31IS870|ARNES\ESLINGA\PERCHA\CONJUNTO\|
~C|P31SB010|m|Cinta balizamiento bicolor 8 cm|0.07|020116|3|
~A|P31SB010|BALIZAMIENTO\BICOLOR\CINTA\|
~C|P31SB030|m|Banderola señalización reflectante|0.74|020116|3|
~A|P31SB030|REFLECTANTE\SEÑALIZACION\BANDEROLA\|
~C|P31SB040|u|Boya destellante con soporte|28.88|020116|3|
~A|P31SB040|DESTELLANTE\SOPORTE\|
~C|P31SB090|u|Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm|27.92|020116|3|
~A|P31SB090|PIQUETA\BLANCO\|
~C|P31SB100|u|Piqueta 10x10x40 cm|6.4|020116|3|
~A|P31SB100|PIQUETA\|
~C|P31SC020|u|Cartel PVC señalización extintor/boca incendios|9.25|020116|3|
~A|P31SC020|INCENDIOS\SEÑALIZACION\EXTINTOR\CARTEL\|
~C|P31SC030|u|Panel completo PVC 700x1000 mm|16.1|020116|3|
~A|P31SC030|PANEL\COMPLETO\|
~C|P31SV010|u|Señal triangular L=70 cm reflexivo RA-1|58.75|020116|3|
~A|P31SV010|TRIANGULAR\SEÑAL\REFLEXIVO\|
~C|P31SV030|u|Señal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1|58.42|020116|3|
~A|P31SV030|SEÑAL\REFLEXIVO\CUADRADA\|
~C|P31SV060|u|Señal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1|72.03|020116|3|
~A|P31SV060|OCTOGONAL\SEÑAL\REFLEXIVO\|
~C|P31SV070|u|Bandera de obra|7.78|020116|3|
~A|P31SV070|BANDERA\|
~C|P31SV080|u|Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m|23.31|020116|3|
~A|P31SV080|GALVANIZADO\POSTE\|
~C|P31SV090|u|Paleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria|20.57|020116|3|
~A|P31SV090|OBLIGATORIA\MANUAL\CARAS\PALETA\DIRECCION\|
~C|P31SV100|u|Panel dirección reflectante 164x45 cm|159.54|020116|3|
~A|P31SV100|REFLECTANTE\PANEL\DIRECCION\|
~C|P31SV110|u|Soporte panel dirección metálico|16.97|020116|3|
~A|P31SV110|METALICO\PANEL\SOPORTE\DIRECCION\|
~C|P31SV120|u|Placa informativa PVC 50x30 cm|8.11|020116|3|
~A|P31SV120|PLACA\INFORMATIVA\|
~C|P31SV160|u|Trípode plegable para señal 70-90 cm o d= 60cm|38.16|270318|3|
~A|P31SV160|TRIPODE\SEÑAL\PLEGABLE\|
~C|P31W010|u|Coste mensual comité seguridad|154.82|020116|3|
~A|P31W010|SEGURIDAD\COMITE\MENSUAL\COSTE\|
~C|P31W020|u|Coste mensual conservación|164.46|020116|3|
~A|P31W020|CONSERVACION\MENSUAL\COSTE\|
~C|P31W030|u|Coste mensual limpieza-desinfección|154.21|020116|3|
~A|P31W030|DESINFECCION\MENSUAL\LIMPIEZA\COSTE\|
~C|P31W040|u|Coste mensual formación seguridad|93.96|020116|3|
~A|P31W040|FORMACION\SEGURIDAD\MENSUAL\COSTE\|
~C|P31W050|u|Reconocimiento médico básico I|86.74|020116|3|
~A|P31W050|RECONOCIMIENTO\MEDICO\BASICO\|
~C|P33U160|m2|Sistema Cáviti C-40 750x500 mm|15.71|191222|3|
~A|P33U160|caviti\|
~C|P34EP130|u|Tablero de corcho 200x100 cm|116.75|020116|3|
~A|P34EP130|TABLERO\CORCHO\|
~C|P34IC010|m2|Panel cabina sanit.comp. e=13 mm|60.83|190218|3|
~A|P34IC010|compresor\cabina\panel\|
~C|P34IC011|u|pp de herrajes y accesorios|5.97|190218|3|
~C|P34OA050|u|Perchero de pared 8 colgadores|30.36|260123|3|
~A|P34OA050|COLGADORES\PERCHERO\|
~C|PALARM#||INSTALACIÓN ALARMA|3132.8|280809|0|
~D|PALARM#|DANTIDE\1\5\DANTINST3\1\275\DAINTBUSA\1\450\DANTI\1\1\|
~C|PERFILINTERLU|m2|Sistema completo perfilería interlude HRC-XL2, con axiom transit|9.5|251117|3|
~C|PERLA60X60|m2|Falso techo Armstrong perla 600x600mm blanco|18.19|251117|3|
~C|PERSLU|m|Perfil aluminio tipo Schluter|1.08|061217|3|
~C|PM0100|%|Pequeño Material|1|270318|0|
~A|PM0100|MATERIAL\PEQUEÑO\|
~C|PM2000a|%|Pequeño Material|20|270318|0|
~A|PM2000a|MATERIAL\PEQUEÑO\|
~C|PO5CGP140P|m2|Arcelor  Trapeza 7.96.54T  de 0,75  mm perf|53.67|180919|3|
~C|PP01|Ud|Puerta de una hoja de 210X105X4,5 cm, contrachapada HPL|298.18|270919|3|
~C|PP010|ud|repercusión de rejilla|116.89|120118|3|
~C|PP01A|m2|Puerta de registro e=4,5 cm, contrachapada HPL|94.23|281219|3|
~C|PP02|Ud|Cerco TELESCOPICO de alumino hasta 30 cm.|106.16|200417|3|
~C|PP03|Ud|Precerco madera|13.14|111209|3|
~C|PP04|Ud|Tope|10.4|111209|3|
~C|PP05|m|Tapajuntas|2.39|111209|3|
~C|PP06|Ud|Pernio|5.97|111209|3|
~C|PP07|Ud|Tornillo de acero 19/22 mm.|0.02|111209|3|
~C|PP08|Ud|Cerradura maestreada (2 niveles) de embutir, frente, accesorios|59.64|111209|3|
~C|PP09|Ud|Manivela acero inoxidable mate TESA SENA VECTOR INOX AISI 304|33.4|111209|3|
~C|PP10|ud|suplemento insonorización|193.7|221222|3|
~C|PPLA1125195|m2|PLADUR®  FON R Alternada 8/12/50 BC x2.000|16.75|260417|3|
~C|PPLAREF|u|Repercusión refuerzo estructura|3.58|180919|3|
~C|PPLC-P015999|m²|TABLERO MADERA MDF 16 MM|9.43|160519|3|
~C|PROD#||PRODUCCION DE CALOR|128412.44|230702|0|
~D|PROD#|CALDER\1\1\BOMBB\1\1\24.01.03\1\1\V3VV\1\1\REG\1\1\REGGIM\1\1\|
~C|PS0500|%|Puntos singulares|11|151019|0|
~A|PS0500|PUNTOS\SINGULARES\|
~C|PUU15366|kg|Puente de unión de dos componentes|9.42|140223|3|
~C|PVPRIM2##||Parque V ESO II 072023_01|2795333|310100|0|
~D|PVPRIM2##|C1\1\1\C2\1\1\C3\1\1\C4\1\1\C5\1\1\C6\1\1\C7\1\1\C8\1\1\C9\1\1\C10\1\1\C11\1\1\C12\1\1\C13\1\1\T14\1\1\T15\1\1\ELEC\1\1\BT\1\1\AFINES\1\1\CALEF\1\1\GAS\1\1\FOTOV\1\1\T21\1\1\T22\1\1\T23\1\1\T24\1\1\|
~C|R08TA020A|m2|PAVIMENTO VISUAL Y TÁCTIL|90.39|020116|0|
~D|R08TA020A|O01OA070\1\0.015\O01OA030\1\0.015\P08WB010X\1\1.04\P01FA405\1\4.2\P01FJ130A\1\0.111\P08WB100\1\4\|
~A|R08TA020A|superficie\piedra\cara\mecánico\medio\fino\construcción\abujardado\granito\|
~T|R08TA020A|Pavimento de baldosa de gres fino porcelánico, de formato cuadrado de 20x20 cm. con formas geométicas en relieve, conforme SUA-9, apartado 2.2.4, y  SUA-1, apartado 4.2.3, tipo KXWS-Straight Direction Code o similar, de Autonomy03, en color a determinar por la D.F., recibidas con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Rapimax, de Butech, C2E según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4, de Butech, tipo CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. Incluso  crucetas de PVC, de junta mínima, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra
Medida la superficie colocada.|
~C|RADIADORES#||RADIADORES|24529.8|300709|0|
~D|RADIADORES#|UCRAD\1\923\UCRAD60\1\42\URADVAL\1\60\URADVALTER\1\2\URADV2V\1\20\URADTERMOSBUS\1\0\URADCAB\1\20\|
~C|RCKS#||FIBRA Y ELECTRÓNICA DE RED|6818.08|100715|0|
~D|RCKS#|TEL 2.2.5\1\140\TEL 2.2.5.1\1\2\TEL 2.3.1\1\3\TEL 2.3.5\1\3\TEL 2.3.6\1\6\TEL 2.3.7\1\1\|
~E|REDUCIDO|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~C|REG#||REGULACIÓN|17974.55|120814|0|
~D|REG#|DREGSALACAL\1\1\DREGECSE\1\1\DREGECSI\1\2\DREGECSV\1\2\DSONCLACO\1\20\DREGECSI100\1\1\DREGMANDOCON\1\1\DREGCABLEADO\1\100\DREGCABLEADOE\1\1\DREGPROG\1\1\DREGCABSON\1\1\DREDCONF\1\1\|
~C|REGGIM#||REGULACIÓN GIMNASIO|17085.11|240702|0|
~D|REGGIM#|DCAVM065\1\5\DCALLE\1\1\DCAPIC\1\2\DREGECSI\1\1\DREGAMP\1\1\DREGCAMSP\1\4\DREGECPRES\1\6\DREGECSV300\1\4\DREGECOMP\1\6\DREGEDES\1\1\DREGCABLEADO\1\100\DREGCABLEGIM\1\1\DEXT03\1\1\DCATAN065\1\100\DCAAACE065\1\20\DCAAACI065\1\80\DCCZZPU\1\2\|
~C|REGULADORES#||REGULACIÓN AIRE|6043.3|140617|0|
~D|REGULADORES#|DCREGPLAS125_\1\2\DCREGVRA200_\1\6\DCREGVRA250_\1\14\DREGCABSOND\1\20\|
~C|REJILLAS#||REJILLAS DE AIRE|5205.22|270809|0|
~D|REJILLAS#|RSCIB6900_12I\1\2\RSCIB6900_12R\1\2\RSCIB1100_75I\1\14\RSCIB1100_75R\1\14\RSCIB525125I\1\6\RSCIB525125R\1\6\DTOBERA175\1\6\DCCARPA0010\1\4\|
~C|RSCIB1100_75I|Ud|REJA SCHAKO IB-Q-2-1025x125-N-L000_SB-9010-VM-ER1|67.6|200515|0|
~D|RSCIB1100_75I|UAMCL1\1\0.5\UAMCLA\1\0.5\USCIB1100_75I\1\1\UCCAFLA200\1\1\|
~T|RSCIB1100_75I|Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo  IB-Q-2-1025x125-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|RSCIB1100_75R|Ud|REJA SCHAKO IB-Q-1-1025x125-N-L000_SB-9010-VM-ER1|60.91|140617|0|
~D|RSCIB1100_75R|UAMCL1\1\0.5\UAMCLA\1\0.5\USCIB1100_75R\1\1\|
~T|RSCIB1100_75R|Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo  IB-Q-2-1025x125-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|RSCIB525125I|Ud|REJA SCHAKO IB-Q-2-525x125-N-L000_SB-9010-VM-ER1|52.38|200515|0|
~D|RSCIB525125I|UAMCL1\1\0.5\UAMCLA\1\0.5\USCIB252125R\1\1\UCCAFLA200\1\1\|
~T|RSCIB525125I|Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo  IB-Q-2-525x125-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|RSCIB525125R|Ud|REJA SCHAKO IB-Q-1-525x125-N-L000_SB-9010-VM-ER1|48.49|140617|0|
~D|RSCIB525125R|UAMCL1\1\0.5\UAMCLA\1\0.5\USCIB525125\1\1\|
~T|RSCIB525125R|Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo  IB-Q-2-525x125-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|RSCIB6900_12I|Ud|REJA SCHAKO IB-Q-2-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1|50.14|200515|0|
~D|RSCIB6900_12I|UAMCL1\1\0.5\UAMCLA\1\0.5\USCIB6900_12I\1\1\UCCAFLA200\1\1\|
~T|RSCIB6900_12I|Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-Q-2-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso tramo de conducto circular flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. La rejilla se conectará mediante plenum de lana de vidrio (no incluidos en esta partida) y conducto flexible aislado. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|RSCIB6900_12R|Ud|REJA SCHAKO IB-Q-1-325x75-N-L000_SB-9010-VM-ER1|46.53|140617|0|
~D|RSCIB6900_12R|UAMCL1\1\0.5\UAMCLA\1\0.5\USCIB6900_12R\1\1\|
~T|RSCIB6900_12R|Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo  IB-Q-1-325x75-N-L000-9010-VM-ER1, fabricada en chapa de acero y pintada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|RUB. RADIADOR#||TUBERÍAS RADIADORES|35339.43|240702|0|
~D|RUB. RADIADOR#|DCATAN050\1\48\DCAAACI050\1\16\DCAAACE050\1\32\DCATAN040\1\80\DCAAACI040\1\80\DCATAN032\1\94\DCAAACI032\1\94\DCATAN025\1\48\DCAAACI025\1\48\DCATAN020\1\580\DCAAACI020\1\580\DCATAN015\1\810\DCAAACI015\1\810\DCCZV20\1\6\DCCZZPU\1\2\DCAVM040\1\9\DKFLOW040\1\3\|
~C|S01A020|m|ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2|6.58|020116|0|
~D|S01A020|O01OB200\1\0.1\P31CE035\1\1.1\|
~A|S01A020|INSTALADA\TENSION\FLEXIBLE\INCORPORANDO\CONDUCTOR\TIERRA\NOMINAL\ACOMETIDA\PROVISIONAL\ELECTRICIDAD\CUADRO\ELECTRICA\FIJADA\MANGUERA\COLOR\APOYOS\INTERMEDIOS\VERDE\FORMADA\CASETA\AMARILLO\GENERAL\|
~T|S01A020|Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.|
~C|S01A030|u|ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm|139.23|020116|0|
~D|S01A030|O01OB170\1\1.5\P31BA010\1\1\|
~A|S01A030|LONGITUD\TERMINADA\POLIETILENO\TAPON\PIEZAS\FUNCIONANDO\MUNICIPAL\FUNDICION\ACOMETIDA\INCLUIR\POTABLE\DERECHOS\PROVISIONAL\ATMOSFERAS\PAVIMENTO\DENSIDAD\ESPECIALES\DIAMETRO\FONTANERIA\CONEXION\MAXIMA\COLLARIN\ROTURA\PRESION\ROSCADO\GENERAL\PERMISOS\|
~T|S01A030|Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.|
~C|S01A040|u|ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA|611.52|020116|0|
~D|S01A040|O01OB170\1\1.8\P31BA020\1\1\|
~A|S01A040|INTERIOR\FORMACION\TUBERIA\TAPADO\CONSISTENCIA\ZANJA\DISTANCIA\PUNTO\MANUAL\JUNTA\MUNICIPAL\ACOMETIDA\INCLUIR\SANEAMIENTO\PROVISIONAL\ZANJAS\PAVIMENTO\COMPRESOR\CAMPANA\DIAMETRO\TERRENOS\HORMIGON\POSTERIOR\COLOCACION\MAXIMA\ROTURA\MEDIOS\FORMADA\CASETA\REPOSICION\GENERAL\EXCAVACION\ENCHUFE\|
~T|S01A040|Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.|
~C|S01B060A|mes|ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2|270.61|020116|0|
~D|S01B060A|O01OA070\1\0.085\P31BC070\1\1\P31BC340-01\1\0.085\|
~A|S01B060A|TURCAS\TERMO\RECOGIDA\TURCA\VENTANA\TUBERIA\CORREDERA\CONTRACHAPADO\ASEOS\AISLAMIENTO\AUTOMATICO\HIDROFUGO\PREFABRICADA\CERRAMIENTO\DUCHA\DESGASTE\TRANSPORTE\CORROSIONES\ANODIZADO\AISLANTE\ESTRUCTURA\HIELO\INSTALACION\PUERTA\BLANCO\MADERA\MONOFASICA\MODULO\PLACAS\TERMINACION\RESISTENTE\CORTINA\ELECTRICA\GALVANIZADA\EXPANDIDO\FIBRA\ANTIDESLIZANTE\POLIBUTILENO\SUELO\ENTREGA\VIDRIO\CAMION\ELECTRICO\PINTADA\ALQUILER\CUATRO\ALUMINIO\PINTURA\FENOLITICA\POLIESTIRENO\PILETA\GRIFOS\CASETA\CHAPA\INCRUSTACIONES\VUELTA\|
~T|S01B060A|Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S01B120A|mes|ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2|148.18|020116|0|
~D|S01B120A|O01OA070\1\0.085\P31BC130\1\1\P31BC340-01\1\0.085\|
~A|S01B120A|PERFIL\INTERIOR\RECOGIDA\VENTANA\ACERO\PRELACADO\HIDROFUGO\PREFABRICADA\CERRAMIENTO\TRAPEZOIDAL\TRANSPORTE\CRISTAL\ESTRUCTURA\PUERTA\PERFILES\MODULO\REFORZADA\CUBIERTA\LATERAL\GALVANIZADA\GALVANIZADO\SUELO\ENTREGA\AGLOMERADO\CAMION\PINTADA\ALQUILER\CASETA\CHAPA\ALMACEN\CERRADURA\RECERCADO\VUELTA\|
~T|S01B120A|Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S01B180A|mes|ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2|229.13|020116|0|
~D|S01B180A|O01OA070\1\0.085\P31BC180\1\1\P31BC340-01\1\0.085\|
~A|S01B180A|PERFIL\INTERIOR\RECOGIDA\TABLERO\DIVISIONES\CORREDERA\LACADO\ACERO\AISLAMIENTO\APOYO\AUTOMATICO\DESPACHOS\PREFABRICADA\CERRAMIENTO\TRAPEZOIDAL\TRANSPORTE\ANODIZADO\PUNTO\TIERRA\OFICINAS\CONTRAVENTANA\ESTRUCTURA\FLUORESCENTES\ENCHUFES\VENTANAS\INSTALACION\PUERTA\MODULO\OFICINA\PICAPORTE\TABLEX\REFORZADA\CUBIERTA\ELECTRICA\GALVANIZADA\EXPANDIDO\AUTOEXTINGUIBLE\FIBRA\GALVANIZADO\MELAMINADO\SUELO\COLOR\ENTREGA\VIDRIO\AGLOMERADO\CAMION\PINTADA\LAVABO\ALQUILER\ALUMINIO\EXTERIOR\CONTINUO\POLIESTIRENO\REVESTIDO\CASETA\INODORO\MELAMINA\CHAPA\CERRADURA\VUELTA\SECCION\|
~T|S01B180A|Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S01B190A|mes|ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2|198.18|020116|0|
~D|S01B190A|O01OA070\1\0.085\P31BC190\1\1\P31BC340-01\1\0.085\|
~A|S01B190A|PERFIL\INTERIOR\RECOGIDA\TABLERO\CORREDERA\LACADO\ACERO\AISLAMIENTO\APOYO\AUTOMATICO\PREFABRICADA\CERRAMIENTO\TRAPEZOIDAL\TRANSPORTE\ANODIZADO\PUNTO\TIERRA\CONTRAVENTANA\ESTRUCTURA\FLUORESCENTES\ENCHUFES\VENTANAS\INSTALACION\PUERTA\MODULO\PICAPORTE\TABLEX\REFORZADA\CUBIERTA\ELECTRICA\GALVANIZADA\EXPANDIDO\AUTOEXTINGUIBLE\FIBRA\GALVANIZADO\MELAMINADO\SUELO\COLOR\ENTREGA\VIDRIO\AGLOMERADO\CAMION\PINTADA\ALQUILER\ALUMINIO\EXTERIOR\CONTINUO\POLIESTIRENO\REVESTIDO\COMEDOR\CASETA\CHAPA\CERRADURA\VUELTA\SECCION\|
~T|S01B190A|Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor o vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Incluso transporte, entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S01C010|u|PERCHA PARA DUCHA O ASEO|7.38|020116|0|
~D|S01C010|O01OA070\1\0.05\P31BM010\1\1\|
~A|S01C010|ASEOS\DUCHA\DUCHAS\COLOCADA\PERCHA\|
~T|S01C010|Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.|
~C|S01C020|u|PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA|9.97|020116|0|
~D|S01C020|O01OA070\1\0.1\P31BM020\1\0.333\|
~A|S01C020|COLOCADO\AMORTIZABLE\PORTARROLLOS\INDUSTRIAL\SEGURIDAD\CERRADURA\|
~T|S01C020|Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).|
~C|S01C030|u|ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS|33.49|020116|0|
~D|S01C030|O01OA070\1\0.1\P31BM030\1\1\|
~A|S01C030|COLOCADO\ASEOS\VESTUARIOS\ESPEJO\|
~T|S01C030|Espejo para vestuarios y aseos, colocado.|
~C|S01C040|u|JABONERA INDUSTRIAL 1 l|38.31|020116|0|
~D|S01C040|O01OA070\1\0.1\P31BM040\1\1\P31BM050\1\0.333\|
~A|S01C040|AMORTIZABLE\DOSIFICADOR\INDUSTRIAL\CAPACIDAD\JABON\JABONERA\COLOCADA\|
~T|S01C040|Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).|
~C|S01C050|u|DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA|9.26|020116|0|
~D|S01C050|O01OA070\1\0.01\P31BM060\1\0.33\|
~A|S01C050|COLOCADO\PAPEL\AMORTIZABLE\DISPENSADOR\SEGURIDAD\TOALLA\CERRADURA\|
~T|S01C050|Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).|
~C|S01C060|u|SECAMANOS ELÉCTRICO|45.75|020116|0|
~D|S01C060|O01OA070\1\0.1\P31BM070\1\0.333\|
~A|S01C060|COLOCADO\SECAMANOS\AMORTIZABLE\ELECTRICO\|
~T|S01C060|Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).|
~C|S01C070|u|HORNO MICROONDAS|25.26|020116|0|
~D|S01C070|O01OA070\1\0.1\P31BM080\1\0.2\|
~A|S01C070|AMORTIZABLE\INCORPORADO\PLATO\GIRATORIO\CAPACIDAD\MICROONDAS\HORNO\|
~T|S01C070|Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).|
~C|S01C080|u|TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL|33.52|020116|0|
~D|S01C080|O01OA070\1\0.1\P31BM090\1\0.333\|
~A|S01C080|VENTILACION\SECADA\AMORTIZABLE\ACERO\TRATAMIENTO\ANTIFOSFATANTE\LAMINADO\PUERTA\METALICA\ALTURA\TAQUILLA\BALDA\LAMAS\INDIVIDUAL\COLOCADA\PINTURA\ANTICORROSIVO\VESTUARIO\PERCHA\CERRADURA\HORNO\|
~T|S01C080|Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).|
~C|S01C090|u|MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS|64.15|020116|0|
~D|S01C090|O01OA070\1\0.1\P31BM100\1\0.333\|
~A|S01C090|AMORTIZABLE\CAPACIDAD\COMEDOR\PERSONAS\MELAMINA\|
~T|S01C090|Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).|
~C|S01C100|u|BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS|36.72|020116|0|
~D|S01C100|O01OA070\1\0.1\P31BM110\1\0.333\|
~A|S01C100|AMORTIZABLE\BANCO\MADERA\CAPACIDAD\PERSONAS\|
~T|S01C100|Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).|
~C|S01C110|u|DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS|6.53|020116|0|
~D|S01C110|P31BM120\1\0.5\|
~A|S01C110|RECOGIDA\DEPOSITO\AMORTIZABLE\BASURAS\|
~T|S01C110|Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).|
~C|S01C120|u|BOTIQUÍN DE URGENCIA|78.61|020116|0|
~D|S01C120|O01OA070\1\0.1\P31BM130\1\1\P31BM170\1\1\|
~A|S01C120|COLOCADO\ACERO\TRATAMIENTO\OBLIGATORIOS\BOTIQUIN\CONTENIDOS\MINIMOS\BLANCO\URGENCIA\PINTADO\COLOR\SERIGRAFIA\FABRICADO\ANTICORROSIVO\CHAPA\HORNO\|
~T|S01C120|Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.|
~C|S01C130|u|REPOSICIÓN BOTIQUÍN|19.41|020116|0|
~D|S01C130|P31BM170\1\1\|
~A|S01C130|MATERIAL\BOTIQUIN\URGENCIA\REPOSICION\|
~T|S01C130|Reposición de material de botiquín de urgencia.|
~C|S01C140|u|CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES|12.69|020116|0|
~D|S01C140|P31BM140\1\0.1\|
~A|S01C140|FUNDA\EVACUACIONES\AMORTIZABLE\RESISTENCIA\PORTATIL\TRANSPORTE\ESTRUCTURA\PROPIO\NAILON\CAMILLA\COLOR\PLASTIFICADA\NARANJA\|
~T|S01C140|Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nailon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.|
~C|S01C150|u|CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1000 W|7.46|020116|0|
~D|S01C150|P31BM160\1\0.2\|
~A|S01C150|MURAL\AMORTIZABLE\CONVECTOR\INSTALADO\ELECTRICO\|
~T|S01C150|Convector eléctrico mural de 1000 W instalado (amortizable en 5 usos).|
~C|S02A#||PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS|257.6|020116|0|
~D|S02A#|S02A030\1\10\S02A120\1\10\|
~A|S02A#|PROTECCION\POZOS\ARQUETAS\|
~C|S02A030|u|TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm|9.54|020116|0|
~D|S02A030|O01OA070\1\0.1\P31CA030\1\0.5\P01DW090\1\1\|
~A|S02A030|AMORTIZABLE\CLAVAZON\ARMADOS\ARQUETAS\SIMILARES\PROVISIONAL\ARQUETA\MADERA\COLOCACION\FORMADA\HUECOS\TABLONES\|
~T|S02A030|Tapa provisional para huecos de 65x65 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).|
~C|S02A120|u|TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm|14.99|020116|0|
~D|S02A120|O01OA070\1\0.3\P31CA070\1\0.5\P01DW090\1\1\|
~A|S02A120|PILOTES\AMORTIZABLE\ASIMILABLES\POZOS\CLAVAZON\ARMADOS\PROVISIONAL\ZOCALO\MADERA\ALTURA\ENCOLADO\FABRICACION\COLOCACION\FORMADA\TABLONES\|
~T|S02A120|Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación (amortizable en dos usos).|
~C|S02B#||BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO|14007.29|260209|0|
~D|S02B#|S02BB070\1\97\S02BB080\1\75.6\S02BB100\1\2\S02BB110\1\136\S02BV010\1\330\S02BV030\1\182\S02BV080\1\6\S02BV090\1\1\S02BB030\1\336\E07TYC999\1\24.3\|
~A|S02B#|VALLADOS\ACCESO\BARANDILLAS\PUERTAS\|
~C|S02BB030|m|BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (TUBO 50 mm). EMBEBIDO FORJAD|9.41|020116|0|
~D|S02BB030|O01OA070\1\0.3\P31CB030\1\0.065\P31CB310\1\0.24\P31CB090\1\0.003\P31CB340\1\0.33\|
~A|S02BB030|METALICO\FORJADO\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\INTERMEDIO\PROTECCION\CAPSULAS\PASAMANOS\ANCLADOS\RODAPIE\TRAVESAÑO\PLASTICO\PINTADO\EMBEBIDAS\EMBEBIDO\NORMA\PERIMETROS\COMPUESTA\GUARDACUERPOS\COLOCACION\FORJADOS\METALICOS\AMARILLO\BARANDILLA\|
~T|S02BB030|y traBarandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos vesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02BB070|m|QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOPPER|6.87|020116|0|
~D|S02BB070|O01OA030\1\0.1\O01OA070\1\0.1\P31CB010\1\0.065\P31CR010\1\0.4\P31CR150\1\2.4\P31SB030\1\0.35\P31CR210\1\0.85\|
~A|S02BB070|QUITAMIEDOS\FORJADO\POLIETILENO\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\PROTECCION\FIJADO\TELESCOPICOS\METRO\CORRIDAS\ALTURA\ARRIOSTRAMIENTO\SEÑALIZACION\MALLA\STOPPER\PERIMETROS\APRIETE\COMPUESTA\COLOCADOS\COLOCACION\FORJADOS\METALICOS\PUNTALES\CUERDA\ABERTURAS\BANDEROLAS\BARANDILLA\|
~T|S02BB070|Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de polietileno tipo stopper de un metro de altura (amortizable en 3 usos), arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10 mm y banderolas de señalización, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02BB080|m|BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS METÁLICO (MADERA). APRIETE A F|10.29|020116|0|
~D|S02BB080|O01OA030\1\0.15\O01OA070\1\0.15\P31CB030\1\0.15\P31CB080\1\0.004\P31CB090\1\0.003\|
~A|S02BB080|METALICO\FORJADO\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\INTERMEDIO\PROTECCION\FIJADO\PASAMANOS\ESCALERA\RODAPIE\TRAVESAÑO\MADERA\NORMA\APRIETE\COMPUESTA\GUARDACUERPOS\COLOCACION\TABLON\BARANDILLA\ESCALERAS\|
~T|S02BB080|Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02BB100|m|BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES|7.52|020116|0|
~D|S02BB100|O01OA070\1\0.2\P31CB310\1\0.52\P31CB090\1\0.001\|
~A|S02BB100|AMORTIZABLE\DESMONTAJE\ACERO\INTERMEDIO\PROTECCION\MONTAJE\METRO\PREFABRICADO\PASAMANOS\RODAPIE\TRAVESAÑO\BALCONES\ASCENSOR\MADERA\MODULO\ALTURA\NORMA\VERTICALES\FORMADA\PUERTAS\ABERTURAS\HUECOS\BARANDILLA\|
~T|S02BB100|Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm, según norma UNE-EN 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02BB110|m|BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS|8.54|020116|0|
~D|S02BB110|O01OA030\1\0.1\O01OA070\1\0.1\P31CB070\1\0.011\P31CB290\1\0.667\|
~A|S02BB110|TABLONCILLOS\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\ESTAQUILLAS\TERRENO\HINCADAS\PROTECCION\ZANJAS\MADERA\LATERAL\COLOCACION\FORMADA\BARANDILLA\|
~T|S02BB110|Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02BV010|m|VALLA ENREJADO GALVANIZADO|7.97|020116|0|
~D|S02BV010|O01OA050\1\0.05\O01OA070\1\0.05\P31CB180\1\0.2\P31CB200\1\0.333\|
~A|S02BV010|SEPARADOS\DESMONTAJE\MODULOS\ENREJADO\MONTAJE\ENREJADOS\VALLA\PREFABRICADO\SOPORTE\BATIDORES\METALICA\ALTURA\PREFABRICADOS\HORIZONTALES\FIJACION\CALIENTE\GALVANIZADO\HORMIGON\ESPESOR\ACCESORIOS\MOVIL\CONSIDERANDO\|
~T|S02BV010|Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, haciendo una altura total de 2,20 m. en total, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02BV030|m|VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA|18.28|260209|0|
~D|S02BV030|O01OA030\1\0.15\O01OA070\1\0.15\P31CB170\1\0.2\A03H060\1\0.08\|
~A|S02BV030|LONGITUD\MATERIAL\MISMO\SEPARADOS\DESMONTAJE\MODULOS\POZOS\TRAPEZOIDAL\MONTAJE\VALLA\SOPORTE\METALICA\ALTURA\GALVANIZADA\HORMIGON\ESPESOR\APERTURA\CHAPA\CONSIDERANDO\|
~T|S02BV030|Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altura, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura, separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, o atornillado y desmontaje a solera en su caso, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02BV080|u|PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m|54.33|020116|0|
~D|S02BV080|O01OA050\1\0.05\O01OA070\1\0.05\P31CB220\1\0.2\|
~A|S02BV080|ACCESO\DESMONTAJE\MISMAS\CERRAMIENTO\MONTAJE\VALLA\PEATONAL\PUERTA\GALVANIZADA\CARACTERISTICAS\COLOCACION\CHAPA\CONSIDERANDO\|
~T|S02BV080|Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02BV090|u|PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m|192.21|020116|0|
~D|S02BV090|O01OA050\1\0.05\O01OA070\1\0.05\P31CB210\1\0.2\|
~A|S02BV090|VEHICULOS\ACCESO\DESMONTAJE\MISMAS\CERRAMIENTO\MONTAJE\VALLA\PUERTA\GALVANIZADA\CAMION\CARACTERISTICAS\COLOCACION\CHAPA\CONSIDERANDO\|
~T|S02BV090|Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02D#||PROTECCIÓN ELÉCTRICA|943.51|010110|0|
~D|S02D#|S02DC030\1\1\S02DT010\1\1\S02DT020\1\1\S02DV010\1\1\|
~A|S02D#|PROTECCION\ELECTRICA\|
~C|S02DC030|u|CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1|537.68|020116|0|
~D|S02DC030|O01OB200\1\1.2\P31CE170\1\0.25\|
~A|S02DC030|SUJECION\METALICO\CABLEADO\INTERIOR\ANILLOS\ARMARIO\AMORTIZABLE\COMPUESTO\ELEVACION\CORRIENTE\DIFERENCIALES\INSTALADO\TIERRA\BORNES\REVESTIMIENTO\RESPECTIVAMENTE\MANECILLA\TRIFASICO\ROTULOS\CUADRO\SALIDA\SOPORTES\LATERAL\FIJOS\MODELO\CONEXION\BASES\IDENTIFICACION\OBRAS\INCLUYENDO\CERRADURA\GENERAL\POLIESTER\|
~T|S02DC030|Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.|
~C|S02DT010|u|TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm|165|010110|0|
~D|S02DT010|O01OA030\1\1.5\O01OA050\1\0.75\O01OA070\1\0.5\O01OB200\1\0.75\O01OB210\1\0.75\P01LT040\1\0.045\A02A080\1\0.02\P04RR070\1\0.95\P02EAT020\1\1\P17VPC040\1\0.5\P31CE040\1\1\P31CE020\1\3\P31CE050\1\1\P15EC020\1\1\|
~A|S02DT010|ACERO\LINEA\RESISTENCIA\TERRENO\DESNUDO\RESISTIVIDAD\INSTALADO\ABRAZADERA\TIERRA\HINCADO\LADRILLO\COBRIZADO\COBRE\ARQUETA\MACIZO\ELECTRODO\HORMIGON\OHMIOS\FORMADA\ARMADO\PROFUNDIDAD\|
~T|S02DT010|Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.|
~C|S02DT020|u|TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm|190.86|010110|0|
~D|S02DT020|O01OA030\1\1.5\O01OA050\1\0.75\O01OA070\1\0.5\O01OB200\1\1\O01OB210\1\1\P01LT040\1\0.045\A02A080\1\0.02\P04RR070\1\0.95\P02EAT020\1\1\P17VPC040\1\0.5\P31CE040\1\2\P31CE020\1\3\P31CE050\1\1\P15EC020\1\1\|
~A|S02DT020|ACERO\LINEA\RESISTENCIA\TERRENO\DESNUDO\RESISTIVIDAD\INSTALADO\ABRAZADERA\TIERRA\HINCADO\LADRILLO\COBRIZADO\COBRE\ARQUETA\MACIZO\ELECTRODO\HORMIGON\OHMIOS\FORMADA\ARMADO\PROFUNDIDAD\|
~T|S02DT020|Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.|
~C|S02DV010|u|LÁMPARA PORTÁTIL MANO|5.05|020116|0|
~D|S02DV010|P31CE010\1\0.333\|
~A|S02DV010|CESTO\AMORTIZABLE\MANGO\LAMPARA\PORTATIL\AISLANTE\PROTECTOR\|
~T|S02DV010|Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D. 614/2001.|
~C|S02E#||PROTECCIÓN INCENDIOS|321.58|020116|0|
~D|S02E#|S02E010\1\2\S02E025\1\2\|
~A|S02E#|PROTECCION\INCENDIOS\|
~C|S02E010|u|EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS|51.94|020116|0|
~D|S02E010|O01OA070\1\0.1\P31CI020\1\1\|
~A|S02E010|INSTALADA\POLVO\COMPROBABLE\MANOMETRO\MEDIDA\PROTECCION\AGENTE\INCENDIOS\QUIMICO\SOPORTE\UNIDAD\BOQUILLA\EXTINTOR\EFICACIA\POLIVALENTE\DIFUSOR\ANTIBRASA\|
~T|S02E010|Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02E025|u|EXTINTOR CO2 2 kg ACERO|101.19|020116|0|
~D|S02E025|O01OA070\1\0.1\P31CI040\1\1\|
~A|S02E025|INSTALADA\MEDIDA\ACERO\NIEVE\AGENTE\SOPORTE\UNIDAD\BOQUILLA\EXTINTOR\EFICACIA\DIFUSOR\CARBONICA\|
~T|S02E025|Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02F#||PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES|3802.9|020116|0|
~D|S02F#|S02F050\1\9\S02F100\1\406\S02F110\1\8\|
~A|S02F#|PROTECCION\HORIZONTALES\HUECOS\|
~C|S02F050|m2|PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO|9.01|020116|0|
~D|S02F050|O01OA030\1\0.08\O01OA060\1\0.08\P31CR160\1\2.25\P31SB010\1\1.1\P31SV080\1\0.125\P01DW090\1\1\|
~A|S02F050|HORIZONTAL\PASANTE\PROTECCION\COMPRESION\FIJADO\METRO\ZUNCHO\DERECHOS\ALTURA\SEÑALIZACION\HUECO\MALLAZO\FIJADA\CONECTORES\CINTA\TABICAS\EMPOTRADO\ELECTROSOLDADO\|
~T|S02F050|Protección de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02F100|m2|PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL|8.23|020116|0|
~D|S02F100|O01OA030\1\0.08\O01OA060\1\0.08\P31CR030\1\0.25\P31SB010\1\1.428\P31CR210\1\1.28\P31CR150\1\1.6\P31SV080\1\0.125\|
~A|S02F100|HORIZONTAL\AMORTIZABLE\ACERO\ARMADURAS\ANCLAJES\PERIMETRALES\PROTECCION\AMARRE\DERECHOS\POLIAMIDA\SEÑALIZACION\HUECO\FIJADA\SEGURIDAD\MALLA\CUBRICION\CINTA\ENNUDADA\PERIMETRAL\FORMADA\CONECTADOS\CUERDA\HUECOS\|
~T|S02F100|Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02F110|m2|PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES|24.99|020116|0|
~D|S02F110|O01OB010\1\0.25\O01OB020\1\0.25\P31CB070\1\0.05\P31CB300\1\0.05\|
~A|S02F110|HORIZONTAL\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\PROTECCION\CLAVAZON\INSTALACION\MADERA\UNIDOS\CUAJADO\HUECOS\TABLONES\|
~T|S02F110|Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02G#||MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS DE PROTECCIÓN|357|020116|0|
~D|S02G#|S02GA040\1\20\S02GA050\1\15\|
~A|S02G#|PROTECCION\PASARELAS\MARQUESINAS\VISERAS\|
~C|S02GA040|m2|PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS|6.86|020116|0|
~D|S02GA040|O01OA070\1\0.1\M05PN010\1\0.1\P31CB330\1\0.1\|
~A|S02GA040|AMORTIZABLE\DESMONTAJE\ACERO\PROTECCION\POZOS\ZANJAS\METALICA\HUECO\HORIZONTALES\COLOCACION\PASARELA\SUPERFICIES\CHAPA\|
~T|S02GA040|Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02GA050|m|PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS|13.52|020116|0|
~D|S02GA050|O01OA030\1\0.1\O01OA070\1\0.1\P31CM120\1\0.041\P31CM140\1\0.041\P31CB090\1\0.01\|
~A|S02GA050|LONGITUD\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\SUJETAS\METALICAS\PASADORES\PLATAFORMAS\CONSOLAS\METALICA\MADERA\ANCHO\MUROS\SEGURIDAD\HORMIGONAR\COLOCACION\HORMIGONADO\PASARELA\FORMADA\ENCOFRADO\BARANDILLA\|
~T|S02GA050|Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3,00 m de longitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S02K#||PROTECCIÓN ESPERAS DE ARMADURAS|75|020116|0|
~D|S02K#|S02K010\1\1500\|
~A|S02K#|ARMADURAS\PROTECCION\ESPERAS\|
~C|S02K010|u|TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS|0.05|020116|0|
~D|S02K010|O01OA070\1\0.001\P31CR230\1\0.333\|
~A|S02K010|VERTIDO\TAPON\AMORTIZABLE\ACERO\ARMADURAS\PUNTAS\ESTRUCTURA\ESPERAS\PLASTICO\PROTECTOR\HORMIGON\COLOCACION\RETIRADA\ARMADO\|
~T|S02K010|Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.|
~C|S03A#||E.P.I. PARA LA CABEZA|939.26|020116|0|
~D|S03A#|S03A010\1\25\S03A050\1\2\S03A055\1\3\S03A070\1\10\S03A105\1\10\S03A110\1\20\S03A115\1\10\S03A120\1\30\S03A130\1\30\|
~A|S03A#|CABEZA\|
~C|S03A010|u|CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA|10.76|020116|0|
~D|S03A010|P31IA030\1\1\|
~A|S03A010|DENTADA\RUEDA\PROTECCION\CASCO\AJUSTABLE\CABEZA\MARCADO\ARNES\CONFORMIDAD\SEGURIDAD\ELECTRICO\INDIVIDUAL\MEDIO\EQUIPO\NORMAL\|
~T|S03A010|Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03A050|u|PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR|3.63|020116|0|
~D|S03A050|P31IA090\1\0.2\|
~A|S03A050|DENTADA\SOLDAR\AMORTIZABLE\RUEDA\PROTECCION\CASCO\AJUSTABLE\CRISTAL\CABEZA\MARCADO\POLIAMIDA\ARNES\PANTALLA\CONFORMIDAD\SEGURIDAD\SOLDADOR\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03A050|Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03A055|u|GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA|1.22|020116|0|
~D|S03A055|P31IA110\1\0.2\|
~A|S03A055|FRONTAL\AMORTIZABLE\SOLDADURA\PROTECCION\GAFAS\MONTURA\INTEGRAL\ABATIBLE\MARCADO\OCULARES\PLANOS\OXIACETILENICA\CONFORMIDAD\SEGURIDAD\INDIVIDUAL\OXICORTE\EQUIPO\|
~T|S03A055|Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03A070|u|GAFAS CONTRA IMPACTOS|3.2|020116|0|
~D|S03A070|P31IA120\1\0.333\|
~A|S03A070|PROTECCION\GAFAS\AMORTIZABLES\IMPACTOS\MARCADO\CONFORMIDAD\PROTECTORAS\INCOLORAS\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03A070|Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03A105|u|SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS|38.18|020116|0|
~D|S03A105|P31IA160\1\0.333\|
~A|S03A105|AMORTIZABLE\PROTECCION\FILTROS\MASCARILLA\MARCADO\DOBLE\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\FILTRO\EQUIPO\ANTIPOLVO\MASCARA\|
~T|S03A105|Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03A110|u|FILTRO RECAMBIO MASCARILLA|1.94|020116|0|
~D|S03A110|P31IA180\1\1\|
~A|S03A110|POLVO\PROTECCION\RECAMBIO\MASCARILLA\MARCADO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\HUMOS\FILTRO\EQUIPO\|
~T|S03A110|Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03A115|u|MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE|1.68|020116|0|
~D|S03A115|P31IA170\1\1\|
~A|S03A115|POLVO\DESECHABLE\PROTECCION\TRABAJOS\MASCARILLA\MARCADO\CELULOSA\AMBIENTE\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\HUMOS\EQUIPO\|
~T|S03A115|Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03A120|u|CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS|4.35|020116|0|
~D|S03A120|P31IA190\1\0.333\|
~A|S03A120|PROTECTORES\CASCOS\PROTECCION\AMORTIZABLES\MARCADO\AUDITIVOS\ARNES\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03A120|Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03A130|u|JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO|0.49|020116|0|
~D|S03A130|P31IA200\1\1\|
~A|S03A130|ESPUMA\JUEGO\PROTECCION\POLIURETANO\AJUSTABLES\MARCADO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\ANTIRRUIDO\TAPONES\EQUIPO\|
~T|S03A130|Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03B#||E.P.I. PARA EL CUERPO|1694.83|020116|0|
~D|S03B#|S03B030\1\8\S03B040\1\25\S03B050\1\25\S03B060\1\25\S03B070\1\25\S03B090\1\8\S03B110\1\8\S03B140\1\4\S03B150\1\25\|
~A|S03B#|CUERPO\|
~C|S03B030|u|CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS|4.6|020116|0|
~D|S03B030|P31IC030\1\0.25\|
~A|S03B030|AMORTIZABLE\PROTECCION\MARCADO\PORTAHERRAMIENTA\CINTURON\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03B030|Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03B040|u|CAMISETA BLANCA|4.86|020116|0|
~D|S03B040|P31IC040\1\1\|
~A|S03B040|CAMISETA\AMORTIZABLE\PROTECCION\BLANCA\ALGODON\MARCADO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03B040|Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03B050|u|PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN|14.71|020116|0|
~D|S03B050|P31IC050\1\1\|
~A|S03B050|AMORTIZABLE\PROTECCION\ALGODON\TRABAJO\DISTINTOS\MARCADO\CONFORMIDAD\COLORES\INDIVIDUAL\POLIESTER\EQUIPO\|
~T|S03B050|Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03B060|u|CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN|13.86|020116|0|
~D|S03B060|P31IC060\1\1\|
~A|S03B060|AMORTIZABLE\PROTECCION\CHALECO\ALGODON\TRABAJO\MARCADO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\POLIESTER\EQUIPO\|
~T|S03B060|Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03B070|u|MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN|18.5|020116|0|
~D|S03B070|P31IC070\1\1\|
~A|S03B070|AMORTIZABLE\PROTECCION\ALGODON\TRABAJO\MARCADO\PIEZA\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\POLIESTER\EQUIPO\|
~T|S03B070|Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03B090|u|TRAJE IMPERMEABLE|10.34|020116|0|
~D|S03B090|P31IC090\1\1\|
~A|S03B090|PIEZAS\AMORTIZABLE\PROTECCION\TRABAJO\MARCADO\CONFORMIDAD\TRAJE\INDIVIDUAL\IMPERMEABLE\EQUIPO\|
~T|S03B090|Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03B110|u|IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO|9.62|020116|0|
~D|S03B110|P31IC110\1\1\|
~A|S03B110|AMORTIZABLE\PROTECCION\PLASTICO\MARCADO\CONFORMIDAD\COLOR\INDIVIDUAL\AMARILLO\IMPERMEABLE\EQUIPO\|
~T|S03B110|Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03B140|u|MANDIL CUERO PARA SOLDADOR|3.51|020116|0|
~D|S03B140|P31IC140\1\0.333\|
~A|S03B140|MANDIL\AMORTIZABLE\PROTECCION\MARCADO\CUERO\CONFORMIDAD\SOLDADOR\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03B140|Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03B150|u|PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD|4.21|020116|0|
~D|S03B150|P31IC150\1\1\|
~A|S03B150|AMORTIZABLE\REFLECTANTE\PROTECCION\PERSONAL\MARCADO\CONFORMIDAD\COLORES\SEGURIDAD\INDIVIDUAL\AMARILLO\EQUIPO\NARANAJA\|
~T|S03B150|Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03C#||E.P.I. PARA LAS MANOS|250.54|020116|0|
~D|S03C#|S03C050\1\25\S03C060\1\25\S03C070\1\8\S03C100\1\6\S03C110\1\6\S03C150\1\6\|
~A|S03C#|MANOS\|
~C|S03C050|u|PAR GUANTES NEOPRENO|2.12|020116|0|
~D|S03C050|P31IM050\1\1\|
~A|S03C050|GUANTES\PROTECCION\NEOPRENO\MARCADO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03C050|Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03C060|u|PAR GUANTES NITRILO|1.38|020116|0|
~D|S03C060|P31IM060\1\1\|
~A|S03C060|GUANTES\RESISTENCIA\PROTECCION\NITRILO\MARCADO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03C060|Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03C070|u|PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE|2.75|020116|0|
~D|S03C070|P31IM070\1\1\|
~A|S03C070|GUANTES\PROTECCION\MARCADO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\SERRAJE\GENERAL\EQUIPO\|
~T|S03C070|Par de guantes de uso general de lona y serraje. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03C100|u|PAR GUANTES SOLDADOR|1.6|020116|0|
~D|S03C100|P31IM100\1\0.5\|
~A|S03C100|GUANTES\PROTECCION\AMORTIZABLES\MARCADO\CONFORMIDAD\SOLDADOR\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03C100|Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03C110|u|PAR GUANTES AISLANTES 5000 V|10.63|020116|0|
~D|S03C110|P31IM110\1\0.333\|
~A|S03C110|GUANTES\TENSION\AISLANTES\PROTECCION\AMORTIZABLES\CONTACTO\MARCADO\CONFORMIDAD\ELECTRICO\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03C110|Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03C150|u|PAR GUANTES RESISTENTES A TEMPERATURA|9.27|020116|0|
~D|S03C150|P31IM130\1\0.5\|
~A|S03C150|GUANTES\AMORTIZABLE\RESISTENTES\PROTECCION\TEMPERATURA\TEMPERATURAS\ALTAS\MARCADO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03C150|Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 407, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03D#||E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS|798.44|020116|0|
~D|S03D#|S03D010\1\25\S03D060\1\25\S03D080\1\6\S03D090\1\6\|
~A|S03D#|PIERNAS\|
~C|S03D010|u|PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)|8.18|020116|0|
~D|S03D010|P31IP010\1\1\|
~A|S03D010|BOTAS\PROTECCION\NEGRAS\NEGRO\AMORTIZABLES\ALTAS\MARCADO\CONFORMIDAD\COLOR\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03D010|Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03D060|u|PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD|15.67|020116|0|
~D|S03D060|P31IP060\1\1\|
~A|S03D060|BOTAS\PUNTERA\ACERO\PLANTILLA\PROTECCION\AMORTIZABLES\MARCADO\CONFORMIDAD\SEGURIDAD\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03D060|Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03D080|u|PAR DE BOTAS AISLANTES|25.69|020116|0|
~D|S03D080|P31IP080\1\0.333\|
~A|S03D080|BOTAS\TENSION\AISLANTES\PROTECCION\AMORTIZABLES\ELECTRICISTA\MARCADO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03D080|Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03D090|u|PAR DE POLAINAS SOLDADURA|1.69|020116|0|
~D|S03D090|P31IP090\1\0.333\|
~A|S03D090|SOLDADURA\PROTECCION\AMORTIZABLES\MARCADO\CONFORMIDAD\POLAINAS\SOLDADOR\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03D090|Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03E#||E.P.I. ANTICAÍDAS|2868.96|020116|0|
~D|S03E#|S03EF\1\1\S03EG\1\1\S03EH\1\1\S03EI\1\1\|
~A|S03E#|ANTICAIDAS\|
~C|S03EF#||DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS ENROLLABLES CUERDAS CABLES|716.17|020116|0|
~D|S03EF#|S03EF060\1\2\S03EF100\1\5\S03EF130\1\1\S03EF140\1\2\S03EF210\1\2\|
~A|S03EF#|DISPOSITIVOS\CUERDAS\CABLES\ANTICAIDAS\ENROLLABLES\|
~C|S03EF060|u|TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL DESLIZANTE DOBLE FUNCIÓN|29.92|020116|0|
~D|S03EF060|P31IS460\1\0.2\|
~A|S03EF060|HORIZONTAL\AMORTIZABLE\CUERDAS\PROTECCION\TRABAJO\DESLIZANTE\MARCADO\POLIAMIDA\ANTICAIDAS\DOBLE\VERTICAL\DIAMETRO\FUNCION\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\OBRAS\DISPOSITIVO\EQUIPO\|
~T|S03EF060|Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm de diámetro, para uso en trabajo vertical y horizontal, de doble función (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EF100|u|ENROLLADOR 30,00 m DE CABLE|104.33|020116|0|
~D|S03EF100|P31IS500\1\0.1\|
~A|S03EF100|AMORTIZABLE\GANCHO\PROTECCION\ENROLLADOR\INDICADOR\ROSCA\MOSQUETON\MARCADO\ANTICAIDAS\DIAMETRO\GALVANIZADO\CONFORMIDAD\CAIDA\INDIVIDUAL\APERTURA\OBRAS\EQUIPO\CABLE\|
~T|S03EF100|Anticaídas con enrollador de 30,00 m de cable galvanizado de 4,7 mm de diámetro con mosquetón de apertura con rosca 18 mm y gancho de apertura 21 mm con indicador de caída (amortizable en 10 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EF130|u|ENROLLADOR 2,50 m DE CINTA|32.34|020116|0|
~D|S03EF130|P31IS530\1\0.2\|
~A|S03EF130|AMORTIZABLE\ACERO\GANCHO\PROTECCION\ENROLLADOR\ROSCA\MOSQUETON\MARCADO\ANTICAIDAS\CONFORMIDAD\ESPESOR\CINTA\INDIVIDUAL\APERTURA\OBRAS\EQUIPO\|
~T|S03EF130|Anticaídas con enrollador de 2,50 m de cinta de 47 mm de espesor, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm y gancho de acero apertura 21 mm (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EF140|u|ANTICAÍDAS SOBRE CABLE 8 mm|11.45|020116|0|
~D|S03EF140|P31IS540\1\0.1\|
~A|S03EF140|INOXIDABLE\AMORTIZABLE\ACERO\PROTECCION\MARCADO\ANTICAIDAS\DIAMETRO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\OBRAS\EQUIPO\CABLE\|
~T|S03EF140|Anticaídas sobre cable de acero inoxidable de 8 mm de diámetro (amortizable en 10 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EF210|u|ROLLO 20,00 m DRISSE 11 mm + MOSQUETÓN|22.66|020116|0|
~D|S03EF210|P31IS680\1\0.2\|
~A|S03EF210|LONGITUD\AMORTIZABLE\PROTECCION\ROLLO\MOSQUETON\MARCADO\DIAMETRO\CONFORMIDAD\INDIVIDUAL\OBRAS\DRISSE\CUERDA\EQUIPO\|
~T|S03EF210|Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm de diámetro y 20,00 m de longitud con 1 mosquetón (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN ISO 1140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EG#||LÍNEAS DE VIDA|882.15|020116|0|
~D|S03EG#|S03EG010\1\5\S03EG020\1\50\|
~A|S03EG#|LINEAS\|
~C|S03EG010|m|LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD|12.12|020116|0|
~D|S03EG010|O01OA030\1\0.05\O01OA070\1\0.1\P31IS430\1\0.07\P31IS640\1\1.05\|
~A|S03EG010|AUTOBLOCANTE\DESMONTAJE\LINEA\PROTECCION\CINTURONES\ANCLAJE\MOSQUETONES\DESPLAZAMIENTO\MARCADO\FIJACION\VERTICAL\CONFORMIDAD\SEGURIDAD\ANTICAIDA\INDIVIDUAL\CUERDA\DISPOSITIVO\EQUIPO\|
~T|S03EG010|Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.|
~C|S03EG020|m|LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD|15.59|020116|0|
~D|S03EG020|O01OA030\1\0.1\O01OA070\1\0.1\P31IS450\1\0.07\P31IS640\1\1.05\|
~A|S03EG020|HORIZONTAL\AUTOBLOCANTE\DESMONTAJE\LINEA\PROTECCION\CINTURONES\ANCLAJE\MOSQUETONES\DESPLAZAMIENTO\MARCADO\FIJACION\CONFORMIDAD\SEGURIDAD\ANTICAIDA\INDIVIDUAL\CUERDA\DISPOSITIVO\EQUIPO\|
~T|S03EG020|Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.|
~C|S03EH#||PUNTOS DE ANCLAJE|508.6|020116|0|
~D|S03EH#|S03EH010\1\2\S03EH020\1\1\S03EH030\1\10\S03EH040\1\4\|
~A|S03EH#|PUNTOS\ANCLAJE\|
~C|S03EH010|u|TRÍPODE DE ACERO TELESCÓPICO CON POLEA|46.64|020116|0|
~D|S03EH010|O01OA030\1\0.2\O01OA070\1\0.2\P31IS690\1\0.05\|
~A|S03EH010|POLEA\AMORTIZABLE\ACERO\RECUPERADOR\PROTECCION\PUNTO\ENGANCHE\ALTURA\MARCADO\INDEPENDIENTE\ANTICAIDAS\CONFORMIDAD\RETRACTIL\ADICION\MAXIMA\INDIVIDUAL\TRIPODE\TELESCOPICO\OBRAS\DISPOSITIVO\SUPLEMENTARIO\EQUIPO\|
~T|S03EH010|Trípode telescópico de acero de altura máxima 2,00 m con polea. Punto de enganche independiente para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario (amortizable en 20 obras). Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EH020|u|COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL|130.02|020116|0|
~D|S03EH020|O01OA030\1\0.2\O01OA070\1\0.2\P31IS700\1\0.05\|
~A|S03EH020|AMORTIZABLE\PORTATIL\PROTECCION\COLUMNA\CARGA\AJUSTABLES\ALTURA\MARCADO\CONFORMIDAD\MAXIMA\INDIVIDUAL\OBRAS\GIRATORIA\EQUIPO\|
~T|S03EH020|Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máxima 2,25 m, peso 40 kg y carga máxima 165 kg (amortizable en 20 obras). Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EH030|u|PUNTO DE ANCLAJE FIJO|21.51|020116|0|
~D|S03EH030|O01OA030\1\0.05\O01OA070\1\0.1\P31IS710\1\1\|
~A|S03EH030|TACOS\INSTALADA\INOXIDABLE\TORNILLERIA\MEDIDA\INCLINADOS\ACERO\BARRA\PROTECCION\PUNTO\TRABAJOS\ANCLAJE\ESTRUCTURA\UNIDAD\MARCADO\QUIMICOS\PLANOS\HORIZONTALES\CONFORMIDAD\COLOR\VERTICALES\INDIVIDUAL\EQUIPO\|
~T|S03EH030|Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EH040|u|ANCLAJE PARA CABRESTANTE|11.49|020116|0|
~D|S03EH040|O01OA030\1\0.1\O01OA070\1\0.2\P31IS720\1\0.2\|
~A|S03EH040|INSTALADA\MEDIDA\AMORTIZABLE\PROTECCION\ANCLAJE\UNIDAD\MARCADO\CONFORMIDAD\CABESTRANTE\CABRESTANTE\INDIVIDUAL\OBRAS\EQUIPO\|
~T|S03EH040|Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EI#||EQUIPOS COMPLETOS|762.04|020116|0|
~D|S03EI#|S03EI030\1\4\S03EI050\1\4\S03EI060\1\4\|
~A|S03EI#|COMPLETOS\EQUIPOS\|
~C|S03EI030|u|EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL|48.01|020116|0|
~D|S03EI030|P31IS830\1\0.2\|
~A|S03EI030|INOXIDABLE\HORIZONTAL\BOLSA\AMORTIZABLE\ACERO\COMPUESTO\PROTECCION\ROLLO\AMARRE\TRABAJOS\TRABAJO\DORSAL\DESLIZANTE\PECTORAL\NAILON\MARCADO\POLIAMIDA\LAZADA\ANTICAIDAS\DOBLE\VERTICAL\FUNCION\ARNES\CONFORMIDAD\COMPLETO\SEGURIDAD\FABRICADO\CINTA\INDIVIDUAL\OBRAS\METALICOS\CUERDA\PORTAEQUIPO\DISPOSITIVO\EQUIPO\|
~T|S03EI030|Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EI050|u|EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS|84.06|020116|0|
~D|S03EI050|P31IS850\1\0.2\|
~A|S03EI050|PORTAEQUIPOS\BOLSA\AMORTIZABLE\COMPUESTO\METALICAS\PROTECCION\CONSTRUCCIONES\AMARRE\FORJADAS\DORSAL\PECTORAL\MARCADO\ANTICAIDAS\LATERAL\DOBLE\CINTURON\ARNES\REGULACION\CONFORMIDAD\COMPLETO\SEGURIDAD\ANILLAS\INDIVIDUAL\OBRAS\DISTANCIADOR\DISPOSITIVO\EQUIPO\CABLE\|
~T|S03EI050|Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10,00 m de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S03EI060|u|EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA|49.37|020116|0|
~D|S03EI060|O01OA030\1\0.2\O01OA070\1\0.2\P31IS870\1\0.1\P31IS860\1\1\|
~A|S03EI060|AMORTIZABLE\ACERO\PROTECCION\CONICO\INSTALADO\TRABAJOS\TRABAJO\ESTRUCTURA\CAIDAS\CUBIERTAS\ALTURA\INCLINADAS\MARCADO\TOTALMENTE\EMBEBIDO\PERDIDOS\ARNES\CONFORMIDAD\COMPLETO\HORMIGON\ESLINGA\INDIVIDUAL\OBRAS\FORJADOS\PERCHA\EVITAR\EQUIPO\|
~T|S03EI060|Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha de acero, una eslinga, un arnés y un tubo cónico perdidos embebido en la estructura de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.|
~C|S04A020|u|COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD|154.82|020116|0|
~D|S04A020|P31W010\1\1\|
~A|S04A020|AYUDANTE\HORAS\TRABAJO\CATEGORIA\SALUD\OFICIAL\MATERIA\CUALIFICADO\REUNION\VIGILANTE\SEGURIDAD\TECNICO\COMITE\TRABAJADORES\MENSUAL\COSTE\CONSIDERANDO\|
~T|S04A020|Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.|
~C|S04A030|u|COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN|164.46|020116|0|
~D|S04A030|P31W020\1\1\|
~A|S04A030|HORAS\CONSERVACION\OFICIAL\SEMANA\PROVISIONALES\MENSUAL\COSTE\INSTALACIONES\CONSIDERANDO\|
~T|S04A030|Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.|
~C|S04A040|u|COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN|154.21|020116|0|
~D|S04A040|P31W030\1\1\|
~A|S04A040|DESINFECCION\HORAS\SEMANA\CASETAS\MENSUAL\LIMPIEZA\COSTE\CONSIDERANDO\ORDINARIO\|
~T|S04A040|Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.|
~C|S04A050|u|COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE|93.96|020116|0|
~D|S04A050|P31W040\1\1\|
~A|S04A050|FORMACION\ENCARGADO\HIGIENE\TRABAJO\SALUD\SEMANA\SEGURIDAD\MENSUAL\COSTE\CONSIDERANDO\|
~T|S04A050|Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.|
~C|S04A060|u|RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I|86.74|020116|0|
~D|S04A060|P31W050\1\1\|
~A|S04A060|ANUAL\SANGRE\RECONOCIMIENTO\COMPUESTO\ORINA\AUDIOMETRIA\MEDICO\TRABAJADOR\ANALITICA\VISION\CONTROL\BASICO\PARAMETROS\|
~T|S04A060|Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.|
~C|S05A#||BALIZAS|580.85|020116|0|
~D|S05A#|S05A010\1\300\S05A025\1\2\S05A030\1\1\S05A060\1\15\S05A070\1\15\|
~A|S05A#|BALIZAS\|
~C|S05A010|m|CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm|1.11|020116|0|
~D|S05A010|O01OA070\1\0.05\P31SB010\1\1.1\|
~A|S05A010|MATERIAL\DESMONTAJE\BALIZAMIENTO\PLASTICO\BLANCO\BICOLOR\COLOCACION\CINTA\|
~T|S05A010|Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05A025|m|BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES|9.6|020116|0|
~D|S05A025|O01OA070\1\0.05\P31SB030\1\1.1\P31SV080\1\0.333\|
~A|S05A025|METALICO\POSTES\INCLUIDO\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\REFLECTANTE\COLGANTE\SOPORTE\PLASTICO\BLANCO\SEÑALIZACION\COLORES\BANDEROLA\COLOCACION\|
~T|S05A025|Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05A030|u|BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA|9.28|020116|0|
~D|S05A030|O01OA070\1\0.1\P31SB040\1\0.25\|
~A|S05A030|CELULA\INCLUIDO\DESTELLANTE\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\AMARILLA\ANCLAJE\SOPORTE\PLASTICO\PILAS\COLOCACION\FOTOELECTRICA\CARCASA\|
~T|S05A030|Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05A060|u|PIQUETA 10x30x75 cm ROJO Y BLANCO|9.04|020116|0|
~D|S05A060|O01OA070\1\0.1\P31SB090\1\0.25\|
~A|S05A060|AMORTIZABLE\PIQUETA\MEDIADAS\BLANCO\COLOR\|
~T|S05A060|Piqueta de medidas 10x30x75 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05A070|u|PIQUETA 10x10x40 cm|3.66|020116|0|
~D|S05A070|O01OA070\1\0.1\P31SB100\1\0.25\|
~A|S05A070|AMORTIZABLE\PIQUETA\MEDIADAS\BLANCO\COLOR\|
~T|S05A070|Piqueta de medidas 10x10x40 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05B#||CARTELES OBRA|61.9|020116|0|
~D|S05B#|S05B020\1\2\S05B030\1\2\|
~A|S05B#|CARTELES\|
~C|S05B020|u|CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO|11.31|020116|0|
~D|S05B020|O01OA070\1\0.1\P31SC020\1\1\|
~A|S05B020|INCENDIO\INCLUIDO\NOMINAL\SEÑALES\INCENDIOS\SERIGRAFIADO\LUCHA\BLANCO\SEÑALIZACION\EXTINTOR\ESPESOR\COLOCACION\ICENDIO\PLANCHAS\CARTEL\|
~T|S05B020|Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05B030|u|PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm|18.16|020116|0|
~D|S05B030|O01OA070\1\0.1\P31SC030\1\1\|
~A|S05B030|INCLUIDO\PERSONA\TEXTOS\PROHIBIDO\PANEL\NOMINAL\INCLUIR\SEÑALES\SERIGRAFIADO\BLANCO\SIMBOLOS\TAMAÑO\COMPLETO\AJENA\ESPESOR\COLOCACION\VALIDO\PLANCHAS\|
~T|S05B030|Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05C#||SEÑALIZACIÓN VERTICAL|312.38|260209|0|
~D|S05C#|S05C010\1\2\S05C020\1\2\S05C040\1\2\S05C060\1\2\S05C065\1\2\S05C070\1\2\S05C080\1\2\|
~A|S05C#|SEÑALIZACION\VERTICAL\|
~C|S05C010|u|SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=70 cm SOBRE TRÍPODE|22.57|020116|0|
~D|S05C010|O01OA050\1\0.15\P31SV010\1\0.2\P31SV160\1\0.2\|
~A|S05C010|RETRORREFLECTANC\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\ACERO\CINCO\INCUIDO\TRIANGULAR\FONDO\GALVANIZADO\SEGURIDAD\COLOCACION\TRIPODE\SEÑAL\AMARILLO\PLEGABLE\NORMALIZADA\TUBULAR\|
~T|S05C010|Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode plegable tubular de acero galvanizado (amortizable en cinco usos), con fondo amarillo y retrorreflectancia tipo RA-1, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05C020|u|SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE|27.72|260209|0|
~D|S05C020|O01OA070\1\0.3\P31SV030\1\0.2\P31SV080\1\0.2\A03H060\1\0.064\|
~A|S05C020|INCLUIDO\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\ACERO\CINCO\SOPORTE\ALTURA\GALVANIZADO\SEGURIDAD\COLOCACION\HORMIGONADO\APERTURA\SEÑAL\CUADRADA\NORMALIZADA\|
~T|S05C020|Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05C040|u|SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE|30.45|260209|0|
~D|S05C040|O01OA070\1\0.3\P31SV060\1\0.2\P31SV080\1\0.2\A03H060\1\0.064\|
~A|S05C040|INCLUIDO\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\ACERO\CINCO\SOPORTE\ALTURA\OCTOGONAL\GALVANIZADO\COLOCACION\HORMIGONADO\APERTURA\SEÑAL\NORMALIZADA\|
~T|S05C040|Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05C060|u|PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA|10.29|020116|0|
~D|S05C060|P31SV090\1\0.5\|
~A|S05C060|OBLIGATORIA\AMORTIZABLE\MANUAL\CARAS\SEGURIDAD\PALETA\DIRECCION\SEÑAL\|
~T|S05C060|Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05C065|u|BANDERA DE OBRA MANUAL|3.89|020116|0|
~D|S05C065|P31SV070\1\0.5\|
~A|S05C065|AMORTIZABLE\BANDERA\MANGO\MANUAL\BANDEROLA\|
~T|S05C065|Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05C070|u|PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE|46.68|260209|0|
~D|S05C070|O01OA070\1\0.3\P31SV100\1\0.2\P31SV110\1\0.2\A03H060\1\0.064\|
~A|S05C070|METALICO\INCLUIDO\AMORTIZABLE\REFLECTANTE\CINCO\MONTAJE\PANEL\SOPORTE\COLOCACION\HORMIGONADO\APERTURA\DIRECCIONAL\|
~T|S05C070|Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S05C080|u|PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO|7.16|020116|0|
~D|S05C080|O01OA070\1\0.15\P31SV120\1\0.5\|
~A|S05C080|INFORMACION\AMORTIZABLE\DESMONTAJE\MECANICAMENTE\SERIGRAFIADO\PLACA\SEÑALIZACION\FIJADA\COLOCACION\RIESGO\|
~T|S05C080|Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.|
~C|S2#||INSTALACIÓN RED DE VOZ/DATOS|9464.58|100715|0|
~D|S2#|TEL2.1.1\1\2\TEL2.1.1.1\1\110\TELSA24\1\6\TEL 2.2.2\1\4950\TEL 2.2.4\1\110\|
~C|S5#||INFRAESTRUCTURA|4609.92|131106|0|
~D|S5#|TEL 5.3.1\1\1650\TEL 5.3.2\1\110\TEL 5.3.5\1\110\DEBR150X60\1\136\|
~C|SS01#||INSTALACIONES DE BIENESTAR|16112.23|010110|0|
~D|SS01#|SS01A\1\1\SS01B\1\1\SS01C\1\1\|
~C|SS01A#||ACOMETIDA A CASETAS|882.1|010110|0|
~D|SS01A#|S01A020\1\1\S01A030\1\1\S01A040\1\1\U06TPB010\1\22\|
~C|SS01B#||CASETAS|13434.12|020116|0|
~D|SS01B#|S01B180A\1\18\S01B190A\1\18\S01B060A\1\9\S01B120A\1\18\|
~C|SS01C#||MOBILIARIO CASETAS|1796.01|020116|0|
~D|SS01C#|S01C010\1\25\S01C020\1\2\S01C030\1\2\S01C040\1\2\S01C050\1\2\S01C060\1\2\S01C070\1\1\S01C080\1\21\S01C090\1\3\S01C100\1\5\S01C110\1\1\S01C120\1\1\S01C130\1\1\S01C140\1\1\S01C150\1\4\|
~C|SS02#||PROTECCIONES COLECTIVAS|19764.88|260209|0|
~D|SS02#|S02A\1\1\S02B\1\1\S02D\1\1\S02E\1\1\S02F\1\1\S02G\1\1\S02K\1\1\|
~C|SS03#||EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL|6552.03|020116|0|
~D|SS03#|S03A\1\1\S03B\1\1\S03C\1\1\S03D\1\1\S03E\1\1\|
~C|SS04#||MANO DE OBRA DE SEGURIDAD|7639.38|020116|0|
~D|SS04#|S04A020\1\9\S04A030\1\9\S04A040\1\9\S04A050\1\9\S04A060\1\25\|
~C|SS05#||SEÑALIZACIÓN|955.13|260209|0|
~D|SS05#|S05A\1\1\S05B\1\1\S05C\1\1\|
~C|T101#||PAREDES|69139.48|141107|0|
~D|T101#|E12APO49\1\1101.48\E12AC045\1\525.6\E08PNE060\1\50\E08PEM030\1\50\E08PML040\1\10\E11NVR201\1\135.36\|
~C|T102#||SUELOS|170153.55|210207|0|
~D|T102#|E11D090\1\2290.13\E11EGC210\1\1681.39\E11EGC210D\1\208.74\E11EGR100\1\79.85\E11EGR071\1\118.65\E11CCT070\1\55.03\E11AAT074\1\24\R08TA020A\1\6.72\U16PFIO71\1\400\|
~C|T103#||TECHOS|70552.16|101100|0|
~D|T103#|E08TAK015\1\896.4\E08TAK010\1\78.89\E08TAK010R\1\10\E08TAK010F\1\450.25\E08TAK010RF\1\91.38\E08TAL010\1\128.88\E08TTL080\1\216.9\E08RYA082A\1\72\E08TAW140\1\10\E08TAW130C\1\38.2\E08PEM010\1\100\E08TAL011\1\30.8\|
~C|T111#||CARPINTERIA DE ALUMINIO|193355.14|010110|0|
~D|T111#|E14AAA101\1\401.87\E14AAA101OS\1\31.33\E14AAA102\1\10.27\E14AW010\1\204.91\E14AW011\1\510.26\|
~C|T112#||CERRAJERIA|180807.44|260814|0|
~D|T112#|E14AEC050\1\316.15\E05CC010\1\9778.9\E05AAT005\1\12655.39\E04AP131ZZ\1\295.32\E26FLB040\1\3\E15CPL060\1\15.21\E26PM020\1\3\E26PB020\1\2\E23DRR010\1\15\E15DE050\1\6.42\E15DBA020\1\21.56\E15BP010\1\65.44\|
~C|T113#||CARPINTERIA DE MADERA|45684.41|070208|0|
~D|T113#|E13PTA1A\1\17\E13PTA2A\1\19\E13PTA3A\1\2\E13PTA3B\1\1\E30IC010\1\114.63\E13NP010\1\27.6\E13X10aa\1\58.34\E13PTA99\1\3.78\|
~C|T14#||INSTALACIÓN DE FONTANERÍA|37145.78|060201|0|
~D|T14#|FONTA01\1\1\FONTA02\1\1\FONTA04\1\1\FONTA05\1\1\FONTA06\1\1\FONTA07\1\1\|
~C|T15#||INSTALACIONES PROTECCION|39425.43|240702|0|
~D|T15#|DIINCC\1\1\DCIB\1\1\DINCEN\1\1\DINEX\1\1\DINSE\1\1\DVAR\1\1\|
~C|T19E#||REURBANIZACION ENTORNO|13219.9|121108|0|
~D|T19E#|E01DPS020\1\120\E02EMA130\1\180\U03YC030\1\80\U04VBT155\1\75\U04BH085\1\20\U04BH190\1\2\U04BH200\1\4\|
~C|T19S#||PAVIMENTOS EXTERIORES|18620.8|250410|0|
~D|T19S#|E04SA080A\1\506\|
~C|T19U#||CERRAMIENTO|7260.24|010110|0|
~D|T19U#|E15VB031\1\20\E15VB030\1\55\E15VR111\1\2.71\E15VPM120\1\1\E01DK019\1\176\E15VAG030B\1\22\E15VAG030A\1\20\|
~C|T20P#||JARDINERIA|910.27|260209|0|
~D|T20P#|E07BHB030\1\12.6\E12PAP020B\1\21\E10IAB120\1\12.6\E03DMP010\1\12.6\|
~C|T21#||URBANIZACION|40011.21|121108|0|
~D|T21#|T19S\1\1\T19U\1\1\T19E\1\1\T20P\1\1\|
~C|T22#||SEGURIDAD Y SALUD|51023.65|260209|0|
~D|T22#|SS01\1\1\SS02\1\1\SS03\1\1\SS04\1\1\SS05\1\1\|
~T|T22#|Coste Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud|
~C|T23#||GESTION DE RESIDUOS|11679.6|240919|0|
~T|T23#|Coste de Gestión de Residuos de Construcción y demolición según Estudio incluido como anejo 7 de la Memoria del Proyecto|
~C|T24#||CONTROL DE CALIDAD|0|260209|0|
~C|TEL 2.2.2|ml|Cable CAT6 UTP|0.99|010317|0|
~D|TEL 2.2.2|UPIN 2.2.2.1\1\1\O1\1\0.015\O2\1\0.015\|
~T|TEL 2.2.2|Cable de 4 pares trenzados sin apantallar de categoría 6 o superior, LSZH CPR Dca. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.|
~C|TEL 2.2.4|Ud|Toma RJ-45 UTP CAT6 certificada|10.87|100715|0|
~D|TEL 2.2.4|UPIN 2.2.4.1\1\1\O1ELEC\1\0.33\AESPELEC\1\0.02\|
~T|TEL 2.2.4|Conector RJ-45 hembra para cable sin apantallar de categoría 6, sin frontal. El coste de la mano de obra incluye certificación de la categoría. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.|
~C|TEL 2.2.5|ml|Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D|4.16|260520|0|
~D|TEL 2.2.5|UPIN 2.2.5.1\1\1\O1\1\0.05\O2\1\0.05\|
~T|TEL 2.2.5|Metro lineal de cable de 8 fibras ópticas monomodo 9/125µm OS2 G562.D, LSZH CPR Dca. , libre de halógenos y no propagadora de llama. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa|
~C|TEL 2.2.5.1|Ud|Terminaciones unión fibra|276.92|081119|0|
~D|TEL 2.2.5.1|O1\1\2\O2\1\2\UTEL001\1\8\UTEL002\1\8\UTEL003\1\2\UTEL004\1\16\|
~T|TEL 2.2.5.1|Terminación unión fibra:
- Pigtail monomodo (9/125µm) dúplex 8,000 ud 
- Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC 8,000 ud 
- Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH 2,000 ud
- Fusionado fibra óptica y certificado 16,000 ud
Incluso mano de obra.|
~C|TEL 2.3.1|Ud|Switch 48 Puertos|1365.35|210218|0|
~D|TEL 2.3.1|UPIN 2.3.1.1\1\1\O1\1\2\O2\1\2\|
~T|TEL 2.3.1|Switch de 48 puertos con las siguientes características:
·	48 puertos 10/100/1000baseT.
·	4 puertos SFP+ 10Gbps.
·	Auto MDI/MDI-X.
·	Prevención bucles de red y tormentas de datos
·	Capacidad de gestión y monitorización remota vía web, SSH y puerto de consola.
·	Kit de montaje para bastidor de armario de comunicaciones estandar de 19"
·	Capacidad de VLANs, trunk IEEE 802.1Q, QoS, priorización tráfico de voz, "Link Aggregation" 802.3ad - 802.1AX y "port mirroring".
·	Capacidad de apilamiento ("stack") mediante puertos SFP+ o dedicados.
·	Como mínimo la mitad de puertos POE+ IEE 802.3af/at, con una potencia mínima de 365 W.

Marca CISCO modelo SMB SG350X-48P o equivalente.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.|
~C|TEL 2.3.5|Ud|Kit de apilamiento para switches|87.56|100715|0|
~D|TEL 2.3.5|UPIN 2.3.5.1\1\1\O1\1\0.1\O2\1\0.1\|
~T|TEL 2.3.5|Módulo de apilamiento de red ("stack") para la interconexión de dos switches. Se conectaran en anillo. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.|
~C|TEL 2.3.6|Ud|Punto acceso WIFI|129.62|280217|0|
~D|TEL 2.3.6|O1\1\0.75\O2\1\0.75\UPIN2.3.6\1\1\|
~T|TEL 2.3.6|Suministro e instalación de Access Point para red inalambrica, totalmente instalado configurado e integrado en la red local del centro educativo, con las siguientes características:
"	Anclajes para montaje y fijación en pared o en techo.
"	Emisión en bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Para ambas bandas debe soportar tasas como mínimo 450 Mbps (2,4 GHz) y 867 Mbps (5 GHz). Con antenas internas diseñadas para amximizar la emisión y recepción, aumentando el alcance.
"	Deberá cumplir con los estándares WiFi 5 y anteriores (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
"	Soporte para al menos 100 clientes concurrentes.
"	Soportará POE estándar IEEE 802.3af o 802.3at.
"	Seguridad usando protocolos WEP, WPA-PSK, WPA y WPA2 con algoritmo de cifrado AES.
"	Al menos un puerto de conexión con conector RJ-45 10/100/1000 Mbps.
"	Los APs vendrán acompañados de una controladora por hardware o software con las siguientes características:
       o	Permitirá la configuración de cada AP en grupo y particularmente
       o	Será centralizada
       o	Capacidad de escalar las instalaciones de forma sencilla
       o	Deberá disponer de una gestión sencilla de usuarios
       o	Sin coste de adquisición por licencia de uso 
       o	Debe ser independiente de la adquisición de cualquier software o sistema operativo

Marca y modelo: Ubiquiti UNIFI UAP-AC-LR o equivalente.|
~C|TEL 2.3.7|Ud|Trabajos en rack existente|220.44|120220|0|
~D|TEL 2.3.7|UO01OB1\1\1.5\UO01OB2\1\1.5\UMATRACKE\1\1\|
~T|TEL 2.3.7|Suministro de material e instalacion para equipos en rack existente que permitan la conexión de la nueva instalación. Medida la unidad ejecutada.|
~C|TEL 5.3.1|Ud|Tubo de PVC corrugado de 25 mm|0.28|131106|0|
~D|TEL 5.3.1|UPIN 5.3.7.1\1\0\UPIN 5.3.7.2\1\0\UPIN 5.3.7.3\1\1\O1\1\0.009\|
~T|TEL 5.3.1|Tubo flexible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.|
~C|TEL 5.3.2|Ud|Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm|3.85|100715|0|
~D|TEL 5.3.2|UPIN 5.3.8.1\1\1\O1\1\0.03\O2\1\0.03\|
~T|TEL 5.3.2|Caja de registro de tomas dobles o simple. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.|
~C|TEL 5.3.5|Ud|Marco y embellecedor para tomas RJ45|10.41|050417|0|
~D|TEL 5.3.5|UPIN 5.3.5.1\1\1\O1\1\0.1\|
~C|TEL2.1.1|Ud|Rack 800 mm 42UA|900.89|100715|0|
~D|TEL2.1.1|O1\1\8\O2\1\8\UPIN 1.1 42\1\1\UPIN 1.4\1\1\UPIN1.5\1\1\UPIN 1.2\1\1\UPIN 1.3\1\1\UPIN 2.1.8.1\1\2\UPIN 1.8\1\6\|
~T|TEL2.1.1|Rack para instalación de voz/datos con armario metálico para el alojamiento de equipos compuesto por: Armario metálico con puerta, bandeja FO 19" 1U con soporte para 24 conectores LC duplex, cassettes para emplames, Bases alimentación 8 Schukos, Modulo ventilación, Bandejas con 4 puntos de sujección, Guías Latiguillos con Tapa, accesorios para rack, sujección de cableado, protección termoretractil empalmes, presaestopas, fijación, racks y frontales. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.|
~C|TEL2.1.1.1|Ud|Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m.|4.02|260520|0|
~D|TEL2.1.1.1|UPIN 2.1.1.1\1\1\O1\1\0.025\O2\1\0.025\|
~C|TELSA24|Ud|Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción|111.97|250618|0|
~D|TELSA24|O1\1\0.7\O2\1\0.7\UPIN 2.1.3.1\1\1\|
~T|TELSA24|Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, para instalación en Rack de 19". Medida la unidad instalada y conexionada.|
~C|TUB.VAL#||TUBERÍAS CLIMATIZADORES|2773.54|240702|0|
~D|TUB.VAL#|DCATAN065\1\30\DCAAAFE065\1\30\DCAVM065\1\2\DCCZV20\1\2\DCCZZPU\1\2\|
~C|TUB100R|ml|CONDUCTO PVC100 RIGIDO|3.54|200515|0|
~D|TUB100R|UAMCL1\1\0.05\UAMCLA\1\0.05\UPVC100R\1\1\|
~T|TUB100R|ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.|
~C|TUB125R|ml|CONDUCTO PVC125 RIGIDO|4.07|190515|0|
~D|TUB125R|UAMCL1\1\0.05\UAMCLA\1\0.05\UPVC125R\1\1\|
~T|TUB125R|ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada. Incluye parte proporcional de derivaciones circulares|
~C|TUB250R|ml|CONDUCTO PVC250 RIGIDO|10.19|060922|0|
~D|TUB250R|UAMCL1\1\0.1\UAMCLA\1\0.1\UPVC250R\1\1\|
~T|TUB250R|ml de tubo de PVC de 250 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada. Incluye parte proporcional de derivaciones circulares|
~C|U%10|%|Medios aux. y otros|10|060201|2|
~C|U%C05|%|Costes indirectos y medios aux. de 5%|5|201117|0|
~C|U01AA005|H.|Encargado|25.9|221222|1|
~C|U01AA007|Hr|Oficial primera|23.03|221222|1|
~C|U01AA008|Hr|Oficial segunda|21.95|221222|1|
~C|U01AA009|H.|Ayudante|21.28|221222|1|
~C|U01AA010|Hr|Peón especializado|21|221222|1|
~C|U01AF200|m2|Demolición y levantado de pavimento|3.82|100715|0|
~D|U01AF200|O01OA020\1\0.01\O01OA070\1\0.03\M05EN030\1\0.03\M06MR230\1\0.03\M05RN020\1\0.01\M07CB020\1\0.02\M07N070\1\0.2\|
~C|U01FY105|Hr|Oficial 1ª fontanero|22|070223|1|
~C|U01FY110|Hr|Ayudante fontanero|20.32|070223|1|
~C|U01OA070|h.|Peón ordinario|20.64|221222|1|
~C|U02JC010|m|CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN|44.22|010110|0|
~D|U02JC010|O01OA020\1\0.021\O01OA030\1\0.053\O01OA070\1\0.053\M08RB020\1\0.097\M05RN010\1\0.048\P02EU310\1\1\M13EM030\1\0.029\P01HM010\1\0.03\M07W110\1\0.878\|
~A|U02JC010|hormigón\junta\sección\asiento\norma\preparación\prefabricado\doble\obligar\terminación\círculo\compacto\europeo\superficie\capa\solera\marco\triángulo\|
~T|U02JC010|Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.|
~C|U02LA201|Hr|Hormigonera 250 l.|1.04|011201|2|
~C|U02SW005|Ud|Kilowatio|0.09|060201|0|
~C|U03CN040|m2|ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=25 IP=0|4.12|260209|0|
~D|U03CN040|O01OA020\1\0.002\O01OA070\1\0.005\M08NM020\1\0.005\M08RN040\1\0.005\M08CA110\1\0.005\M07CB020\1\0.005\M07W020\1\10.727\P01AF010\1\0.55\|
~A|U03CN040|base\superficie\natural\preparación\zahorra\compacto\plasticidad\asiento\zinc\|
~T|U03CN040|Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), de 25 cm. de espesor en sub-base y con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.|
~C|U03CZ050|m2|ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.|4.92|260209|0|
~D|U03CZ050|O01OA020\1\0.002\O01OA070\1\0.005\M08NM020\1\0.005\M08RN040\1\0.005\M08CA110\1\0.005\M07CB020\1\0.005\M07W020\1\10.727\P01AF030\1\0.55\|
~A|U03CZ050|zahorra\asiento\cara\superficie\preparación\compacto\capa\base\artificial\|
~T|U03CZ050|Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.|
~C|U03RA060|m2|RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1|0.21|260209|0|
~D|U03RA060|O01OA070\1\0.002\M07AC020\1\0.002\M08B020\1\0.002\M08CB010\1\0.001\P01PL150\1\0.6\|
~A|U03RA060|adherencia\asfalto\catiónico\emulsión\riego\superficie\preparación\rotura\|
~T|U03RA060|Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.|
~C|U03RI050|m2|RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI|0.44|260209|0|
~D|U03RI050|O01OA070\1\0.004\M08CA110\1\0.001\M07AC020\1\0.002\M08B020\1\0.002\M08CB010\1\0.002\P01PL170\1\1\|
~A|U03RI050|preparación\granular\riego\superficie\capa\asfalto\imprimación\catiónico\emulsión\|
~T|U03RI050|Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.|
~C|U03VC020|t.|M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35|33.58|260209|0|
~D|U03VC020|O01OA010\1\0.009\O01OA030\1\0.009\O01OA070\1\0.029\M05PN010\1\0.019\M03MC110\1\0.019\M07CB020\1\0.019\M08EA100\1\0.019\M08RT050\1\0.019\M08RV020\1\0.019\M08CA110\1\0.003\M07W030\1\39.01\M07Z110\1\0.005\P01PC010\1\8\P01PL010\1\0.045\P01AF200\1\0.35\P01AF210\1\0.2\P01AF220\1\0.2\P01AF230\1\0.1\P01AF240\1\0.1\|
~A|U03VC020|capa\mezcla\caliente\fabricación\compacto\aportación\desgaste\filler\betún\base\ángel\|
~T|U03VC020|Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.|
~C|U03VC040|t.|M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25|33.63|260209|0|
~D|U03VC040|O01OA010\1\0.009\O01OA030\1\0.009\O01OA070\1\0.029\M05PN010\1\0.019\M03MC110\1\0.019\M07CB020\1\0.019\M08EA100\1\0.019\M08RT050\1\0.019\M08RV020\1\0.019\M08CA110\1\0.003\M07W030\1\39.01\P01PL010\1\0.045\P01PC010\1\8\P01AF250\1\0.5\P01AF260\1\0.25\P01AF270\1\0.1\P01AF280\1\0.1\|
~A|U03VC040|caliente\betún\fabricación\ángel\compacto\desgaste\mezcla\filler\capa\aportación\|
~T|U03VC040|Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.|
~C|U03VC050|t.|M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30|35.71|260209|0|
~D|U03VC050|O01OA010\1\0.009\O01OA030\1\0.009\O01OA070\1\0.029\M05PN010\1\0.019\M03MC110\1\0.019\M07CB020\1\0.019\M08EA100\1\0.019\M08RT050\1\0.019\M08RV020\1\0.019\M08CA110\1\0.003\M07W030\1\39.01\P01PL010\1\0.052\P01PC010\1\8\P01AF201\1\0.55\P01AF211\1\0.3\P01AF221\1\0.1\M07Z110\1\0.005\|
~A|U03VC050|filler\ángel\aportación\caliente\mezcla\fabricación\capa\compacto\betún\desgaste\|
~T|U03VC050|Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.|
~C|U03VC100|t.|BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C|257.29|260209|0|
~D|U03VC100|P01PL010\1\1\|
~A|U03VC100|asfalto\fabricación\planta\mezcla\betún\caliente\pie\|
~T|U03VC100|Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.|
~C|U03VC125|t.|FILLER CALIZO EN MBC|42.47|260209|0|
~D|U03VC125|P01AF800\1\1\M07W060\1\195.051\|
~A|U03VC125|filler\mezcla\caliente\fabricación\pie\calizo\betún\planta\|
~T|U03VC125|Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.|
~C|U03VC160|m2|CAPA DE BASE G-25 e=10 cm. D.A.<35|10.65|260209|0|
~D|U03VC160|U03VC020\1\0.235\U03RI050\1\1\U03VC100\1\0.009\|
~A|U03VC160|riego\compacto\asfalto\ángel\betún\suministro\capa\base\desgaste\|
~T|U03VC160|Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 10 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.|
~C|U03VC200|m2|CAPA INTERMEDIA S-20 e=6 cm. D.A.<25|6.99|260209|0|
~D|U03VC200|U03VC040\1\0.144\U03RI050\1\1\U03VC125\1\0.004\U03VC100\1\0.006\|
~A|U03VC200|capa\ángel\desgaste\asfalto\compacto\betún\aportación\suministro\filler\riego\|
~T|U03VC200|Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.|
~C|U03VC210|m2|CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30|5.18|260209|0|
~D|U03VC210|U03VC050\1\0.096\U03RA060\1\1\U03VC125\1\0.006\U03VC100\1\0.005\|
~A|U03VC210|riego\asfalto\compacto\filler\capa\ángel\suministro\aportación\betún\desgaste\|
~T|U03VC210|Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.|
~C|U03YC030|m2|CALZADA FLEXIBLE T2 EXPL.E2 25-25-20|32.72|260209|0|
~D|U03YC030|U03CN040\1\1\U03CZ050\1\1\U03RI050\1\1\U03VC160\1\1\U03RA060\1\2\U03VC200\1\1\U03VC210\1\1\|
~A|U03YC030|cemento\calzada\compuesto\pesado\flexible\explosivo\tráfico\explanación\círculo\natural\artificial\marco\zahorra\firme\|
~T|U03YC030|Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 25 cm de zahorra natural, 25 cm de zahorra artificial y 20 cm de M.B.C. (10+6+4). Áridos y cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|U04AA101|Tm|Arena de río (0-5mm)|11.18|090109|3|
~C|U04AF150|Tm|Garbancillo 20/40 mm.|13.18|090109|3|
~C|U04BH085|m.|BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-12x25 cm.|15.02|260209|0|
~D|U04BH085|O01OA140\1\0.215\P01HM010\1\0.042\A02A080\1\0.001\P08XBH085\1\1\|
~A|U04BH085|previo\limpieza\relleno\hormigón\base\junta\solera\bordillo\chaflán\excavación\capa\inferior\colocación\color\gris\|
~T|U04BH085|Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.|
~C|U04BH190|m|BORDILLO BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm|35.42|010110|0|
~D|U04BH190|O01OA140\1\0.3\P01HMV220\1\0.047\P08XBH330\1\1\|
~A|U04BH190|LONGITUD\COLOCADO\ESPECIAL\PEATONALES\SUPERIOR\REGLAMENTO\REJUNTADO\DECLARACION\INCLUIR\PRESTACIONES\INFERIOR\RELLENO\PASOS\BORDILLO\ALTURA\MARCADO\LATERAL\BICAPA\PIEZA\BARBACANA\COLOR\HORMIGON\ESPESOR\POSTERIOR\BASES\SOLERA\PREVIA\LIMPIEZA\EXCAVACION\GARAJES\|
~T|U04BH190|Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|U04BH200|m|BORDILLO BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm|29.17|010110|0|
~D|U04BH200|O01OA140\1\0.2\P01HMV220\1\0.047\P08XBH280\1\1\|
~A|U04BH200|LONGITUD\COLOCADO\ESPECIAL\PEATONALES\SUPERIOR\REGLAMENTO\REJUNTADO\DECLARACION\INCLUIR\PRESTACIONES\INFERIOR\RELLENO\PASOS\BORDILLO\ALTURA\MARCADO\BICAPA\PIEZA\BARBACANA\COLOR\HORMIGON\ESPESOR\POSTERIOR\BASES\CENTRAL\SOLERA\PREVIA\LIMPIEZA\EXCAVACION\GARAJES\|
~T|U04BH200|Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.|
~C|U04CA001|Tm|Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel|61.81|211101|3|
~C|U04PY001|M3|Agua|0.54|060201|3|
~C|U04VBT155|m2|BALDOSA HIDR 40X40X6 CM|23.66|121108|0|
~D|U04VBT155|U01AA007\1\0.108\U01AA010\1\0.108\A02A080\1\0.08\MP304\1\1\MP305\1\1\|
~T|U04VBT155|Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm,  incluso encintados, bordillos y obras complementarias.|
~C|U06TPB010|m|CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=25 mm|3.76|010110|0|
~D|U06TPB010|O01OB170\1\0.04\O01OB180\1\0.04\P26TPB050\1\1\P01AA020\1\0.06\|
~A|U06TPB010|SUMINISTRADA\POLIETILENO\TUBERIA\ROLLOS\SUPERIOR\UNION\ZANJA\NOMINAL\INCLUIR\RELLENO\ENCIMA\DENSIDAD\LATERAL\CONDUCTO\CONFORME\DIAMETRO\POSTERIOR\MISMA\COLOCADA\MEDIOS\PRESION\ARENA\GENERATRIZ\EXCAVACION\|
~T|U06TPB010|Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 4 kg/cm2, conforme UNE-EN 12201, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.|
~C|U07C014|u|ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=160 mm|2055.71|010110|0|
~D|U07C014|O01OA040\1\2.5\O01OA060\1\2.5\M06CP010\1\1.5\M06MI010\1\1.5\M11HC050\1\15.604\E02ZMA060\1\12.8\P02TVC010\1\20\E02SZ071\1\12\P01HMV150\1\1.8\P01MC040\1\0.004\|
~T|U07C014|Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 20 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 160 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, con pp de formacióndel pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.|
~C|U07C015|u|ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm|2079.51|010110|0|
~D|U07C015|O01OA040\1\2.5\O01OA060\1\2.5\M06CP010\1\1.5\M06MI010\1\1.5\M11HC050\1\15.604\E02ZMA060\1\12.8\P02TVC030\1\20\E02SZ071\1\12\P01HMV150\1\1.8\P01MC040\1\0.004\|
~A|U07C015|conexión\punto\hormigón\interior\diámetro\corrugado\duro\masa\terreno\tubería\auxiliar\reparación\colector\colocación\acometida\consistencia\pavimentación\red\excavación\martillo\medio\mecánico\picar\saneamiento\sierra\pozo\corte\máximo\PVC\zanja\tapa\rotura\disco\|
~T|U07C015|Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 20 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, con pp de formacióndel pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.|
~C|U07EIP050|u|IMBORNAL SIFONICO REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 30x30 cm|72.88|260209|0|
~D|U07EIP050|O01OA030\1\0.75\O01OA070\1\0.391\A03H050\1\0.024\P02EAH010\1\1\P02ECF100\1\1\|
~A|U07EIP050|masa\solera\prefabricado\rejilla\hormigón\robo\abatible\perímetro\terminación\pavimentación\marco\excavación\saneamiento\fundición\relleno\tubo\imbornal\|
~T|U07EIP050|Imbornal sifónico de hormigón prefabricado de 30x30 cm, y 30 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado,conrexcavación y relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.|
~C|U11SAA60|Ud|ARQUETA  60x60x81 cm|140.07|101100|0|
~D|U11SAA60|O01OA030\1\2.175\O01OA070\1\2.175\E02EM020\1\0.66\E02TT030\1\0.66\P01HM997\1\0.44\P01AG999\1\0.036\P27SAA60\1\1\|
~T|U11SAA60|Arqueta de derivación o empalme para instalaciones eléctricas de dimensión 60x60x81 cm. útiles, realizada en hormgón HM-30/P/22/lla, con muros de 15 cm. de espesor y solera de capa filtrante de grava gruesa de 10 cm. de espesor, marco y tapa de fundición, de 60x60 cm, instalada, incluso recibido  de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida la unidad ejecutada.|
~C|U16PFIO71|m²|PAVIMENTO DEPORTIVO 4,5 mm GERFLOR RECREATION|48.44|050513|0|
~D|U16PFIO71|mt47adc010bd\1\1\U18MD020\1\2\rodapieGIMN\1\0.5\U18MD025\1\1\O01OA070\1\0.18\O01OA030\1\0.18\|
~T|U16PFIO71|Pavimento vinílico deportivo de la marca GERFLOR, RECREATION 45, de 4,5 mm.de espesor, constituido por un complejo de superficie en vinilo plastificado puro, calandrado, prensado con superficie gofrada y reforzada por un complejo no tejidode malla de fibra de vidrio y asociado a una subcapa de espuma de célulascerradas. Valor de Absorción de Impacto según UNE-EN 14808 de 21%. Altura rebote de la pelota según UNE-EN 12235 de valor = 90 %. Tiene tratamiento PURProtect que facilita el mantenimiento aplicado en fábrica. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNECEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante.Las juntas deberán ir termosoldadas.  Incluye p.p. de rodapié de chapa plegada de aluminio de 1mm de espesor.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de las nuevas capas. Tratamiento de juntas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.|
~C|U16ZBB020|u|JUEGO CANASTAS BALONCESTO ABAT. TECHO MOTORIZ. MULTITUBO METACRI|14949.12|020116|0|
~D|U16ZBB020|O01OA060\1\5\M02PTE040\1\18\P30EBB005\1\1\P30EBB006\1\1\P30EBB020\1\1\|
~A|U16ZBB020|NORMAS\SUSPENDIDAS\REPLANTEOS\METACRILATO\MOTORIZADO\DIMENSIONES\JUEGO\ACCIONAMIENTO\ELEVACION\DESGASTE\ALGODON\ACORDE\BLOQUEO\MONTAJE\REDES\BALONCESTO\EQUIPADO\MOTOR\ESTRUCTURA\BASCULANTES\INSTALADAS\ABATIBLES\REGLAMENTARIAS\SINFIN\INCLUIDOS\TOTALMENTE\BROCE\PERMANENTE\ACEITE\CONFORME\SISTEMA\MULTITUBO\ESPESOR\ACCESORIOS\CERCHAS\CANASTAS\ELECTRICO\FALTA\MOTORIZ\MEDIOS\SUMINISTRO\FABRICADAS\TABLEROS\DISPONEN\NYLON\CORONA\METACRIL\TECHO\|
~T|U16ZBB020|Suministro y montaje de juego de 2 canastas reglamentarias de baloncesto suspendidas al techo y abatibles, de accionamiento motorizado, de estructura multitubo; fabricadas conforme a UNE-EN 1270 y acorde a Normas NIDE 1 (BLC). Disponen de tableros de metacrilato de 15 mm de espesor de dimensiones 1800x1050 mm, con aros basculantes y redes de nylon o algodón de 6 mm. Motor eléctrico equipado de corona sinfin en broce con baño en aceite permanente de bajo desgaste y sistema de bloqueo total con funcionamiento en caso de falta de suministro eléctrico. Totalmente instaladas; i/p.p. de replanteos, estructura auxiliar de montaje entre cerchas y medios auxiliares de elevación hasta 10 m. Accesorios no incluidos.|
~C|U16ZBL120|u|JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL SALA / BALONMANO MÓVILES ANTIVANDÁLICAS A|2008.16|020116|0|
~D|U16ZBL120|O01OA030\1\6.3\O01OA050\1\6.3\M12T050\1\6.3\P30EBL120\1\1\PM0100\1\19.883\|
~A|U16ZBL120|PLETINAS\INSTALADA\REPLANTEOS\BALONMANO\MOVILES\MEDIDA\DIMENSIONES\MARCO\POSTES\DISPONE\ACERO\JUEGO\FUTBOL\TUBOS\ESTABILIZAR\CUADRADOS\MONTAJE\REDES\ANTIVANDALICAS\ATORNILLAR\INSTALACION\ANTIVUELCO\UNIDAD\REGLAMENTARIAS\HACIENDO\ARQUILLOS\PAVIMENTO\TOTALMENTE\CONFORME\FUNCION\TRASLADABLE\PORTERIA\COLOCACION\BARROTES\LATERALES\NORMATIVA\MEDIOS\INTERIORES\SUMINISTRO\PORTERIAS\FABRICADAS\CONJUNTO\INCLUIDAS\MOVIL\SECCION\|
~T|U16ZBL120|Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala / balonmano, de instalación móvil (trasladable) antivandálicas, con dimensiones interiores de marco de 3,00x2,00 m conforme a Normativa FIFA; fabricadas en postes de acero cuadrados de sección 80x80 mm, con barrotes de acero de 25 mm haciendo función de red. Dispone de arquillos laterales de acero de 33 mm de sección, tubos en base y laterales para estabilizar el conjunto, y pletinas antivuelco para atornillar la portería al pavimento. Totalmente instalada; i/p.p. de montaje, replanteos, colocación y medios auxiliares. Medida la unidad (juego 2 ud) instalada. Redes no incluidas.|
~C|U16ZG010|ud|ESPALDERA DOBLE|295.47|240723|0|
~A|U16ZG010|melis\natural\doble\colocación\montaje\sujeción\metal\pino\color\anclaje\fabricación\travesaño\plaza\barniz\espaldera\|
~T|U16ZG010|Espaldera de dos plazas de altura 2,40, ancho 1,79 y 15 travesaños, fabricada en pino melis, barnizada en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.|
~C|U18MD020|kg|Pasta niveladora|0.41|050513|3|
~C|U18MD025|kg|Adhesivo Epoxi o Poliuretano|3.87|050513|3|
~C|U24AA007|Ud|Contador de agua de 2"|95.94|190919|3|
~C|U26AD007|Ud|Válvula antirretorno 2"|12.44|060201|3|
~C|U26AR003|Ud|Llave de esfera 3/4"|2.95|160203|3|
~C|U26AR008|Ud|Llave de esfera 2"|14.81|060201|3|
~C|U26FF|Ud|Filtro|98|160620|3|
~C|U26GX001|Ud|Grifo latón rosca 1/2"|2.6|160203|3|
~C|U26XA001|Ud|Latiguillo flexible 20 cm.|1.93|060201|3|
~C|U27SA060|Ud|Term.eléctr.50l JUNKERS|146.34|150414|3|
~C|U6080660124|ml|CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 0,6/1KV H1Z2Z2-K P-SUN (BOBINA)|3.32|230522|3|
~C|U6180615116|kg|CABLE CU DESNUDO 16MM TOMA TIERRA (BOBINA)|23.8|191020|3|
~T|U6180615116|Conductor de cobre electrolítico rígido de clase 2 según UNE EN 602281 IEC 602282.|
~C|U6420007205|ud|PANEL FV 460WP JA SOLAR JAM72S20 460/MR|217.16|230522|3|
~T|U6420007205|PANEL FV 460WP JA SOLAR JAM72S20 460/MR.|
~C|U6427000022||CUADRO DE PROTECCIONES DC|245|230522|3|
~C|U6429000100||MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA|2.7|191020|3|
~T|U6429000100|Conexión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conexión hembra para cables con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máxima de 30A y una tensión máxima del sistema de 1.000V. Protección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.|
~C|U6429000101||MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO|2.21|191020|3|
~T|U6429000101|Conexión Multi-contact MC4 estanca IP67 con bloqueo para instalaciones fototérmicas. Conexión macho para cables con diámetro 4-6mm. Corriente nominal máxima de 30A y una tensión máxima del sistema de 1.000V. Protección II. Rango de temperatura desde -40ºC a +90ºC.|
~C|UABTIBUS|ml|Bus alarma (UTP)|0.67|290719|3|
~C|UAE150|Ud|Unidad aerotermia ILD150R|14598|190123|3|
~C|UAEROEXT|Ud|Unidad aerotermia CALEO0200|19685|160123|3|
~C|UAEROPU|Ud|Puesta en marcha|150|131120|3|
~C|UAMAO1|h|Oficial 1ª|23.03|221222|1|
~C|UAMAOA|h|Peón|20.64|221222|1|
~C|UAMCA1|h|Oficial 1ª calefactor|22|070223|1|
~C|UAMCAA|h|Ayudante calefactor|20.32|070223|1|
~C|UAMCI1|Hr|Oficial 1ª Incendios|23.03|221222|1|
~C|UAMCIA|Hr|Ayudante Incendios|21.28|221222|1|
~C|UAMCL1|h|Oficial 1ª climatización|22|070223|1|
~C|UAMCLA|h|Ayudante climatización|20.32|070223|1|
~C|UAMEL1|h|Oficial 1ª electricista|23.03|221222|1|
~C|UAMELA|h|Ayudante electricista|21.28|070223|1|
~C|UAMFO1|Hr|Oficial 1ª fontanero|23.03|221222|1|
~C|UAMFOA|Hr|Ayudante fontanero|21.28|221222|1|
~C|UANTDETV|Ud|Detector volumétrico|14.51|100715|3|
~T|UANTDETV|Detector doble tecnología.|
~C|UANTIBAT|Ud|Batería|1.91|011015|3|
~T|UANTIBAT|Batería de 12V, 2,2Ah.|
~C|UANTICE|Ud|Centralita|67|100715|3|
~T|UANTICE|Central de Seguridad de 8 zonas ampliable a 192. Marca PAEVO modelo 192. Medida la unidad totalmente instalada.|
~C|UANTIINST|Ud|Instalación|244.35|100715|3|
~T|UANTIINST|Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios.|
~C|UANTILCD|Ud|Teclado LCD|37.06|100715|3|
~T|UANTILCD|Teclado LCD con display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres.|
~C|UANTIMOD|Ud|Modulo direccionamiento|29.48|100715|3|
~T|UANTIMOD|Módulo de direccionamiento/expansión de 4 zonas.|
~C|UANTINML|Ml|Cableado antiintrusión|0.27|100715|3|
~T|UANTINML|Instalación eléctrica con manguera de 6x1 cajas y accesorios.|
~C|UANTISI|Ud|Sirena|32.6|100715|3|
~T|UANTISI|Sirena para exterior autoprotegida.|
~C|UANTPRU|Ud|Puesta en servicio|55.05|100715|3|
~T|UANTPRU|Puesta en servicio, programación y pruebas del sistema de Seguridad.|
~C|UAR8001200150|Ud|Arqueta PE D800 1200<H<1500|503.13|300517|3|
~C|UAR8001500200|Ud|Arqueta PE D800 1500<H<2000|734.91|300517|3|
~C|UAR800200300|Ud|Arqueta PE D800 2000<H|847.98|300517|3|
~C|UAREGGIM|Ud|Regulación gimnasio|4985|260123|3|
~C|UAREGSS|Ud|Regulación|9689|070223|3|
~C|UAVISOBAÑOS|ud|Conjunto de señalización baños minusválidos|205|120220|3|
~T|UAVISOBAÑOS|Suministro e instalación de conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SU - SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central con señalización acústica y luminosa, marcos M-420W y  fuente de alimentación. Modelo OPTIMUS ref. KB-10F, incluso pequeño material y cableado necesario bajo tubo.|
~C|UAVISOCABLB|ml|Cableado bajo tubo flexible avisos baños|2.03|260520|3|
~C|UAVISOSCABLE|ml|Cableado bajo tubo 2 hilos|0.75|171022|3|
~C|UBCALD|Ud|Bomba de caldera|1963|030223|3|
~T|UBCALD|Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CALDERA). Marca SEDICAL o similar modelo AM 40/10-B, con motor directamente acoplado para circuito de caldera, incluso 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 3"  EPDM compacto Ebroflex o equivalente.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|UBCLIMAT|Ud|Bomba de aerotermia|2450|030223|3|
~T|UBCLIMAT|Grupo Motor-bomba centrífuga simple (AEROTERMIA). Marca SEDICAL o similar modelo AM 50/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de aerotermia, incluso 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 2 1/2"  EPDM compacto Ebroflex o equivalente.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|UBCLIMATG|Ud|Bomba de climatizador gimnasio|1856|260123|3|
~T|UBCLIMATG|Grupo Motor-bomba centrífuga simple (CLIMATIZADOR). Marca SEDICAL o similar modelo AM 40/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de climatizadores gimnasio, incluso 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 2 1/2"  EPDM compacto Ebroflex o equivalente.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|UBOR100|Ud|Boca de aspiración BOR-100|11.48|260515|3|
~T|UBOR100|Boca de aspiración para extracción marca SP modelo BOR-100. Incluso acoplamiento a conductos y accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.|
~C|UBR81584100Y|Ud|Barra abatible ROCA SUPERINOX|134.05|140414|3|
~T|UBR81584100Y|Barra abatible para aseo minusválidos de acero inoxidable marca ROCA modelo SUPERINOX (ref. 81584100Y).|
~C|UBRAD|Ud|Bomba radiadores|1850|240123|3|
~T|UBRAD|Grupo Motor-bomba centrífuga simple (RADIADORES). Marca SEDICAL o similar modelo AM 40/12-B, con motor directamente acoplado para circuito de radiadores, incluso 2 Ud manguitos elásticos antivibratorios 2"  EPDM compacto Ebroflex o equivalente.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|UCAAABI015|ml|Aisl. canal. de acero de DN15 e=10|0.86|010802|3|
~T|UCAAABI015|Aislamiento para canalización de acero de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 21,3mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAABI032|ml|Aisl. canal. de acero de DN32 e=10|1.57|010802|3|
~T|UCAAABI032|Aislamiento para canalización de acero de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 42,4mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAABIC015|ml|Chapa de aluminio canal. acero DN15 e=10|0.39|280702|3|
~T|UCAAABIC015|Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento de canalización de tubo de acero aislado DN15+e=10mm.|
~C|UCAAABIC032|ml|Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=10|0.63|280702|3|
~T|UCAAABIC032|Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento de canalización de tubo de acero aislado DN32+e=10mm.|
~C|UCAAACE040|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=40|9.09|170123|3|
~T|UCAAACE040|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm y plancha de 10mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACE050|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40|12.05|210722|3|
~T|UCAAACE050|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 30mm y plancha de 10mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACE065|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40|10.41|100223|3|
~T|UCAAACE065|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 30mm y plancha de 10mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACE080|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=40|8.36|170123|3|
~T|UCAAACE080|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 88,9mm y espesor equivalente a 30mm y plancha de 10mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACEC050|ml|Chapa de aluminio canal. acero DN50 e=40|2.93|280702|3|
~T|UCAAACEC050|Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento de canalización de tubo de acero  aislado DN50+e=40mm.|
~C|UCAAACEC065|ml|Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=40|1.93|280702|3|
~T|UCAAACEC065|Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento de canalización de tubo de acero  aislado DN65+e=40mm.|
~C|UCAAACI015|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN15 e=25|4.05|250216|3|
~T|UCAAACI015|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 21,3mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE) . Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACI020|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN20 e=25|4.98|250216|3|
~T|UCAAACI020|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 26,9mm y espesor equivalente a 25mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACI025|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN25 e=30|5.45|250216|3|
~T|UCAAACI025|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 33,7mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACI032|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN32 e=30|7.17|050517|3|
~T|UCAAACI032|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 42,4mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACI040|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN40 e=30|8.59|050517|3|
~T|UCAAACI040|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 48,3mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACI050|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN50 e=40|10.23|050517|3|
~T|UCAAACI050|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 60,3mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACI065|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN65 e=40|16.66|050517|3|
~T|UCAAACI065|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACI080|ml|Aisl. canal. de acero calor de DN80 e=40|11.05|010802|3|
~T|UCAAACI080|Aislamiento para canalización de acero de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 88,9mm y espesor equivalente a 40mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAACIC050|ml|Chapa de aluminio canal. acero DN50 e=40|2.67|280702|3|
~T|UCAAACIC050|Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento de canalización de tubo de acero  aislado DN50+e=40mm.|
~C|UCAAACIC080|ml|Chapa de aluminio canal. acero DN80 e=40|3.11|280702|3|
~T|UCAAACIC080|Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento de canalización de tubo de acero  aislado DN80+e=40mm.|
~C|UCAAAFE065|ml|Aisl. canal. de acero fria de DN65 e=50|16.81|010802|3|
~T|UCAAAFE065|Aislamiento para canalización de acero de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 30mm y plancha de 20mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAAFEC065|ml|Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=50|3.68|280702|3|
~T|UCAAAFEC065|Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento de canalización de tubo de acero  aislado DN65+e=50mm.|
~C|UCAAAFI065|ml|Aisl. canal. de acero fria de DN65 e=60|13.61|010802|3|
~T|UCAAAFI065|Aislamiento para canalización de acero de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 76,1mm y espesor equivalente a 60mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAAFIC065|ml|Chapa de aluminio canal. acero DN65 e=60|2.84|280702|3|
~T|UCAAAFIC065|Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento de canalización de tubo de acero  aislado DN65+e=60mm.|
~C|UCAAPBI020|ml|Aisl. canal. de plast. de d=20mm e=10|0.54|110805|3|
~T|UCAAPBI020|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAPBI025|ml|Aisl. canal. de plast. de d=25mm e=10|0.93|010802|3|
~C|UCAAPBI032|ml|Aisl. canal. de plast. de d=32mm e=10|1.21|010802|3|
~T|UCAAPBI032|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 32mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAPBI040|ml|Aisl. canal. de plast. de d=40mm e=10|1.63|010802|3|
~T|UCAAPBI040|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 40mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAPBI050|ml|Aisl. canal. de plast. de d=50mm e=10|4.39|050517|3|
~T|UCAAPBI050|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 50mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAPBI063|ml|Aisl. canal. de plast. de d=63mm e=10|4.86|080517|3|
~T|UCAAPBI063|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 63mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAPBI075|ml|Aisl. canal. de plast. de d=75mm e=10|5.89|080517|3|
~T|UCAAPBI075|Aislamiento para canalización plástica de fluido frío, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF o similar, de diámetro interior mínimo 75mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAPCI020ACS|ml|Aisl. canal. de plast. calor de d=20mm e=30|1.94|110805|3|
~T|UCAAPCI020ACS|Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAPCI025ACS|ml|Aisl. canal. de plast. calor de d=25mm e=30|1.95|091105|3|
~T|UCAAPCI025ACS|Aislamiento para canalización plástica de fluido caliente, mediante coquilla elastomérica Armaflex-SH o similar, de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 30mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAPLC40|m2|Aisl. en planchas para calor e=40mm|21.47|170123|3|
~T|UCAAPLC40|Aislamiento con plancha elastomérica Armaflex-SH o similar, de espesor equivalente a 40mm (según RITE). Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.|
~C|UCAAPLCHA|m2|Chapa de protección e=0,8mm|17.39|050517|3|
~T|UCAAPLCHA|Chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, para protección del aislamiento, para conformar según diferentes formas.|
~C|UCAAPLSOP|pp|parte proporcional de soportación|1.82|200515|3|
~C|UCABAT|Ud|Batería de alimentación|95|170123|3|
~C|UCABIE25|Ud|Bie 25 mm. para instalar en armario|145.1|270809|3|
~T|UCABIE25|Boca de incendios equipada BIE (IPF-43) de 25 mm y 20 metros, compuesta por:
- Cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado.
- Devanadera circular para 20 metros de manguera.
- Manguera de 20 metros de 25 mm. de diámetro con racores tipo Barcelona en los extremos.
- Boca de incendio de 25 mm. de diámetro con manómetro y racor tipo Barcelona.
- Lanza DN 25/9 de agua de triple efecto (chorro compacto, pulverización o niebla y cierre) según UNE 23.410
- Soporte para la lanza.
Cumplirán UNE EN 671-1 y UNE EN 671-2.
Totalmente instalada y probada.
El sistema de bies se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio (con un mínimo de 10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión durante dos horas, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la misma.|
~C|UCABLEADO|ml|Cableado altavoces 2x1,5|0.23|251115|3|
~T|UCABLEADO|Cableado para altavoces 2 x 1,5 mm2 bajo tubo.|
~C|UCABR032|Ud|Juego de bridas DN32|9.37|200515|3|
~T|UCABR032|Juego de dos bridas DN32, incluso esparragos, 4 tuercas por esparrago, arandelas, juntas y pequeño material.|
~C|UCABR040|Ud|Juego de bridas DN40|11.17|111202|3|
~T|UCABR040|Juego de dos bridas DN40, incluso esparragos, 4 tuercas por esparrago, arandelas, juntas y pequeño material.|
~C|UCABR050|Ud|Juego de bridas DN50|11.66|180515|3|
~T|UCABR050|Juego de dos bridas DN50, incluso esparragos, 4 tuercas por esparrago, arandelas, juntas y pequeño material.|
~C|UCABR065|Ud|Juego de bridas DN65|27.68|111202|3|
~T|UCABR065|Juego de dos bridas DN65, incluso esparragos, 4 tuercas por esparrago, arandelas, juntas y pequeño material.|
~C|UCABR080|Ud|Juego de bridas DN80|16.16|100223|3|
~T|UCABR080|Juego de dos bridas DN80, incluso esparragos, 4 tuercas por esparrago, arandelas, juntas y pequeño material.|
~C|UCADAI065|Ud|Dilatador acero inox. DN 65|179.44|111202|3|
~T|UCADAI065|Dilatador de acero inoxidable marca STANFLEX o similar de diámetro DN 65 con tubo guía interior para conexión embridada y PN-16.|
~C|UCAFIL051|Ud|Filtro (según compañía)|8.69|100805|3|
~C|UCAFY050|Ud|Filtro DN50|41.93|190902|3|
~T|UCAFY050|Filtro en "Y" marca KSB modelo BOA-S o similar, DN50. Cuerpo de fundición Gris GG-25. Tamiz fino en acero inoxidable Aisi 304, junta sin amianto, PN16 para montaje embridado.  Incluso aislamiento termico y protección.|
~C|UCAFY065|Ud|Filtro DN65|53.01|190902|3|
~T|UCAFY065|Filtro en "Y" marca KSB modelo BOA-S o similar, DN65. Cuerpo de fundición Gris GG-25. Tamiz fino en acero inoxidable Aisi 304, junta sin amianto, PN16 para montaje embridado.  Incluso aislamiento termico y protección.|
~C|UCAFY080|Ud|Filtro DN80|83.22|190902|3|
~T|UCAFY080|Filtro en "Y" marca KSB modelo BOA-S o similar, DN80. Cuerpo de fundición Gris GG-25. Tamiz fino en acero inoxidable Aisi 304, junta sin amianto, PN16 para montaje embridado.  Incluso aislamiento termico y protección.|
~C|UCALD|Ud|Caldera Wolf MGK2-210|13050|260520|3|
~T|UCALD|Caldera marca WOLF o equivalente modelo MGK-2 210 para gas natural. Caldera de condensación de pié con quemador modulante y potencia nominal 210 kW , línea de gas con todos los elementos de regulación, termómetro termostato de seguridad y piloto de puesta en tensión. Incluido neutralizador de condensados, cajas, cortatiros, conductos y registros de humos, colectores hidráulicos de Ida y Retorno, montaje y conexionado a todos los circuitos hidraúlicos que unen la caldera con colectores de calor, tanto de impulsión como de retorno, realizado con tubería en acero negro con aislamiento en Armaflex, según normativa RITE, y terminación en aluminio, accesorios de control de nivel, seguridad de mínima y máxima presión, válvulas de seguridad, llaves de corte, vaciados, etc... Medida la unidad totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Incluye neutralizador de condensados.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación. Se recogerán los parámetros principales de la caldera mediante módulo ISM-6 LON y pasarela.|
~C|UCALDNEU|Ud|Neutralizado de condensadod hasta 300 kW|610.6|190919|3|
~C|UCATAN015|ml|Tubo de acero negro DN 15|3.59|240914|3|
~T|UCATAN015|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN15 NL UNE19052, de diámetro exterior 21,3 y espesor 2,6.|
~C|UCATAN020|ml|Tubo de acero negro DN 20|3.72|240914|3|
~T|UCATAN020|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN20 NL UNE19052, de diámetro exterior 26,9 y espesor 2,6.|
~C|UCATAN025|ml|Tubo de acero negro DN 25|5.86|240914|3|
~T|UCATAN025|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN25 NL UNE19052, de diámetro exterior 33,7 y espesor 3,2.|
~C|UCATAN032|ml|Tubo de acero negro DN 32|5.19|240914|3|
~T|UCATAN032|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN32 NL UNE19052, de diámetro exterior 42,4 y espesor 3,2.|
~C|UCATAN040|ml|Tubo de acero negro DN 40|5.73|240914|3|
~T|UCATAN040|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN40 NL UNE19052, de diámetro exterior 48,3 y espesor 3,2.|
~C|UCATAN050|ml|Tubo de acero negro DN 50|10.26|240914|3|
~T|UCATAN050|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN50 NL UNE19052, de diámetro exterior 60,3 y espesor 3,6.|
~C|UCATAN065|ml|Tubo de acero negro DN 65|12.83|030517|3|
~T|UCATAN065|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN65 NL UNE19052, de diámetro exterior 76,1 y espesor 3,6.|
~C|UCATAN080|ml|Tubo de acero negro DN 80|15.9|240914|3|
~T|UCATAN080|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN80 NL UNE19052, de diámetro exterior 88,9 y espesor 4,0.|
~C|UCATAN100|ml|Tubo de acero negro DN 100|20.2|170123|3|
~T|UCATAN100|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN100 NL UNE19052, de diámetro exterior 139,7 y espesor 5,0.|
~C|UCATAN125|ml|Tubo de acero negro  DN 125|18.72|230702|3|
~T|UCATAN125|Tubo de acero negro sin soldadura y sin roscar TZ DN125 NL UNE19052, de diámetro exterior 139,7 y espesor 5,0.|
~C|UCATANA015|pp|Acces.,soporte tubo negro DN 15|0.47|310809|3|
~T|UCATANA015|Accesorios, soportes y anclajes, dos manos de pintura antioxidante, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero negro DN15.|
~C|UCATANA020|pp|Acces.,soporte tubo negro DN 20|0.55|280809|3|
~T|UCATANA020|Accesorios, soportes y anclajes, dos manos de pintura antioxidante, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero negro DN20.|
~C|UCATANA025|pp|Acces.,soporte tubo negro DN 25|0.81|310809|3|
~T|UCATANA025|Accesorios, soportes y anclajes, dos manos de pintura antioxidante, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero negro DN25.|
~C|UCATANA032|pp|Acces.,soporte tubo negro DN 32|0.71|310809|3|
~T|UCATANA032|Accesorios, soportes y anclajes, dos manos de pintura antioxidante, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero negro DN32.|
~C|UCATANA040|pp|Acces.,soporte tubo negro DN 40|0.84|310809|3|
~T|UCATANA040|Accesorios, soportes y anclajes, dos manos de pintura antioxidante, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero negro DN40.|
~C|UCATANA050|pp|Acces.,soporte tubo negro DN 50|1.39|240702|3|
~T|UCATANA050|Accesorios, soportes y anclajes, dos manos de pintura antioxidante, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero negro DN50.|
~C|UCATANA065|pp|Acces.,soporte tubo negro DN 65|1.55|240702|3|
~T|UCATANA065|Accesorios, soportes y anclajes, dos manos de pintura antioxidante, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero negro DN65|
~C|UCATANA080|pp|Acces.,soporte tubo negro DN 80|2.14|240702|3|
~T|UCATANA080|Accesorios, soportes y anclajes, dos manos de pintura antioxidante, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero negro DN80|
~C|UCATANA100|pp|Acces.,soporte tubo negro DN 100|5.02|170123|3|
~C|UCATANA125|pp|Acces.,soporte tubo  negro DN 125|7.75|240702|3|
~T|UCATANA125|Accesorios, soportes y anclajes, dos manos de pintura antioxidante, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero negro DN125.|
~C|UCATAU032|ml|Tubo acero inoxidable DN 32 UNE|2.7|240702|3|
~T|UCATAU032|Tubo de acero inoxidable AISI316L DN32  UNE19049, de diámetro exterior 35,07 y espesor 1,0.|
~C|UCATAUA032|pp|Acces.,soporte tubo inox. DN 32|1.07|250702|3|
~T|UCATAUA032|Accesorios, soportes y anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización y derivación, codos y pequeño material, para tuberia de acero inoxidable DN32.|
~C|UCAUDS|Ud|CUADRO SALIDA INVERSOR AC TRIF|198.52|230522|3|
~T|UCAUDS|Suministro e instalación de cuadro Solver protección AC para inversor trifásico de 17KW. Caja de superficie ABB Mistral de dimensiones 250x430x154mm, con puerta transparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager. Automático 4x32A con poder corte 6KA. Diferencial 4x40A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitorias Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada y salida de hasta 16mm2. Completo, montado, cableado sin bornas (entradas y salidas directas), rotulado y marcado CE.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.|
~C|UCAVC051|Ud|Válvula de compuerta (según compañía)|50.28|100805|3|
~C|UCAVE015|Ud|Válvula de esfera DN15|1.48|010802|3|
~T|UCAVE015|Válvula de esfera DN15 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVE020|Ud|Válvula de esfera DN20|2.08|080517|3|
~T|UCAVE020|Válvula de esfera DN20 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVE025|Ud|Válvula de esfera DN25|3.75|200515|3|
~T|UCAVE025|Válvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVE032|Ud|Válvula de esfera DN32|4.72|080517|3|
~T|UCAVE032|Válvula de esfera DN32 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVE050|Ud|Válvula de esfera DN50|10.15|210919|3|
~T|UCAVE050|Válvula de esfera DN50 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVE051|Ud|Válvula de esfera (según compañía)|24.51|110805|3|
~C|UCAVM032|Ud|Valvula de mariposa DN32|29.21|200802|3|
~T|UCAVM032|Válvula de mariposa DN32 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVM040|Ud|Válvula de mariposa DN40|31.85|250619|3|
~T|UCAVM040|Válvula de mariposa DN40 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVM050|Ud|Válvula de mariposa DN50|37.56|020802|3|
~T|UCAVM050|Válvula de mariposa DN50 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVM065|Ud|Válvula de mariposa DN65|34.92|020802|3|
~T|UCAVM065|Válvula de mariposa DN65 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVM080|Ud|Válvula de mariposa DN80|22.61|020802|3|
~T|UCAVM080|Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección.|
~C|UCAVR032|Ud|Válvula de retención DN32|9.92|020802|3|
~T|UCAVR032|Válvula de retención de disco DN32, marca KSB serie BOA RVK o similar, cuerpo construído en latón, placa de acero inoxidable, fijación y resorte de acero inoxidable, PN16 y 120 ºC. Para montaje entre bridas.|
~C|UCAVR050|Ud|Válvula de retención DN50|50.07|020802|3|
~T|UCAVR050|Válvula de retención de doble clapeta DN50, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construído en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 ºC. Para montaje en bridas.|
~C|UCAVR065|Ud|Válvula de retención DN65|55.17|020802|3|
~T|UCAVR065|Válvula de retención de doble clapeta DN65, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construído en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 ºC. Para montaje en bridas.|
~C|UCAVR080|Ud|Válvula de retención DN80|61.81|020802|3|
~T|UCAVR080|Válvula de retención de doble clapeta DN80, marca KSB serie MODELO 2000 o similar, cuerpo construído en fundición nodular, platos de acero inoxidable, resortes de acero inoxidable y sistema de estanqueidad metal/elastómero con anillo AMRING construido en EPDM, PN16 y 120 ºC. Para montaje en bridas.|
~C|UCAVS40X50|Ud|Válvula de seguridad HHDN40x50|104.35|020802|3|
~T|UCAVS40X50|Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo HHDN40x50 o similar.  Con dispositivo de accionamiento manual.|
~C|UCCAFLA200|ml|Conducto flexible aislado|1.36|200515|3|
~T|UCCAFLA200|Conducto circular de aluminio flexible con aislamiento termo-acústico  y característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.|
~C|UCCAFLAAIS|ml|Conductor flexible aislado|3.61|270809|3|
~T|UCCAFLAAIS|Conducto circular de aluminio flexible con aislamiento termo-acústico y característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.|
~C|UCCAFLS100|ml|Conducto flexible de diámetro 100 mm|1.33|240914|3|
~T|UCCAFLS100|Conducto circular de aluminio flexible de diámetro 100 mm y característica al fuego M1.  Incluso soportes, cinta, cola, etc.|
~C|UCCARPA120010|Ud|Reja Schako o similar PA-Z-01-08-1025x325-Ral 9010-VM-ER2|125.2|260123|3|
~T|UCCARPA120010|Reja de lama fija marca Schako o similar, modelo PA-Z-01-08-1025x325-Ral 9010-VM-ER2., fabricada en perfil de aluminio extruido, lacada (color según proyecto de decoración), con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de montaje oculto. Plenum metálico con bocas de conexón lateral.  Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|UCCAV1C0160|Ud|Extractor S&P MIXVENT TD-160/100T|74.77|050517|3|
~T|UCCAV1C0160|Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-160/100T con temporizador. Incluso finalización para cubierta acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno y pequeño material.|
~C|UCCAV1C0350|Ud|Extractor S&P MIXVENT TD-350/125|102.03|050517|3|
~T|UCCAV1C0350|Extractor tubular de tipo helicocentrifugo, marca S&P modelo MIXVENT TD-350/125 o equivalente, para un caudal máximo de 360 m3/h. Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pequeño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad instalada, regulada y probada.|
~C|UCCCANT350|Ud|Compuerta antirretorno MCA-350|16.05|260515|3|
~T|UCCCANT350|Compuerta antirretorno marca S&P modelo MCA-350S para instalar en la descarga de los ventiladores TD-350/125. Impiden la entrada de alores, corrientes de aire y evitan fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.|
~C|UCCDES|Ud|Desconector, contador y filtro|25.2|290413|3|
~T|UCCDES|Desconector, contador y filtro según RITE.|
~C|UCCDTOBR175|Ud|Tobera schako WDA-D-SK-175|265|190123|3|
~T|UCCDTOBR175|Tobera marca Schako modelo WDA-D-SK-175-Ral 9010-Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la dirección facultativa. Incluso sujecciones y pequeño material. Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.|
~C|UCCHC400|ml|Evacuación de humos|767.96|091116|3|
~T|UCCHC400|Evacuación de humos de calderas hasta cubierta con chimenea marca DINAK o equivalente homologada SWJ INOX316, incluyendo:
- 1 Ud Acoplamiento de caldera.
- 6 Uds Módulos rectos largos. 
- 1 Ud sombrerete antiviento.
- 1 Ud anclajes intermedios planos.
- 6 Uds abrazaderas junta ext..
- 1 Ud recogida de condensados de caldera y conducción hasta desagüe más cercano.|
~C|UCCPM|Ud|Puente manométrico|3.37|210403|3|
~T|UCCPM|Puente manométrico.|
~C|UCCRZA|Ud|Accesorios radiador Roca-Dubal|1.57|300709|3|
~T|UCCRZA|Conjunto de accesorios para montaje de radiadores ROCA modelo Dubal o similar, incluyendo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.|
~C|UCCTLI1000|Ud|Depósito de inercia 1000|1902|170123|3|
~T|UCCTLI1000|Depósito de inercia vertical para agua fría marca LASIAN o simlar de 1000 litros de capacidad para una presión de servicio de 6 bar fabricado en acero al carbono. Aislamiento, para evitar pérdidas térmicas, mediante espuma de poliuretano rígido inyectado sobre molde y protección contra condensaciones "barrera de vapor" cumpliendo con la legislación vigente (RITE).|
~C|UCCVN0025|Ud|Vaso de expansión NTM 400/6|410.25|030223|3|
~T|UCCVN0025|Vaso de expansión de Sedical modelo N 400/6 o similar, con membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y 120ºC, conexión roscada DN20. Homologado.|
~C|UCCVN008|Ud|Vaso de expansión NTM 18/5|35.98|240123|3|
~T|UCCVN008|Vaso de expansión de Sedical modelo N 18/5 o similar, con membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y 120ºC, conexión roscada DN20. Homologado.|
~C|UCCVN25|Ud|Vaso expansión NTM 5/5|55|020223|3|
~C|UCCZA050AR|Ud|Separ. Aire BA050F|820|240123|3|
~T|UCCZA050AR|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROVENT modelo BA050F o similar, de ejecución embridada.|
~C|UCCZF040|Ud|Kflow DN40|55.93|030517|3|
~C|UCCZK040|Ud|Contador kcal/h DN40|1050|240123|3|
~T|UCCZK040|Contador compacto de calorías marca SEDICAL o similar modelo 440RF552 440 CS5 modbus  DN040 FD o similar, para un caudal nominal de hasta 10 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, pequeño material y todo lo necesario para su conexión al sistema de gestión.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata programable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|UCCZK100|Ud|Contador kcal/h DN065|1489|170123|3|
~T|UCCZK100|Contador compacto de calorías marca SEDICAL o similar modelo 440RF554 440 CS5 modbus  DN065 FD o similar, para un caudal nominal de hasta 25 m³/h. Incluso cabeza electrónica, sondas de temperatura, cableado, pequeño material y todo lo necesario para su conexión al sistema de gestión.
REGULACIÓN: Incluye integración en lectura y registro de datos en sistema global, autómata programable + SCADA, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|UCCZS050L|Ud|Separ. lodos BE050F|956|240123|3|
~T|UCCZS050L|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROTRAP modelo BE050F o similar, de ejecución embridada.|
~C|UCCZS065AR|Ud|Separ. Aire BA080F|905|170123|3|
~T|UCCZS065AR|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROVENT modelo BA080F o similar, de ejecución embridada.|
~C|UCCZS100|Ud|Separ. lodos BE080F|1265|240123|3|
~T|UCCZS100|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROTRAP modelo BE080F o similar, de ejecución embridada.|
~C|UCCZS100__|Ud|Separ. lodos y micro burbujas BC065F|1572.23|190919|3|
~T|UCCZS100__|Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL o similar SPIROCOMBI modelo BC0065F o similar, de ejecución embridada.|
~C|UCCZT050|Ud|Té de limpieza DN50|4.61|220802|3|
~T|UCCZT050|Té de limpieza DN050 para roscar o soldar, de acero negro. Incluso tapón roscado en el lado libre.|
~C|UCCZZEM|Ud|Embudo vaciados|7.55|050802|3|
~T|UCCZZEM|Embudo para vaciados, de acero negro con dos capas de imprimación antioxidante, con tramo de acero de DN50, formando sifón, permitirá el paso de agua de forma visible.|
~C|UCCZZIF|Ud|Interruptor de flujo|28.55|190919|3|
~T|UCCZZIF|Interruptor de flujo para comprobacion de circulación de fluidos. Incluso pequeño material y cableado.|
~C|UCCZZLL|Ud|Válvula de llenado automática DN15|15.75|050802|3|
~T|UCCZZLL|Válvula de llenado automático tamaño DN15, provista de manómetro, regulador y toma de medida.|
~C|UCCZZMA|Ud|Manómetro de glicerina|16.17|290802|3|
~T|UCCZZMA|Manómetro de esfera en baño de glicerina de diámetro 100mm, escala 0-10 bar, rosca 1/2", con liras de amortiguación y puente manométrico .|
~C|UCCZZPI|Ud|Pirostato|16.35|050802|3|
~T|UCCZZPI|Pirostato para control de temperatura de humos en chimenea. Incluso pequeño material y cableado.|
~C|UCCZZPU|Ud|Purgador automático|14.73|050802|3|
~T|UCCZZPU|Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP DN15 fabricado en latón o similar. Montaje roscado. Incluso pequeño material.|
~C|UCCZZTE|Ud|Termómetro de capilla|7.45|111202|3|
~T|UCCZZTE|Termómetro de capilla, recto o angular, de 110 o 150mm, incluso vaina de inserción de latón. Escala 0-120ºC. Incluso pequeño material.|
~C|UCD|ml|Cableado 2x1mm2|3.16|030517|3|
~T|UCD|Cable trenzado apantallado para conexión de puntos con central de incendios de 2x1mm2 resistente al fuego (AS+) segurfoc alarmas SO2Z1-K (AS+) 300/500 V o equivalente.|
~C|UCIARM02|Ud|Armario extintor polvo|172.51|030517|3|
~C|UCIARM03|Ud|Armario equipo multiple|492.12|030517|3|
~C|UCIARM04|Ud|Armario Bie y pulsador|424.31|210919|3|
~C|UCICENTRAL|Ud|Central analógica dos lazos|1278.89|290719|3|
~C|UCIDBATE|Ud|Batería 12Vcc 7 Amp|47.12|290719|3|
~C|UCIDCEAMPL|Ud|Tarjeta de dos lazos|471.17|200319|3|
~C|UCIDCEP|Ud|Programación y puesta en marcha|283.48|110815|3|
~T|UCIDCEP|Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios. Incluyendo software, programación específica, manual, pruebas y demostraciones para su perfecto funcionamiento.|
~C|UCIDDBAT|Ud|Batería|35.67|110815|3|
~C|UCIDDFUEN|Ud|Fuente de alimentación|182.69|110815|3|
~C|UCIDDIT|Ud|Detector optico de humos|59.38|030517|3|
~T|UCIDDIT|Suministro y montaje de Detector óptico de humos análogico inteligente de   perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas programables desde la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad.Consumo 200..300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Modelo ESMI2251EM . Marca:SCHNEIDER / ESMI o similar. Incluso Base detector B501 para detectores analógicos direccionables ESMI 2251. según normativa vigente. Incluso zócalo de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|UCIDMDOAIS|Ud|Modulo aislamiento|52.12|030517|3|
~T|UCIDMDOAIS|Suministro y montaje de módulo de aislamiento de corotocircuito Marca: SCHNEIDER / ESMI o similar. según normativa vigente. Incluso zócalo de entrada de tubos en los que sea necesario. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|UCIDMONFUEN|Ud|Modulo 1 entrada|32.12|110815|3|
~C|UCIDPUA|Ud|Pulsador alarma analógico|58.01|030517|3|
~T|UCIDPUA|Suministro y montaje de Pulsador de alarma montaje visto  para el sistema de detección de incendios ESMI o similar Conectado al bus de  detección, incluso caja de pulsador direccionable mod SR3T2G, tapa transparente Mod PS200. Rearmable mediante llave, no necesario rotura de cristal Con Aislador de CortocircuitoSCHNEIDER MCP5A-RP02FF-01. Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|UCIDSIEINT|Ud|Sirena electrónica interior|66.56|030517|3|
~T|UCIDSIEINT|Suministro y montaje de Sirena electrónica 24Vcc rojo bajo consumo para interior direccionable, alimentada desde el propio lazo de detección SCHNEIDER o similar  WMSOU-RR-P01 Base de sirena perfil bajo superficie IP24, blanco SCHNEIDER LPBW. Incluso tapa blanca para sirenas en base de detector.Según normativa vigente. Certificado de homologación. Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.|
~C|UCIDTARJCOM|Ud|Tarjeta comunicación RS485|235.57|290719|3|
~C|UCIMOD|Ud|Módulo ampliación dos lazos|807.71|290719|3|
~C|UCISCBIE|Ud|Cartel BIE|9.76|210919|3|
~T|UCISCBIE|Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.|
~C|UCISCPE|Ud|Cartel extintor|9.76|210919|3|
~T|UCISCPE|Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE INCENDIOS, conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.|
~C|UCISCPP|Ud|Cartel pulsador|9.76|210919|3|
~T|UCISCPP|Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR, conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.|
~C|UCISCSIR|Ud|Cartel sirena|9.76|210919|3|
~T|UCISCSIR|Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a la Normativa Vigente. Según UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.|
~C|UCIXMC5|Ud|Extintor Anhídrido Carbónico 89B 5 kg|73.75|240914|3|
~T|UCIXMC5|Extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.110, de anhídrido carbónico, de eficacia 89B y 5 kg de peso. Marca Firex o similar. Dispondrá de dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado.|
~C|UCIXMP6|Ud|Extintor Polvo ABC 21A-113B 6 kg|31.84|030517|3|
~T|UCIXMP6|Extintor portátil manual, homologado conforme UNE 23.100, de polvo seco ABC, de eficacia 21A-113B y 6 kg de peso. Dispone de manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional.  Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la fácil visión, accesibilidad, así como la rotura del mismo, e inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO". Dispondrá de un sistema que permita su apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estará ventilado.|
~C|UCLEG|Ud|Legalización instalación de climatización|0|250515|3|
~T|UCLEG|Legalización de la instalación de climatización y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|UCLEGAFIN|Ud|Legalización instalación de afines|0|250515|3|
~T|UCLEGAFIN|Legalización de la instalación de afines y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|UCLEGELEC|Ud|Legalización instalación de electricidad|0|250515|3|
~T|UCLEGELEC|Legalización de la instalación de electricidad y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|UCLEGI|Ud|Legalización instalación de incendios|175.39|290414|3|
~T|UCLEGI|Legalización de la instalación de incendios y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, certificados, tasas, boletines, protocolos de pruebas, documentación DGA, certificados parciales, documentación de materiales, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|UCLIMATCL1|Ud|Unidad climatizadora CL-1|24958|160123|3|
~T|UCLIMATCL1|Unidad de Tratamiento de Aire, marca EVAIR, serie SMART, Certificada EUROVENT según EN-1886: Resistencia mecánica D2 (-1000 Pa) / D2 (+1000 Pa), estanqueidad L1 (-400 Pa) / L1 (+700 Pa), fuga de aire por derivación de filtros F9, transmitancia térmica T2 envolvente construida con perfil de aluminio de 50 mm de espesor con panel exterior pintado al horno  e interior en acero galvanizado y aislamiento interior de lana de roca de alta densidad.  Sección de IMPULSIÓN formada por: , compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con actuador T/N con lamas en oposición, filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890)plisado, filtro F8 (EN-779)/ePM1 (70%) (ISO-16890)de bolsas rígido, recuperador de calor rotativo ENTÁLPICO con una eficiencia mínima del 75,5 %, según EN-308, con sistema de freecooling térmico, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0…10 V y puerta con mirilla, batería de Calor de 91,12 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 55 ºC , con un nivel sonoro a 2 metros de 71,5 dB(A) en conducto de impulsión y de 47,1 dB(A) en carcasa. Sección de RETORNO formada por: , filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890)plisado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0…10 V, puerta con mirilla. Filtros marca Camfil de dimensiones universales. Ejecución especial en módulos adecuados para los pasos existenets en obra para ensamblar en obra. Ejecución dimensiones y suportación para ensamblar a CL-DP. Ejecución especial impulsión piso superior, extracción y cuadro control piso inferior., compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con actuador T/N con lamas en oposición, con un nivel sonoro a 2 metros de 65,9 dB(A) en conducto de aspiración y de 53,1 dB(A) en carcasa. Incluye control PCB1 : control para equipo 100% aire exterior con recuperación de calor y control de temperatura (control por sonda de calidad de aire opcional), configurado según protocolo de comunicación ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado con protecciones, interruptor de corte y control totalmente parametrizado y programado para los modos de funcionamiento, con posibilidad de control de ventiladores por caudal, presión o calidad de aire, control de baterías, actuadores, monitorización de estado de filtros y comunicación con el BMS. Incluye los elementos de campo necesarios como son presostatos, actuadores, sondas necesarias (temperatura, presión, CO2, ...) marca BELIMO, montados y cableados. NOTAS CONTROL: otros protocolos de comunicación bajo consulta. Clase de Eficiencia Energética Eurovent (Invierno/Verano): A / A. Soportado sobre Bancada robusta corrida perfil C de 4 mm.. Para instalación en Exterior en intemperie con tejadillo. Caudal de 11000 m3/h en impulsión y 11000 m3/h en retorno. Presión disponible de 300 Pa en impulsión y 250 Pa en retorno. Potencia de Frio 30,34 kW. Potencia de Calor 172,51 kW. Conforme ERP 2018. Modelo  SMART 5.4-11000-11000.REVENT 11. PRY_1632_22.. Incluso aislamiento termoacústico, lonas antivibratorias, bandeja de condensación, elementos antivibratorios (silemblock).

- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llaves de vaciado.
- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados.
- 1 Ud válvula de asiento de 2".
- 2 Ud manguitos antivibratorios para tubería de acero negro 2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud conexiones flexibles entre conductos y climatizador para evitar la transmisión de vibraciones.
- 1 Ud alimentación eléctrica de ventiladores.
- Instalado sobre alfombrilla antivibratorioa.


Medida la unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|UCLIMATCL1CON|Ud|Control|3652|160123|3|
~C|UCLIMATCL1V3V|Ud|Válvula de tres vías|425|160123|3|
~C|UCLIMATCL2|Ud|Unidad climatizadora CL-2|19875|230123|3|
~T|UCLIMATCL2|Unidad de Tratamiento de Aire, marca EVAIR, serie SMART, Certificada EUROVENT según EN-1886: Resistencia mecánica D2 (-1000 Pa) / D2 (+1000 Pa), estanqueidad L1 (-400 Pa) / L1 (+700 Pa), fuga de aire por derivación de filtros F9, transmitancia térmica T2 envolvente construida con perfil de aluminio de 50 mm de espesor con panel exterior pintado al horno  e interior en acero galvanizado y aislamiento interior de lana de roca de alta densidad.  Sección de IMPULSIÓN formada por: , compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con actuador proporcional con lamas de aluminio en oposición, filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890)de bolsas rígido, recuperador de calor rotativo de SORCIÓN con una eficiencia mínima del 75,7 %, según EN-308, con sistema de freecooling entálpico, sección de mezcla con aire recirculado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0…10 V y puerta con mirilla, filtro F8 (EN-779)/ePM1 (70%) (ISO-16890)de bolsas rígido, batería de Calor de 58,55 kW de potencia con una temperatura de entrada del agua de 45 ºC , silenciador con una atenuación de 10 dB en la banda de 250 Hz. Sección de freecooling con 3 compuertas proporcionales y 2 compuertas de Bypass del climatizador.. Sección de RETORNO formada por: , silenciador con una atenuación de 10 dB en la banda de 250 Hz, filtro M6 (EN-779)/ePM10 (70%) (ISO-16890) plisado, sección de mezcla con aire recirculado, ventilador Plugfan EC con tubing conectado, controlador digital por presión diferencial 0…10 V, puerta con mirilla. Filtros marca Camfil de dimensiones universales.  , compuerta con estanqueidad Clase 3 según EN 1751:1999 con actuador proporcional con lamas de aluminio en oposición. Incluye control PCBR1 : control para equipo con recirculación, recuperación de calor y control de temperatura (control por sonda de calidad de aire opcional), configurado según protocolo de comunicación ModBus RTU con cuadro eléctrico totalmente cableado con protecciones, interruptor de corte y control totalmente parametrizado y programado para los modos de funcionamiento, con posibilidad de control de ventiladores por caudal, presión o calidad de aire, control de baterías, actuadores, monitorización de estado de filtros y comunicación con el BMS. Incluye los elementos de campo necesarios como son presostatos, actuadores, sondas necesarias (temperatura, presión, CO2, ...) marca BELIMO, montados y cableados. NOTAS CONTROL: otros protocolos de comunicación bajo consulta. Clase de Eficiencia Energética Eurovent (Invierno/Verano): A+ / A+. Soportado sobre Bancada robusta.. Para instalación en Interior. Ejecución ESPECIAL horizonatal yuxtapuesta en modulos de dimensiones adecuadas a los requisitos de arquitectura.. Caudal de 8000 m3/h en impulsión y 8000 m3/h en retorno. Presión disponible de 300 Pa en impulsión y 300 Pa en retorno. Potencia de Frio 0,21 kW. Potencia de Calor 68,39 kW. Conforme ERP 2018. Modelo  SMART 2.4-8000-8000.CL 1. PRY_1656_23.. Incluso aislamiento termoacústico, lonas antivibratorias, bandeja de condensación, elementos antivibratorios (silemblock).

- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC, según esquema, incluso llaves de vaciado.
- Conexión con red de desagüe con tubería de PVC de bandeja de condensados.
- 1 Ud válvula de asiento de 2".
- 2 Ud manguitos antivibratorios para tubería de acero negro 2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud Te de limpieza en la entrada de batería de agua 2", incluso montaje embridado.
- 2 Ud conexiones flexibles entre conductos y climatizador para evitar la transmisión de vibraciones.
- 1 Ud alimentación eléctrica de ventiladores.
- Instalado sobre alfombrilla antivibratorioa.


Medida la unidad totalmente instalada y probada.

REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|UCLIMATCL2V3V|Ud|Válvula de tres vías CL02|375|230123|3|
~T|UCLIMATCL2V3V|Suministro EVAIR de válvula de 3 vías dimensionada con entidad adecuada a caudal y pérdica de carga de bateria de unidad de tratamiento SMART, con actuador con señal proporcional 0..10V marca Belimo, referencia V3V- SMART 2.4-8000-8000.CL 1. PRY_1656_23.|
~C|UCLIMATCL2VIS|Ud|Visera|525|230123|3|
~T|UCLIMATCL2VIS|Viseras antilluvia con malla antipájaros para toma de aire y descarga montadas en UTA EVAIR SMART 2.4-8000-8000.CL 1. PRY_1656_23.|
~C|UCLIMAVER|m2|Lana de vidrio CLIMAVER PLUS|15.5|190123|3|
~T|UCLIMAVER|Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con aluminio marca CLIMAVER PLUS o similar, con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de aire a los equipos climatizadores. Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales.|
~C|UCMOBUS|Ud|Módulo bus|141|190919|3|
~C|UCMOD|Ud|Módulo alimentación|101.58|190919|3|
~C|UCORR|ml|Tubo corrugado|0.1|080517|3|
~T|UCORR|Tubo corrugado color azul o rojo (agua fría o caliente) para protección de tuberías en tramos empotrados hasta diámetro exterior 32 mm de tubería.|
~C|UCRAD|Ud|ELEMENTO RADIADOR DUBAL 80|19.96|051219|0|
~D|UCRAD|UAMCL1\1\0.07\UAMCLA\1\0.07\URAD\1\1\|
~T|UCRAD|Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-80 o equivalente, pintado de color blanco, con una capacidad de emisión de 127,9 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje y parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada.|
~C|UCRAD60|Ud|ELEMENTO RADIADOR DUBAL 60|15.96|051219|0|
~D|UCRAD60|UAMCL1\1\0.07\UAMCLA\1\0.07\URAD60\1\1\|
~T|UCRAD60|Elemento de radiador de aluminio marca ROCA, modelo DUBAL-60 o equivalente, pintado de color blanco, con una capacidad de emisión de 99,0 kcal/h, para un salto térmico de 50ºC (t.media radiador-t.ambiente), incluso montaje y parte proporcional de llave de regulación, purgador manual, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada.|
~C|UCRADCAB|Ud|Cabelado termotato V2V|10.85|181213|3|
~C|UCREGPLAS125|Ud|VOLKOM 125|159.53|140617|3|
~T|UCREGPLAS125|Caja de regulación de caudal constante marca Schako o similar modelo PRO-R de diámetro 100 mm. plástica y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, incluso piezas de sujección, pieza especial de conducto para adaptación a diámetro circular tanto en entrada como en salida y pequeño material.|
~C|UCVAL020|Ud|Válvula 3/4|6.65|210722|3|
~C|UD6421000320|Ud|INVERSOR FRONIUS SYMO 20.0-3-M|3025|230522|3|
~T|UD6421000320|Suministro e instalación de inversor de conexión a red FRONIUS SYMO modelo20.0-3-M trifásico. Potencia nominal: 20 kW. Potencia máxima de salida: 20,0 kW. Número de entradas: 3. Número MPPT: 2. Tensión máxima de entrada: 1000V. Corriente máxima de entrada: 51A. Rendiemeinto 98,1%. Grado de protección IP66. Dimensiones: 725X510X225mm. Peso: 43,4kg. Paquete de comunicación integrado con opción de distintas interfaces de comunicación.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.|
~C|UDAFSD||Preparación suelo y solarblock lastre|2.65|230522|3|
~C|UDCIDELS|ml|Cableado apatallado 3x1x1.5|2.72|171218|3|
~C|UDECOLDP70|Ud|Luminaria autónoma emergencia D-ECOLD P90|30.92|010223|3|
~T|UDECOLDP70|Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo D-ECOLD P90 o equivalente, de tipo permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios.|
~C|UDECOLDPP240|Ud|Luminaria Autónoma Emergencia D-ECOLD P240|41.1|010223|3|
~T|UDECOLDPP240|Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo D-ECOLD P240 o equivalente, de tipo permanente de 240 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios.|
~C|UEB%ZZ20|%|PP cajas, regletas, peq material, etc..|10|120517|0|
~T|UEB%ZZ20|Parte proporcional de material para la instalación de canalizaciones eléctricas, incluso sujeciones, cajas de registro, regletas, conexionados, etc.. Según corresponda al tipo de instalación.|
~C|UEBADUVALT|Ud|Altavoces y mecanismo encendido|75|280323|3|
~C|UEBADUVME|Ud|Mecanismos aula digital|111.86|011015|3|
~C|UEBAUDIVCA|Ud|Cableado aula digital|40.05|050417|3|
~C|UEBAUDIVIN|Ud|Infraestructuras aula digital|43.24|050417|3|
~C|UEBBCC75|Ud|Batería de condensadores 75 kVA|2567|020223|3|
~T|UEBBCC75|Batería de condensadores automática marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo VARSET con interruptor automático en cabecera o equivalente, de potencia 75 kVAr (3x25), automática y autorregulada, con interruptor automático de cabecera, para compensación de energía reactiva, incluso accesorios y p.p. de pequeño material.|
~C|UEBCC1001.5|ml|Cable de Cu 750 V de 1x1.5 mm2 H07Z1-K (AS)|0.14|100715|3|
~T|UEBCC1001.5|Cable de cobre H07Z1-K (AS)  de sección 1 x 1,5 mm2 y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida  y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002)|
~C|UEBCH1016|ml|Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 RZ1-K (AS)|1.65|120220|3|
~T|UEBCH1016|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 1 x 16 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002). Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBCH1016RF|ml|Cable Cu 1000 V de 1x16 mm2 SZ1-K (AS+)|2.95|031219|3|
~T|UEBCH1016RF|Cable de cobre SZ1-K (AS+) de sección 1 x 16 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200.|
~C|UEBCH1025|ml|Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 RZ1-K (AS)|3.25|120220|3|
~T|UEBCH1025|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 1 x 25 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH1025RF|ml|Cable Cu 1000 V de 1x25 mm2 SZ1-K (AS+)|4.96|020223|3|
~T|UEBCH1025RF|Cable de cobre SZ1-K (AS+) de sección 1 x 25 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200.|
~C|UEBCH1035|ml|Cable Cu 1000 V de 1x35 mm2 RZ1-K (AS)|3.89|120220|3|
~T|UEBCH1035|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 1 x 35 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1  (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH1050|ml|Cable Cu 1000 V de 1x50 mm2 RZ1-K (AS)|4.58|120220|3|
~T|UEBCH1050|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 1 x 50 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH1070|ml|Cable Cu 1000 V de 1x70 mm2 RZ1-K (AS)|8.74|120220|3|
~T|UEBCH1070|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 1 x 70 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH1095|ml|Cable Cu 1000 V de 1x95 mm2 RZ1-K (AS)|10.38|140617|3|
~T|UEBCH1095|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 1 x 150 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH1120|ml|Cable Cu 1000 V de 1x120 mm2 RZ1-K (AS)|13.45|120220|3|
~T|UEBCH1120|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 1 x 120 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH1185|ml|Cable Cu 1000 V de 1x185 mm2 RZ1-K (AS)|19.61|260123|3|
~T|UEBCH1185|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 1 x 185 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH3G1.5|ml|Cable Cu 1000 V de 3x1,5 ,mm2 RZ1-K (AS)|1.02|190919|3|
~T|UEBCH3G1.5|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 3 x 1,5 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH3G2.5|ml|Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)|1.14|190919|3|
~T|UEBCH3G2.5|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 3 x 2,5 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH3G2.5RF|ml|Cable Cu 1000 V de 3x2,5 mm2 SZ1-K (AS+)|2.16|190919|3|
~T|UEBCH3G2.5RF|Cable de cobre SZ1-K (AS+) de sección 3 x 2,5 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y resistente al fuego conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200.|
~C|UEBCH5G16|ml|Cable Cu 1000 V de 5x16 mm2 RZ1-K (AS)|9|120220|3|
~T|UEBCH5G16|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 5 x 16 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH5G2.5|ml|Cable Cu 1000 V de 5x2,5 mm2 RZ1-K (AS)|1.75|141119|3|
~T|UEBCH5G2.5|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 5 x 2,5 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCH5G4|ml|Cable Cu 1000 V de 5x4 mm2 RZ1-K (AS)|2.38|120220|3|
~T|UEBCH5G4|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 5 x 4 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002)|
~C|UEBCH5G6|ml|Cable Cu 1000 V de 5x6 mm2 RZ1-K (AS)|4.12|120220|3|
~T|UEBCH5G6|Cable de cobre RZ1-K (AS) de sección 5 x 6 mm2 y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002).|
~C|UEBCHBORNA|Ud|Borna de tierra|0.94|120517|3|
~T|UEBCHBORNA|Borna de tierra.|
~C|UEBCLRMONOB36|Ud|Pantalla CELER MONOBLOCK 36W 5700K IP65|40.79|010223|3|
~T|UEBCLRMONOB36|Pantalla estanca Led, marca CELER  modelo MONOBLOCK 36W, 5700K, 4750 lm, IP65 (ref. 7100070007) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.|
~C|UEBCLRMONOB50|Ud|Pantalla CELER MONOBLOCK 50W 4000K IP65|45.98|010223|3|
~T|UEBCLRMONOB50|Pantalla estanca Led, marca CELER  modelo MONOBLOCK 50W, 4000K, 6000 lm, IP65 (ref. 7100070019) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.|
~C|UEBCLRNEXT36|Ud|Panel Led 600x600 CELER NEXT 36W 4000K blanco UGR<19|55.39|010223|3|
~T|UEBCLRNEXT36|Panel Led  de 600x600, marca CELER modelo NEXT 36W, 4000K, 4000 lm, IP40, UGR<19 (ref. 7100005276) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.|
~C|UEBCLRPRYA240|Ud|Proyector Asimétrico CELER 240W 4000K|398.89|060223|3|
~T|UEBCLRPRYA240|Proyector Asimétrico  Led, marca CELER 240W  4000K 50x88º 27600lm IP66 IK10 (ref. 7150040304) o equivalente. Incluso equipo, lámparas, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.|
~C|UEBCLRTIRALED|ml|Tira de led CELER 15W/M 230V IP67 4000K|31.12|010223|3|
~T|UEBCLRTIRALED|ml de Tira de Led estanca, marca CELER 15W/M, 230V, 4000K, V, IP67 (ref. 7100035126) o equivalente. Incluso perfil (ref. 7100035645), tapa perfil (ref. 7100035647), difusor opal (ref. 7100035646), clips de sujección perfil (ref. 7100035648) y accesorios.|
~C|UEBCLRTREVO10|Ud|Downlight CELER TREND EVO 10W 4000K IP44 blanco|20.79|010223|3|
~T|UEBCLRTREVO10|Downlight empotrado Led, marca CELER  modelo TREND EVO 10W, 4000K, 1100 lm, IP44 (ref. 7100020251) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.|
~C|UEBCLRTREVO20|Ud|Downlight CELER TREND EVO 20W 4000K IP44 blanco|33|010223|3|
~T|UEBCLRTREVO20|Downlight empotrado Led, marca CELER  modelo TREND EVO 20W, 4000K, 2200 lm, IP44 (ref. 7100020256) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.|
~C|UEBCLRTREVO30|Ud|Downlight CELER TREND EVO 30W 4000K IP44 blanco|38.43|010223|3|
~T|UEBCLRTREVO30|Downlight empotrado Led, marca CELER  modelo TREND EVO 30W, 4000K, 3300 lm, IP44 (ref. 7100020271) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.|
~C|UEBCLRTRVO303|Ud|Downlight CELER TREND EVO 30W 3000K IP44 blanco|38.43|060223|3|
~T|UEBCLRTRVO303|Downlight empotrado Led, marca CELER  modelo TREND EVO 30W, 3000K, IP44 (ref. 7100020270) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores y accesorios.|
~C|UEBCMV|Ud|Cuadro para vitrina|100.65|240216|3|
~T|UEBCMV|Cuadro de superficie con tapa para alimentación a vitrina,  marca Schneider Electric o equivalente, compuesto por 2 tomas 2P+T de 16 A, 1 interruptor para accionamiento de luz y un interruptor automático de protección iC60N IIx6A, incluso cuadro, tomas, interruptores, accesorios, cableado y conexionado y p.p. de pequeño material.|
~C|UEBCNXCE|Ud|Caja y conexionado|18|030223|3|
~T|UEBCNXCE|Caja de derivación y conexionado con circuito existente.|
~C|UEBCPRGQCV90|Ud|Conmutador de potencia Red-Grupo QCV-90|758.63|310123|3|
~T|UEBCPRGQCV90|Instalación y suministro de conmutador de potencia red-grupo, tipo QCV-90 de ELECTRA MOLINS o equivalente, mediante contactores tetrapolares de 90A, a la tensión de 400 V, incluso armario métalico, cableados y conexiones.|
~C|UEBEDANP300|Ud|Luminaria autónoma Antideflagrante 300 lm|349.22|010223|3|
~T|UEBEDANP300|Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización Marca Daisalux modelo N6 o equivalente, de tipo antideflagrante de 300 lúmenes mínimo, para una tensión de 220 V, para montaje superficial en ejecución antideflagrante, incluso lamparas y accesorios.|
~C|UEBEDHIZAR|Ud|Luminaria autónoma Izar permanente 200 lm|80.19|010223|3|
~T|UEBEDHIZAR|Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led  Marca Daisalux, modelo IZAR P30 o equivalente, de tipo permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje empotrado, incluso lámpara, conjunto óptico antipánico (antipánico), sistema electrónico, baterias y accesorios.|
~C|UEBELENSN20A|Ud|Luminaria autónoma Emergencia LENS N20 A (EST, AEX, INOX)|147.51|010223|3|
~T|UEBELENSN20A|Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DAISALUX, modelo LENS N20 A (EST, AEX, INOX o equivalente, de tipo no permanente de 120 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje adosado a techo, incluso lámparas y accesorios.|
~C|UEBELENSN30A|Ud|Luminaria autónoma Emergencia LENS N30 A (ESP, AEX, INOX)|159.49|010223|3|
~T|UEBELENSN30A|Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DAISALUX, modelo LENS N30 A (ESP, AEX, INOX o equivalente, de tipo no permanente de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, para montaje adosado a pared, incluso lámparas y accesorios.|
~C|UEBFBMA16|ml|Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo al aire|1.23|300719|3|
~T|UEBFBMA16|Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro. 
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFBMF16|ml|Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC flexible|1|230919|3|
~T|UEBFBMF16|Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible  del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje empotrado. 
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFBMFS16|ml|Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo empotrado en suelo|1.14|230919|3|
~T|UEBFBMFS16|Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de código mínimo 3322(1-2-3-4)053-010 en montaje empotrado por el suelo, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFBMR16|ml|Alimentación base enchufe I+N+P 16A tubo PVC rígido|1.32|230919|3|
~T|UEBFBMR16|Alimentación a base de enchufe I+N+TT 16 A con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x2,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 20 mm. de diámetro en montaje superficial. 
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFEA|ml|Alimentación emergencia tubo acero|1.48|230919|3|
~T|UEBFEA|Alimentación a emergencia con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de sección y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFEF|ml|Alimentación emergencia tubo PVC flexible|0.64|230919|3|
~T|UEBFEF|Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. 
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFER|ml|Alimentación emergencia tubo PVC rígido|0.93|230919|3|
~T|UEBFER|Alimentación a emergencia con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. 
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFISA|ml|Alimentación interruptor tubo al aire|0.97|091019|3|
~T|UEBFISA|Alimentación a interruptor con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro.  
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFISF|ml|Alimentación interruptor/detector/pulsador tubo PVC flexible|0.64|230919|3|
~T|UEBFISF|Alimentación a interruptor/pulsador/detector con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado. 
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFISR|ml|Alimentación interruptor/conmutador tubo PVC ríg.|0.93|230919|3|
~T|UEBFISR|Alimentación a interruptor/conmutador con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.  
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFPLA|ml|Alimentación pto luz tubo al aire|0.97|020223|3|
~T|UEBFPLA|Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo al aire de código mínimo 43214(1/2)422212, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro. 
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFPLR|ml|Alimentación pto luz bajo tubo PVC rígido|0.93|020223|3|
~T|UEBFPLR|Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de  2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. 
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFPLRIG|ml|Alimentación pto luz bajo tubo PVC rígido|0.96|060223|3|
~T|UEBFPLRIG|Alimentación a punto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de  2x1,5+TTmm2 de sección y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC rígido, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial. Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFPSAR|ml|Alimentación pto luz bajo tubo acero|1.48|230919|3|
~T|UEBFPSAR|Alimentación a pto de luz con cable de cobre RZ1-K (AS) de 2x1,5+TTmm2 de sección y 1000 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje superficial.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBFPSF|ml|Alimentación pto luz bajo tubo PVC flexible|0.64|020223|3|
~T|UEBFPSF|Alimentación a punto de luz con cable de cobre H07Z1-K (AS) de 2x1x1,5+TTmm2 de sección y 750 V de aislamiento, del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002), bajo tubo de PVC flexible, del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 16 mm. de diámetro en montaje empotrado.
Los cables cumplirán, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1.|
~C|UEBGASGE|Ud|Llenado combustible grupo electrógeno|544|310123|3|
~T|UEBGASGE|Llenado inicial del depósito de combustible al 100% y posterior llenado tras cada prueba durante el periodo de garantía.|
~C|UEBILUADFUT28|Ud|Luminaria Lineal Led Superficie ILUCALFI ADFUT58 1410mm DO 40W|109.23|010223|3|
~T|UEBILUADFUT28|Luminaria lineal led de superficie color blanco, marca ILUCALFI modelo ADFUT58 LEDL 1410mm ON/OFF DO 40W, 4000K, 3700 lm (ref. 7109903096) o equivalente. Incluso equipo, lámpara, difusor, reflector, embellecedores, kit de montaje a pared en caso necesario y accesorios.|
~C|UEBLATCONM|Ud|Latiguillo para conexión mesa a toma pared/suelo|9.73|171218|3|
~T|UEBLATCONM|Latiguillo para conexión de mesa a toma de pared/suelo, compuesto por cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002), 1 toma de corriente macho y terminal de conexión según conexión de equipamiento, incluso pequeño material y conexionado.|
~C|UEBLATINCONM|Ud|Latiguillo para interconexión de mesas|6.52|171218|3|
~T|UEBLATINCONM|Latiguillo para interconexión de mesas, compuesto por cable de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección (F+N+P) de 0.6/1 kV, del tipo no no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1(UNE 21.123 y UNE 21.1002) y terminales de conexión según conexión de equipamiento, incluso pequeño material y conexionado.|
~C|UEBMAUMEC|Ud|Accesorios de adaptación mecanismos Niessen|0.89|141218|3|
~T|UEBMAUMEC|Accesorios para adaptación de mecanismos previstos de la marca NIESSEN serie ZENIT a la canal UNEX modelo 93 U23X de color blanco. Incluso p.p. de accesorios y conexionado.|
~C|UEBMBL1|Ud|Interruptor 10A|4.27|230919|3|
~T|UEBMBL1|Interruptor de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios.|
~C|UEBMBL1.3|Ud|Base de enchufe 16A con protección|4.03|230919|3|
~T|UEBMBL1.3|Base de enchufe de 16A con protección,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.|
~C|UEBMBL1.3V|Ud|Interruptor temporizado 10 A|34.07|230919|3|
~T|UEBMBL1.3V|Interruptor temporizado de relé, de 10A con piloto de señalización,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, piloto de señalización, caja para empotrar estandar, temporizador para luminarias led (marca ORBIS o equivalente)  y accesorios, incluso conexionado.|
~C|UEBMBL1E|Ud|Interruptor estanco 10A|5.86|010223|3|
~T|UEBMBL1E|Interruptor estanco de 10A, IP-44, marca JUNG o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja de empotrar y accesorios.|
~C|UEBMBL3E|Ud|Base de enchufe estanco 16A|6.55|230919|3|
~T|UEBMBL3E|Base enchufe estanca I+N+TT 16A, IP-44, marca JUNG o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios.|
~C|UEBMBLCOMNJE|Ud|Conmutador 10 A Estanco|6.14|010223|3|
~T|UEBMBLCOMNJE|Conmutador estanco de 10A, IP-44,  marca JUNG o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar y accesorios, incluso conexionado.|
~C|UEBMBLCONMJ|Ud|Conmutador 10 A|4.48|010223|3|
~T|UEBMBLCONMJ|Conmutador de 10A,  marca JUNG serie LS990 color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.|
~C|UEBMCP6SA|Ud|Caja 4+2 tomas pared|44.18|230919|3|
~T|UEBMCP6SA|Caja para puesto de trabajo a instalar empotrada en pared para 4 tomas de 2P+T de 16 A (4 normal) y 2 tomas de datos, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material.|
~C|UEBMCS33SA|Ud|Caja 4 tomas suelo|37.11|230919|3|
~T|UEBMCS33SA|Caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 A, con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso toma, tapa, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material.|
~C|UEBMCS3SA|Ud|Caja 2+1 tomas suelo|27.71|230919|3|
~T|UEBMCS3SA|Caja a instalar en suelo para 2 tomas de 2P+T de 16 A  y 1 toma de datos, con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material.|
~C|UEBMCS4T2DS|Ud|Caja 4+2 tomas suelo|44.34|010223|3|
~T|UEBMCS4T2DS|Caja a instalar en suelo para 4 tomas de 2P+T de 16 A y 2 tomas de datos, con tapa, marca SIMON serie CIMA 500 o equivalente, incluso tomas de corriente, tapa, accesorios, conexionado y p.p. de pequeño material.|
~C|UEBMCU50X150|ml|Canal UNEX 93 U23X 50x150|15.58|141218|3|
~T|UEBMCU50X150|Canal para enchufes y tomas de datos, marca UNEX modelo 93 U23X de color blanco, de 50x150 mm (ref. 93074-2) o equivalente. Incluso p.p. de accesorios, elementos de acabado, ángulos, piezas especiales y conexionado.|
~C|UEBMCU50X80|ml|Canal UNEX 93 U23X 50x80|7.58|141218|3|
~T|UEBMCU50X80|Canal para enchufes, marca UNEX modelo 93 U23X de color blanco, de 50x80 mm (ref. 93020-2) o equivalente. Incluso p.p. de accesorios, elementos de acabado, ángulos, piezas especiales y conexionado.|
~C|UEBMDM|Ud|Detector de movimiento Master 220º|65.59|230919|3|
~T|UEBMDM|Detector de movimiento,  marca NIESSEN serie MASTER 220º o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso conexionado.|
~C|UEBMEREG|Ud|Base de enchufe 16 A para canal|4.03|141218|3|
~T|UEBMEREG|Base de enchufe de 16A para instalación en canal,  marca NIESSEN serie ZENIT color blanco o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores y accesorios, incluso conexionado.|
~C|UEBNBL3.1|Ud|Base de enchufe 16 A|4.03|230919|3|
~T|UEBNBL3.1|Base de enchufe de 16A,  marca JUNG serie LS990 color blanco alpino o equivalente.  Compuesto por mecanismo, embellecedores, caja de empotrar y accesorios, incluso conexionado.|
~C|UEBPBOBINAMX|Ud|Bobina disparo MX|45.18|190919|3|
~T|UEBPBOBINAMX|Bobina de disparo marca Schneider Electric (o equivalente) modelo MX|
~C|UEBPCMEPPCGE|Ud|Armario metálico estanco con puerta plena|4348.8|260123|3|
~T|UEBPCMEPPCGE|Armario metálico con puerta plena, estanco y con cerradura, marca Schneider Electric o equivalente, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPCMEPPSBC|Ud|Armario metálico estanco con puerta plena|637.3|060223|3|
~T|UEBPCMEPPSBC|Armario metálico con puerta plena, estanco y con cerradura, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPCMPPANGIM|Ud|Armario metálico con puerta plena|197.47|030223|3|
~T|UEBPCMPPANGIM|Armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca Schneider Electric o equivalente, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPCMPPNINF|Ud|Armario metálico con puerta plena|323.14|310123|3|
~T|UEBPCMPPNINF|Armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca Schneider Electric o equivalente, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPCMPPNLABO|Ud|Armario metálico con puerta plena|215.42|310123|3|
~T|UEBPCMPPNLABO|Armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca Schneider Electric o equivalente, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPCMPPNP1|Ud|Armario metálico con puerta plena|592.42|310123|3|
~T|UEBPCMPPNP1|Armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca Schneider Electric o equivalente, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPCMPPNP2|Ud|Armario metálico con puerta plena|978.38|310123|3|
~T|UEBPCMPPNP2|Armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca Schneider Electric o equivalente, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPCMPPNTTEC|Ud|Armario metálico con puerta plena|323.14|310123|3|
~T|UEBPCMPPNTTEC|Armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca Schneider Electric o equivalente, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPCMPPSP1|Ud|Armario metálico con puerta plena|314.16|310123|3|
~T|UEBPCMPPSP1|Armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca Schneider Electric o equivalente, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPCMPPSP2|Ud|Armario metálico con puerta plena|323.14|310123|3|
~T|UEBPCMPPSP2|Armario metálico con puerta plena y con cerradura, marca Schneider Electric o equivalente, incluso placa de baquelita grafiada para identificación de circuito, conexionado y cableado.|
~C|UEBPD2040C2I|Ud|ID2x040 de 30mA clase AC. Inst|60.55|190919|3|
~T|UEBPD2040C2I|Interruptor diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iID 2x040 A, de 30 mA de sensibilidad, instantáneo y Clase AC. Según UNE 61008.|
~C|UEBPD2040C2SI|Ud|ID2x40 de 30 mA Clase A "si" Inst.|92.52|190919|3|
~T|UEBPD2040C2SI|Interruptor diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iID 2x40 A, de 30 mA de sensibilidad, instantáneo y Clase A superinmunizado.  Según UNE 61008.|
~C|UEBPD2040C3I|Ud|ID2x040 de 300mA clase AC. Inst|52.83|240914|3|
~T|UEBPD2040C3I|Interruptor diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iID 2x040 A, de 300 mA de sensibilidad, instantáneo y Clase AC. Según UNE 61008.|
~C|UEBPD2063C3S|Ud|ID2x63 de 300 mA Clase AC Selectivo|149.87|100517|3|
~T|UEBPD2063C3S|Interruptor diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iID 2x063 A, de 300 mA de sensibilidad, selectivo y Clase AC.  Según UNE 61008.|
~C|UEBPD4040C3I|Ud|ID4x040 de 300mA clase AC Inst|112.31|240723|3|
~T|UEBPD4040C3I|Interruptor diferencial marca Merlin Gerin (o similar) modelo ID 4x040 A, de 300 mA de sensibilidad, instantáneo y Clase AC.  Según UNE 61008.|
~C|UEBPD4040C3S|Ud|ID4x40 de 300 mA Clase AC Selectivo|167.07|260216|3|
~T|UEBPD4040C3S|Interruptor diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iID 4x040 A, de 300 mA de sensibilidad, selectivo y Clase AC.  Según UNE 61008.|
~C|UEBPD4040C4S|Ud|ID4x40 de 500 mA Clase AC Selectivo|193.78|190919|3|
~T|UEBPD4040C4S|Interruptor diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iID 4x040 A, de 500 mA de sensibilidad, selectivo y Clase AC.  Según UNE 61008.|
~C|UEBPD4063C3I|Ud|ID4x063 de 300mA clase AC. Inst|148.08|310123|3|
~T|UEBPD4063C3I|Interruptor diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iID 4x063 A, de 300 mA de sensibilidad, instantáneo y Clase AC. Según UNE 61008.|
~C|UEBPD4063C3S|Ud|ID4x63 de 300 mA Clase AC Selectivo|232.16|190919|3|
~T|UEBPD4063C3S|Interruptor diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iID 4x063 A, de 300 mA de sensibilidad, selectivo y Clase AC.  Según UNE 61008.|
~C|UEBPEM3155|Ud|Contador de energía digital iEM3155|99.68|220518|3|
~T|UEBPEM3155|Contador de energía digital trifásico, marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iEM3155.|
~C|UEBPIMSU|Ud|Bobina protección contra sobretensiones permanentes iMSU|27.19|190919|3|
~T|UEBPIMSU|Bobina de protección contra sobretensiones permanentes marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iMSU.|
~C|UEBPLC1K06|Ud|Contactor LC1-K06 (2,2 kW)|13.98|111019|3|
~T|UEBPLC1K06|Contactor marca Schneider modelo LC1-K06 o equivalente, para una tensión de 230/400 V y una potencia de motor hasta 2,2 kW, con accesorios y auxiliares, incluso protección de maniobras, mando, pilotos de señalización con led.|
~C|UEBPLC1K09|Ud|Contactor LC1-K09 (4 kW)|17.56|121219|3|
~T|UEBPLC1K09|Contactor marca Schneider modelo LC1-K09 o equivalente, para una tensión de 230/400 V y una potencia de motor hasta 4 kW, con accesorios y auxiliares, incluso protección de maniobras, mando, pilotos de señalización con led.|
~C|UEBPMCCT063|Ud|Contactor iCT 63A 4NA|73.89|060223|3|
~T|UEBPMCCT063|Contactor modular marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iCT 63A 4NA, para una tensión de 230/240V, incluso accesorios.|
~C|UEBPMCCT16.1|Ud|Contactor iCT 16A 2NA|17.67|190919|3|
~T|UEBPMCCT16.1|Contactor modular marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iCT 16A 2NA, para una tensión de 230/240V, incluso accesorios.|
~C|UEBPPM5110|Ud|Central de medida PM5110|109.51|100715|3|
~T|UEBPPM5110|Central de medida, marca Schneider Electric (o equivalente) modelo PM5110.|
~C|UEBPPNS4100S|Ud|IAP4x100 4P4r de PC 36kA (NSX100F)+Micrologic 2.2|312.93|190919|3|
~T|UEBPPNS4100S|Interruptor automático de potencia marca Schneider Electric (o equivalente) modelo NSX100F 4x100 A 4P4r, poder de corte 36.000 A con unidad de control electrónica Micrologic 2.2.|
~C|UEBPPNS4160S|Ud|IAP4x160 4P4r de PC 36 kA (NSX160F)+Micrologic 2.2|396.32|130722|3|
~T|UEBPPNS4160S|Interruptor automático de potencia marca Schneider Electric (o equivalente) modelo NSX160F 4x160 A 4P4r, poder de corte 36.000 A, con unidad de control electrónica Micrologic 2.2.|
~C|UEBPPNS4250S|Ud|IAP4x250 4P4r de PC 36 kA (NSX250F)+Micrologic 2.2|648.41|190919|3|
~T|UEBPPNS4250S|Interruptor automático de potencia marca Schneider Electric (o equivalente) modelo NSX250F 4x250 A 4P4r, poder de corte 36.000 A, con unidad de control electrónica Micrologic 2.2.|
~C|UEBPPP25M|Ud|Guardamotor P25M 3P 0,16 a 0,25 A|23.71|100715|3|
~T|UEBPPP25M|Guardamotor marca Schneider Electric (o equivalente) modelo PM25M 3P 0,16 a 0,25 A.|
~C|UEBPPRD1254|Ud|Limitador sobretensiones transitorias tipo 1 y 2 PRD1 25r 3P+N|357.69|240914|3|
~T|UEBPPRD1254|Limitador sobretensiones transitorias marca Schneider Electric para protección de tipo 1 y 2 modelo PRD1 25r 3P+N o equivalente, incluso accesorios.|
~C|UEBPPRD84|Ud|Limitador sobretensiones transitorias tipo 3 iPRD8 3P+N|64.93|190919|3|
~T|UEBPPRD84|Limitador sobretensiones transitorias marca Schneider Electric para protección de tipo 3 modelo iPRD8 3P+N o equivalente, incluso accesorios.|
~C|UEBPPTI2005|Ud|Transformador de intensidad TI 200/5|6.91|130722|3|
~T|UEBPPTI2005|Transformador de intensidad TI 200/5, marca Schneider Electric (o equivalente)|
~C|UEBPPTI2505|Ud|Transformador de intensidad TI 250/5|6.95|100715|3|
~T|UEBPPTI2505|Transformador de intensidad TI 250/5, marca Schneider Electric (o equivalente)|
~C|UEBPRELOJ|Ud|Interruptor horario|29.44|190919|3|
~T|UEBPRELOJ|Interruptor horario marca Schneider Electric o equivalente, para una tensión de 230V, incluso accesorios.|
~C|UEBPRH99M|Ud|Rele RH99M + TOROIDAL|185.93|190919|3|
~T|UEBPRH99M|Conjunto de Rele diferencial y Toroidal marca Schneider Electric (o equivalente), compuesto por rele modelo RH99M de sensibilidad regulable entre 30 mA y 25 A, temporización regulable de 0 a 1 sg. y alimentación auxiliar monofásica y toroidal cerrado de diámetro adecuado.|
~C|UEBPS|Ud|Piloto señalización luz verde|1.85|210414|3|
~T|UEBPS|Piloto luz verde para señalización de encendido.|
~C|UEBPSETA|Ud|Seta parada+contactos auxiliares|54.65|240914|3|
~C|UEBPV2ME06|Ud|Disyuntor magnetotérmico GV2-ME06 (0,37 kW)|30.2|240914|3|
~T|UEBPV2ME06|Disyuntor magnetotérmico marca Schneider (o equivalente) modelo GV2-ME06, para una tensión de 230/400 V y una potencia de motor hasta 0,37 kW, con bloque de contactos para obtener estados.|
~C|UEBPV2ME14|Ud|Disyuntor magnetotérmico GV2-ME14 (4 kW)|34.83|111017|3|
~T|UEBPV2ME14|Disyuntor magnetotérmico marca Schneider (o equivalente) modelo GV2-ME14, para una tensión de 230/400 V y una potencia de motor hasta 4 kW, con bloque de contactos para obtener estados.|
~C|UEBPW1010C1SC|Ud|IAM1x010 de PC 1000A (iC60N) curva C + cont. auxiliar|18.97|031219|3|
~T|UEBPW1010C1SC|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iC60N 1x010 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 10000 A según UNE 60.898 y de 15000 A según UNE 60947-2 y contacto auxiliar.|
~C|UEBPW2010C1S|Ud|IAM2x010 de PC 10000A (iC60N) curva C|20.56|190919|3|
~T|UEBPW2010C1S|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iC60N 2x010 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 6000 A según UNE 60.898 y de 10000 A según UNE 60947-2|
~C|UEBPW2016C1S|Ud|IAM2x016 de PC 10000A (iC60N) curva C|20.94|190919|3|
~T|UEBPW2016C1S|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iC60N 2x016 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 6000 A. según UNE 60.898 y de 10000 A según UNE 60947-2.|
~C|UEBPW4016C1S|Ud|IAM4x016 de PC 10000A (iC60N) curva C|38.65|240914|3|
~T|UEBPW4016C1S|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iC60N 4x016 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 6000 A. según UNE 60.898 y de 10000 A según UNE 60947-2.|
~C|UEBPW4020C1S|Ud|IAM4x020 de PC 10000A (iC60N) curva C|45.44|031219|3|
~T|UEBPW4020C1S|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iC60N 4x20 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 6000 A según UNE 60.898 y de 10000 A según UNE 60947-2|
~C|UEBPW4025C1S|Ud|IAM4x025 de PC 10000A (iC60N) curva C|47.13|260216|3|
~T|UEBPW4025C1S|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iC60N 4x025 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 6000 A según UNE 60.898 y de 10000 A según UNE 60947-2|
~C|UEBPW4040C1S|Ud|IAM4x040 de PC 10000A (iC60N) curva C|58.31|031219|3|
~T|UEBPW4040C1S|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo iC60N 4x40 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 6000 A según UNE 60.898 y de 10000 A según UNE 60947-2|
~C|UEBPW4050C1S|Ud|IAM4x050 de PC 10000A (iC60N) curva C|108.98|240914|3|
~T|UEBPW4050C1S|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo C60N 4x050 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 6000 A según UNE 60.898. y de 10000 A según UNE 60947-2|
~C|UEBPW4063C1S|Ud|IAM4x063 de PC 10000A (iC60N) curva C|115.62|031219|3|
~T|UEBPW4063C1S|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo C60N 4x063 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 6000 A según UNE 60.898. y de 10000 A según UNE 60947-2|
~C|UEBPW4080C1S|Ud|IAM4x080 de PC 10000 A (C120N) curva C|128.5|240914|3|
~T|UEBPW4080C1S|Interruptor automático magnetotérmico marca Schneider Electric (o equivalente) modelo C120N 4x080 A curva C, para una tensión de 230/400 y un poder de corte de 10000 A. Según UNE-EN 60.898 y UNE-EN 60947-2|
~C|UEBPZZKVE|Ud|Kit ventilación|25.8|190919|3|
~T|UEBPZZKVE|Kit completo de ventilación para cuadro eléctrico, marca Schneider Electric o equivalente.|
~C|UEBSDMTP|Ud|Detector de movimiento techo|65.08|230919|3|
~T|UEBSDMTP|Detector de movimiento empotrable en techo para pasillos, marca PHILIPS modelo OCCUSWITCH (ref. LMR1070/00) o equivalente, incluso caja de registro, caja de montaje de sensor, elementos de conexión y accesorios, cableado y conexionado de mando con contactores de circuitos de alumbrado bajo tubo.|
~C|UEBTAR016|ml|Tubo acero de 16 mm|0.91|190919|3|
~T|UEBTAR016|Tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra, de 16 mm. de diámetro, del tipo "no propagador de la llama" según UNE-EN 50.086-1.|
~C|UEBTAR020|ml|Tubo acero de 20 mm|1.16|190919|3|
~T|UEBTAR020|Tubo de acero con grado de resistencia a la corrosión 3 y toma de tierra, de 16 mm. de diámetro, del tipo "no propagador de la llama" según UNE-EN 50.086-1.|
~C|UEBTGRE|Ud|Tierra Grupo Electrógeno|105.53|230919|3|
~T|UEBTGRE|Toma de tierra independiente para grupo electrógeno, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, incluso p.p. de picas cobreadas de 14 mm2 de 2m de profundidad, cajas, grapas, bornas de seccionamiento y pequeño material.|
~C|UEBTPF016|ml|Tubo PVC flexible de 16 mm|0.14|280809|3|
~T|UEBTPF016|Tubo de P.V.C. flexible de 16 mm. de diámetro, del tipo "no propagador de la llama" según UNE-EN 50.086-1.|
~C|UEBTPF020|ml|Tubo PVC flexible de 20 mm|0.11|190919|3|
~T|UEBTPF020|Tubo de P.V.C. flexible de 20 mm. de diámetro, del tipo "no propagador de la llama" según UNE-EN 50.086-1.|
~C|UEBTPF020ES|ml|Tubo código mínimo 3322(1-2-3-4)0532010 de 20 mm|0.3|140722|3|
~T|UEBTPF020ES|Tubo de código mínimo 3322(1-2-3-4)0532010 en montaje empotrado embebido en hormigón de 20 mm. de diámetro, del tipo "no propagador de la llama" según UNE-EN 50.086-1.|
~C|UEBTPF200E|ml|Tubo PVC flexible 200 mm enterrado|8.46|210518|3|
~T|UEBTPF200E|Tubo de P.V.C. flexible de 200 mm. de diámetro para montaje enterrado, del tipo "no propagador de la llama" según UNE-EN 50.086-1.|
~C|UEBTPR016|ml|Tubo PVC rígido de 16 mm|0.38|100715|3|
~T|UEBTPR016|Tubo de P.V.C. rígido de 16 mm. de diámetro, del tipo "no propagador de la llama" según UNE-EN 50.086-1.|
~C|UEBTRG|Ud|Red General Tierra Baja Tensión Aulario|1800|310123|3|
~T|UEBTRG|Instalación de red de tierras mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante soldadura aluminotérmica con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata del edificio, puntos de puesta a tierra en contador,cuadros generales y punto de ubicación de la caja general de protección, realizados con conductores de tierra con cable de Cu desnudo de 25 mm2 de sección en montaje enterrado y con cable de Cu aislado de 25 mm2 de sección cuando no sea en montaje enterrado y protegido con tubo de P.V.C. rígido blindado cuando atraviese forjados, incluso p.p. de pequeño material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor requerido.
Incluye ramales para futura conexión de Fase 2.|
~C|UEBTRGG|Ud|Red General Tierra Baja Tensión Ampliación Gimnasio|900|310123|3|
~T|UEBTRGG|Instalación de red de tierras para ampliación de gimnasio, mediante anillo perimetral con cable rígido de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas cobreadas de 2 m. de longitud en caso necesario, incluso unión a anillo mediante soldadura aluminotérmica con pieza bimetálica estaño-plomo de estructura metálica o de un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata del edificio, incluso p.p. de pequeño material y mediciones de resistencia de tierra hasta obtener el valor requerido. 
Incluye conexión con ramales de edificio existente.|
~C|UEBVC1204125A|Ud|Bloque diferencial Vigi C120 IV<125A 500 mA Clase A Selectivo|257.89|260123|3|
~T|UEBVC1204125A|Bloque diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo Vigi C120 IV<125A, de 500 mA de sensibilidad, selectivo y clase A. Según UNE-EN 61009-1.|
~C|UEBVC1204125I|Ud|Bloque diferencial Vigi C120 IV<=125A 300mA Clase AC Inst.|156.52|310123|3|
~T|UEBVC1204125I|Bloque diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo Vigi C120 IV<=125A, de 300 mA de sensibilidad, instantáneo y clase AC. Según UNE-EN 61009-1.|
~C|UEBVC6040253I|Ud|Bloque diferencial Vigi iC60 IV<=25A 300mA Clase AC Inst.|81.01|310123|3|
~T|UEBVC6040253I|Bloque diferencial marca Schneider Electric (o equivalente) modelo Vigi iC60 IV<=25A, de 300 mA de sensibilidad, instantáneo y clase AC. Según UNE-EN 61009-1.|
~C|UEBZCABG|Ud|Cableado cuadro encendidos|1097.37|020223|3|
~T|UEBZCABG|Cableado desde mecanismos hasta cuadros electricos (con cable de cobre del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y bajo canalización del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1), para maniobras de encendido y apagado.|
~C|UEBZCENGA|Ud|Cableado cuadro encendidos|38|030223|3|
~T|UEBZCENGA|Cableado desde mecanismo hasta cuadro electrico (con cable de cobre del tipo no propadador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida y con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 (UNE 21.123 y UNE 21.1002) y bajo canalización del tipo " no propagador de la llama" conforme a UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1), para maniobras de encendido y apagado.|
~C|UEBZCENGE|Ud|Cuadro encendidos|76.5|020223|3|
~T|UEBZCENGE|Cuadro de encendidos estanco, para 17 encendidos, incluso serigrafiado y accesorios.|
~C|UEBZMS|Ud|Mecanismo selector manual-cero-automático|4.08|210414|3|
~T|UEBZMS|Mecanismo selector manual-cero-automático, para maniobra de encendido y apagado.|
~C|UECSCGP|Ud|Conjunto Caja Seccionamiento y Caja General de Protección|274.65|190919|3|
~T|UECSCGP|Conjunto de Caja de Seccionamiento y Caja General de Protección, protección s/Normas Cía. Suministradora. Incluso fusibles, canal de protección y tubos de salida a pie de monolito para conexion.|
~C|UEECOESLD150|Ud|Luminaria autónoma emergencia ECO-ESLD 150|29.82|010223|3|
~T|UEECOESLD150|Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo ECO-ESLD 150 o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 160 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios.|
~C|UEECOLD150|Ud|Luminaria autónoma emergencia D-ECOLD 90|18.03|310123|3|
~T|UEECOLD150|Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo D-ECOLD 90 o equivalente, de tipo no permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios|
~C|UEECTAETB|Ud|Accesorio enrasar techo AETB-D-ECO|4.63|010223|3|
~T|UEECTAETB|Accesorio para enrasar en techo blanco, marca DUISA, modelo AETB D-ECO.|
~C|UEEFOTMETER|Ud|MEDIDOR SMART METER|127.93|230522|3|
~C|UEEME|Ud|Equipo de medida|375.29|190919|3|
~T|UEEME|Equipo de medida semi-indirecto para abonado según normas de la Compañía Suministradora y potencia contradada,  incluyendo envolvente, transformadores de intensidad, contador combinado estático multifunción, regleta de verificación normalizada, conjunto de conductores de unión entre los secundarios de los transformadores de intensidad y el contador; base schuko, interruptor magnetotérmico y relé diferencial para la conexión de comunicaciones remota, placa de montaje y armario normalizados, módem, módulo de fusibles y resto de aparellaje necesario.|
~C|UEESLD090|Ud|Luminaria autónoma emergencia ECO-ESLD 90|26.13|010223|3|
~T|UEESLD090|Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DUISA, modelo ECO-ESLD 90 o equivalente, estanca, de tipo no permanente de 100 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios|
~C|UEFASDF|Ud|TRANSFORMADOR DE CORRIENTE|87.07|230522|3|
~C|UEFDFA|Ud|Alimentación|28.52|230522|3|
~C|UEFOTPANT|Ud|PANTALLA VISUALIZACIÓN MOCHILA|228.52|230522|3|
~C|UEGRE44E|Ud|Grupo Electrógeno 44 kVA|15992|310123|3|
~T|UEGRE44E|Grupo electrógeno insonorizado  ELECTRA MOLINS serie GLOBALGEN tipo EMBV-44 o equivalente, insonorizado automático, de 44 kVA, 35,2 kW de potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red. 
 Formado por:
- Motor diesel
- Alternador trifásico
- Cuadro automático de control tipo Comap AMF 25
- Interruptor Automático tetrapolar de 63 A con relés magnetotérmicos
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga de baterías propio del motor diesel.
- Una Bateria de 12 V, 100 Ah, con cables, terminales y desconectador.
- Depósito de combustible de 160 l., con indicador de nivel incluye bandeja de recogida de derrames
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga de baterías propio del motor diesel
- Resistencia calefactora con termostato del líquido refrigerante para asegurar el arranque del motor diesel en cualquier momento y permitir la conexión rápida de la carga.
- Cubierta metálica insonorizada galvanizada
- Protecciones de los elementos móviles y elementos muy calientes.
- Bancada metálica con antivibratorios de soporte de máquinas.
- Juego de silentblocks para amortiguar las vibraciones entre la bancada del grupo y el suelo.|
~C|UEMERA-255ATP|ud|ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V PLASTICO BLANCO|22.79|020719|3|
~T|UEMERA-255ATP|ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V PLASTICO BLANCO|
~C|UEMERCENT|Ud|Material ampliación|2985|080223|3|
~C|UEPRATRIAN22|Ud|Proyector autónomo Emergencia ATRIA N22A|288.87|030223|3|
~T|UEPRATRIAN22|Proyector autónomo de alumbrado de emergencia y señalización led Marca DAISALUX, modelo ATRIA N22 A o equivalente, de tipo permanente de 1000 lúmenes mínimo, para una tensión de 230 V, incluso lámparas y accesorios.|
~C|UEPZPULE|Ud|Mecanismo estanco|3.88|020223|3|
~T|UEPZPULE|Mecanismo estanco, para maniobra de encendido y apagado.|
~C|UEREBBT|Ud|Red Subterránea BT|1476.85|041219|3|
~T|UEREBBT|Red de Baja Tensión para suministro eléctrico.|
~C|UERS485|Ud|Cableado con inversor modbus RTU RS485|60.88|230522|3|
~C|UEXT03|Ud|Material de tubo y metalplas|25|260123|3|
~C|UEXT09|Ud|Piezas y antivibratorios|259|190123|3|
~C|UFA-2DIN|Ud|FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC 2Amp.C.DIN|120|081021|3|
~T|UFA-2DIN|Fuente de alimentación de 24 V CC y 2 A para el sistema SMC. Incorpora protección contra sobrecarga y sobretensión. Montaje en carril DIN. Acabado en plástico. Dimensiones 78 x 93 x 56 mm. Modelo OPTIMUS ref. FA-2DIN.|
~C|UFDASDF|ud|Pequeño material de montaje|3.09|200522|3|
~C|UFILTRO|Ud|Fltro|10.25|210722|3|
~C|UFLEGFONT|uD|Legalización|255.35|140414|3|
~T|UFLEGFONT|Legalización de la instalación de fontanería y suministro de documentación a la finalización de las obras (Documentación técnica, plano "as built", esquemas,etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|UFR876810815|Ud|Fregadero resinas poza y escurridor|196.45|140414|3|
~T|UFR876810815|Fregadero de resinas 800x400x200.|
~C|UGAB|Ud|Brida 2"|11.58|050805|3|
~T|UGAB|Brida de acero al carbono, con cuello para soldar, cumpliendo con la norma ANSI B 16.5 Socket Welding 150 lbs, de diámetro 2 " (según indicado por la Compañía Suministradora).|
~C|UGAC|Ud|Acometida gas 2"|161.31|050805|3|
~T|UGAC|Tubo de acometida para conexionar válvula de acometida con armario de regulación, formado por tubo de acero DIN 2440 sin soldadura de diámetro 2" (según indicado por la Compañía Suministradora), revestido con capa de imprimación, doble capa de cinta anticorrosiva y de esfuerzo mecánico con solape al 50%, empotrado en la fachada del inmueble, según condiciones de la Compañía Suministradora.|
~C|UGAD|Ud|Disco ciego 2"|9.36|190914|3|
~T|UGAD|Disco ciego o en ocho para colocación entre bridas, según norma de calidad ASTM A 285, incluso juntas para colocar a ambos lados de éste según norma ASA B 16.5 y aptas para su uso con bridas según ANSI B 16.5 Socket Welding 150 lbs, se diámetro 2" (según indicado por la Compañía Suministradora).|
~C|UGAMPB100|Ud|Armario regulación A-50|589.36|250515|3|
~T|UGAMPB100|Armario de regulación, homologado para un caudal de 50m3/h, presión de entrada de 4 bar y salida a 500 mm.c.d.a. con VIS de máxima presión, regulador IPR150, filtro, tomas de presión, llaves de corte por regulador, armario de poliester y accesorios. Todo ello montado en armario ventilado con cerradura de compañía. Medida la unidad completa e instalada.|
~C|UGB065|Ud|Juego de bridas DN65|25.77|130802|3|
~T|UGB065|Juego de brida y contrabrida DN65, incluso tornillos, tuercas, arandelas, juntas y pequeño material.|
~C|UGCAR|pp|Armario ventilado|11.49|130802|3|
~T|UGCAR|Parte proporcional de armario con ventilación al exterior s/normativa para alojamiento de contadores con cerradura normalizada por la compañía suministradora.|
~C|UGCM040|Ud|Contador membraba G-40|1132.39|070802|3|
~T|UGCM040|Contador de gas tipo G-40 de paredes deformables según clase CEE para un caudal máximo de 65 m3/h, suministro y montaje de rácores de contador, 2 válvulas de corte, armario ventilado al exterior s/normativa con cerradura normalizada por la compañía sumnistradora, pequeño material, soportes y verificación.|
~C|UGDCA|Ud|Sistema detección gas e incendios sala de calderas|333.51|200515|3|
~T|UGDCA|Detección en sala de calderas compuesta por:
-Centralita de detección  con homolagación CE y con rearme manual de electroválvula incorporado (contra incendios y de atmósfera explosiva), con salida para conexión con sistema de gestión y centralita de incendios del edificio.
-2 detectores de gas.
-Tubo saliente de acero para conexionado y cableado.
-p.p. de cajas de derivación y accesorios.|
~C|UGE50|Ud|Electroválvula 1 1/4"|68.36|070802|3|
~T|UGE50|Electroválvula para gas marca KROMSCHOEDER o similar de 1 1/4" de diámetro con cierre rápido 220/240, 50 Hz con rearme manual, instalada en armario ventilado, incluso cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a electrovávula.|
~C|UGEAR|pp|Armario ventilado|34.77|090805|3|
~T|UGEAR|Parte proporcional de armario con ventilación para alojamiento de electroválvulas de corte.|
~C|UGECA|Ud|Cableado|150.92|030809|3|
~T|UGECA|Cableado eléctrico bajo tubo de acero desde cuadro a electroválvula.|
~C|UGLEG|Ud|Legalización instalación de gas|0|250515|3|
~T|UGLEG|Legalización de la instalación de gas y suministro de documentación a la finalización de las Obras (Documentación técnica, planos "as built, esquemas unifilares definitivos, etc.), incluyendo elaboración de documentos, proyectos, tasas, boletines, visados, etc y cuantas gestiones sean necesarias ante los Organismos competentes.|
~C|UGM|Ud|Manómetro|3.71|090805|3|
~T|UGM|Manómetro de esfera para gas para una presión de 0-2,5 bar, marca KROSCHOEDER o similar, incluso p.p. de accesorios y pequeño material.|
~C|UGMOGA|h|Ayudante gasista|20.32|070223|1|
~C|UGMOGO1|h|Oficial 1ª gasista|22|070223|1|
~C|UGR506902110|Ud|Fluxor Inodoro ROCA AQUA|86.99|140414|3|
~T|UGR506902110|Fluxor para inodoro marca ROCA modelo AQUALINE (ref. 5A9577C00).|
~C|UGR5A2123C00|Ud|Grifo Mov. Reducidad Lavado ROCA VICTORIA PRO|37.1|140414|3|
~T|UGR5A2123C00|Grifo Lavado Mov. reducida marca ROCA modelo VICTORIA PRO (ref. 5A2123C00).|
~C|UGR5A4224C00|Ud|Grifo temporizado Lavado ROCA INSTANT|42.56|140414|3|
~T|UGR5A4224C00|Grifo temporizado Lavado marca ROCA modelo INSTANT (ref. A5A4277C00)|
~C|UGR5A7607C00|Ud|Grifería vertedero/fregadero ROCA L20|97.54|080517|3|
~T|UGR5A7607C00|Equipo de grifería mezclador monomando para vertedero con rompetechos en color cromo marca ROCA modelo L20 (AF y ACS) o similar.|
~C|UGR5A9024C00|Ud|Grifo temporizado Urinario ROCA FLUENT|61.83|140414|3|
~T|UGR5A9024C00|Equipo de grifería para urinario marca ROCA modelo FLUENT.|
~C|UGRC|Ud|Regulador caldera|31.6|090805|3|
~T|UGRC|Regulador para módulo de caldera s/especificaciones del fabricante de las calderas, con membrana de compensación, membrana de seguridad por mínima presión con disparo y orificio de venteo.|
~C|UGTA75|Ml|Tubería de acero negro 2"|5.42|070802|3|
~T|UGTA75|Tubería en montaje superficial de acero negro (según norma UNE 19.040) electrosoldado de 2 1/2" de diámetro, incluso uniones soldadas.|
~C|UGTAA75|pp|Acces.,soporte tubo negro 2"|2.37|070802|3|
~T|UGTAA75|Accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminación, uniones soldadas, para tuberia de acero negro 3".|
~C|UGTASS032|Ml|Tubería de acero negro s.soldadura 1 1/4"|2.6|130802|3|
~T|UGTASS032|Tubería de acero negro  sin soldadura UNE 19046 para gas, de 1 1/4" de diámetro.|
~C|UGTASSA032|pp|Acces.,soporte tubo negro 1 1/4"|0.81|080802|3|
~T|UGTASSA032|Accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminación, uniones soldadas, para tuberia de acero negro 1 1/4".|
~C|UGTP|Ud|Toma de presión|2.78|090805|3|
~T|UGTP|Tomas de presión de la instalación, aprobadas por DGA y Gas Aragón.|
~C|UGTPE063|Ml|Tubería de polietileno 63 mm SDR11|7.53|140515|3|
~T|UGTPE063|Tubería enterrada de polietileno para media presión de diámetro nominal de 63 mm. SDR 11, discurriendo enterrada con trazado según planos, incluso realización de zanja de 0.5 metros de anchura y una profundidad mínima de 70 cm. desde la generatriz superior del tubo de polietileno hasta la cota de terreno, rellenado de zanja con tierra seleccionada sin materiales que puedan dañar la tubería 20 cm por encima de tubería y 15 por debajo como mínimo, incluso banda de señalización y acabado de rellenado con material seleccionado y compactado. Medida la longitud ejecutada.|
~C|UGTPEA063|pp|Acessorios y fitting de transición|1.47|140515|3|
~T|UGTPEA063|Accesorios, fitting de transición, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material.|
~C|UGVESD032|Ud|Válvula de esfera 1 1/4" PN5|7.18|090802|3|
~T|UGVESD032|Válvula esfera para gas aprobada por DGA y Gas Aragón, de 1 1/4" de diámetro, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo PN5.|
~C|UGVMD065|Ud|Válvula de mariposa 2 1/2" PN10|72.96|090802|3|
~T|UGVMD065|Válvula de mariposa  para gas aprobada por DGA y Gas Aragón, para montaje entre bridas de 2 1/2" de diámetro, con palanca y  para una presión de trabajo PN10.|
~C|UIEBTPR|Ud|Protecciones|225.2|240522|3|
~C|UIEFOTTEJA||ESTRUCTURAS SOLARBLOC 10º|23.74|100322|3|
~C|UINTRAVER|m2|Intraver Neto 40 mm.|11.25|081021|3|
~T|UINTRAVER|Manta de la mineral Arena para instalación en el interior de conductos de chapa para canalizaciones exteriores marca ISOVER modelo Intraver Neto de espesor 40 mm, revestida con un tejido de vidrio color negro (Neto). Incluso acoplamiento a conducto, de fibra o flexible de aluminio, según el caso, embocaduras, derivaciones a elementos de fijación y piezas especiales. Medida la superficie instalada conformada según planos.|
~C|UIR342245000|Ud|Inodoro fluxor ROCA MERIDIAN|147.24|120617|3|
~T|UIR342245000|Inodoro de porcelana vitrificada marca ROCA modelo MERIDIAN (ref. 347247..0) incluso asiento y tapa pintados con bisagras de nylon a juego.|
~C|UIR34224H000|Ud|Inodoro TANQUE Mov. Reducida ROCA ACCESS|105.17|120617|3|
~T|UIR34224H000|Inodoro de porcelana vitrificada para movilidad reducida marca ROCA modeloACCESS con tanque (342236..0) , incluso asiento y tapa pintados con bisagras de nylon a juego.|
~C|UISSF|Ud|Tanque, cisterna y tapa|72.29|080517|3|
~C|UKITH9|Ud|grupo de seguridad|400.67|190919|3|
~C|ULEG|Ud|Legalización|202.93|190522|3|
~C|ULR32724E000|Ud|Lavado encastrar ROCA MERIDIAN|114.63|120617|3|
~T|ULR32724E000|Lavabo para encastrar en encimera marca ROCA modelo MERIDIAN (ref. 32724E..0).|
~C|ULR32724H000|Ud|Lavabo Mov. Reducida ROCA ACCESS|68.94|120617|3|
~T|ULR32724H000|Lavabo para movilidad reducida marca ROCA modelo ACCESS (ref. A327230000).|
~C|UMATRACKE|u|Material|156|120220|3|
~C|UO01OB1|h|Oficial de 1ª|22|070223|1|
~C|UO01OB2|h|Oficial de 2ª|20.96|070223|1|
~C|UOFI1ªELEC|h.|Oficial 1ª electricista|22|070223|1|
~C|UOFI2ªELEC|h.|Oficial 2ª electricista|20.96|070223|1|
~C|UP23SEA010|u|Señal alta luminiscencia Clase A|6.89|201106|3|
~C|UPIN 1.1 42|ud|Armario metálico 42UA con pasahilos vertical|419.42|010317|3|
~C|UPIN 1.2|ud|Base alimentación 8 Schukos|15.47|050417|3|
~T|UPIN 1.2|Regletas de conesión eléctrica adaptada para rack schuko 19" 8x.|
~C|UPIN 1.3|ud|Modulo ventilación|38.31|100715|3|
~C|UPIN 1.4|ud|Bandeja FO para 24 LC duplex|17.95|100715|3|
~C|UPIN 1.8|ud|Guía Latiguillos con Tapa|6.69|050417|3|
~C|UPIN 2.1.1.1|ud|Latiguillo UTP/RJ-45 Categoría 6 LSZH 2 m|2.95|260520|3|
~C|UPIN 2.1.3.1|u|Panel de 24 conexiones RJ-45 UTP cat 6, según descripción|81.9|250618|3|
~T|UPIN 2.1.3.1|Panelde 24 conexiones RJ-45 UTP 19" cat 6 UTP 24 p con bastidor trasero, organización y fijación del cableado y etiquetas identificativas de tomas.|
~C|UPIN 2.1.8.1|u|Bandeja con 4 puntos de sujección, según descripción|10.2|050417|3|
~C|UPIN 2.2.2.1|m|Cable CAT6 UTP, según descripción|0.35|010317|3|
~C|UPIN 2.2.4.1|u|Toma RJ-45 UTP CAT6, según descripción|2.84|100715|3|
~C|UPIN 2.2.5.1||Cable de 8 fibras ópticas monomodo OS2 G562.D, según descripción|2.01|260520|3|
~C|UPIN 2.3.1.1|u|Switch 48 Puertos, según descripción|1279.43|210218|3|
~C|UPIN 2.3.5.1|u|Kit de aplilamiento para switches, según descripción|83.26|100715|3|
~C|UPIN 5.3.5.1||Marco y embellecedor para tomas RJ45, según descripción|8.21|050417|3|
~C|UPIN 5.3.7.1|m|Tubo de PVC corrugado de 25mm Televisión, según descripción|0.08|131106|3|
~C|UPIN 5.3.7.2|m|Tubo de PVC corrugado de 25mm Datos, según descripción|0.08|131106|3|
~C|UPIN 5.3.7.3|m|Tubo de PVC corrugado de 25mm Voz, según descripción|0.08|100715|3|
~C|UPIN 5.3.8.1|u|Caja registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, según descripción|2.56|100715|3|
~C|UPIN1.5|ud|Casete para 24 empalmes|5.52|100715|3|
~C|UPIN2.3.6|u|Punto acceso WIFI|97.4|280217|3|
~C|UPPA15060|ml|Bandeja lisa aislante 150x60 mm|5.92|200919|3|
~T|UPPA15060|Bandeja lisa aislante  marca UNEX o equivalente, de 150x60 mm|
~C|UPPM15060|ml|Bandeja Rejiband 150x60 mm|4.63|120517|3|
~T|UPPM15060|Bandeja Rejiband 150x60 mm|
~C|UPPM15060S|ml|Bandeja Rejiband 150x60 mm con tabique de separación|5.89|200919|3|
~T|UPPM15060S|Bandeja Rejiband 150x60 mm con tabique de separación|
~C|UPPM30060S|ml|Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separación|8.67|200919|3|
~T|UPPM30060S|Bandeja Rejiband 300x60 mm con tabique de separación|
~C|UPPP40|%|p.p. soportes, uniones y accesorios|40|190613|0|
~T|UPPP40|p.p. soportes, uniones y accesorios para instalación de bandeja.|
~C|UPPTBA150|ml|Tapa bandeja aislante 150 mm|3.78|200919|3|
~T|UPPTBA150|Tapa bandeja lisa aislante  marca UNEX o equivalente, de 150 mm|
~C|UPVC100R|ml|Conducto rigido de diámetro 100 mm.|1.42|200515|3|
~T|UPVC100R|ml de tubo de PVC de 100 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada.|
~C|UPVC125R|ml|Conducto rigido de diámetro 125 mm.|1.95|190515|3|
~T|UPVC125R|ml de tubo de PVC de 125 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada. Incluye parte proporcional de derivaciones circulares.|
~C|UPVC250R|ml|Conducto rigido de diámetro 250 mm.|5.96|060922|3|
~T|UPVC250R|ml de tubo de PVC de 250 mm de diámetro, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, piezas y elementos de acople entre tubo y rejillas, etc., completos y montados. Medida la unidad completa, instalada y probada. Incluye parte proporcional de derivaciones circulares.|
~C|URAD|Ud|Elemento Roca Dubal 80|17|051219|3|
~C|URAD60|Ud|Elemento Roca Dubal 60|13|051219|3|
~C|URADCAB|Ud|CABLEADO MÓDULO DE PARED-V2V|23.7|181213|0|
~D|URADCAB|UAMEL1\1\0.29\UAMELA\1\0.29\UCRADCAB\1\1\|
~T|URADCAB|Instalación de cableado 3x1x1,5 mm2 entre válvula de dos vías y módulo de pared instalado bajo tubo corrugado. Medida la unidad ejecutada.|
~C|URADTERMOSBUS|Ud|MÓDULO DE PARED (MEDIDO EN REGULACIÓN)|0|201117|0|
~C|URADV2V|Ud|VALVULA DE ZONA 2 VÍAS|148.2|190919|0|
~D|URADV2V|UAMCL1\1\0.75\UAMCLA\1\0.75\UAMELA\1\0.5\UVALZON\1\1\UFILTRO\1\1\UCVAL020\1\3\|
~T|URADV2V|Válvula de zona de DN20, marca SEDICAL o equivalente, modelo VSOF-220-4.0 con motor actuador MT4--024-NO 24 Vac sin tensión válvula cerrada con accionamiento desde módulo de pared, pequeño material, accesorios de montaje, racores roscados para conexión y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
INCLUYE relé.
INCLUYE FILTRO PREVIO según RITE.
INCLUYE tres válvulas de corte 3/4".|
~C|URADVAL|Ud|VALVULA RADIADOR|13.22|300709|0|
~D|URADVAL|UAMCL1\1\0.019\UAMCLA\1\0.019\UVAL\1\1\UCCRZA\1\1\|
~T|URADVAL|Válvula bitubo para radiador marca ROCA o equivalente, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.|
~C|URADVALTER|Ud|VALVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA|17.62|300709|0|
~D|URADVALTER|UAMCL1\1\0.02\UAMCLA\1\0.02\UVALTER\1\1\UCCRZA\1\1\|
~T|URADVALTER|Válvula bitubo TERMOSTÁTICA para radiador marca ROCA o similar, para radiadores de 1/2"-DN15 con escala graduada, posibilidad de bloqueo, para montaje roscado. Incluso conjunto de accesorios para montaje de radiadores ROCA modelo Duba o similar, incluyendo detentor para roscar, soportes, tapones, reducciones, purgador manual orientable, tapa juntas, etc.|
~C|UREGCABLEADO|ml|Bus bajo tubo|0.27|120814|3|
~C|UREGCABLEADOE|Ud|Conjunto de cableado entradas salidas|659|160322|3|
~C|UREGCABLEAGIM|Ud|Conjunto de cableado entradas salidas gimnasio|365|260123|3|
~C|UREGCABLETUB|Ud|Cableado bajo tubo|125|160322|3|
~C|UREGCABSOND|Ud|Cableado sonda calidad y caja regulación|14.48|270917|3|
~C|UREGCONF|Ud|Configuración módulos SEMP 903|320.02|160322|3|
~C|UREGECPRES|Ud|Presostato diferencial filtros sucios|69.44|140617|3|
~T|UREGECPRES|Presostato diferencial para aire, filtros sucios, marca sedical modelo DDMU/1.|
~C|UREGECSACT|Ud|Actuador compuerta|325|260123|3|
~T|UREGECSACT|Actuador de compuerta 24 Vac 0(2)...10Vcc o 0(4)...2 marca SEDICAL modelo 20010 o equivalente.|
~C|UREGECSE|Ud|Sonda exterior|40|210322|3|
~T|UREGECSE|Sonda de temperatura exterior marca marca sedical modelo AUTF/NTC20K.|
~C|UREGECSI|Ud|Sonda inmersión con vaina|85|101019|3|
~T|UREGECSI|Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/100con vaina de latón THMS100.|
~C|UREGECSI100|Ud|Sonda de presión|201.2|101221|3|
~T|UREGECSI100|Trasductor de presión de agua marca sedical modelo DT1-I/04/02 o equivalente.|
~C|UREGECSV|Ud|Sonda vaina|92|101221|3|
~T|UREGECSV|Sonda de temperatura con vaina de acero inoxidable marca sedical modelo KNTF/NTC20C/150con vaina de latón THMS150.|
~C|UREGECSV300|Ud|Sonda vaina|50.64|140617|3|
~T|UREGECSV300|Sonda de temperatura de inmersión marca sedical modelo KNTF/NTC20C/300 con accesorio de montaje para conducto MF Z60.3. o equivalente|
~C|UREGMANDOCON|Ud|Cuadro mando consejería|137.73|120814|3|
~T|UREGMANDOCON|Cuadro de conserjería para control de climatizadores compuesto por armario para alojamiento, mando marcha/paro/automático para cada climatizador.|
~C|UREGPROG|Ud|Programación en integracion|350|210322|3|
~C|UREGSP|Ud|Sonda presión diferencial|259.75|140617|3|
~C|UREGVRA200|Ud|Caja de regulación todo nada 200 mm.|222.91|201117|3|
~T|UREGVRA200|Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo VMPR-200-SV-0630-GD1-E044 24V T/N, Todo / nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soportación, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.|
~C|UREGVRA250|Ud|Caja de regulación todo nada 250 mm.|228.04|201117|3|
~T|UREGVRA250|Caja VAV de impulsión marca SCHAKO o equivalente modelo VMPR-200-SV-0630-GD1-E044 24V T/N 24V T/N, Todo / nada (con caudal mínimo). Equipada con el  compacto de Belimo. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a conductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvanizada y con reten de junta labial de goma para ejecución estanca al aire. Cruceta de medida en perfil extruido de aluminio.  Incluso piezas especiales de adaptación de conducto, soportación, conexionado electrico y pequeño material requerida para su instalación. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación con pantallas gráficas y lenguaje objeto.|
~C|URR526005510|Ud|Rejilla acero inoxidable|26.37|080206|3|
~T|URR526005510|Rejilla acero inoxidable marca ROCA.|
~C|USCIB1100_75I|Ud|Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-1025x125-9010|45.08|140617|3|
~T|USCIB1100_75I|Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-1025x125-9010, fabricada en perfil de aluminio extruido, lacada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto.|
~C|USCIB1100_75R|Ud|Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-1025x125-9010|39.75|140617|3|
~T|USCIB1100_75R|Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-1-EB-VM-1025x125-9010, fabricada en perfil de aluminio extruido, lacada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto.|
~C|USCIB252125R|Ud|Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-525x125-9010|29.86|140617|3|
~C|USCIB525125|Ud|Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-525x125-9010|27.33|140617|3|
~C|USCIB6900_12I|Ud|Reja Schako o similar IB-2-EB-VM-325x75-9010|27.62|140617|3|
~T|USCIB6900_12I|Rejilla de impulsión de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-2-EB-VM-325x75-9010, fabricada en perfil de aluminio extruido, lacada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas horizontales y verticales orientables, regulación de caudal tipo corredera, equipada con marco de montaje y montaje oculto.|
~C|USCIB6900_12R|Ud|Reja Schako o similar IB-1-EB-VM-325x75-9010|25.37|140617|3|
~T|USCIB6900_12R|Rejilla de retorno de lama marca Schako o equivalente, modelo IB-10-EB-VM-6900x125-9010, fabricada en perfil de aluminio extruido, lacada en color blanco (RAL 9010), con lamas aerodinámicas verticales orientables, equipada con marco de montaje y montaje oculto.|
~C|USONCLCT|Ud|Módulo pared temperatura|186|101221|3|
~T|USONCLCT|Módulo de pared SEMP901, con botón rotativo. Temperatura. CO2 y Humedad relativa. Reloj. 2ED. 2SD. Display 60x60 mm. Función control T o RH o CO2 integrado. comunicación Modbus RTU. Alimentación de módulo a 24 Vac.. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. Incluso partte proporcional de cableado de alimentación bajo tubo desde transformador.
Incluye caja antivandálica con llave trasparente de material plástico (policarbonato o similar).|
~C|USOPAL|u|Soporte perfil aluminio y metacrilato|7.69|290118|3|
~C|USSAAAP|pp|Accesorios|5.38|100715|3|
~C|USSAAPTA|Ud|Marco y tapa|5.38|100715|3|
~C|USSTB050|ml|Tubería PVC-U serie B 50 mm|1|271120|3|
~T|USSTB050|Tubería de PVC-U serie B, de 50 mm de diámetro, unión por adhesivo y color gris. Según UNE EN 1329-1. Según NTE-ISS.|
~C|USSTBA050|pp|Accesorios Tub.PVC-U B 50 mm|0.3|271120|3|
~T|USSTBA050|Accesorios y soportes para tubería de PVC-U serie B de 50 mm de diámetro.|
~C|UTEL001|Ud|Pigtail monomodo (9/125Um) dúplex|2.3|081119|3|
~C|UTEL002|Ud|Conector hembra pasamuros fibra monomodo LC-LC dúplex UPC|1.8|081119|3|
~C|UTEL003|Ud|Latiguillo fibra monomodo LC-LC dúplex UPC LSZH|3.1|081119|3|
~C|UTEL004|Ud|Fusionado fibra óptica y certificado|9.5|081119|3|
~C|UUPO1048906A_|pp|Accesorios tuberia|1.59|260123|3|
~T|UUPO1048906A_|Accesorios, (tapones, sets de aislamiento, registros, pasamuros, manguitos, etc.) para tubería individual de PE-HD (PE100), SDR11, PN 16/20 ºC, modelo Uponor Supra Plus 16 bar, de 75 mm, preaislada térmicamente.|
~C|UUPO1048906_|Ml|Tubería PE100 75 mm|9.98|260123|3|
~T|UUPO1048906_|Canalización para refrigeración constituída por tubería individual de PE-HD (PE100), SDR11, PN 16/20 ºC, modelo Uponor Supra Plus 16 bar, de 75 mm, preaislada térmicamente con espuma de PE reticulado de 27 mm de espesor, conductividad térmica 0,0401 W/mK según DIN 52612 y absorción de agua £ 3 % volumen y protección mecánica con tubo envolvente corrugado de PE-HD de 140 mm de diámetro y 2,0 mm de espesor, con cable antihelada y tubo interno de PE para transporte del sensor, con un radio de curvatura mínimo admisible de 50 cm y un peso de 1,97 kg/m y apto para una presión de trabajo de 16 bar, con uniones mediante sistema Wipex o electrofusión.|
~C|UUPOAAD|Ml|Relleno zanja|4.62|251115|3|
~C|UUR35945H000|Ud|Urinario ROCA EURET|197.49|260123|3|
~T|UUR35945H000|Urinario de pared marca ROCA modelo EURET (ref. (35945F..0)).|
~C|UV3VCLGIM|Ud|Válvula 3 vías climatizador gimnasio|525|260123|3|
~T|UV3VCLGIM|Válvula de tres vías motorizada y servomotor marca Sedical o similar, de 2 1/2" de diámetro, DR65GFLA y servomotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de acero y racor y montaje.|
~C|UV3VRB|Ud|Válvula 3 vías radiadores|510|240123|3|
~T|UV3VRB|Válvula de tres vías motorizada y servomotor marca Sedical o similar, de 2" de diámetro, DR50GFLA y servomotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de acero y racor y montaje.|
~C|UVAL|Ud|Válvula bitubo roca|10.84|250216|3|
~T|UVAL|Válvula bitubo roca.|
~C|UVALSA|Ud|Válvula sanitaria y latiguillo|2.3|020103|3|
~T|UVALSA|Válvula de derivación a aparato sanitario en montaje superficial y latiguillo flexible de conexión a aparato sanitario.|
~C|UVALTER|Ud|Válvula bitubo termostática|15.2|010909|3|
~T|UVALTER|Válvula bitubo termostática roca.|
~C|UVALZON|Ud|Válvula de zona 3/4"|75.62|190919|3|
~T|UVALZON|Válvula de zona de DN20, marca SEDICAL o equivalente, modelo VSOF-24-4.0 con motor actuador MT4-024S-NO 24V con accionamiento desde módulo de pared, pequeño material, accesorios de montaje, racores roscados para conexión y conexionado eléctrico. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento.
INCLUYE FILTRO PREVIO según RITE.|
~C|UVR371055000|Ud|Vertedero Garda|75.6|140414|3|
~T|UVR371055000|Vertedero de porcelana marca ROCA modelo GARCA (ref. 371055000).|
~C|UWIRSBO16_|ml|Tubería de polietileno WIRSBO 16x1,8 mm.|1.75|280809|3|
~T|UWIRSBO16_|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 12.4-16 mm  de diámetro interior-exterior.|
~C|UWIRSBO20|ml|TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 20x1,9 mm.|6.74|210919|0|
~D|UWIRSBO20|UAMFO1\1\0.019\UAMFOA\1\0.019\UWIRSBO20_\1\1\UWIRSBOAC20_\1\1\|
~T|UWIRSBO20|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 20mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.|
~C|UWIRSBO20_|ml|Tubería de polietileno WIRSBO 20x1,9 mm.|2.95|210919|3|
~T|UWIRSBO20_|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 16.2-20 mm  de diámetro interior-exterior.|
~C|UWIRSBO25|ml|TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 25x2,3 mm.|7.33|210919|0|
~D|UWIRSBO25|UAMFO1\1\0.029\UAMFOA\1\0.029\UWIRSBO25_\1\1\UWIRSBOAC25_\1\1\|
~T|UWIRSBO25|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 25mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.|
~C|UWIRSBO25_|ml|Tubería de polietileno WIRSBO 25x2,3 mm.|3.02|210919|3|
~T|UWIRSBO25_|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 20.4-25 mm  de diámetro interior-exterior.|
~C|UWIRSBO32_|ml|Tubería de polietileno WIRSBO 32x2,9 mm.|3.31|210919|3|
~T|UWIRSBO32_|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 26.2-32 mm  de diámetro interior-exterior.|
~C|UWIRSBO40|ml|TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 40x3,7 mm.|10.45|240914|0|
~D|UWIRSBO40|UWIRSBO40_\1\1\UWIRSBOAC40_\1\1\O1FONT\1\0.039\AESPFONT\1\0.039\|
~T|UWIRSBO40|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 32.6-40 mm  de diámetro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 40mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.|
~C|UWIRSBO40_|ml|Tubería de polietileno WIRSBO 40x3,7 mm.|4.36|240914|3|
~T|UWIRSBO40_|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 32.6-40 mm  de diámetro interior-exterior.|
~C|UWIRSBO50|ml|TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 50x4,6 mm.|12.77|210919|0|
~D|UWIRSBO50|UAMFO1\1\0.039\UAMFOA\1\0.039\UWIRSBO50_\1\1\UWIRSBOAC50_\1\1\|
~T|UWIRSBO50|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 40.8-50 mm  de diámetro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 50mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.|
~C|UWIRSBO50_|ml|Tubería de polietileno WIRSBO 50x4,6 mm.|5.52|210919|3|
~T|UWIRSBO50_|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 40.8-50 mm  de diámetro interior-exterior.|
~C|UWIRSBO63|ml|TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 63x5,8 mm.|17.55|240914|0|
~D|UWIRSBO63|UAMFO1\1\0.044\UAMFOA\1\0.044\UWIRSBO63_\1\1\UWIRSBOAC63_\1\1\|
~T|UWIRSBO63|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 51.4-63 mm  de diámetro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 63mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBA. Medido el metro lineal instalado y probado.|
~C|UWIRSBO63_|ml|Tubería de polietileno WIRSBO 63x5,8 mm.|7.8|240914|3|
~T|UWIRSBO63_|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 51.4-63 mm  de diámetro interior-exterior.|
~C|UWIRSBO75|ml|TUBERÍA DE POLIETILENO WIRSBO 75x6,8 mm.|20.85|240914|0|
~D|UWIRSBO75|UAMFO1\1\0.044\UAMFOA\1\0.044\UWIRSBO75_\1\1\UWIRSBOAC75_\1\1\|
~T|UWIRSBO75|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 61.4-75 mm  de diámetro interior-exterior con aislamiento para canalización plástica de fluido frío, incluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de diámetro interior mínimo 75mm y espesor equivalente a 10mm (según RITE) con barrera de vapor, pegada y encintada. Compuesta por tubería de polietileno, accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, con goma insonorizante marca MUPRO O HILTI MBAl. Medido el metro lineal instalado y probado.|
~C|UWIRSBO75_|ml|Tubería de polietileno WIRSBO 75x6,8 mm.|9.45|240914|3|
~T|UWIRSBO75_|Tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX de 61.4-75 mm  de diámetro interior-exterior.|
~C|UWIRSBOAC16_|pp|Accesorios y soporte polietileno 16 mm.|1.75|280809|3|
~T|UWIRSBOAC16_|Accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sanitarios  para tubería de polietileno de 16x1,8 mm.|
~C|UWIRSBOAC20_|pp|Accesorios y soporte polietileno 20 mm.|2.95|210919|3|
~T|UWIRSBOAC20_|Accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sanitarios para tubería de polietileno de 20x1,9 mm.|
~C|UWIRSBOAC25_|pp|Accesorios y soporte polietileno 25 mm.|3.02|210919|3|
~T|UWIRSBOAC25_|Accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sanitarios para tubería de polietileno de 25x2,3 mm.|
~C|UWIRSBOAC32_|pp|Accesorios y soporte polietileno 32 mm.|3.31|210919|3|
~T|UWIRSBOAC32_|Accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sanitarios para tubería de polietileno de 32x2,9 mm.|
~C|UWIRSBOAC40_|pp|Accesorios y soporte polietileno 40 mm.|4.36|240914|3|
~T|UWIRSBOAC40_|Accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sanitarios para tubería de polietileno de 40x3,7 mm.|
~C|UWIRSBOAC50_|pp|Accesorios y soporte polietileno 50 mm.|5.52|210919|3|
~T|UWIRSBOAC50_|Accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sanitarios para tubería de polietileno de 50x4,6 mm.|
~C|UWIRSBOAC63_|pp|Accesorios y soporte polietileno 63 mm.|7.8|240914|3|
~T|UWIRSBOAC63_|Accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sanitarios para tubería de polietileno de 63x5,8 mm.|
~C|UWIRSBOAC75_|pp|Accesorios y soporte polietileno 75 mm.|9.45|240914|3|
~T|UWIRSBOAC75_|Accesorios, soortes, anclajes, pasamuros, elementos de unión, señalización, derivación, codos y pequeño material, colectores para suministro a derivaciones y conexiones a aparatos sanitarios para tubería de polietileno de 75x6,8 mm.|
~C|Uanillo22|Ud|Collarines RF-120 marca Firex o similar, de diámetro 110 mm.|71.46|071014|3|
~C|Umo059|h|Peón ordinario construcción.|20.64|221222|1|
~C|V3VCLGIM|Ud|VÁLVULA DE 3 VÍAS CLIMATIZADOR GIMNASIO|562.5|221222|0|
~D|V3VCLGIM|UAMCA1\1\0.75\UAMCAA\1\0.75\UAMEL1\1\0.25\UV3VCLGIM\1\1\|
~T|V3VCLGIM|Válvula de tres vías motorizada y servomotor marca Sedical o equivalente, de 2 1/2" de diámetro, DR65GFLA y servomotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de acero y racor y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|V3VRB|Ud|VÁLVULA DE 3 VÍAS RADIADORES|547.5|221222|0|
~D|V3VRB|UAMCA1\1\0.75\UAMCAA\1\0.75\UAMEL1\1\0.25\UV3VRB\1\1\|
~T|V3VRB|Válvula de tres vías motorizada y servomotor marca Sedical o equivalente, de 2" de diámetro, DR50GFLA y servomotor M6061L1027, construida en latón forjado para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material, conexión eléctrica bajo tubo de acero y racor y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
REGULACIÓN: Habilitar transmisor de datos/parámetros principales al autómata programable, incluyendo el cableado de comunicaciones (será apatallado para señales analógicas) y la correspondiente pasarela para los datos y programación.|
~C|V3VV#||VÁLVULA 3 VÍAS|1165.51|221222|0|
~D|V3VV#|V3VRB\1\1\V3VCLGIM\1\1\|
~C|VARIOS#||VARIOS|0|250515|0|
~D|VARIOS#|DCLEG\1\1\|
~C|VARIROSCA|m|Varilla roscada 4mm|0.24|150117|3|
~C|XXXTAAAI|ml|AISL ACERO CALOR e=30|1.73|040517|3|
~C|XXXTAAAIC|ml|CHAPA ALUMINO ACERO e=30|1.73|040517|3|
~C|XXXTAAN|ml|ACCESORIO TUBERIA ACERO NEGRO|1.73|040517|3|
~C|XXXTAN|ml|TUBERIA ACERO NEGRO|1.73|040517|3|
~C|XXXVEM|Ud|VÁLV. 3 VIAS MANUAL|12.9|040517|3|
~E|base|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~C|mt17poa011aa|ml|Bandejas de chapa de acero galvanizado de 320x3 mm|25|110220|3|
~C|mt18mpf010ca|ml|Recercado interior chapa plegada acero galvanizado 550x2mm|19|110220|3|
~C|mt47adc010bd|m²|Pavimento de caucho GERFLOR RECREATION|33.51|221222|3|
~C|pladurwa|m²|Incremento de placa de Pladur WA|2.58|260117|3|
~T|pladurwa|Diferencia de placa de Pladur WA|
~C|rodapieGIMN|m|Rodapié perfil aluminio lac.colcoado atornillado-clipad|4.74|050513|3|
~C|Ç|h|Grúa pluma 30 m./0,75 t|18.41|020116|2|
~A|Ç|grúa\pluma\|
~M|C1A\E02AM010|1\1\1\|880|\aulario\1\22\40\\1\\\\\\|
~M|C1A\E02CMA250S|1\1\2\|598|\forjado sanitario\1\20\10\0.55\\\1\40\20\0.55\\zona frente aulario\1\40\4\0.3\1\\\\\\|
~M|C1A\E02EMA130|1\1\3\|235|\zanjas instalaciones\\\\\\zona aparcamiento\3\75\1\1\\\2\5\1\1\1\\\\\\|
~M|C1A\E02PMA130|1\1\4\|294.95|\medición hormigón de limpieza\110.58\\\\\medición hormigón relleno\35\\\\\medición zapatas y riostras\155.37\\\\\a descontar limpieza cámara\-1\700\0.04\\\\-1\700\0.06\\\cimentacion en muro existente\8\2\2\2\1\\\\\\|
~M|C1A\E02SZ060|1\1\5\|235|\medición zanjas\235\\\\1\\\\\\|
~M|C1A\E02SA030|1\1\6\|25|\\1\25\\\1\\\\\\|
~M|C1A\E02SA060|1\1\7\|25|\\1\25\\\1\\\\\\|
~M|C1A\E02SZ071|1\1\8\|132.32|\repasos aulario\1\18\1\0.7\\\2\39.8\1\0.7\\aulario\8\2\2\2\1\\\\\\|
~M|C1A\E02TRT010|1\1\9\|1149.94|\medición vaciado+esponjamiento 25%\747.5\\\\\medición excav zanjas+esponjamiento 25%\293.75\\\\\medición excava pozos+esponjamiento 25%\368.6875\\\\\a descontar compactado\-25\\\\\a descontar excav zanjas\-235\\\\1\\\\\\|
~M|C1B\E03MP020|1\2\1\|1|\colector existente testero\1\\\\1\\\\\\|
~M|C1B\E01DKA030|1\2\2\|19.44|\conexión primaria\3\2.4\2.7\\1\\\\\\|
~M|C1B\E01DFM190A|1\2\3\|2|\varios\1\1\2\\1\\\\\\|
~M|C1B\E01DFM190B|1\2\4\|151|\testero gimnasio\1\151\\\1\\\\\\|
~M|C1B\E09PP090|1\2\5\|17.25|\junta entre edificios\1\17.25\\\1\\\\\\|
~M|C1B\E01DCP060|1\2\6\|24|\\6\1\4\\1\\\\\\|
~M|C1B\E01DPS010|1\2\7\|308.02|\GIMNASIO\1\3\20\\\AULARIO\\\\\\paso\1\3.4\17.8\\\zanjas\1\75\2.5\\1\\\\\\|
~M|C1B\E01DPS030|1\2\8\|137.9|\huerto escolar\1\7\19.7\\1\\\\\\|
~M|C1B\E01DPP040|1\2\9\|143.81|\huerto escolar\1\7.3\19.7\\1\\\\\\|
~M|C1B\E01DSA040|1\2\10\|1155.31|\pilares testero gimnasio HEB 160\4\6.78\42.6\\1\\\\\\|
~M|C1B\E01DSA041|1\2\11\|20|\gimnasio\1\1\20\\1\\\\\\|
~M|C2\U07C015|2\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|C2\U07C014|2\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03ZHP120|2\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03ZHP121|2\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03ZHP123|2\5\|6|\fecales\4\\\\\pluviales\2\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03ZHP124|2\6\|2|\pluviales\2\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03ZHP125|2\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03APR010|2\8\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OCP13|2\9\|15|\\1\15\\\1\\\\\\|
~M|C2\E030CP12|2\10\|20|\\1\20\\\1\\\\\\|
~M|C2\E030CP15|2\11\|20|\\1\20\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OCP010|2\12\|75.1|\fregaderos\1\7.5\\\\\1\36\\\\\1\9\\\\sumidero bombas\1\18\\\\colector 1\1\4.6\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OCP020|2\13\|122.48|\fecales\\\\\\Colector 2\2\4.25\\\\Colector 3\2\4.35\\\\Colector 4\2\4.45\\\\Colector 5\2\3.4\\\\Colector 6\1\35.28\\\\Baño tutoría\1\7.75\\\\pluviales\\\\\\Colector 1\1\3.2\\\\\1\5.9\\\\Colector 6\1\8.9\\\\Colector 7\1\14.85\\\\Colector 8\1\8.9\\\\Colector 9\1\4.8\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OCP030|2\14\|34.8|\pluviales\\\\\\Colector 2\1\30.4\\\\Colector 3\1\4.4\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OCP040|2\15\|15|\\1\15\\\1\\\\\\|
~M|C2\E20WBJ030|2\16\|15|\FECALES\\\\\\B1\1\15\\\1\\\\\\|
~M|C2\E20WBJ040|2\17\|26|\PLUVIALES\\\\\\B1\2\13\\\1\\\\\\|
~M|C2\E20WBJ050|2\18\|10|\varios\1\10\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OEP005|2\19\|38.3|\fecales\\\\\\colector 8\1\22\\\\pluviales\\\\\\colector 10\1\6.4\\\\colector 11\1\9.9\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OEP008|2\20\|32|\fecales\\\\\\colector 7\1\22\\\\pluviales\\\\\\colector 10\1\10\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OEP010|2\21\|169.5|\fecales\1\66\\\\pluviales\1\22\\\\\1\6.5\\\\envainado alimentacion afs\1\75\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OEP020|2\22\|10|\varios\1\10\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OEP030|2\23\|66|\pluviales\1\66\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03OEP040|2\24\|15|\varios\1\15\\\1\\\\\\|
~M|C2\U02JC010|2\25\|15|\reposición\1\15\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03EUA010|2\26\|7|\aseos\6\\\\\inst\1\\\\1\\\\\\|
~M|C2\U07EIP050|2\27\|1|\reposición\1\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E03ENH030|2\28\|3|\\1\3\\\1\\\\\\|
~M|C2\E20XAT020|2\29\|40|\medición lavabos\40\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E20XAT040|2\30\|28|\medición inodoros\28\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E20XAT060|2\31\|12|\medición urinarios\12\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E20XAT100|2\32\|3|\medición fregaderos\3\\\\1\\\\\\|
~M|C2\E20XAT041|2\33\|3|\medición vertederos\3\\\\1\\\\\\|
~M|C3\E04CM001|3\1\|110.58|\AULARIO\\\\\\subbase forjado sanitario\1\39.8\17.76\0.04\\\1\39.8\17.76\0.06\\zapatas cierre forjado sanitario\1\79.41\0.5\0.1\\arranques escaleras\1\2.06\0.6\0.1\\zapatas soportes\\\\\\1\1\0.24\\\\10\1\0.24\\\\11\1\0.2\\\\16\1\0.68\\\\12\1\0.14\\\\13\1\0.29\\\\14\1\0.29\\\\17\1\0.68\\\\18\1\0.68\\\\19\1\0.58\\\\2\1\0.4\\\\20\1\0.58\\\\21\1\0.68\\\\22\1\0.68\\\\23\1\0.68\\\\24\1\0.45\\\\25\1\0.2\\\\26\1\0.29\\\\27\1\0.29\\\\28\1\0.29\\\\29\1\0.29\\\\3\1\0.4\\\\30\1\0.29\\\\31\1\0.29\\\\32\1\0.29\\\\33\1\0.29\\\\34\1\0.2\\\\15\1\0.45\\\\4\1\0.4\\\\5\1\0.29\\\\6\1\0.4\\\\7\1\0.4\\\\8\1\0.4\\\\9\1\0.4\\\\zapatas vigas centradoras\\\\\\1 - 2\1\0.13\\\\10 - 9\1\0.12\\\\15 - 16\1\0.09\\\\23 - 24\1\0.09\\\\26 - 25\1\0.14\\\\33 - 34\1\0.13\\\\GIMNASIO\\\\\\tipo V\2\2.5\2.5\0.1\\tipo IV\10\2\2\0.1\\zapatas cierre forjado sanitario\1\20\0.5\0.1\\\1\10.1\0.5\0.1\\OTROS\\\\\\\1\15\\\1\\\\\\|
~M|C3\E04CM002|3\2\|35|\varios\1\35\\\1\\\\\\|
~M|C3\E04CMB050|3\3\|155.37|\GIMNASIO\\\\\\tipo V\2\2.5\2.5\0.6\\tipo IV\10\2\2\0.5\\zapatas cierre forjado sanitario\1\20\0.5\0.4\\\1\10.1\0.5\0.4\\OTROS\\\\\\\1\20\\\\AULARIO\\\\\\zapatas soporte\\\\\\1\1\1.45\\\\10\1\1.45\\\\11\1\1\\\\16\1\4.73\\\\12\1\0.72\\\\13\1\1.46\\\\14\1\1.46\\\\17\1\4.73\\\\18\1\4.73\\\\19\1\4.03\\\\2\1\2.4\\\\20\1\4.03\\\\21\1\4.73\\\\22\1\4.73\\\\23\1\4.73\\\\24\1\3.15\\\\25\1\1\\\\26\1\1.45\\\\27\1\1.45\\\\28\1\1.45\\\\29\1\1.45\\\\3\1\2.4\\\\30\1\1.45\\\\31\1\1.45\\\\32\1\1.45\\\\33\1\1.45\\\\34\1\1\\\\15\1\3.15\\\\4\1\2.4\\\\5\1\1.45\\\\6\1\2.4\\\\7\1\2.4\\\\8\1\2.4\\\\9\1\2.4\\\\vigas centradoras\\\\\\1 - 2\1\0.66\\\\10 - 9\1\0.59\\\\15 - 16\1\0.65\\\\23 - 24\1\0.6\\\\26 - 25\1\0.69\\\\33 - 34\1\0.65\\\\zapatas cierre forjado sanitario\1\79.41\0.5\0.4\1\\\\\\|
~M|C3\E10IBC060|3\4\|873.1|\AULARIO\1\39.4\17.36\\\PABELLÓN\1\19.2\9.85\\1\\\\\\|
~M|C3\E04SV070|3\5\|873.1|\AULARIO\1\39.4\17.36\\\PABELLÓN\1\19.2\9.85\\1\\\\\\|
~M|C4\E05AAL005|4\1\|16217.33|\GIMNASIO\\\\\\PILARES\\\\\\HEB 260\6\7.35\93\\\\2\8.28\93\\\\2\8.78\93\\\CERCHA\\\\\\HEB 160\1\19.6\42.6\\\\2\9.75\42.6\\\IPE 140\1\32.8\12.9\\\TESTERO\\\\\\HEA 120\1\19.6\19.9\\\\2\9.75\19.9\\\\2\1\19.9\\\\2\1.5\19.9\\\\1\1.76\19.9\\\PORCHE\\\\\\IPE 360\2\19.6\57.1\\\\6\7.26\57.1\\\L 50.5\4\5.8\3.77\\\\4\5.6\3.77\\\\4\6.76\3.77\\\\4\5.16\3.77\\\AUX\1\497.02\\\\TORREON\\\\\\HEB 100\6\3\20.4\\1\\\\\\|
~M|C4\E05AC020|4\2\|3578.83|\PILARES 200.5\6\4.25\24\\\LUCERNARIO\\\\\\100.100.5\2\2.3\14.2\\\\2\1.45\14.2\\\140.100.5\2\10.1\17.38\\\80.80.5\19\10.1\11.1\\\d12\22\0.89\\\\d16\101\1.58\\\\VARIOS\1\200\\\1\\\\\\|
~M|C4\E05AC040|4\3\|2435.35|\cubierta gimnasio\14\10.31\9.19\\\auxiliares\1\150\\\\cubierta porche\5\19.7\9.19\\\auxiliares\1\53.65\\\1\\\\\\|
~M|C4\E04AP111|4\4\|686|\gimnasio\14\0.5\0.5\196\1\\\\\\|
~M|C4\E04AP12|4\5\|2027.63|\techo baja\1\39.68\17.46\\\\-1\4.32\5.88\\\techo primera\1\39.68\17.46\\\\-1\4.32\5.88\\\techo segunda\1\39.68\17.46\\1\\\\\\|
~M|C4\E05HSA010|4\6\|38.6|\aulario\\\\\\TECHO BAJA\1\12.55\\\\TECHO 1\1\11.91\\\\TECHO 2\1\10.64\\\\OTROS\1\3.5\\\1\\\\\\|
~M|C4\E05HLA010|4\7\|12.37|\escaleras\4\4.25\2.2\0.25\\peldaños\\\\\\\4\12\2.1\0.03\1\\\\\\|
~M|C4\E05HLA011|4\8\|9.11|\\4\4.2\2.17\0.25\1\\\\\\|
~M|C4\E04MAAC1|4\9\|86.31|\AULARIO\\\\\\zocalos\2\39.8\1.75\0.3\\\1\17.76\1.75\0.3\\\2\7.5\1.75\0.3\\\-1\3.9\1.75\0.3\\\-1\2.4\1.75\0.3\\cierre forjado\1\17.76\0.6\0.3\\otros\1\8.39\\\\GIMNASIO\1\10.2\1.75\0.3\\\1\20\0.6\0.3\\\1\10\0.6\0.3\\enanos\6\0.65\0.65\0.6\\\8\0.65\0.65\2\1\\\\\\|
~M|C4\E05NB650|4\10\|128|\cimentacion polideportivo\8\8\2\\1\\\\\\|
~M|C4\E05NB651|4\11\|3.2|\cimentacion polideportivo\8\0.2\2\\1\\\\\\|
~M|C4\E27SF020|4\12\|437.32|\GIMNASIO\\\\\\PILARES\\\\\\HEB 260\6\7.35\1.5\\\\2\8.28\1.5\\\\2\8.78\1.5\\\CERCHA\\\\\\HEB 160\1\19.6\0.92\\\\2\9.75\0.92\\\IPE 140\1\32.7\0.52\\\TESTERO\\\\\\HEA 120\1\19.6\0.68\\\\2\9.75\0.68\\\\2\1\0.68\\\\2\1.5\0.68\\\\1\1.76\0.68\\\PORCHE\\\\\\IPE 360\2\19.6\1.35\\\\6\7.26\1.35\\\L 50.5\4\5.8\0.2\\\\4\5.6\0.2\\\\4\6.76\0.2\\\\4\5.16\0.2\\\TORREON\\\\\\HEB 100\6\3\0.52\\\PILARES 200.5\6\4.25\0.52\\\LUCERNARIO\\\\\\100.100.5\2\2.3\0.8\\\\2\1.45\0.8\\\140.100.5\2\10.1\0.48\\\80.80.5\19\10.1\0.32\\\d12\22\0.03\\\\d16\101\0.05\\\1\\\\\\|
~M|C5\N09CGB121-01|5\1\|706.85|\\1\39.8\17.76\\1\\\\\\|
~M|C5\E12PAM010B|5\2\|97.2|\remate peto\2\39.8\\\\\1\17.6\\\1\\\\\\|
~M|C5\E10IAW050|5\3\|114.8|\\2\39.8\\\\\2\17.6\\\1\\\\\\|
~M|C5\E10IAW110|5\4\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|C5\E03EUP030|5\5\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|C5\E03EC130|5\6\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|C5\E04SA020|5\7\|10|\\1\10\\\1\\\\\\|
~M|C5\E09IMP086|5\8\|353.91|\GIMNASIO\1\9.14\10.4\\\\1\2.87\10.4\\\\1\8.45\10.4\\\PORCHE\1\19.6\7.2\\1\\\\\\|
~M|C5\E20WNL050|5\9\|49.3|\gimnasio\2\10.4\\\\porche\1\19.4\\\\instalaciones\1\9.1\\\1\\\\\\|
~M|C5\E09GSS170|5\10\|45.5|\instalaciones\1\9.1\5\\1\\\\\\|
~M|C6\E07LP021|6\1\|154|\gimnasio\1\10\1\\\\2\20\2.4\\\\2\10\2.4\\1\\\\\\|
~M|C6\E07TM001|6\2\|612.88|\medición revoco\717.46\\\\\a descontar\\\\\\GIMNASIO\\\\\\fachada calle\-1\10.57\2.5\\\testero\-1\19.06\4.1\\1\\\\\\|
~M|C6\E07TM002|6\3\|25|\varios\1\25\\\1\\\\\\|
~M|C6\EO7TM003|6\4\|390.73|\medición revest chapa\390.73\\\\1\\\\\\|
~M|C6\E08PNE210|6\5\|526.09|\medición  revestimiento chapa  simple\390.73\\\\\medición revestimiento deportivo\135.36\\\\1\\\\\\|
~M|C6\E08PNE240|6\6\|174.8|\ jambas\\\\\\fachada patio\26\3.8\0.4\\\fachada pk\23\3.8\0.4\\\testeros\2\5.4\0.4\\\puertas\3\5.4\0.4\\\otros\1\25\\\\vierteaguas\\\\\\fachada patio\27\3.13\0.4\\\fachada pk\23\3.13\0.4\\\testeros\2\2.4\0.4\\1\\\\\\|
~M|C6\E07TYB060|6\7\|161.46|\escalera\4\5.73\0.5\\\remates varios\1\150\\\1\\\\\\|
~M|C6\E07TYC050|6\8\|1218.53|\medición termoarcilla 24\612.88\\\\\medición termoarcillla 14\390.73\\\\\Núcleo aseos\3\1.7\3.6\\\\3\3.95\3.6\\\revest. Fachada existente\3\7.25\3.6\\\\3\7\3.6\\1\\\\\\|
~M|C6\E07TYN100|6\9\|50|\varios\1\50\\\1\\\\\\|
~M|C6\E07TYO010|6\10\|1370.07|\Núcleo aseos\3\4.55\3.6\\\\3\6.7\3.6\\\\6\4.7\3.6\\\\3\10.68\3.6\\\\3\3.3\3.6\\\\3\2.95\3.6\\\\3\1.6\3.6\\\   -p2\-12\1.05\2.1\\\BAJA\\\\\\Sala prof-aula\1\7\3.6\\\Taller tecnol.\1\4.3\3.6\\\\1\2.1\3.6\\\\-2\1.05\2.1\\\Aula música\1\20.5\3.6\\\   -p2\-1\1.05\2.1\\\   -pa\-1\1.05\2.1\\\Almacén\1\14.65\3.6\\\   -pei\-1\1.05\2.1\\\Almacén 2\1\8.1\3.6\\\   -p2\-1\1.05\2.1\\\C.elec\1\6.85\3.6\\\   -pei\-1\1.05\2.1\\\C. rack\1\6.65\3.6\\\   -p2\-1\1.05\2.1\\\PRIMERA\\\\\\Aulas\4\7\3.6\\\Desdoble\2\11.6\3.6\\\   -p1\-2\1.05\2.1\\\Laboratorio\1\20.48\3.6\\\   -p3\-1\1.05\2.1\\\Tutoría\1\11.85\3.6\\\   -p1\-1\1.05\2.1\\\Aseo tutoría\2\1.75\3.6\\\   -p2\-2\1.05\2.1\\\SEGUNDA\\\\\\Aulas\4\7\3.6\\\Desdoble\2\11.6\3.6\\\   -p1\-2\1.05\2.1\\\Plástica\1\20.48\3.6\\\   -p3\-1\1.05\2.1\\\Tutoría\1\11.85\3.6\\\   -p1\-1\1.05\2.1\\\Aseo tutoría\2\1.75\3.6\\\   -p2\-2\1.05\2.1\\\Almacén taller\1\6.33\3.6\\\   -p2\-2\1.05\2.1\\\OTROS\1\120\\\1\\\\\\|
~M|C6\E07TYO011|6\11\|381.76|\Baja\1\39.4\3.6\\\   -vi1\-4\3.01\1\\\   -vi2\-5\1.56\1\\\   -p1\-5\1.05\2.1\\\Primera\1\39.4\3.6\\\   -vi1\-4\3.01\1\\\   -vi2\-5\1.56\1\\\   -p1\-5\1.05\2.1\\\Segunda\1\39.4\3.6\\\   -vi1\-4\3.01\1\\\   -vi2\-1\1.56\1\\\   -p1\-2\1.05\2.1\\\   -ei60\-2\1.05\2.1\\\Escalera\1\1.5\3.6\\\OTROS\1\35\\\1\\\\\\|
~M|C6\E07TY0021|6\12\|525.6|\medicion alicatados\525.6\\\\1\\\\\\|
~M|C6\N07XXX001-004|6\13\|47.2|\aula música\2\8.5\1.9\\\\2\7.05\1.9\\\\-2\3.13\1.9\\1\\\\\\|
~M|C6\N07XXX001-04|6\14\|488.34|\Baja\3\7\3.6\\\\1\5.65\3.6\\\Primera\7\7\3.6\\\\1\5.5\3.6\\\Segunda\7\7\3.6\\\\1\5.5\3.6\\1\\\\\\|
~M|C6\E07WA130|6\15\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|C7\E10ATV171|7\1\|1218.53|\trasdosados\1218.53\\\\1\\\\\\|
~M|C7\E10ATV193|7\2\|154|\\154\\\\1\\\\\\|
~M|C7\E10ATS110|7\3\|754.27|\baja\1\39.25\19.96\\\\-1\7.42\3.93\\1\\\\\\|
~M|C7\E10ATX030|7\4\|390.73|\medición revestimiento de chapa\390.73\\\\1\\\\\\|
~M|C7\E10AAF060|7\5\|1380|\primera\1\710\\\\\1\670\\\1\\\\\\|
~M|C7\E10ATU030|7\6\|348.84|\\6\39.7\1.2\\\\3\17.5\1.2\\1\\\\\\|
~M|C7\E10ATT160|7\7\|30.18|\salida patio\1\3.93\7.68\\1\\\\\\|
~M|C7\E10IAB070|7\8\|50|\repasos muro  zona gimnasio\1\50\\\1\\\\\\|
~M|C7\E10ATT090|7\9\|294|\frentes forjado\6\40\1\\\\3\18\1\\1\\\\\\|
~M|C8\E07HCF130A|8\1\|231.57|\GIMNASIO\\\\\\fachada patio\1\65.5\\\\fachada calle\1\50\\\\testero\1\97.45\\\\frente porche\1\0.95\19.6\\1\\\\\\|
~M|C8\E07HCF130B|8\2\|18.05|\Testero\1\19\0.95\\1\\\\\\|
~M|C8\E07HCF020C|8\3\|390.73|\aulario\\\\\\fachada patio\17\3.13\2.1\\\\9\3.13\2.2\\\\1\4\0.9\\\fachada pk\1\3.13\4.1\\\\8\3.13\2.2\\\\17\3.13\2.1\\\\1\3.13\2.8\\\otros\1\25\\\1\\\\\\|
~M|C8\E07HCF020P|8\4\|10|\\1\10\\\1\\\\\\|
~M|C8\E08PB070|8\5\|125.06|\cubiertas\2\39.5\1.3\\\\1\17.2\1.3\\1\\\\\\|
~M|C8\E08PNB010|8\6\|717.46|\medición revoco\717.46\\\\1\\\\\\|
~M|C8\E08PMC090|8\7\|717.46|\AULARIO\\\\\\fachada patio\1\12.1\39.8\\\\-9\3.13\4.1\\\\-9\3.13\4\\\\-8\3.13\4\\\\-1\3.9\1.9\\\acceso\2\7.5\1.9\\\testero\1\12.1\17.76\\\\-3\2.4\2.7\\\fachada pk\1\12.1\39.8\\\\-9\3.13\4.1\\\\-18\3.13\4\\\instalaciones\1\27\2.4\\\otros\1\25\\\\GIMNASIO\\\\\\fachada calle\1\15.6\2.5\\\testero\1\19.06\4.1\\1\\\\\\|
~M|C8\E09IMS280A|8\8\|30.26|\aulario salida patio\1\3.93\7.7\\1\\\\\\|
~M|C8\E12PVP030|8\9\|20|\\1\20\\\1\\\\\\|
~M|T101\E12APO49|9\1\1\|1101.48|\Escalera\2\11.65\1\\\\2\13.1\1\\\\2\4.65\1\\\   -v2\-2\3.13\1.9\\\Distribuidor Baja\1\28.3\2.1\\\\1\20.35\2.1\\\\1\39.4\1.14\\\   -p1\-4\1.05\1.14\\\   -p2\-6\1.05\2.1\\\   -ei60\-2\1.05\2.1\\\   -pe1\-1\3.83\1.14\\\Distribuidor Primera\1\24.7\2.1\\\\1\20.35\2.1\\\\1\39.4\1.14\\\   -p1\-3\1.05\2.1\\\   -p2\-5\1.05\2.1\\\   -p3\-1\1.05\2.1\\\   -p1\-5\1.05\1.14\\\Distribuidor Segunda\1\24.7\2.1\\\\1\24.5\2.1\\\\1\39.37\1.14\\\   -p1\-3\1.05\2.1\\\   -p2\-5\1.05\2.1\\\   -p3\-1\1.05\2.1\\\   -p1\-2\1.05\1.14\\\   -ei60\-1\1.05\1.14\\\Aulas\8\31.2\1.14\\\   -p1\-8\1.05\1.14\\\Aulas PG\1\22.67\1.14\\\\2\23.3\1.14\\\\2\22.65\1.14\\\   -p1\-5\1.05\1.14\\\Almacén\1\29.2\1.14\\\   -ei60\-1\1.05\1.14\\\   -pe2\-1\3.13\1.14\\\Aula música\1\40.06\1.14\\\   -pa\-1\1.05\1.14\\\Laboratorio\1\40.05\1.14\\\   -p3\-1\1.05\1.14\\\Plástica\1\40.06\1.14\\\   -p3\-1\1.05\1.14\\\Sala profesores\1\31.2\1.14\\\   -ei60\-1\1.05\1.14\\\Informática\1\31.2\1.14\\\   -p1\-1\1.05\1.14\\\Tecnología\1\59.67\1.14\\\   -p1\-1\1.05\1.14\\\   -p2\-1\1.05\1.14\\1\\\\\\|
~M|T101\E12AC045|9\1\2\|525.6|\baja\\\\\\aseo mv\1\8.78\3\\\\-1\2\1\\\oficio\1\8.22\3\\\\-1\2\1\\\aseos\1\23.12\3\\\\-1\2\1\\\\-1\3.13\1.9\\\\1\19.92\3\\\\-1\2\1\\\\-1\3.13\1.9\\\primera\\\\\\aseo mv\1\8.78\3\\\\-1\2\1\\\oficio\1\8.22\3\\\\-1\2\1\\\aseos\1\23.12\3\\\\-1\2\1\\\\-1\3.13\1.9\\\\1\19.92\3\\\\-1\2\1\\\\-1\3.13\1.9\\\aseo prof\1\8.6\3\\\\-1\2\1\\\\-1\0.7\1.9\\\segunda\\\\\\aseo mv\1\8.78\3\\\\-1\2\1\\\oficio\1\8.22\3\\\\-1\2\1\\\aseos\1\23.12\3\\\\-1\2\1\\\\-1\3.13\1.9\\\\1\19.92\3\\\\-1\2\1\\\\-1\3.13\1.9\\\aseo prof\1\8.6\3\\\\-1\2\1\\\\-1\0.7\1.9\\1\\\\\\|
~M|T101\E08PNE060|9\1\3\|50|\\1\50\\\1\\\\\\|
~M|T101\E08PEM030|9\1\4\|50|\\1\50\\\1\\\\\\|
~M|T101\E08PML040|9\1\5\|10|\\1\10\\\1\\\\\\|
~M|T101\E11NVR201|9\1\6\|135.36|\gimnasio\1\18.75\2.4\\\\2\19.7\2.4\\\\-1\2\2.1\\1\\\\\\|
~M|T102\E11D090|9\2\1\|2290.13|\medición gres\1681.39\\\\\medición gres c2\208.74\\\\\pavimento deportivo\400\\\\1\\\\\\|
~M|T102\E11EGC210|9\2\2\|1681.39|\Planta Baja\\\\\\Sala profesorado\1\60.2\\\\Aula informática 1A\1\60.2\\\\Taller tecnología\1\121.49\\\\Aula Música A\1\91.82\\\\Almacén\1\49.23\\\\Almacén\1\6.99\\\\Aseo M\1\20.57\\\\Aseo F\1\20.56\\\\Oficio limpieza 1\1\4.06\\\\Aseo adaptado 1\1\4.78\\\\Cuarto Electricidad general\1\9.74\\\\Rack general\1\8.79\\\\Distribuidor 1A\1\131.6\\\\Escalera 1\1\23.34\\\\Planta Primera\\\\\\Aula Polivalente 5A\1\60.2\\\\Aula Polivalente 6A\1\60.2\\\\Aula Polivalente 7A\1\60.2\\\\Aula Polivalente 8A\1\60.2\\\\Aula Laboratorio A\1\91.81\\\\Aula Desdoble 1A\1\30.22\\\\Aula Desdoble 2A\1\29.91\\\\Aula Desdoble 3A\1\30.04\\\\Tutoría 1A\1\10.58\\\\Aseo M\1\20.38\\\\Aseo F\1\20.56\\\\Oficio limpieza 2\1\4.06\\\\Aseo adaptado 2\1\4.78\\\\Aseo profesores\1\4.5\\\\Distribuidor A\1\119.77\\\\Escalera 1\1\23.29\\\\Vestíbulo aseo prof\1\3.18\\\\Planta Segunda\\\\\\Aula polivalente 5A\1\60.2\\\\Aula polivalente 6A\1\60.2\\\\Aula polivalente 7A\1\60.2\\\\Aula polivalente 8A\1\60.2\\\\Aula desdoble 4A\1\30.16\\\\Aula Plástica y visual\1\91.82\\\\Aula Desdoble 5A\1\29.91\\\\Aula Desdoble 6A\1\29.97\\\\Rack\1\4.52\\\\Tutoría 2A\1\10.58\\\\Aseo M\1\20.38\\\\Aseo F\1\20.56\\\\Oficio limpieza 3\1\4.06\\\\Aseo adaptado 2\1\4.78\\\\Distribuidor 3A\1\119.07\\\\Vestíbulo Rack\1\3.19\\\\Planta Tercera\\\\\\escalera\1\8.08\\\\otros\1\25\\\\a descontar clase C2\-208.74\\\\1\\\\\\|
~M|T102\E11EGC210D|9\2\3\|208.74|\Planta Baja\\\\\\Aseo M\1\20.57\\\\Aseo F\1\20.56\\\\Oficio limpieza 1\1\4.06\\\\Aseo adaptado 1\1\4.78\\\\Escalera 1\1\23.34\\\\Planta Primera\\\\\\Aseo M\1\20.38\\\\Aseo F\1\20.56\\\\Oficio limpieza 2\1\4.06\\\\Aseo adaptado 2\1\4.78\\\\Aseo profesores\1\4.5\\\\Escalera 1\1\23.29\\\\Planta Segunda\\\\\\Aseo M\1\20.38\\\\Aseo F\1\20.56\\\\Oficio limpieza 3\1\4.06\\\\Aseo adaptado 2\1\4.78\\\\Planta Tercera\\\\\\escalera\1\8.08\\\1\\\\\\|
~M|T102\E11EGR100|9\2\4\|79.85|\baja\\\\\\almacen\1\10.93\\\\electricidad\1\13.23\\\\rack\1\12.8\\\\\-3\0.9\\\\primera\\\\\\tutoria\1\13.62\\\\vestibulo aseo p\1\7.12\\\\\-2\0.9\\\\segunda\\\\\\tutoria\1\13.62\\\\rack\1\8.61\\\\vestibulo aseo p\1\7.12\\\\\-3\0.9\\\1\\\\\\|
~M|T102\E11EGR071|9\2\5\|118.65|\escalera gral\4\12\2.1\\\escalera inst\1\21\0.85\\1\\\\\\|
~M|T102\E11CCT070|9\2\6\|55.03|\rampa\1\3.93\7.5\\\instalaciones\1\25.55\\\1\\\\\\|
~M|T102\E11AAT074|9\2\7\|24|\\3\4\2\\1\\\\\\|
~M|T102\R08TA020A|9\2\8\|6.72|\Escaleras grandes\4\2.1\0.8\\1\\\\\\|
~M|T102\U16PFIO71|9\2\9\|400|\   EDIFICIO GIMNASIO\\\\\\gimnasio\1\20\20\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TAK015|9\3\1\|896.4|\baja\\\\\\sala profesorado\1\6\7.8\\\aula informática\1\6\7.8\\\taller tecnología\1\6\13.8\\\primera\\\\\\aulas\4\6\7.8\\\desdoble\3\6\3.6\\\aulas grandes\1\6\12\\\segunda\\\\\\desdoble\3\6\3.6\\\aulas grandes\2\6\12\\\aulas\4\6\7.8\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TAK010|9\3\2\|78.89|\baja\\\\\\taller/tecnología 1A\1\8.58\\\\almacén taller\1\5.45\\\\primera\\\\\\escalera\1\25.18\\\\vestibulo aseo\1\3.2\\\\segunda\\\\\\escalera\1\25.18\\\\vestibulo aseo\1\3.2\\\\cubierta\1\8.1\\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TAK010R|9\3\3\|10|\\1\10\\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TAK010F|9\3\4\|450.25|\baja\\\\\\sala profesorado\1\13.4\\\\aula informática 1A\1\13.4\\\\taller/tecnología 1A\1\24.23\\\\aula musica\1\19.8\\\\instalaciones\1\4.1\\\\\2\7.1\\\\distribuidor\1\48.58\\\\primera\\\\\\aulas\4\13.4\\\\desdoble\3\8.6\\\\otros\1\19.8\\\\tutoria\1\4.1\\\\distribuidor\1\52.83\\\\segunda\\\\\\aulas grandes\1\18.18\\\\\1\16.5\\\\\1\32.02\\\\\1\19.81\\\\desdoble\2\8.3\\\\tutoria\1\4.1\\\\distribuidor\1\49.2\\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TAK010RF|9\3\5\|91.38|\baja\\\\\\aseos\1\49.78\\\\\-2\1.8\1.2\\\\-2\1.8\4.2\\\\-1\1.2\1.2\\\primera\\\\\\aseos\1\49.78\\\\\-2\1.8\1.2\\\\-2\1.8\4.2\\\\-1\1.2\1.2\\\aseo p\1\4.5\\\\\-1\1.8\1.2\\\segunda\\\\\\aseos\1\49.78\\\\\-2\1.8\1.2\\\\-2\1.8\4.2\\\\-1\1.2\1.2\\\otros\1\4.5\\\\\-1\1.8\1.2\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TAL010|9\3\6\|128.88|\baja\\\\\\aseos\2\1.8\1.2\\\\2\1.8\4.2\\\\1\1.2\1.2\\\almacen\1\7.8\4.8\\\otros\1\1.2\2.4\\\\2\3.6\1.2\\\primera\\\\\\aseos\2\1.8\1.2\\\\2\1.8\4.2\\\\1\1.2\1.2\\\tutoria\1\3.6\1.8\\\otros\1\1.2\1.8\\\segunda\\\\\\aseos\2\1.8\1.2\\\\2\1.8\4.2\\\\1\1.2\1.2\\\tutoria\1\3.6\1.8\\\otros\1\1.2\1.8\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TTL080|9\3\7\|216.9|\baja\1\8.1\1.5\\\\1\16.8\3\\\\1\12.3\1.5\\\primera\1\16.8\1.5\\\\1\8.1\3\\\\1\12.3\1.5\\\segunda\1\16.8\1.5\\\\1\8.1\3\\\\1\12.3\1.5\\1\\\\\\|
~M|T103\E08RYA082A|9\3\8\|72|\aula musica\1\6\12\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TAW140|9\3\9\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TAW130C|9\3\10\|38.2|\escaleras\3\4.4\1\\\remates\1\25\\\1\\\\\\|
~M|T103\E08PEM010|9\3\11\|100|\varios\1\100\\\1\\\\\\|
~M|T103\E08TAL011|9\3\12\|30.8|\junta\4\2.4\\\\\4\2.8\\\\otros\1\10\\\1\\\\\\|
~M|T111\E14AAA101|10\1\1\|401.87|\AULARIO\\\\\\V1\25\3.13\1.9\\\V1'\17\3.13\1.9\\\V2\3\3.13\1.9\\\V3\1\3.13\1.9\\\V4\2\3.13\1.9\\\V5\1\3.13\1.9\\\V6\1\3.13\1.9\\\V7\1\3.13\1.9\\\V8\1\3.13\1.9\\\V9\3\2.4\2.7\\\GIMNASIO\\\\\\V10\4\4.76\1.3\\\V11\4\4.76\1.6\\\VLC\1\9.92\1.81\\1\\\\\\|
~M|T111\E14AAA101OS|10\1\2\|31.33|\V1 ESC\2\3.13\1.9\\\V9\3\2.4\2.7\\1\\\\\\|
~M|T111\E14AAA102|10\1\3\|10.27|\Pe1\1\3.83\2.1\\\PE2\1\2.3\0.97\\1\\\\\\|
~M|T111\E14AW010|10\1\4\|204.91|\AULARIO\\\\\\fachada patio\26\3.13\\\\fachada pk\25\3.13\\\\testeros\3\2.4\\\\GIMNASIO\\\\\\v10\4\4.76\\\\v11\4\4.76\\\1\\\\\\|
~M|T111\E14AW011|10\1\5\|510.26|\AULARIO\\\\\\fachada patio\26\6.93\\\\fachada pk\25\6.93\\\\testeros\3\7.8\\\\puertas\\\\\\\2\8.03\\\\GIMNASIO\\\\\\ventanas\4\7.36\\\\\4\7.96\\\\puertas\1\6.09\\\\otros\1\50\\\1\\\\\\|
~M|T112\E14AEC050|10\2\1\|316.15|\AULARIO\\\\\\fachada patio\26\3.13\1.9\\\fachada pk\23\3.13\1.9\\\GIMNASIO\\\\\\\4\4.76\1.3\\1\\\\\\|
~M|T112\E05CC010|10\2\2\|9778.9|\AULARIO\\\\\\fachada\\\\\\fachada patio\27\4.05\34\\\fachada interior\27\4.05\34\\\testero\3\3\34\\\puertas\\\\\\Pe1\2\4.09\34\\\otros\1\400\\\\GIMNASIO\\\\\\ventanas\8\4.76\34\\\puertas\1\1.89\34\\1\\\\\\|
~M|T112\E05AAT005|10\2\3\|12655.39|\REFUERZO VENTANAS 80.60.4\\\\\\TIPOS V1 A V8\52\16.82\7.9\\\V9\3\12.85\7.9\\\pe1\1\10.42\7.9\\\pe2\1\10.45\7.9\\\PUERTAS INTERIORES\\\\\\p1\17\8.2\7.9\\\p2\19\8.2\7.9\\\p3\2\8.2\7.9\\\pA\1\8.2\7.9\\\prf1\3\8.2\7.9\\\VENTANAS DISTRIBUIDOR\12\15.82\7.9\\\\10\10.2\7.9\\\conexiones y otros\1\250\\\1\\\\\\|
~M|T112\E04AP131ZZ|10\2\4\|295.32|\Perfiles tubulares\66\0.15\0.15\62.8\\Vanos\104\0.15\0.15\62.8\\Perfiles puertas\39\0.15\0.15\62.8\1\\\\\\|
~M|T112\E26FLB040|10\2\5\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|T112\E15CPL060|10\2\6\|15.21|\salida  almacen\1\3.13\2.4\\\\-1\1.07\2.4\\\puerta gimnasio\1\1.89\2.1\\\puerta cubierta\3\1\2.1\\1\\\\\\|
~M|T112\E26PM020|10\2\7\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|T112\E26PB020|10\2\8\|2|\Pe1\2\\\\1\\\\\\|
~M|T112\E23DRR010|10\2\9\|15|\\1\15\\\1\\\\\\|
~M|T112\E15DE050|10\2\10\|6.42|\Cierres suelos patinillos\2\2\\\\\2\1.21\\\1\\\\\\|
~M|T112\E15DBA020|10\2\11\|21.56|\\1\3.75\5.75\\1\\\\\\|
~M|T112\E15BP010|10\2\12\|65.44|\escaleras\8\3.8\\\\\8\4.38\\\1\\\\\\|
~M|T113\E13PTA1A|10\3\1\|17|\\17\\\\1\\\\\\|
~M|T113\E13PTA2A|10\3\2\|19|\\19\\\\1\\\\\\|
~M|T113\E13PTA3A|10\3\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|T113\E13PTA3B|10\3\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|T113\E30IC010|10\3\5\|114.63|\aseo\\\\\\m1\3\2.73\2.04\\\m2\3\4.66\2.04\\\m3\18\1.69\2.04\\\m4\9\0.4\2.04\\1\\\\\\|
~M|T113\E13NP010|10\3\6\|27.6|\aseos planta\6\1\4.6\\1\\\\\\|
~M|T113\E13X10aa|10\3\7\|58.34|\Vi1\12\1.1\3.12\\\Vi2\10\1.1\1.56\\1\\\\\\|
~M|T113\E13PTA99|10\3\8\|3.78|\PRIMERA\1\\1.1\1.72\\SEGUNDA\1\\1.1\1.72\1\\\\\\|
~M|C11\E16VVVA1|11\1\|386.09|\medición ventanas\401.87\\\\\\31.33\\\\\descontar policarbonato\-47.11\\\\1\\\\\\|
~M|C11\N16EA210-05|11\2\|10.27|\medicion puertas\10.27\\\\1\\\\\\|
~M|C11\E16DAI090|11\3\|58.34|\medición ventanales fijos\58.34\\\\1\\\\\\|
~M|C11\E16LA010VIN|11\4\|10.27|\medicion puertas\10.27\\\\1\\\\\\|
~M|C11\E16JA050|11\5\|27.6|\\6\4.6\1\\1\\\\\\|
~M|C11\E16TPA040C|11\6\|47.11|\gimnasio\1\1.81\9.2\\\\4\4.76\1.6\\1\\\\\\|
~M|C12\E27FP010|12\1\|4425.29|\TECHOS\\\\\\placa continua yeso laminado\78.89\\\\\placa continua yeso laminado WR\10\\\\\faja techo laminado\450.25\\\\\faja techo laminado wr\91.38\\\\\guarnecido yeso\100\\\\\tabicas\38.2\\\\\PAREDES\\\\\\trasdosados\1218.53\\\\\\161.46\\\\\divsiones x2\2740.14\\\\\\763.52\\\\\a descontar alicatados\-1101.48\\\\\\-525.6\\\\\otros\1\400\\\1\\\\\\|
~M|C12\E27HEC010|12\2\|130.42|\medición puertas\30.42\\\\\varios y repasos\1\100\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\E21MC070|13\1\1\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\E21MC040|13\1\2\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\U16ZG010|13\1\3\|8|\\8\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\U16ZBB020|13\1\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\U16ZBL120|13\1\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\E21MPI010|13\1\6\|10|\aseos alumnos\6\\\\\aseos mv\3\\\\\aseos pf\1\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\E21MPB030|13\1\7\|10|\aseos alumnos\6\\\\\aseos mv\3\\\\\aseos pf\1\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\E21MJP010|13\1\8\|10|\aseos alumnos\6\\\\\aseos mv\3\\\\\aseos pf\1\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\E21MAW090|13\1\9\|10|\aseos alumnos\6\\\\\aseos mv\3\\\\\aseos pf\1\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\E21MAW020|13\1\10\|10|\aseos alumnos\6\\\\\aseos mv\3\\\\\aseos pf\1\\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\E30OA050|13\1\11\|32|\aulas\8\4\\\1\\\\\\|
~M|E17C1\E30EP130|13\1\12\|8|\aulas\8\\\\1\\\\\\|
~M|E17C2\E26FJ301|13\2\1\|52|\espacios\32\\\\\otros\20\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA01\FONTA01.01|14\1\1\|1||
~M|FONTA02\FONTA02.02|14\2\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA02\FONTA02.03|14\2\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\DTONTAPREAI|14\3\1\1\|112|\Acometida desde monolito\112\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\UWIRSBO20|14\3\1\2\|35|\\35\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\UWIRSBO25|14\3\1\3\|42|\\42\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\FONTA03.04|14\3\1\4\|44|\\44\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\UWIRSBO40|14\3\1\5\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\DCAAPBI020|14\3\1\6\|35|\\35\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\DCAAPBI025|14\3\1\7\|42|\\42\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\FONTA03.05|14\3\1\8\|44|\\44\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\DCAAPBI040|14\3\1\9\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\UWIRSBO50|14\3\1\10\|5|\\5\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\UWIRSBO63|14\3\1\11\|8|\\8\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\DCAAPBI050|14\3\1\12\|5|\\5\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.01\DCAAPBI063|14\3\1\13\|8|\\8\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.02\UWIRSBO20|14\3\2\1\|18|\\18\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.02\UWIRSBO25|14\3\2\2\|15|\\15\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.02\DCCAPCI020ACS|14\3\2\3\|18|\\18\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.02\DCCAPCI025ACS|14\3\2\4\|15|\\15\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.03\UWIRSBO50|14\3\3\1\|35|\\35\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.03\UWIRSBO63|14\3\3\2\|5|\\5\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.03\UWIRSBO75|14\3\3\3\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.03\DCAAPBI050|14\3\3\4\|35|\\35\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.03\DCAAPBI063|14\3\3\5\|5|\\5\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.03\DCAAPBI075|14\3\3\6\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.05\DCAVM080|14\3\4\1\|2|\General FL\1\\\\\General\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.05\DCAVM065|14\3\4\2\|3|\General AF\1\\\\\Planta FL\2\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.05\DCAVM050|14\3\4\3\|1|\Previsión fluxores\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.05\DCAVM040|14\3\4\4\|1|\Planta AF\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA04.05\DCAVM032|14\3\4\5\|2|\Planta AF\1\\\\\Previsión AF\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA05\FONTA05.01|14\4\1\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA05\FONTA05.02|14\4\2\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA05\FONTA05.03|14\4\3\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA05\FONTA05.04|14\4\4\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA05\FONTA05.044|14\4\5\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA05\FONTA05.10|14\4\6\|1|\Laboratorio\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA05\FONTA05.17|14\4\7\|1|\Llenado de ACS\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.01|14\5\1\|24|\Planta baja\8\\\\\Planta primera\8\\\\\Planta segunda\8\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.02|14\5\2\|4|\Planta baja\1\\\\\Planta primera\2\\\\\Planta segunda\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.03|14\5\3\|12|\Planta baja\4\\\\\Planta primera\4\\\\\Planta segunda\4\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.04|14\5\4\|36|\Planta baja\12\\\\\Planta primera\12\\\\\Planta segunda\12\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.05|14\5\5\|4|\Planta baja\1\\\\\Planta primera\2\\\\\Planta segunda\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.11|14\5\6\|3|\Planta baja\1\\\\\Planta primera\1\\\\\Planta segunda\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.12|14\5\7\|2|\Planta segunda\2\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.13|14\5\8\|24|\\24\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.14|14\5\9\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.18|14\5\10\|12|\\12\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.19|14\5\11\|24|\\24\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.20|14\5\12\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.21|14\5\13\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.22|14\5\14\|8|\\8\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA06\FONTA06.26|14\5\15\|1|\Limpieza\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA07\FONTA07.01|14\6\1\|1|\Instalación\1\\\\1\\\\\\|
~M|FONTA07\FONTA07.02|14\6\2\|1|\Instalación\1\\\\1\\\\\\|
~M|DIINCC\DCONEXF1|15\1\1\|1|\incendios\1\\\\1\\\\\\|
~M|DCIB\DCABIE25|15\2\1\|7||
~M|DCIB\DCATAN065|15\2\2\|75||
~M|DCIB\DCATAN050|15\2\3\|60||
~M|DCIB\DCATAN040|15\2\4\|35||
~M|DCIB\DCATAN032|15\2\5\|34||
~M|DCIB\DCADAI065|15\2\6\|1||
~M|DCIB\DCAVE0251|15\2\7\|1||
~M|DINCEN\DCIDCE1000|15\3\1\|1|\Planta Baja\1\\\\1\\\\\\|
~M|DINCEN\DCIDPUA|15\3\2\|7|\Edif. ppal.\6\\\\\Polideportivo\1\\\\1\\\\\\|
~M|DINCEN\DCIDELSS|15\3\3\|135|\\135\\\\1\\\\\\|
~M|DINCEN\DCIDELSD|15\3\4\|1200|\\1200\\\\1\\\\\\|
~M|DINCEN\DCIDSIRINT|15\3\5\|7|\Edif. ppal.\6\\\\\Polideportivo\1\\\\1\\\\\\|
~M|DINCEN\DCIDCEPROG|15\3\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|DINCEN\DCIDDIT|15\3\7\|98|\Planta baja\\\\\\ft\16\\\\\ambiente\16\\\\\Planta primera\\\\\\ft\16\\\\\ambiente\16\\\\\Planta segunda\\\\\\ft\17\\\\\ambiente\17\\\\1\\\\\\|
~M|DINCEN\DCIDFUENBAT|15\3\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|DINCEN\DCIDMONFUEN|15\3\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|DINCEN\DCIDMODAIS|15\3\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|DINEX\DCIXMC5|15\4\1\|2|\PB\1\\\\\Cubierta\1\\\\1\\\\\\|
~M|DINEX\DCIXMP6|15\4\2\|18|\PB\6\\\\\P1\5\\\\\P2\4\\\\\Cubierta\1\\\\\Polideportivo\2\\\\1\\\\\\|
~M|DINSE\DCISCPE|15\5\1\|20|\co2\2\\\\\Polvo\18\\\\1\\\\\\|
~M|DINSE\DCISCPP|15\5\2\|7|\\7\\\\1\\\\\\|
~M|DINSE\DCISCBIE|15\5\3\|7|\\7\\\\1\\\\\\|
~M|DINSE\DCISCSIR|15\5\4\|7|\\7\\\\1\\\\\\|
~M|DINSE\DSEÑALETICAEV|15\5\5\|36|\Salida\23\\\\\Dirección evacuación\10\\\\\SIA\1\\\\\Escalera\2\\\\1\\\\\\|
~M|DVAR\DCVARDOC|15\6\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|DVAR\DCVARAR02|15\6\2\|19|\\19\\\\1\\\\\\|
~M|DVAR\DCVARAR03|15\6\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|DVAR\DCVARAR04|15\6\4\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|DVAR\DSELLADO|15\6\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|DVAR\DCOLLARIN|15\6\6\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|EA\DECSCGP|16\1\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|EA\DEEME|16\1\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|EDI\DEBCHPF4185|16\2\1\|116|\Suministro Normal\116\\\\1\\\\\\|
~M|EDI\DEBCHBA4185|16\2\2\|8|\Suministro Normal\8\\\\1\\\\\\|
~M|EDI\DEBCHBX4025R|16\2\3\|45|\Suministro Socorro\45\\\\1\\\\\\|
~M|ECG\ECGE|16\3\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELSC\DEBCHBA5G4|16\4\1\|29|\Cuadro Socorro Pl. 1ª\12\\\\\Cuadro Socorro Pl. 2ª\17\\\\1\\\\\\|
~M|ELSC\DEBCHBA4025|16\4\2\|26|\Cuadro Normal Laboratorio\26\\\\1\\\\\\|
~M|ELSC\DEBCHBA4035|16\4\3\|29|\Cuadro Normal Pl. 1ª\12\\\\\Cuadro Normal Pl. 2ª\17\\\\1\\\\\\|
~M|ELSC\DEBCHBA4050|16\4\4\|34|\Cuadro Normal Taller Tecnología\19\\\\\Cuadro Normal Informática\15\\\\1\\\\\\|
~M|ELSC\DEBCHBA4120|16\4\5\|33|\Cuadro Normal Sala Calderas y Climatización\33\\\\1\\\\\\|
~M|ELSC\DEBCHBA4120A|16\4\6\|11|\Batería condensadores\11\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECNP1|16\5\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECNLAB|16\5\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECNP2|16\5\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECNTTEC|16\5\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECNINF|16\5\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECNSBC|16\5\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECSP1|16\5\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECSP2|16\5\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECNASCINF|16\5\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECGNEINF|16\5\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECNGIMIE|16\5\11\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ECE\ECECANGIME|16\5\12\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCC2001.5|16\6\1\|73|\Cuadro General Normal\15\\\\\Cuadro General Socorro\11\\\\\Cuadro Normal Pl. 1ª\10\\\\\Cuadro Normal Pl. 2ª\12\\\\\Cuadro Normal Laboratorio\1\\\\\Cuadro Normal S. Bombas y Climatización\5\\\\\Cuadro Socorro Pl. 1ª\9\\\\\Cuadro Socorro Pl. 2ª\10\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCCPF3G1.5|16\6\2\|454|\Cuadro General Socorro\128\\\\\Cuadro Socorro Pl. 2ª\17\\\\\Ampliación circuitos alumbrado Cuadro Normal Gimnasio existent\48\\\\\Ampliación circuitos alumbrado Cuadro Socorro Gimnasio existent\189\\\\\Ampliación Cuadro Normal Gimnasio\72\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCCPR3G1.5|16\6\3\|165|\Ampliación circuitos alumbrado Cuadro Normal Gimnasio existent\64\\\\\Ampliación circuitos alumbrado Cuadro Socorro Gimnasio existent\101\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCHBA3G1.5|16\6\4\|2825|\Cuadro General Normal\347\\\\\Cuadro General Socorro\622\\\\\Cuadro Normal Pl. 1ª\299\\\\\Cuadro Normal Pl. 2ª\299\\\\\Cuadro Socorro Pl. 1ª\623\\\\\Cuadro Socorro Pl. 2ª\635\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCCPF3G2.5|16\6\5\|1015|\Cuadro General Normal\14\\\\\Cuadro General Socorro\40\\\\\Cuadro Normal Pl. 1ª\30\\\\\Cuadro Normal Pl. 2ª\20\\\\\Cuadro Normal Taller Tecnología\363\\\\\Cuadro Normal Informática\264\\\\\Cuadro Normal Laboratorio\173\\\\\Cuadro Socorro Pl. 2ª\12\\\\\Ampliación circuitos usos varios Cuadro Normal Gimnasio existent\99\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCHBA3G2.5|16\6\6\|2312|\Cuadro General Normal\595\\\\\Cuadro Normal Pl. 1ª\560\\\\\Cuadro Normal Pl. 2ª\594\\\\\Cuadro Normal Taller Tecnología\52\\\\\Cuadro Normal Informática\122\\\\\Cuadro Normal S. Calderas y Climatización\389\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCCPF3G2.5S|16\6\7\|65|\Cuadro Normal Taller Tecnologia\40\\\\\Cuadro Normal Informática\1\\\\\Cuadro Normal Laboratorio\24\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCCPF3G2.5R|16\6\8\|13|\Cuadro General Socorro\13\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCHBA5G2.5|16\6\9\|158|\Cuadro Normal S. Calderas y Climatización\59\\\\\Ampliación Cuadro Normal Gimnasio\99\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCHBA4035|16\6\10\|30|\Cuadro Normal S. Calderas y Climatización\30\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCHBA4050|16\6\11\|36|\Cuadro Normal S. Calderas y Climatización\36\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCCAR3G1.5|16\6\12\|32|\Cuadro Normal S. Calderas y Climatización\32\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCCAR3G2.5|16\6\13\|81|\Ampliación Cuadro Normal Sala Calderas Infantil Existente\11\\\\\Cuadro Normal Sala Calderas y Climatización\70\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBR150X60S|16\6\14\|47|\Planta Baja\17\\\\\Planta 1ª\15\\\\\Planta 2ª\15\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBR300X60S|16\6\15\|111|\Planta Baja\40\\\\\Planta 1ª\35\\\\\Planta 2ª\36\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBA150X60|16\6\16\|83|\Planta Cubierta\68\\\\\Cubierta Gimnasio\15\\\\1\\\\\\|
~M|EINI\DEBCNXCE|16\6\17\|9|\C. Normal Gimnasio existente\4\\\\\C. Socorro Gimnasio existente\5\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBEDANP300|16\7\1\1\|2|\Planta Cubierta\2\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEECOLD150|16\7\1\2\|21|\Planta Baja\6\\\\\Planta 1ª\6\\\\\Planta 2ª\6\\\\\Gimnasio\3\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEDCOLDP90|16\7\1\3\|42|\Planta Baja\10\\\\\Planta 1ª\15\\\\\Planta 2ª\15\\\\\Planta Cubierta\1\\\\\Gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEDCOLDPP240|16\7\1\4\|29|\Planta Baja\7\\\\\Planta 1ª\11\\\\\Planta 2ª\11\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEECOESLD090|16\7\1\5\|10|\Planta Baja\7\\\\\Planta 1ª\1\\\\\Planta 2ª\2\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEECOESLD150|16\7\1\6\|1|\Planta Baja\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEECPAETB|16\7\1\7\|83|\Planta Baja\22\\\\\Planta 1ª\31\\\\\Planta 2ª\30\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBEDHIZAR|16\7\1\8\|24|\Planta Baja\8\\\\\Planta 1ª\8\\\\\Planta 2ª\8\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBELENSN30A|16\7\1\9\|2|\Planta Cubierta\1\\\\\Gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBELENSN20A|16\7\1\10\|1|\Planta Baja\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEPRATRIAN22|16\7\1\11\|1|\Gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCLRNEXT36|16\7\1\12\|256|\\256\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCLRTREVO20|16\7\1\13\|115|\Planta Baja\49\\\\\Planta 1ª\33\\\\\Planta 2ª\33\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCLRTREVO30|16\7\1\14\|8|\Planta Baja\2\\\\\Planta 1ª\3\\\\\Planta 2ª\3\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCLRTRVO303|16\7\1\15\|10|\Porche gimnnasio\10\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCLRTREVO10|16\7\1\16\|24|\Planta Baja\8\\\\\Planta 1ª\8\\\\\Planta 2ª\8\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCLRTIRALED|16\7\1\17\|6|\Planta Baja\6\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCLRMONOB36|16\7\1\18\|5|\Planta Baja\1\\\\\Planta 2ª\1\\\\\Planta Cubierta\3\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCLRMONOB50|16\7\1\19\|1|\Planta 2ª\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBILUADFUT58|16\7\1\20\|10|\\10\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCLRPRYA240|16\7\1\21\|12|\Gimnasio\12\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMBL1|16\7\1\22\|65|\\65\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMBL1.3V|16\7\1\23\|24|\Planta Baja\8\\\\\Planta 1ª\8\\\\\Planta 2ª\8\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMBL1E|16\7\1\24\|9|\Planta Baja\4\\\\\Planta 1ª\1\\\\\Planta 2ª\3\\\\\Planta Cubierta\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMBLCONMJ|16\7\1\25\|2|\Planta 2ª\1\\\\\Planta Cubiertat\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMBLCONMJE|16\7\1\26\|2|\Planta Baja\2\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMBL1.3|16\7\1\27\|134|\\134\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMBL3E|16\7\1\28\|14|\Planta Baja\7\\\\\Planta 1ª\1\\\\\Planta 2ª\4\\\\\Planta Cubierta\2\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMBL3.1|16\7\1\29\|10|\Secamanos\10\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMCU50X150|16\7\1\30\|58|\Informática\48\\\\\Taller Tecnologia\10\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMCU50X80|16\7\1\31\|46|\Taller Tecnologia\21\\\\\Laboratorio\25\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMAUMEC|16\7\1\32\|51|\Informática\51\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMEREG|16\7\1\33\|17|\Informática\17\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMCP6SA|16\7\1\34\|6|\Planta 1ª\2\\\\\Planta 2ª\4\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMCS33SA|16\7\1\35\|13|\Planta 1ª\4\\\\\Planta 2ª\9\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMCS4T2DS|16\7\1\36\|8|\Planta 2ª\8\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMCS3SA|16\7\1\37\|3|\Planta 1ª\1\\\\\Planta 2ª\2\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBMDM|16\7\1\38\|12|\Planta Baja\3\\\\\Planta 1ª\5\\\\\Planta 2ª\4\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBSDMTP|16\7\1\39\|21|\Planta Baja\7\\\\\Planta 1ª\7\\\\\Planta 2ª\7\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBCMV|16\7\1\40\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBLATCONM|16\7\1\41\|63|\Informática\18\\\\\Taller Tecnología\27\\\\\Laboratorio\18\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEBLATINCONM|16\7\1\42\|22|\Informática\16\\\\\Taller Tecnología\6\\\\1\\\\\\|
~M|ELUMIN\DEPAVCHAG|16\7\1\43\|26.5|\Taller Tecnología\3\5.5\\\\\2\5\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFBMF16|16\7\2\1\|185|\Enchufe protección\126\\\\\Enchufe protección gimnasio\8\\\\\Enchufe\10\\\\\Enchufe regleta\17\\\\\Puesto de trabajo\6\4\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFBMR16|16\7\2\2\|13|\Enchufe estanco\13\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFBMFS16|16\7\2\3\|90|\caja 4 suelo\13\4\\\\caja 4+2 suelo\8\4\\\\caja 2+1 suelo\3\2\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFBMA16|16\7\2\4\|1|\Enchufe estanco\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFEA|16\7\2\5\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFEF|16\7\2\6\|214|\Emergencia\114\\\\\Señalización\94\\\\\Emergencia Gimansio\5\\\\\Señalización Gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFER|16\7\2\7\|12|\Emergencias\11\\\\\Emergencias gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFISF|16\7\2\8\|121|\Interruptor\62\\\\\Interruptor temporizado\24\\\\\conmiutador\2\\\\\detector movimiento\12\\\\\detector techo\21\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFISR|16\7\2\9\|10|\Interruptor estanco\8\\\\\Conmutador estanco\2\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFISA|16\7\2\10\|1|\Interruptor estanco\1\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFPLAR|16\7\2\11\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFPLF|16\7\2\12\|412|\\402\\\\\Porche gimnasio\10\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFPLR|16\7\2\13\|14|\\14\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFPLRIG_|16\7\2\14\|12|\Gimnasio\12\\\\1\\\\\\|
~M|ELMEC\DEBFPLA|16\7\2\15\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|EGRE\DEGRE44E|16\8\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|EGRE\DEBCPRGQCV90|16\8\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|EGRE\DEBGASGE|16\8\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|EVAR\DEBZCENGE|16\9\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|EVAR\DEBZCENGA|16\9\2\|1|\Gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|EVAR\DEBBCC75|16\9\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|EVAR\U11SAA60|16\9\4\|6|\Derivación individual\6\\\\1\\\\\\|
~M|ERDT\DEBTRG|16\10\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ERDT\DEBTRGG|16\10\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ERDT\DEBTGRE|16\10\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|BT\DRBT|17\1\|1||
~M|PALARM\DANTIDE|18\1\1\|5|\\5\\\\1\\\\\\|
~M|PALARM\DANTINST3|18\1\2\|275|\\5\55\\\1\\\\\\|
~M|PALARM\DAINTBUSA|18\1\3\|450|\\450\\\\1\\\\\\|
~M|PALARM\DANTI|18\1\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|RCKS\TEL 2.2.5|18\2\1\|140|\\140\\\\1\\\\\\|
~M|RCKS\TEL 2.2.5.1|18\2\2\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|RCKS\TEL 2.3.1|18\2\3\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|RCKS\TEL 2.3.5|18\2\4\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|RCKS\TEL 2.3.6|18\2\5\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|RCKS\TEL 2.3.7|18\2\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|S2\TEL2.1.1|18\3\1\|2|\Rack\2\\\\1\\\\\\|
~M|S2\TEL2.1.1.1|18\3\2\|110|\\110\\\\1\\\\\\|
~M|S2\TELSA24|18\3\3\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|S2\TEL 2.2.2|18\3\4\|4950|\\110\1\45\\1\\\\\\|
~M|S2\TEL 2.2.4|18\3\5\|110|\\110\\\\1\\\\\\|
~M|S5\TEL 5.3.1|18\4\1\|1650|\\110\1\15\\1\\\\\\|
~M|S5\TEL 5.3.2|18\4\2\|110|\\110\1\\\1\\\\\\|
~M|S5\TEL 5.3.5|18\4\3\|110|\\110\1\\\1\\\\\\|
~M|S5\DEBR150X60|18\4\4\|136|\pb\42\\\\\p1\42\\\\\p2\42\\\\\montante\10\\\\1\\\\\\|
~M|AUDIVISUAL\DAUDIV_|18\5\1\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|AUDIVISUAL\DAUDIVCABLE|18\5\2\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|AUDIVISUAL\DAUDIVCAJA|18\5\3\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|AUDIVISUAL\DAUDIVALT|18\5\4\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|DMEGAFON\DEMERALTA5|18\6\1\|45|\Pasillo\12\\\\\Aulas\33\\\\1\\\\\\|
~M|DMEGAFON\DEMERPUEST|18\6\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|DMEGAFON\DCABLEADO|18\6\3\|1470|\Circuito aulas\1200\\\\\Ampliación pasillo\270\\\\1\\\\\\|
~M|DMEGAFON\DEMERCENTRAL|18\6\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|LEGAL\DCLEGAFIN|18\7\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|AVISOS\DAVISOBAÑOS|18\8\1\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|AVISOS\DAVISOBACEN|18\8\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|AVISOS\DAVISOCABLE|18\8\3\|240|\\240\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCALDERA|19\1\1\1\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DKITH|19\1\1\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCCZZIF|19\1\1\3\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCCZS125__|19\1\1\4\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCAVM080|19\1\1\5\|3|\Sala de calderas - Calderas\3\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCATAN080|19\1\1\6\|20|\Sala de calderas - Caldera\20\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCAAACIC080|19\1\1\7\|20|\Sala de calderas - Caldera\20\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCCZZPI|19\1\1\8\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCCZZPU|19\1\1\9\|2|\Sala de calderas\2\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCCZK100|19\1\1\10\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCAVS40X50|19\1\1\11\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCCZZTE|19\1\1\12\|2|\Sala de calderas\2\\\\1\\\\\\|
~M|CALDER\DCCVN18|19\1\1\13\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|BOMBB\DBRAD|19\1\2\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|BOMBB\DBCLIMAT|19\1\2\2\|1|\Circuito climatizadores infantil\1\\\\1\\\\\\|
~M|BOMBB\DBCLIMAGIM|19\1\2\3\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|BOMBB\DBCALD|19\1\2\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|BOMBB\DCAVR080|19\1\2\5\|2|\Bomba aerotermía\1\\\\\Bomba caldera\1\\\\1\\\\\\|
~M|BOMBB\DCAVR065|19\1\2\6\|1|\Bomba climatizador gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|BOMBB\DCAVR050|19\1\2\7\|1|\Bomba radiadores\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\EQUIPO|19\1\3\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\EQUITPO|19\1\3\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCLOECCALOR|19\1\3\3\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCOLECCALORR|19\1\3\4\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCLOECCALOR1|19\1\3\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCOLECCALORR1|19\1\3\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCOLECTB|19\1\3\7\|1|\gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCOLETBRE|19\1\3\8\|1|\Gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCONEXF1|19\1\3\9\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DVACIADO|19\1\3\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DLLENADO|19\1\3\11\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DRET|19\1\3\12\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DC ATFAM|19\1\3\13\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCATAN065|19\1\3\14\|34|\\34\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCAAAFIC065|19\1\3\15\|34|\\34\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCATAN050|19\1\3\16\|60|\\60\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCAAACIC050|19\1\3\17\|60|\\60\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCATAN080|19\1\3\18\|14|\circuitos\14\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCAAACIC080|19\1\3\19\|14|\\14\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCAVM050|19\1\3\20\|12|\\12\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCAVM065|19\1\3\21\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCAVM080|19\1\3\22\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCTLI10000|19\1\3\23\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCVN0025|19\1\3\24\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCVN008|19\1\3\25\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCZK100_|19\1\3\26\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCZK040|19\1\3\27\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCZZTE|19\1\3\28\|4|\\4\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCZL32|19\1\3\29\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCZS125|19\1\3\30\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCZS050L|19\1\3\31\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCZS065AR|19\1\3\32\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCZA050AR|19\1\3\33\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCCZZPU|19\1\3\34\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|24.01.03\DCAVS40X50|19\1\3\35\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|V3VV\V3VRB|19\1\4\1\|1|\Circuito radiadores\1\\\\1\\\\\\|
~M|V3VV\V3VCLGIM|19\1\4\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGSALACAL|19\1\5\1\|1|\Instalación\1\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGECSE|19\1\5\2\|1|\Instalación\1\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGECSI|19\1\5\3\|2|\Instalación\2\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGECSV|19\1\5\4\|2|\Instalación\2\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DSONCLACO|19\1\5\5\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGECSI100|19\1\5\6\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGMANDOCON|19\1\5\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGCABLEADO|19\1\5\8\|100|\\100\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGCABLEADOE|19\1\5\9\|1|\Instalación\1\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGPROG|19\1\5\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREGCABSON|19\1\5\11\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REG\DREDCONF|19\1\5\12\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DCAVM065|19\1\6\1\|5|\\5\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DCALLE|19\1\6\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DCAPIC|19\1\6\3\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DREGECSI|19\1\6\4\|1|\Instalación\1\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DREGAMP|19\1\6\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DREGCAMSP|19\1\6\6\|4|\Instalación\4\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DREGECPRES|19\1\6\7\|6|\Instalación\6\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DREGECSV300|19\1\6\8\|4|\Instalación\4\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DREGECOMP|19\1\6\9\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DREGEDES|19\1\6\10\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DREGCABLEADO|19\1\6\11\|100|\\100\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DREGCABLEGIM|19\1\6\12\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DEXT03|19\1\6\13\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DCATAN065|19\1\6\14\|100|\climatizador\100\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DCAAACE065|19\1\6\15\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DCAAACI065|19\1\6\16\|80|\climatizador\80\\\\1\\\\\\|
~M|REGGIM\DCCZZPU|19\1\6\17\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|ACEXIST\DEXT03|19\2\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|ACEXIST\DEXT09|19\2\2\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|TUB.VAL\DCATAN065|19\3\1\|30|\climatizador cl1\30\\\\1\\\\\\|
~M|TUB.VAL\DCAAAFE065|19\3\2\|30|\climatizador cl1\30\\\\1\\\\\\|
~M|TUB.VAL\DCAVM065|19\3\3\|2|\climatizador cl1\2\\\\1\\\\\\|
~M|TUB.VAL\DCCZV20|19\3\4\|2|\climatizador cl1\2\\\\1\\\\\\|
~M|TUB.VAL\DCCZZPU|19\3\5\|2|\climatizador cl1\2\\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCATAN050|19\4\1\|48|\Montante\16\\\\\Cubierta\32\\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCAAACI050|19\4\2\|16|\Montante\16\\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCAAACE050|19\4\3\|32|\Cubierta\32\\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCATAN040|19\4\4\|80|\p1\2\14\\\\p2\2\14\\\\pb\2\8\\\\montante\2\4\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCAAACI040|19\4\5\|80|\p1\2\14\\\\p2\2\14\\\\pb\2\8\\\\montante\2\4\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCATAN032|19\4\6\|94|\p1\2\12\\\\p2\2\12\\\\pb\2\23\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCAAACI032|19\4\7\|94|\p1\2\12\\\\p2\2\12\\\\pb\2\23\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCATAN025|19\4\8\|48|\pb\2\8\\\\p1\2\8\\\\p2\2\8\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCAAACI025|19\4\9\|48|\pb\2\8\\\\p1\2\8\\\\p2\2\8\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCATAN020|19\4\10\|580|\pb\2\75\\\\p1\2\110\\\\p2\2\105\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCAAACI020|19\4\11\|580|\pb\2\75\\\\p1\2\110\\\\p2\2\105\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCATAN015|19\4\12\|810|\Radiadores\59\10\\\\p0\2\30\\\\p1\2\40\\\\p2\2\40\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCAAACI015|19\4\13\|810|\Radiadores\59\10\\\\p0\2\30\\\\p1\2\40\\\\p2\2\40\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCCZV20|19\4\14\|6|\\6\\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCCZZPU|19\4\15\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DCAVM040|19\4\16\|9|\\9\\\\1\\\\\\|
~M|RUB. RADIADOR\DKFLOW040|19\4\17\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|CLIMAT\DCLIMATCL01|19\5\1\|1|\Recuperador aulario\1\\\\1\\\\\\|
~M|CLIMAT\DCLIMATCL02|19\5\2\|1|\Gimnasio\1\\\\1\\\\\\|
~M|RADIADORES\UCRAD|19\6\1\|923|\\923\\\\1\\\\\\|
~M|RADIADORES\UCRAD60|19\6\2\|42|\Informática\42\\\\1\\\\\\|
~M|RADIADORES\URADVAL|19\6\3\|60|\\60\\\\1\\\\\\|
~M|RADIADORES\URADVALTER|19\6\4\|2|\\2\\\\1\\\\\\|
~M|RADIADORES\URADV2V|19\6\5\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|RADIADORES\URADTERMOSBUS|19\6\6\|0|1\\\\\\|
~M|RADIADORES\URADCAB|19\6\7\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|REJILLAS\RSCIB6900_12I|19\7\1\1\|2|\Tutoria 1A\1\\\\\Tutoria 2 A\1\\\\1\\\\\\|
~M|REJILLAS\RSCIB6900_12R|19\7\1\2\|2|\Tutoria 1A\1\\\\\Tutoria 2 A\1\\\\1\\\\\\|
~M|REJILLAS\RSCIB1100_75I|19\7\1\3\|14|\Aulas, laboratorios, talleres y sala profesores\14\\\\1\\\\\\|
~M|REJILLAS\RSCIB1100_75R|19\7\1\4\|14|\Aulas, laboratorios, talleres y sala profesores\14\\\\1\\\\\\|
~M|REJILLAS\RSCIB525125I|19\7\1\5\|6|\Aulas desdoble\6\\\\1\\\\\\|
~M|REJILLAS\RSCIB525125R|19\7\1\6\|6|\Aulas desdoble\6\\\\1\\\\\\|
~M|REJILLAS\DTOBERA175|19\7\1\7\|6|\Gimnasio\6\\\\1\\\\\\|
~M|REJILLAS\DCCARPA0010|19\7\1\8\|4|\Gimnasio\4\\\\1\\\\\\|
~M|REGULADORES\DCREGPLAS125_|19\7\2\1\|2|\Tutoria 1A\1\\\\\Tutoria 2A\1\\\\1\\\\\\|
~M|REGULADORES\DCREGVRA200_|19\7\2\2\|6|\Desdoble\6\\\\1\\\\\\|
~M|REGULADORES\DCREGVRA250_|19\7\2\3\|14|\Aulas, laboratorios, talleres y sala profesores\14\\\\1\\\\\\|
~M|REGULADORES\DREGCABSOND|19\7\2\4\|20|\\20\\\\1\\\\\\|
~M|CONDUCTOS\FV|19\7\3\1\|1114|\montante impulsión\74\\\\\montante retorno\74\\\\\p0 impulsión\128\\\\\p0 retorno\110\\\\\p1 impulsión\212\\\\\p1 retorno\152\\\\\p2 impulsión\212\\\\\p2 retorno\152\\\\1\\\\\\|
~M|CONDUCTOS\DCCAFICH|19\7\3\2\|128|\Recuperador\\\\\\Impulsión\38\\\\\Retorno\38\\\\\Gimnasio\2\17\\\\Modificación conductos existentes gim\1\18\\\1\\\\\\|
~M|INST.EXTR\DCCAV1C0160|19\8\1\|13|\PB aseo mv\1\\\\\PB limpieza\1\\\\\PB almacén\1\\\\\PB almacén\1\\\\\PB c.electricidad\1\\\\\PB rack\1\\\\\P1 aseo mv\1\\\\\P1 limpieza\1\\\\\P1 aseo prof\1\\\\\P2 aseo mv\1\\\\\P2 limpieza\1\\\\\P2 rack\1\\\\\P2 almacén\1\\\\1\\\\\\|
~M|INST.EXTR\DCCAV1C0350|19\8\2\|6|\PB aseo f\1\\\\\PB aseo m\1\\\\\P1 aseo f\1\\\\\P1 aseo m\1\\\\\P2 aseo f\1\\\\\P2 aseo m\1\\\\1\\\\\\|
~M|INST.EXTR\BOR100|19\8\3\|40|\PB aseo mv\1\1\\\\PB limpieza\1\1\\\\PB almacén\1\1\\\\PB almacén\1\1\\\\PB c.electricidad\1\1\\\\PB rack\1\1\\\\P1 aseo mv\1\1\\\\P1 limpieza\1\1\\\\P1 aseo prof\1\1\\\\P2 aseo mv\1\1\\\\P2 limpieza\1\1\\\\P2 rack\1\1\\\\P2 almacén\1\1\\\\PB aseo f\1\5\\\\PB aseo m\1\4\\\\P1 aseo f\1\5\\\\P1 aseo m\1\4\\\\P2 aseo f\1\5\\\\P2 aseo m\1\4\\\1\\\\\\|
~M|INST.EXTR\DCCAFLS100|19\8\4\|40|\PB aseo mv\1\1\\\\PB limpieza\1\1\\\\PB almacén\1\1\\\\PB almacén\1\1\\\\PB c.electricidad\1\1\\\\PB rack\1\1\\\\P1 aseo mv\1\1\\\\P1 limpieza\1\1\\\\P1 aseo prof\1\1\\\\P2 aseo mv\1\1\\\\P2 limpieza\1\1\\\\P2 rack\1\1\\\\P2 almacén\1\1\\\\PB aseo f\1\5\\\\PB aseo m\1\4\\\\P1 aseo f\1\5\\\\P1 aseo m\1\4\\\\P2 aseo f\1\5\\\\P2 aseo m\1\4\\\1\\\\\\|
~M|INST.EXTR\TUB100R|19\8\5\|332|\Bocas\39\\\\\PB aseo mv\1\14\\\\PB limpieza\1\14\\\\PB almacén\1\30\\\\PB almacén\1\30\\\\PB c.electricidad\1\35\\\\PB rack\1\38\\\\P1 aseo mv\1\11\\\\P1 limpieza\1\11\\\\P1 aseo prof\1\32\\\\P2 aseo mv\1\8\\\\P2 limpieza\1\8\\\\P2 rack\1\29\\\\P2 almacén\1\33\\\1\\\\\\|
~M|INST.EXTR\TUB125R|19\8\6\|99|\PB aseo f\1\20\\\\PB aseo m\1\19\\\\P1 aseo f\1\17\\\\P1 aseo m\1\16\\\\P2 aseo f\1\14\\\\P2 aseo m\1\13\\\1\\\\\\|
~M|INST.EXTR\TUB250R|19\8\7\|12|\Vitrina de gases\12\\\\1\\\\\\|
~M|CHI\DCHI150|19\9\1\1\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|VARIOS\DCLEG|19\10\1\|1||
~M|1\DGAC|20\1\1\|1|\Acometida\1\\\\1\\\\\\|
~M|2\DGMPB200|20\2\1\|1|\Monolito instalaciones\1\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGTPE063|20\3\1\|77|\Tramo enterrado\77\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGTVA080|20\3\2\|18|\\18\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGTASS032|20\3\3\|39|\\39\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGVESD032|20\3\4\|3|\Calderas\1\\\\\\2\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGM|20\3\5\|3|\Instalación\3\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGTP|20\3\6\|3|\Instalación\3\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGPE|20\3\7\|1|\Instalación\1\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGDCA|20\3\8\|1|\Sala de calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGE050|20\3\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|3\DGRC|20\3\10\|1|\Calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|4\DGCM040|20\4\1\|1|\Calderas\1\\\\1\\\\\\|
~M|5\DLEG|20\5\1\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTPANEL|21\1\|42|\\42\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTTJEA|21\2\|49|\\49\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTCONC|21\3\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTCONCT|21\4\|3|\\3\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTSTRING|21\5\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTINVERS20|21\6\|1|\Maestro\1\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTMETER|21\7\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOWEB|21\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOPANT|21\9\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTCABLE|21\10\|300|\\100\\\\\\100\\\\\\100\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTTIERRA|21\11\|9|\\9\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTCUADRO|21\12\|1|\Cubierta\1\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\IEFOTCUADROG|21\13\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\DEBCHBA5G6|21\14\|12|\\12\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\DEBCHBA5G16|21\15\|30|\\30\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\DEBA150X60|21\16\|80|\Planta Torreón\80\\\\1\\\\\\|
~M|FOTOV\DEBLEGAFV|21\17\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|T19S\E04SA080A|22\1\1\|506|\reparacion aparcamiento\1\100\2\\\porche\1\20\7.3\\\frente aulario\1\40\4\\1\\\\\\|
~M|T19U\E15VB031|22\2\1\|20|\\1\10\2\\1\\\\\\|
~M|T19U\E15VB030|22\2\2\|55|\gimnasio\1\7.5\2\\\\1\20\2\\1\\\\\\|
~M|T19U\E15VR111|22\2\3\|2.71|\acceso ampa\1\1.1\2.46\\1\\\\\\|
~M|T19U\E15VPM120|22\2\4\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|T19U\E01DK019|22\2\5\|176|\cierre actual\2\40\2.2\\1\\\\\\|
~M|T19U\E15VAG030B|22\2\6\|22|\\1\22\\\1\\\\\\|
~M|T19U\E15VAG030A|22\2\7\|20|\reparaciones\1\20\\\1\\\\\\|
~M|T19E\E01DPS020|22\3\1\|120|\\1\20\6\\1\\\\\\|
~M|T19E\E02EMA130|22\3\2\|180|\\1\30\2\3\1\\\\\\|
~M|T19E\U03YC030|22\3\3\|80|\\1\80\\\1\\\\\\|
~M|T19E\U04VBT155|22\3\4\|75|\\1\25\3\\1\\\\\\|
~M|T19E\U04BH085|22\3\5\|20|\\1\20\\\1\\\\\\|
~M|T19E\U04BH190|22\3\6\|2|\\2\1\\\1\\\\\\|
~M|T19E\U04BH200|22\3\7\|4|\\1\4\\\1\\\\\\|
~M|T20P\E07BHB030|22\4\1\|12.6|\huerto\1\21\\0.6\1\\\\\\|
~M|T20P\E12PAP020B|22\4\2\|21|\huerto\1\21\\\1\\\\\\|
~M|T20P\E10IAB120|22\4\3\|12.6|\huerto\1\21\\0.6\1\\\\\\|
~M|T20P\E03DMP010|22\4\4\|12.6|\huerto\1\21\\0.6\1\\\\\\|
~M|SS01A\S01A020|23\1\1\1\|1||
~M|SS01A\S01A030|23\1\1\2\|1||
~M|SS01A\S01A040|23\1\1\3\|1||
~M|SS01A\U06TPB010|23\1\1\4\|22||
~M|SS01B\S01B180A|23\1\2\1\|18|\\2\9\\\1\\\\\\|
~M|SS01B\S01B190A|23\1\2\2\|18|\Comedor\2\9\\\1\\\\\\|
~M|SS01B\S01B060A|23\1\2\3\|9|\\1\9\\\1\\\\\\|
~M|SS01B\S01B120A|23\1\2\4\|18|\Almacén-vestuario\2\9\\\1\\\\\\|
~M|SS01C\S01C010|23\1\3\1\|25||
~M|SS01C\S01C020|23\1\3\2\|2||
~M|SS01C\S01C030|23\1\3\3\|2||
~M|SS01C\S01C040|23\1\3\4\|2||
~M|SS01C\S01C050|23\1\3\5\|2||
~M|SS01C\S01C060|23\1\3\6\|2||
~M|SS01C\S01C070|23\1\3\7\|1||
~M|SS01C\S01C080|23\1\3\8\|21||
~M|SS01C\S01C090|23\1\3\9\|3||
~M|SS01C\S01C100|23\1\3\10\|5||
~M|SS01C\S01C110|23\1\3\11\|1||
~M|SS01C\S01C120|23\1\3\12\|1||
~M|SS01C\S01C130|23\1\3\13\|1||
~M|SS01C\S01C140|23\1\3\14\|1||
~M|SS01C\S01C150|23\1\3\15\|4||
~M|S02A\S02A030|23\2\1\1\|10||
~M|S02A\S02A120|23\2\1\2\|10||
~M|S02B\S02BB070|23\2\2\1\|97|\\1\97\\\1\\\\\\|
~M|S02B\S02BB080|23\2\2\2\|75.6|\\2.4\15\\\\\2.4\9\\\\\1.2\15\\\1\\\\\\|
~M|S02B\S02BB100|23\2\2\3\|2||
~M|S02B\S02BB110|23\2\2\4\|136|\\1\70\\\\\3\22\\\1\\\\\\|
~M|S02B\S02BV010|23\2\2\5\|330|\Aulario\1\250\\\\Gimnasio\1\80\\\1\\\\\\|
~M|S02B\S02BV030|23\2\2\6\|182|\Aulario\1\107\\\\Gimnasio\1\75\\\1\\\\\\|
~M|S02B\S02BV080|23\2\2\7\|6|\Acceso a obra\2\\\\\Acceso a pasillo de seguridad\4\\\\1\\\\\\|
~M|S02B\S02BV090|23\2\2\8\|1|\\1\\\\1\\\\\\|
~M|S02B\S02BB030|23\2\2\9\|336|\\3\97\\\\\3\15\\\1\\\\\\|
~M|S02B\E07TYC999|23\2\2\10\|24.3|\\3\3\2.7\\1\\\\\\|
~M|S02D\S02DC030|23\2\3\1\|1||
~M|S02D\S02DT010|23\2\3\2\|1||
~M|S02D\S02DT020|23\2\3\3\|1||
~M|S02D\S02DV010|23\2\3\4\|1||
~M|S02E\S02E010|23\2\4\1\|2||
~M|S02E\S02E025|23\2\4\2\|2||
~M|S02F\S02F050|23\2\5\1\|9|\patinillos\3\2\\\\\3\1\\\1\\\\\\|
~M|S02F\S02F100|23\2\5\2\|406|\\3\2\\\\gimnasio\1\20\20\\1\\\\\\|
~M|S02F\S02F110|23\2\5\3\|8|\\3\2\\\\\1\2\\\1\\\\\\|
~M|S02G\S02GA040|23\2\6\1\|20||
~M|S02G\S02GA050|23\2\6\2\|15||
~M|S02K\S02K010|23\2\7\1\|1500|\\1500\\\\1\\\\\\|
~M|S03A\S03A010|23\3\1\1\|25|\Trabajadores\21\\\\\Dirección de obra\4\\\\1\\\\\\|
~M|S03A\S03A050|23\3\1\2\|2||
~M|S03A\S03A055|23\3\1\3\|3||
~M|S03A\S03A070|23\3\1\4\|10||
~M|S03A\S03A105|23\3\1\5\|10||
~M|S03A\S03A110|23\3\1\6\|20||
~M|S03A\S03A115|23\3\1\7\|10||
~M|S03A\S03A120|23\3\1\8\|30||
~M|S03A\S03A130|23\3\1\9\|30||
~M|S03B\S03B030|23\3\2\1\|8||
~M|S03B\S03B040|23\3\2\2\|25||
~M|S03B\S03B050|23\3\2\3\|25||
~M|S03B\S03B060|23\3\2\4\|25||
~M|S03B\S03B070|23\3\2\5\|25||
~M|S03B\S03B090|23\3\2\6\|8||
~M|S03B\S03B110|23\3\2\7\|8||
~M|S03B\S03B140|23\3\2\8\|4||
~M|S03B\S03B150|23\3\2\9\|25||
~M|S03C\S03C050|23\3\3\1\|25||
~M|S03C\S03C060|23\3\3\2\|25||
~M|S03C\S03C070|23\3\3\3\|8||
~M|S03C\S03C100|23\3\3\4\|6||
~M|S03C\S03C110|23\3\3\5\|6||
~M|S03C\S03C150|23\3\3\6\|6||
~M|S03D\S03D010|23\3\4\1\|25||
~M|S03D\S03D060|23\3\4\2\|25||
~M|S03D\S03D080|23\3\4\3\|6||
~M|S03D\S03D090|23\3\4\4\|6||
~M|S03EF\S03EF060|23\3\5\1\1\|2||
~M|S03EF\S03EF100|23\3\5\1\2\|5||
~M|S03EF\S03EF130|23\3\5\1\3\|1||
~M|S03EF\S03EF140|23\3\5\1\4\|2||
~M|S03EF\S03EF210|23\3\5\1\5\|2||
~M|S03EG\S03EG010|23\3\5\2\1\|5||
~M|S03EG\S03EG020|23\3\5\2\2\|50||
~M|S03EH\S03EH010|23\3\5\3\1\|2||
~M|S03EH\S03EH020|23\3\5\3\2\|1||
~M|S03EH\S03EH030|23\3\5\3\3\|10||
~M|S03EH\S03EH040|23\3\5\3\4\|4||
~M|S03EI\S03EI030|23\3\5\4\1\|4||
~M|S03EI\S03EI050|23\3\5\4\2\|4||
~M|S03EI\S03EI060|23\3\5\4\3\|4||
~M|SS04\S04A020|23\4\1\|9||
~M|SS04\S04A030|23\4\2\|9||
~M|SS04\S04A040|23\4\3\|9||
~M|SS04\S04A050|23\4\4\|9||
~M|SS04\S04A060|23\4\5\|25||
~M|S05A\S05A010|23\5\1\1\|300|\Cimentación\1\150\\\\\1\150\\\1\\\\\\|
~M|S05A\S05A025|23\5\1\2\|2||
~M|S05A\S05A030|23\5\1\3\|1||
~M|S05A\S05A060|23\5\1\4\|15||
~M|S05A\S05A070|23\5\1\5\|15||
~M|S05B\S05B020|23\5\2\1\|2||
~M|S05B\S05B030|23\5\2\2\|2||
~M|S05C\S05C010|23\5\3\1\|2||
~M|S05C\S05C020|23\5\3\2\|2||
~M|S05C\S05C040|23\5\3\3\|2||
~M|S05C\S05C060|23\5\3\4\|2||
~M|S05C\S05C065|23\5\3\5\|2||
~M|S05C\S05C070|23\5\3\6\|2||
~M|S05C\S05C080|23\5\3\7\|2||
